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第一章 招标公告或投标邀请书
	掇刀区五条道路交安设施建设项目(HBJM-202609QG-007001)招标公告

	招标编号：HBJM-202609QG-007001

	1.招标条件

	    本招标项目掇刀区五条道路交安设施建设项目（项目名称）掇刀区五条道路交安设施建设项目（标段/包名称）已由荆门市行政审批局以项目代码：2018-420804-93-01-055131批准建设，项目业主为荆门市公安局交通管理支队,建设资金来自财政。项目出资比例为政府投资：100%。招标人为荆门市公安局交通管理支队，招标代理机构为湖北欣顺企业管理咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

	2.项目概况与招标范围

	2.1项目概况

	建设地点：掇刀区。
建设规模：掇刀区五条道路交安设施建设项目。 
其他：/

	2.2招标范围

	招标范围：对荆门掇刀区五条道路的交通安全设施进行建设， 完善片区交通安全设施，实现道路交通安全规范化、法治化管理。具体如下：完善道路交通标志、标线、隔离设施；新增交叉口交通信号控制设备、道路交通前端感知设备（视频监控、交通违法行为监测、车辆智能监测记录、交通流信息采集等）；增加后台接入服务器及存储；新增非机动车违法管理应用等。具体详见图纸设计内容和工程量清单范围 。
标段划分：1个标段
计划工期：90日历天，计划开工日期2026-11-01
合同估算价：901.06万元

	2.3其他：/。

	3.投标人资格要求

	3.1本标段招标要求投标人须具备：

3.1.1、投标人具有工商行政主管部门核发的有效营业执照或新核发的印有统一社会信用代码的营业执照。 

3.1.2、投标人须具备建筑业企业资质证书建筑机电安装工程专业承包贰级及以上并具备有效的安全生产许可证。

3.1.3、拟任本项目的项目经理具备通信与广电工程或机电专业二级及以上建造师证书和有效的安全生产考核证书（B证）。

3.1.4、类似业绩：投标人近5年(2021年09月至今，以合同签订时间为准)，至少承接过单项合同金额≥500万元及以上类似智慧交通安全设施建设项目的业绩（提供政府官网中标公示截图、施工合同）。

3.1.5、财务要求：投标人近三年度经会计师事务所审计的财务报告。

3.1.6、信誉要求：（1）没有被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（2）没有被依法暂停或取消投标资格；（3）在“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）没有被列入严重违法失信企业名单；（4）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人名单。

3.2本标段接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：本标段接受联合体投标。联合体申请的，应满足下列要求：（1）联合体成员应当签订联合投标协议书，协议书应明确联合体牵头人，联合体所有成员须到湖北省公共资源电子交易平台办理网员注册，下载招标文件等相关事宜均由牵头人承担。（2）联合体成员各方均须为在中国境内注册的独立法人企业。（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中投标。（4）联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。（5）项目总负责人（项目经理）应由联合体牵头单位的人员担任。（6）联合体家数不超过2家。
3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的1(具体数量）个标段投标。
3.4本次招标本项目属于政府采购工程。
3.5本项目属性：项目未预留份额专门面向中小企业采购
3.6其他要求：/

	4.招标文件的获取

	4.1 凡有意参加投标者(若为联合体投标，指联合体所有成员)，应当在湖北省电子招投标交易平台（以下简称“电子交易平台”，下同）（网址：www.hbbidcloud.cn）进行注册登记，并下载移动数字证书（CA）、电子营业执照或办理实体数字证书（CA）（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主体注册登记指南）。
4.2 完成注册登记后，请于2026年09月**日至2026年09月**日24：00时止（北京时间、下同），通过互联网使用移动数字证书（CA）、电子营业执照或办理实体数字证书（CA）登录“电子交易平台”，在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—招标（资审）文件下载指南）。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的，招标人 （“电子交易平台”）拒收其投标文件。 

	5.投标文件的递交

	5.1 投标文件递交截止时间为：2026年09月**日 09时30分
5.2 投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用移动数字证书（CA）、电子营业执照或办理实体数字证书（CA）登录“电子交易平台”，选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收。

	6.投标相关事宜

	    详见招标文件。

	7.评标办法

	    本标段招标评标办法采用综合评估法。

	8.发布公告的媒介

	    本标段招标公告同时在湖北省公共资源交易电子服务系统（网址：www.hbggzyfwpt.cn）(发布公告的媒介名称)上发布。

	9.联系方式

	招标人:

荆门市公安局交通管理支队

招标代理机构:

湖北欣顺企业管理咨询有限公司

地址:

荆门市象山一路16号
地址:

荆门市掇刀区虎牙关大道22号飞扬新天城写字楼

邮编:

邮编:

联系人:

杜磊
联系人:

陈艳

电话:

13477374823
电话:

15908660765

传真:

传真:

电子邮箱:

电子邮箱:

网址:

网址:

开户银行:

开户银行:

账 号:

账 号:



	2026年09月XX日

	

	备注:


第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名  称：荆门市公安局交通管理支队

地  址：荆门市象山一路16号

联系人：杜磊
电  话：13477374823

	1.1.3
	招标代理机构
	名  称：湖北欣顺企业管理咨询有限公司

地  址：荆门市掇刀区虎牙关大道22号飞扬新天城写字楼

联系人：陈艳

电  话：15908660765

	1.1.4
	标段（包）名称
	掇刀区五条道路交安设施建设项目

	1.1.5
	建设（服务、交货）地点
	掇刀区

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	对荆门掇刀区五条道路的交通安全设施进行建设， 完善片区交通安全设施，实现道路交通安全规范化、法治化管理。具体如下：完善道路交通标志、标线、隔离设施；新增交叉口交通信号控制设备、道路交通前端感知设备（视频监控、交通违法行为监测、车辆智能监测记录、交通流信息采集等）；增加后台接入服务器及存储；新增非机动车违法管理应用模块软件等。具体详见图纸设计内容和工程量清单范围。

关于招标范围的详细说明见第五章“发包人要求”。

	1.3.2
	履约期限
	1185日历天，其中：建设时间90天，维护时间1095天 。

	1.3.3
	质量要求
	质量目标：按照国家及地方标准执行。

关于质量目标的详细说明见第五章“发包人要求”。

	1.3.4
	资格审查方式
	资格后审

	1.3.5
	招标方式
	☑公开招标 

□邀请招标

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	1、投标人具有工商行政主管部门核发的有效营业执照或新核发的印有统一社会信用代码的营业执照。 

投标人须具备建筑业企业资质证书建筑机电安装工程专业承包贰级及以上并具备有效的安全生产许可证。

3、拟任本项目的项目经理具备通信与广电工程或机电专业二级及以上建造师证书和有效的安全生产考核证书（B证）。

4、类似业绩：投标人近5年(2021年09月至今，以合同签订时间为准)，至少承接过单项合同金额≥500万元及以上类似智慧交通安全管理设施建设项目的业绩（提供政府官网中标公示截图、施工合同）

5、财务要求：投标人近三年度经会计师事务所审计的财务报告。

6、信誉要求：（1）没有被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（2）没有被依法暂停或取消投标资格；（3）在“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）没有被列入严重违法失信企业名单；（4）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人名单。)

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受 

☑接受，应满足下列要求：

1）联合体成员应当签订联合投标协议书，协议书应明确联合体牵头人，联合体所有成员须到湖北省公共资源电子交易平台办理网员注册，下载招标文件等相关事宜均由牵头人承担。（2）联合体成员各方均须为在中国境内注册的独立法人企业。（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中投标。（4）联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。（5）项目总负责人（项目经理）应由联合体牵头单位的人员担任。（6）联合体家数不超过2家。

联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。

	1.9.1
	踏勘现场
	☑不组织 

□组织，踏勘时间：

踏勘集中地点：

	1.10.1
	投标预备会
	☑不召开 

□召开，召开时间：
召开地点：

	1.11
	分  包
	☑不允许 

□允许，

分包内容要求：
分包金额要求：

接受分包的第三人资质要求：

	1.12
	偏  离
	☑不允许 

□允许，可偏离的项目和范围见第五章“发包人要求”

允许偏离最高项数：

偏差调整方法：

	2.1（8）
	构成招标文件的其他材料
	澄清、说明

	2.2
	招标文件的

澄清
	投标人提出问题截止时间：2026年09月**日

招标人计划发布澄清通知时间：2026年09月**日

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	

	3.2
	最高投标限价
	□不设最高投标限价
☑设最高投标限价，

最高投标限价总价为：9010600.00元
备注：本项目最高限价为901.06万元，投标报价超过最高限价的投标文件视为无效投标文件。

	3.3.1
	投标有效期
	自投标截止时间起90日内有效

	3.4.1
	投标保证金
	☑不提交

□提交，

1. 递交截止时间（到账时间）：同本标段投标截止时间。

2. 金额：0元。

3. 形式：投标人应当采用现金、电子银行保函、电子担保保函、电子保险保单中的一种形式递交投标担保。
4. 递交方式及要求：

（1）采用现金方式

1）必须从投标人的基本账户汇至招标人指定的账户及账号。

保证金账号：；

账户名称：；

开户银行：；

其他要求：。

2）基本账户信息将以投标人办理交易主体注册登记所填基本账户信息为准，若投标人汇款账户与注册登记时的基本账户信息不相符，由此造成投标保证金递交失败的责任由投标人自行承担。

3）投标保证金到账查询方法及其它要求：。

（2）采用电子银行保函、电子担保保函、电子保险保单方式（以下简称保函、保单）
1）投标人须及时登录“电子交易平台”选择所投标段按系统引导的程序申请电子保函或保单。

2）投标人可在“电子交易平台”查询保函或保单是否申请成功，开具成功后可下载电子保函或保单。电子保函或保单应载明：保函或保单受益人（招标人）、标段名称、标段编号、担保内容、担保金额、保函或保单有效期等信息，检查其内容符合招标文件的相关约定后，上传至投标文件的“投标保证金”栏目中。

3）开标后，电子交易平台将自动比对投标截止时间前收到的电子保函或保单情况；评标时评标委员会可以直接在投标文件中查验电子保函或保单。

	3.4.3
	退还投标保证金及利息
	1.采用现金方式

计息标准：人民银行同期活期存款利率

计息时间：投标保证金到账之日至退还的前一日

退还办法：。

2.采用电子保函或保单方式，不产生利息，电子保函或保单到期后自动失效。

	3.5.1
	类似项目业绩
	类似项目业绩是指：投标人近5年(2021年09月至今，以合同签订时间为准)，至少承接过单项合同金额≥500万元及以上类似智慧交通安全管理设施建设项目的业绩（提供政府官网中标公示截图、施工合同）。

	3.6
	是否允许递交

备选投标方案
	不允许

	3.7.4
	投标文件份数
	加密电子投标文件一份

	4.2.1
	投标截止时间
	2026-07-** 09:00

	5.1
	开标时间和
组织开标地点
	开标时间：同投标截止时间
组织开标地点：

荆门市公共资源交易中心（荆门市漳河新区双喜大道9号） （在线开标）

	5.2.1
	解密时间
	招标人发出解密提示后30分钟内

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人；

评标专家确定方式：从湖北省综合评标（评审）专家库荆门区域库相应专业中随机抽取产生。

	6.4
	评标结果公示媒介
	湖北省电子招投标交易平台
网址：www.hbbidcloud.cn
湖北省公共资源交易电子服务系统
网址：www.hbggzyfwpt.cn

	7. 1
	是否授权评标委员会确定中标人
	☑是 

□否，推荐的中标候选人数：

	7.4.1
	履约保证金
	☑不提交
□提交，

履约保证金的形式：

履约保证金的金额：合同总价的%

	9.5
	行政监督部门
	名    称：荆门市发展和改革委员会‌

地    址：荆门市漳河新区双喜大道9号‌（荆门市政务中心）

电    话：0724-6098905‌

传    真：/

邮政编码：448000

	
	综合监督管理部门
	名    称：/
地    址：/
电    话：/
传    真：/

邮政编码：/

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	多标段（包）投标
	投标人可同时对本次招标标段中的个标段（包）投标。招标人按下列原则选择中标人：
□ 招标人按标段（包）择优选择中标人。

□ 投标人最多只允许中标个标段（包），且每个标段（包）拟投入的项目管理机构主要人员不得重复。如果同一投标人在多个标段（包）中均排序第一，推荐中标候选人顺序为：

□按照标段（包）顺序，投标人在前面标段被推荐为第一中标候选人后，所投其他标段（包）将不再被推荐为中标候选人。

     □按照标段（包）最高投标限价从大到小的顺序，投标人在最高投标限价大的标段（包）被推荐为第一中标候选人后，所投其他标段（包）将不再被推荐为中标候选人。

□。

	10.2
	知识产权
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	10.3
	中标后须提交的纸质投标文件
	份数：3份，中标人提交的纸质投标文件应当与导入电子开标评标系统的电子投标文件内容一致。

	10.4
	招标人补充的其他内容

	10.4.1
	交易平台信息服务费
	/

	10.4.2
	招标代理服务费
	□本次招标没有招标代理服务费。                   

☑本次招标有招标代理服务费。根据招标人和招标代理机构委托代理合同的约定，本项目招标代理服务费：                   

□由招标人支付。                   

☑由中标人支付。                   

     支付标准：参照《湖北省招标代理服务收费参考标准（试行）》（鄂建文〔2023〕35号）文件》；                     

     支付方式：转账或现金；                   

     支付时间：领取中标通知书时。

	10.4.3
	政府采购合同融资政策
	政府采购合同融资（以下简称“政采贷”）：为加大金融支持实体经济发展的力度，充分发挥政府采购支持中小微企业发展的政策功能，参与政府采购活动的中小微企业，若有融资需求，在获得政府采购中标（成交）通知书后，登录荆门公共资源交易网（http://zyjy.jingmen.gov.cn）点击荆门市政府采购合同融资平台。向开展“政采贷”业务的金融机构提出申请，金融机构依据政府采购中标（成交）通知书和政府采购合同，为中小微企业提供融资服务。        

“政采贷”业务政策：《湖北省政府采购合同融资实施方案》（鄂财采发[2020]5号）        

“政采贷”业务申请：湖北省政府采购合同融资平台（https://czt.hubei.gov.cn/zcd/homepage）

	10.4.4
	政府采购政策说明
	1、政府采购工程及工程相关货物或服务是指国家机关、事业单位、团体组织使用财政性资金采购建设工程及工程相关货物或服务。财政性资金是指纳入预算管理的资金。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。本招标文件所称中、小、微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
2、预留份额专门面向中小企业采购的项目中（包括整体预留专门面向中小企业、整体预留专门面向小微企业、部分预留专门面向中小企业），部分预留专门面向中小企业采购的项目，招标人要明确预留的工作和金额。招标人要求大企业与中小企业组成联合体形式或者要求大企业向中小企业分包的形式参加投标的，应当明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为投标人资格条件。联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。招标人要求以联合体形式参加或者合同分包的，小微企业可以独立参加投标，无须以联合体的形式参加或进行合同分包。该类项目因落实了政府采购预留份额支持中小企业发展政策，在评标时，小微企业不享受价格扣除或增加价格分的优惠政策。

3、未预留份额专门面向中小企业采购的项目，对小微企业，对接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到项目合同总金额30%以上的，对小微企业、对大中型企业与小微企业组成的联合体或者向一家或者多家小微企业分包的大中型企业，在评标时享受价格扣除或增加价格分的优惠政策。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的不享受评标优惠。

4、享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

具体的政策依据详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）。

其他说明：对小微企业中的残疾人企业、监狱企业、采购产品纳入创新产品应用示范推荐目录内企业、采购产品获得节能产品或环境标志产品认证证书的企业，以价格评审优惠幅度的上限给予评审优惠。



	10.4.5
	政府采购工程及工程相关货物或服务价格优惠政策
	对项目未预留份额专门面向中小企业采购的（综合评分法）
1.如投标人属于小微企业的，评标时在其投标报价得分的基础上增加  P%  作为其投标报价最终得分。

即S= M×(1+P%) 

S：为最终价格得分，M：为享受价格优惠前的报价得分

P：为小微企业报价优惠系数，范围为3-5的整数，由招标人确定。P的取值见第二章投标人须知前附表第10.4.6项。

如招标人接受联合体，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.如招标人接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，评标时在其报价得分的基础上增加  Q%  作为其投标报价最终得分。

即S= M×(1+Q%) 

S：为最终价格得分，M：为享受价格优惠前的报价得分

Q：为满足条件的联合体或者分包企业报价优惠系数，范围为1-2的整数，由招标人确定。Q的取值见第二章投标人须知前附表第10.4.7项。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格评审优惠政策。

对项目未预留份额专门面向中小企业采购的（经评审最低投标价法）

1.如投标人属于小微企业的，评标时在其投标报价的基础上扣除  P%  作为其最终评审报价。

即S= M×(1-P%) 

S：为最终参与评审价格，M：为投标人实际报价

P：为小微企业报价优惠系数，范围为3-5的整数，由招标人确定。P的取值见第二章投标人须知前附表第10.4.6项。

如招标人接受联合体，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.如招标人接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，评标时在其报价的基础上扣除  Q%  作为其最终评审报价。

即S= M×(1-Q%) 

S：为最终参与评审价格，M：为投标人实际报价

Q：为满足条件的联合体或者分包企业报价优惠系数，范围为1-2的整数，由招标人确定。Q的取值见第二章投标人须知前附表第10.4.7项。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格评审优惠政策。

	10.4.6
	小微企业报价优惠（扣除）系数
	P的取值:3

	10.4.7
	满足条件的联合体或者分包企业报价优惠(扣除)系数
	Q的取值:1

	10.4.8
	政府采购工程及工程相关货物或服务预留工作及金额（部分预留专门面向中小企业时需填写）
	预留工作合同估算总金额:/万元，总占比 %
其中：预留工作内容1合同估算金额:万元，占比 %

      预留工作内容2合同估算金额:万元，占比%

预留工作内容3合同估算金额:万元，占比%

  ...                      

备注：1. 政府采购工程及工程相关货物或服务采用部分预留专门面向中小企业的，招标人应当明确预留工作、预留工作合同估算价及预留合同估算价与项目合同估算价的占比。

2. 招标人部分预留专门面向中小企业时，应根据项目的实际情况，结合《建筑法》《招标投标法》《建筑业企业资质标准》《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，合理设置政府采购特别资格要求，充分考虑预留工作与要求以联合体形式参加或者要求进行合同分包的适配性，以及联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例的适配性。

3. 预留工作中包含专业工程暂估价的，则在备注栏中标注采用工程招标或政府采购方式专门面向中小（小微）企业。

	10.4.9
	政府采购工程及工程相关货物或服务适合小微企业承担的工作及金额
	适合工作合同估算总金额:/万元，总占比 %
其中：适合工作内容1合同估算金额:万元，占比%

      适合工作内容2合同估算金额:万元，占比%

适合工作内容3合同估算金额:万元，占比%

  ...                      

备注：1. 政府采购工程未预留份额面向中小企业采购的，如果招标人接受大中型企业与小微企业组成联合体或允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，招标人宜明确适合联合体中的小微企业或适合接受分包的小微企业承担的工作、适合工作的合同估算价及适合工作的合同估算价与项目合同估算价的占比，以供投标人组建联合体或签订分包意向协议时参考。

2. 适合工作中包含专业工程暂估价的，则在备注栏中标注采用工程招标或政府采购方式专门面向中小（小微）企业。

	10.4.10
	享受价格优惠政策后的价格分说明（综合评分法）
	本项目如享受政府采购相关价格优惠政策，符合条件的投标人最终价格得分应是享受价格优惠政策前的价格分加上价格优惠加分，具体分数由评标委员会根据招标文件相关要求和投标人提供的资料进行评判。

	10.4.11
	享受价格优惠政策后的价格说明（经评审最低投标价法）
	本项目如享受政府采购相关价格优惠政策，符合条件的投标人最终参与评审价格应是投标报价减去享受价格优惠政策的价格扣除后的价格，具体由评标委员会根据招标文件相关要求和投标人提供的资料进行评判

	10.4.12
	招标人补充的其他内容
	1、凡在网上进行的程序及环节，均不另行通知，各投标人操作失误或未及时查看引起的损失由投标人自己承担。                   

2、中标后须提交的纸质投标文件和不加密的电子投标文件份数：各3份，中标人提交的纸质投标文件和不加密的电子投标文件应当与导入电子开标评标系统的电子投标文件内容一致。              

3、各投标人须随时关注湖北省公共资源交易电子服务系统（网址：www.hbggzyfwpt.cn），因投标人操作失误或未及时查看引起的损失由投标人自行承担。                   

4、本项目采用不见面开标方式。                    

5、因系统中提问信息不能回复，请各投标人及时留下联系方式或拨打代理公司电话联系，方便回复。

	10.4.13
	
	


投标人须知正文部分

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段（包）进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段（包）招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标标段（包）名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段（包）建设（服务、交货）地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标标段（包）的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标标段（包）的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、履约期限、质量要求、资格审查方式和招标方式

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段（包）的履约期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段（包）的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4 本标段（包）的资格审查方式：见投标人须知前附表。

1.3.5 本标段（包）的招标方式：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人的资质条件、能力和信誉应符合投标人须知前附表的要求。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）两个以上资质类别相同但资质等级不同且分工相同的成员组成的联合体，以联合体成员中资质等级较低者的资质等级作为联合体的资质等级。

（3）两个以上资质类别不同的成员组成的联合体，按照联合体协议中约定的内部分工分别认定联合体的资质类别和等级。

（4）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；                   

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；                  

（3）与本标段的其他投标人为同一个单位负责人；                  

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；                  

（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；                   

（6）为本标段的监理人；                  

（7）为本标段的代建人；                   

（8）为本标段提供招标代理服务；                   

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；                  

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股；                  

（11）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作；                  

（12）被依法暂停或取消投标资格（指被本招标项目所在地县级及以上住房城乡建设主管部门或其他行政主管部门暂停或取消投标资格或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内）；                  

（13）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；                   

（14）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；                  

（15）在最近三年内发生重大工程质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；                  

（16）在“国家企业信用信息公示系统”（ www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单；                  

（17）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）被列入失信被执行人名单；                  

（18）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理有行贿犯罪行为；                  

（19）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 投标人存在下列情形之一的，相关投标均无效：

（1）与招标人存在利害关系影响招标公正性的；

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段（包）投标的，共同组成联合体投标的除外。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的项目情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标预备会后，招标人按投标人须知前附表2.2款规定的时间和2.2款规定的方式发布澄清文件。
1.11 分包

在投标人须知前附表规定允许分包的，分包的内容，分包金额，接受分包的第三人资质要求见投标人须知前附表。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求； 

（6）图纸和资料；  

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如对招标文件有任何疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，使用CA数字证书登录“电子交易平台”，在“投标答疑”菜单以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标人对招标文件的澄清通过“电子交易平台”发出，但不指明澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时间距投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，并且澄清的内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。
2.2.3投标人应实时关注“电子交易台”上发出的澄清通知，因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通过“电子交易平台”发出。如果修改通知发出的时间距投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，并且修改的内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人应实时关注“电子交易平台”上发出的修改通知，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。
2.4 招标文件的异议
2.4.1投标人或者其他利害关系人对招标文件（包括对招标文件澄清和修改的内容）有异议的，应当在投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间10日前提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，招标人将暂停招标投标活动。逾期提出的，招标人可不予受理。异议与答复应通过“电子交易平台”在“异议与答复”菜单以书面形式完成。

本处所称异议是指投标人或者其他利害关系人认为招标文件的内容违反法律、法规、规章的强制性规定，违反公开、公平、公正和诚实信用原则，影响投标人投标而向招标人提出的质疑。

2.4.2 招标人对异议的答复构成对招标文件澄清或者修改的，招标人将按照本章第2.2款、第2.3款规定办理。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括但不限于下列内容（详细内容见第七章“投标文件格式”）：

一、封面
二、商务文件

三、投标报价

四、技术文件

五、其他材料

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件中不包括联合体协议书。

3.2 投标报价
3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定提交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的形式、金额、递交截止时间、递交方式提交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标将被否决。
3.4.3评标结果公示期满后次日，非中标候选人的投标保证金按原路径自动退回；中标通知书发放（打印）日，第二、三名中标候选人的投标保证金按原路径自动退回；合同备案次日，中标人的投标保证金按原路径自动退回。招标人同时退还投标保证金的银行同期存款利息。投标保证金及利息的计息标准见投标人须知前附表。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同、在签订合同时向招标人提出附加条件或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料
3.5.1 投标人应按招标文件第七章“投标文件格式”中规定的内容填写，并按具体要求提供相关证件及证明材料。

本招标文件中“类似项目业绩”的定义见投标人须知前附表。

3.5.2 投标人须知前附表第1.4.2项规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标候选人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，该中标候选人被确定中标人后，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录（如有）在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关履约期限、投标有效期、质量要求、发包人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 电子投标文件制作
（1）电子投标文件由投标人使用“电子交易平台”自带的“投标文件制作工具”制作生成。
（2）投标人在编制电子投标文件时应当建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。
（3）电子投标文件中的证明资料的“复印件”均为“原件的扫描件”，应从“电子交易平台”交易主体诚信库中选择，交易主体诚信库中没有的“复印件”，应以附件形式直接导入，未标示“复印件”的证明资料均应直接制作生成。
（4）第七章投标文件格式文件投标函要求“盖单位章”的地方，投标人应使用CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章；要求“签字”的地方，投标人应使用CA 数字证书加盖法定代表人的个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定在要求“盖单位章”的地方加盖联合体牵头人单位电子印章；在要求“签字”的地方加盖联合体牵头人法定代表人的个人电子印章或电子签名章。招标文件有特别说明的除外。
（5）电子投标文件制作完成后，将生成一份加密的电子投标文件（后缀名为.HBSTF）和一份不加密的电子投标文件（后缀名为.NHBSTF）。
（6）电子投标文件制作的具体方法详见“投标文件制作工具”中的帮助文档。
3.7.4 投标文件为加密电子投标文件一份。
4. 投标
4.1 投标文件的加密
4.1.1 电子投标文件的加密

投标人应当按照本章第3.7.3项要求制作电子投标文件，并在投标时上传加密的电子投标文件，未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收并提示。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人递交投标文件的截止时间（投标截止时间）：见投标人须知前附表。

4.2.2 投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”，选择所投标段（包）将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，投标文件未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒收。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2 投标人撤回投标文件的，在“电子交易平台”直接进行撤回操作。
4.3.3 投标人修改投标文件的，应当先按本章第4.3.2项的规定撤回投标文件，再使用“投标文件制作工具”制作成完整的投标文件，并按照本章第3条、第4条规定进行编制和递交。
4.3.4 投标人撤回投标文件的，招标人自收到撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。
5. 开标
5.1 开标时间和地点

5.1.1 招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）在“电子交易平台”上公开进行开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。
5.1.2招标人通过互联网在投标人须知前附表规定的地点组织开标，并在投标截止时间30分钟前，使用CA数字证书登录“电子交易平台”，进入“开标大厅”选择相应标段进行签到，做好开标的准备工作。
5.1.3 投标人可在能够保证设施设备可靠、互联网畅通的任意地点，通过互联网在线参加开标。在投标截止时间前，使用加密投标文件的CA数字证书登录“电子交易平台”，进入“开标大厅”选择所投标段（包）进行签到，并实时在线关注招标人的操作情况。
5.2 开标程序
5.2.1 主持人按下列程序在“电子交易平台”“开标大厅”进行电子开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布主持人、招标人代表、监标人等有关人员姓名； 

（3）公布在投标截止时间前投标文件的递交情况;

（4）开标后招标人核查投标保证金递交情况;

（5）投标人根据提示在投标人须知前附表规定的时间内解密投标文件；

（6）读取已解密的投标文件的内容；
（7）公布投标人名称、标段（包）名称、投标报价及其他内容，并生成开标记录；
（8）开标结束。
5.2.2 在本章第5.2.1（5）目规定的时间内，非因“电子交易平台”原因造成投标文件未解密的，视为投标人撤回投标文件。已解密的投标文件少于三个的，招标失败；已解密的投标文件不少于三个，开标继续进行。
5.3 开标异议
5.3.1投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出；招标人当场对异议作出答复，并记入开标记录。异议与答复应通过 “开标大厅”在“异议与答复”菜单以书面形式进行。

本处所称异议是指投标人在开标过程中对投标文件提交、投标截止时间、开标程序、开标记录以及投标人和招标人或者投标人相互之间存在利益冲突的情形等提出的质疑。
5.3.2 投标人异议成立的，招标人将及时采取纠正措施，或者提交评标委员会评审确认；投标人异议不成立的，招标人将当场给予解释说明。
5.4 特殊情况的处置
5.4.1因“电子交易平台”系统故障导致无法投标的，交易中心及时通知招标人，招标人视情况决定是否顺延投标截止时间。因投标人自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果。
5.4.2 因“电子交易平台”系统故障导致无法正常开标的，招标人将暂停开标，待系统恢复正常后继续开标。
5.4.3 “电子交易平台”系统故障是指下列情形：
（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
（4）出现断电、断网事故；
（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。
6. 评标
6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系或其他利害关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4 评标结果公示
招标人将自收到评标报告之日起3日内，在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。公示期不少于3日。
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出（附件九）。招标人自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，暂停招标投标活动。异议与答复（附件十）应当通过“电子交易平台”在“异议与答复”菜单以书面形式进行。
7.合同授予
7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 履约能力的审查（如有）
如果中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前报请行政监督部门后，召集原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

7.3 中标通知
评标结果公示期满后，在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人通过“电子交易平台”以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

中标通知书发出的同时，招标人将在投标人须知前附表第6.4款规定的媒介发布中标结果公示。
7.4 履约保证金
7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当在投标有效期内并自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同或在签订合同时向招标人提出附加条件的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
 7.5.3 中标人应当在合同签订后15日内，登录“电子交易平台”提交电子合同文件备案。
8. 重新招标、不再招标和终止招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的；

（4）第一中标候选人或所有中标候选人均未与招标人签订合同的；

（5）法律、法规规定的其他情形。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

8.3 终止招标

因不可抗力等原因，招标人终止招标的，将及时发布公告，或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得应当回避而不回避，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得向招标人征询其确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得对依法应当否决的投标不提出否决意见，不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明或者接受投标人主动提出的澄清、说明；不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉
本次招标投标活动及其相关当事人应当接受有关行政监督部门依法实施的监督。

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉，其中对招标文件的内容、开标、评标结果进行投诉的，应当按本章第2.4款、第5.3款、第6.4款的规定先向招标人提出异议后，方可向有关行政监督部门投诉，异议答复期不计算在规定的投诉时效期限内。
投标人和其他利害关系人的投诉应按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》、《湖北省公共资源招标投标投诉处理办法》的规定进行。
有关行政监督部门和综合监督管理部门的联系方式见投标人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容

10.1 多标段投标

多标段投标规定：见投标人须知前附表。

10.2 知识产权

有关知识产权的规定：见投标人须知前附表。

10.3 中标人的投标文件

中标人在签订合同前须向招标人另行提交的纸质投标文件份数：见投标人须知前附表。

10.4 招标人补充的其他内容

招标人补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一 投标确认书
投标确认书

                                                  编号：　       　
　　           　　(招标人名称)：

　　我方已收到你方发送的投标邀请书，我方将　      　(参加/不参加)　　      　　（项目名称）　　　　（标段/包名称）投标。

　　特此确认。

　　　　　　　　　　　　　　　　　申请人：　　　　　　　　        　  (盖单位章)

　　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：　　　　　　　(签字)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　年　　月　　日
备注：申请人收到投标邀请书并向招标人确认是否继续参加投标时，适用于本格式。

附件二  招标文件澄清申请函
招标文件澄清申请函

编号：　　        

　　　　　　　     　      　　（招标人名称）：
经过仔细阅读             （项目名称）              （招标编号）    （标段/包名称）招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：
　1.……
2.……
……
　　　　　　　　　　　　　　　  投标人：                 （盖单位章）
                                                                  年      月      日
附件三 招标文件文件澄清通知
招标文件澄清通知
编号：　        　
各投标人：
经研究，对             （项目名称）              （招标编号）    （标段/包名称）招标文件，作如下澄清：
1.……
2.……
……
　　　　　　　　　　　　　　　招标人：                   （盖单位章）
                                                         年    月    日
备注：招标人对招标文件有关问题澄清时，适用本格式。招标人可根据需要将附件三与附件四内容合并发出。
附件四  招标文件文件修改通知
招标文件修改通知
                                   编号：　        　
各投标人：
经研究，对             （项目名称）              （招标编号）    （标段/包名称）招标文件，作如下修改：
1.……
2.……
……
　　　　　　　　　　　　　　　　招标人：                   （盖单位章）
                                                             年    月    日
备注：招标人对招标文件有关问题修改时，适用本格式。

附表五  投标文件递交签收凭证
投标文件递交签收凭证

编号：           

	工程名称
	          （项目名称）    （标段/包名称）

	招标人
	

	招标代理机构
	

	投标人
	

	投标文件递交时间
	         年    月    日    时    分

	投标文件是否加密
	


附件六  开标记录表

        （项目名称）        （标段/包名称）开标记录表 
招标编号：               开标时间：    年    月    日    时    分  开标地点：        
	序号
	投标单位名称
	投标报价
	可编辑
	可编辑
	可编辑
	可编辑
	···
	签名

	
	
	
	
	
	
	
	···
	

	
	
	
	
	
	
	
	···
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	□招标控制价

  □标底（如有）
	

	开标过程需记录的其他事项
	


主持人：                  招标人代表人：                     监标人 ： 

附件七  投标文件问题澄清通知
投标文件问题澄清通知
                                                         编号：           
              （投标人名称）：
              （项目名称）        （标段名称）施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或者补正，并将投标文件的澄清、说明或者补正于     年   月   日  时前，通过“电子交易平台”“投标文件澄清”菜单提交给本评标委员会。
1、 ......

    2、 ......

     ......   

         （项目名称）      （标段名称）施工招标评标委员会
（经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人盖单位章）：                  
                                                        年      月      日   

备注：评标委员会要求投标人澄清投标文件有关问题时，适用于本格式。
附件八  投标文件问题的澄清
投标文件问题的澄清、说明或补正

编号：                  
              （项目名称）      （标段名称）施工招标评标委员会：
投标文件问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：
1.

2.

……
投标人：                            （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：              （签字）

      年     月     日
附件九  异议函
异议函
                                  编号：　        　
　　　　   　　　　（招标人名称）：
　　我方已研究（看到）你方发出的             （项目名称）              （招标编号）    （标段/包名称）招标文件（或评标结果公示），现对下列问题提出异议，请予以解释：
　　1.……
　　2.……
　　　　　　　　　　　　　　　　　投标人或利害关系人：　　        　  （盖单位章）
　　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：　　　　　　　（签字）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　    　　　年　　月　　日 

备注：投标人或利害关系人对招标文件的内容或对评标结果有异议，要求招标人解释的，适用本格式。
附件十 异议答复函
异议答复函
                                  编号：　        　
　　　　   　　　　（投标人或利害关系人名称）：
你方提出的有关             （项目名称）              （招标编号）    （标段/包名称）招标文件（或评标结果公示）的异议已收悉，现答复如下：
1.……
2.……
……
                                             招标人：                （盖单位章）
                                                      　　　年　　月　　日
附件十一  中标通知书
中标通知书
              （中标人名称）：
你方于              （投标日期）所递交的              （项目名称）              （招标编号、标段/包名称）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。
中标价：              元。其他：              
请你方在接到本通知书后的    日内到              （指定地点）与我方签订合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。
特此通知。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　招标人：　　　　　　（盖单位章）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人：　　　　　　（签字）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          年       月       日
附件十二  中标结果通知书
中标结果通知书
              （未中标人名称）：
我方已接受              （中标人名称）于    年    月    日（投标日期）所递交的         （项目名称）              （招标编号、标段/包名称）投标文件，确定              （中标人名称）为中标人。
感谢你单位对我们工作的大力支持！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　招标人：　　　　　　　（盖单位章）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人：　　    　　　（签字）
　　　　　　　　　　　　　            　　　            年       月       日
第三章  评标办法（综合评估法_一次性汇总）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1
	初步评审
	形式评审
	投标文件
	投标文件能正常打开

	2.1
	初步评审
	
	投标人名称
	投标人名称与营业执照、______、_______一致

	2.1
	初步评审
	
	投标文件签字盖章
	符合第二章“投标人须知”第3.7.3（4）目规定

	2.1
	初步评审
	
	投标文件格式、内容
	符合第七章“投标文件格式”的要求，实质性内容齐全、关键字迹清晰可辨

	2.1
	初步评审
	
	联合体投标人（如有）
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	2.1
	初步评审
	
	报价唯一
	只能有一个报价（指投标一览表中的报价）

	2.1
	初步评审
	
	招标文件的获取
	从“电子交易平台”下载

	2.1
	初步评审
	
	多标段（包）投标
	符合第二章“投标人须知”第10.1款规定

	2.1
	初步评审
	资格评审
	营业执照
	具备有效的营业执照

	2.1
	初步评审
	
	资质条件
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	2.1
	初步评审
	
	能力
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	2.1
	初步评审
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	2.1
	初步评审
	
	联合体投标人（如有)
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	2.1
	初步评审
	
	投标人身份
	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的情形

	2.1
	初步评审
	
	利益冲突
	不存在第二章“投标人须知”第1.4.4项规定的情形

	2.1
	初步评审
	响应性评审
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3项规定

	2.1
	初步评审
	
	履约期限、质量目标承诺
	

	2.1
	初步评审
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	2.1
	初步评审
	
	投标保证金
	已按招标文件要求提交投标保证金。

	2.1
	初步评审
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定

	2.1
	初步评审
	
	投标价格
	投标人的报价或算术错误修正后的投标报价（如有）未超过本标段（包）最高投标限价；

	2.1
	初步评审
	投标人不得存在的其他情形
	串通投标、弄虚作假、行贿或有其他违法行为的
	

	2.1
	初步评审
	
	不按评标委员会要求澄清、说明或补正的
	

	2.2.1
	分值构成（总分100.00分）
	投标报价：30.00分

商务评审：20.00分

技术评审：50.00分

其他评审：/分

	条款号
	评分因素
	各评分因素细分项
	分值
	评分标准

	2.2.2（1）
	投标报价
	1.投标报价
	30.0
	1.评标价的确定办法：所有有效投标的投标报价去掉六分之一（不足六家报价则不去掉）的最低价和相同数量的最高价后的算术平均值作为评标价。

2、投标总报价的得分为： （1）投标报价低于评标价的，每低于 1.0%扣 0.1 分，最多扣30分； 该项记分公式为：K=30-{(Q-q)/Q}×100×0.1 

（2）投标报价高于评标价的，每高于 1.0%扣 0.15分，最多扣30分； 该项记分公式为：K=30+{(Q-q)/Q}×100×0.15

以上式中：K—报价得分，q—投标报价，Q—评标价。

	2.2.2（2）
	商务评审
	类似业绩
	4
	1、投标人近五年完成过一项类似智慧交通安全设施建设项目的业绩得4分。（资格审查业绩除外）

	
	
	体系认证
	5
	投标人有完备的管理体系，具有以下有效期内的证书：

1、《ISO9001质量管理体系认证》，提供得1分；

2、《ISO14001环境管理体系认证》

，提供得1分；

3、《ISO20000信息技术服务管理体系认证》，提供得1分；

4、《ISO27001信息安全管理体系认证》，提供得1分；

5、《GB/T 29490知识产权合规管理体系认证证书》，提供得1分。
注：以上均需提供证书复印件加盖投标人公章。

	
	
	技术负责人
	4
	投标人拟为本项目提供服务的技术负责人应满足以下要求：

 1、具有机电工程类贰级及以上建造师证书及安全生产考核合格B证，提供得4分）

注：需提供相应证书及公司为其缴纳的近三个月社保记录复印件加盖投标人公章。

	
	
	服务人员配备
	4
	投标人拟派的项目团队成员（除项目经理、技术负责人以外）中具有满足招标文件要求的、在有效期内的相应证书，包括施工员、质量员、材料员、安全员具备职业培训合格证，每提供1个得1分，最高得4分）

注：项目成员不得重复，且均需提供相应证书及公司为其缴纳的近三个月社保记录复印件加盖投标人公章。

	
	
	服务实力
	3
	投标人具有信息系统建设和服务能力等级证书优秀级（CS2）及以上得1分；

提供CMMI软件能力成熟度集成模型认证证书（三级及以上），提供得1分；

投标人具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书（三级及以上），提供得1分。



	2.2.2（3）
	技术评审
	技术参数
	30
	根据投标人所投产品的技术条款、主要参数、功能要求以及重要性能指标进行打分，全部满足文件要求的得30分。带▲号参数每有一项负偏离扣1分，未提供或提供的材料不清晰、不完整的，视同为负偏离，扣完为止。

	
	
	项目的理解及重难点分析
	4
	提供完整的实施方案，能够根据项目理解及需求，分析深入程度、逻辑性、内容针对性，准确阐述本建设项目的现状及需求等。
①方案详细完整、逻辑性、内容针对性强，得4-2.1分；
②方案要素不全，逻辑性、内容针对性一般，得2-1.1分；
③方案要素不全，逻辑性强、内容针对性弱，得1-0.1分；
④有缺项或无方案不得分。

	
	
	主要施工方案
	5
	提供总体实施方案，具备科学性、环保性、节能性、合理性、可行性满足施工需要，要求总体设计方案说明清晰、完整、准确。
①总体设计满足项目需求，针对性强，得5-3.1分；
②总体设计基本满足项目需求，针对性较强，得 3-1.1分；
③总体设计基本满足项目需求，针对性较差，得1-0.1分。
④总体设计不满足项目需求，不可行，得 0 分。

	
	
	工作计划安排
	5
	根据投标人提出的对各阶段工作计划安排进行评分。工作计划安排科学且满足工期要求，并能有效保障项目顺利落地交付。
①各阶段工作进度安排得当且完整的得得5-3.1分；
②各阶段工作进度安排完整但合理性不足的或各阶段工作进度安排合理但不完整的得 得3-1.1分；
③各阶段工作进度安排不合理，项目匹配性较差得1-0.1分；
④未提供，不得分。

	
	
	质量保证措施
	3
	提供针对本项目制定的质量保证措施，包括但不限于项目质量目标、质量管理方法、质量控制措施。根据方案的完整性、科学性、操作性、针对性进行综合评审：
①方案详细完整、科学合理、操作性强、针对性强，得3-2.1分；
②方案要素不全，科学性合理、操作性可行、针对性一般，得2-1.1分；
③方案要素不全，科学性、可操作性一般，针对性弱，得1-0.1分；
④方案与项目无关或者不具备可操作性，不得分。

	
	
	售后服务
	3
	提供针对本项目制定的售后服务方案，包括但不限于服务体系、服务方式和服务响应时间
等，根据方案的完整性、科学性、可操作性、针对性等方面进行综合评审：
①方案详细完整、科学合理、操作性强、针对性强，得3-2.1分；
②方案要素不全，科学性合理、操作性可行、针对性一般，得2-1.1分；
③方案要素不全，科学性、可操作性一般，针对性弱，1-0.1分；
④方案与项目无关或者不具备可操作性，不得分。


1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。

综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）商务评审：见评标办法前附表；

（3）技术评审：见评标办法前附表；

（4）其他评审：见评标办法前附表。

2.2.2 评分标准
（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务评审评分标准：见评标办法前附表；

（3）技术评审评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他评审评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 评标准备

3.1.1 评标委员会成员签到
评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。
3.1.2 评标委员会的分工
由评标委员会首先推选一名评标委员会负责人，评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作，评标委员会负责人在与其他评标委员会成员具有同等表决权。
3.1.3 熟悉文件资料
3.1.3.1 评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量目标和履约期限要求，掌握评标标准和方法，熟悉评标流程。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。
3.1.3.2 评标委员会成员在评标前应当了解招标工程概况及招标文件内容。招标人或其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和相关数据资料，主要包括：

（一）招标文件；
（二）未在开标会上当场拒绝的投标文件；
（三）开标记录；
（四）最高投标限价。
3.2 初步评审

3.2.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，应当否决其投标。。

3.2.2 投标人有以下情形之一的，，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

1）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

① 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

② 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③ 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

④ 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤ 不同投标人的投标文件相互混装；

⑥ 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2）有下列情形之一的，属于弄虚作假行为：

① 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，即以他人名义投标的。

② 使用伪造、变造的许可证件；

③ 提供虚假的财务状况或者业绩；

④ 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

⑤ 提供虚假的信用状况；

⑥ 其他弄虚作假的行为。

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.2.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
投标人不接受修正价格的，或者修正后的投标报价超过最高投标限价的（如有），评标委员会应当否决其投标。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有最高投标限价时明显低于最高投标限价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.2.5 评标委员会否决不合格投标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。
3.3 详细评审

3.3.1 评标委员会对通过了初步评审的投标文件进行详细评审。

3.3. 2 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对商务评审计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对技术评审计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他评审计算出得分D。

3.3. 3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3. 4 评标委员会成员对各投标人的综合评分为其各分项得分之和，即投标人得分=A+B+C+D。

3.3.5 投标人的最终得分为所有评标委员会成员的综合评分中去掉一个最高分和一个最低分之后的算术平均值。

3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以要求投标人在评标委员会规定的时间内对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明（附件七），或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的澄清、说明和补正（附件八）属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.5 评标结果

3.5.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.5.2 招标文件允许多标段（包）投标、多标段（包）中标的，各标段（包）中标候选人的推荐按第二章“投标人须知”第10.1款规定执行，对某些标段（包）由此产生的空缺由排序在后的投标人依次替补。

3.5.3 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

4. 特殊情况的处置程序

4.1 关于评标活动暂停

4.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

4.1.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

4.2 关于评标中途更换评标委员会成员

4.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

(1) 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

(2) 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

4.2.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

4.3 评标争议处理

4.3.1 评标委员会全体成员应独立评审，对所提出的评审意见承担个人责任。

4.3.2 在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。表决不得违背法律、法规、规章和招标文件的规定。

4.3.3 评标委员会成员对集体决议或评审结论持有异议的，可以书面阐述其不同意见和理由。拒绝在集体决议或评标报告上签名，且不陈述其不同意见和理由的，视为同意集体决议或评标结论，评标委员会应当对此在评标报告中做出说明。

第四章  合同条款及格式
说明：招标人编制项目“合同条款及格式”时，应当优先使用国家相关标准招标文件中的“合同条款及格式”，或者使用有关行政主管部门推荐使用的“合同示范文本”，也可根据招标项目的具体特点和实际需要编制。

第一节  通用合同条款

1.一般约定
1.1词语定义
除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1合同

1.1.1.1合同文件(或称合同) :指合同协议书、 中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、 中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划， 以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2合同协议书：指甲方和乙方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3中标通知书：指甲方通知乙方中标的函件。

1.1.1.4投标函：指由乙方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5商务和技术偏差表：指乙方投标文件中的商务和技术偏差表。

1.1.1.6供货要求：指合同文件中名为“供货要求 ”的文件。

1.1.1.7中标设备技术性能指标的详细描述： 指乙方投标文件中的投标设备技术性能指标的详细描述。

1.1.1.8技术服务和质保期服务计划：指乙方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

1.1.1.9分项报价表：指乙方投标文件中的分项报价表。

1.1.1.10其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2合同当事人

1.1.2.1合同当事人： 指甲方和 (或)乙方。

1.1.2.2甲方：指与乙方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3乙方：指与甲方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.3合同价格

1.1.3.1签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.3.2合同价格：指乙方按合同约定履行了全部合同义务后，甲方应付给乙方的金额。

1.1.4合同设备：指乙方按合同约定应向甲方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、 图纸和说明文件。

1.1.6安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

1.1.7调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

1.1.8考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

1.1.9验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，甲方作出接受合同设备的确认。

1.1.10技术服务：指乙方按合同约定，在合同设备验收前， 向甲方提供的安装、调试服务，

或者在由甲方负责的安装、调试、考核中对甲方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

1.1.11质量保证期： 指合同设备验收后，乙方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行，并负责消除合同设备故障的期限。

1.1.12质保期服务：指在质量保证期内，乙方向甲方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

1.1.13工程

1.1.13.1工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。

1.1.13.2施工场地(或称工地、施工现场) :指专用合同条款中指明的工程所在场所。

1.1.14天(或称日) :除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算 。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的 ， 以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.15月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的， 以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.16书面形式： 指合同文件、信件和数据电文(包括电报、 电传、传真、 电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
1.2语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.3合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明 。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

(1)合同协议书；

(2)中标通知书；

(3)投标函；

(4)商务和技术偏差表；

(5)专用合同条款；

(6)通用合同条款；

(7)供货要求；

(8)分项报价表；

(9)中标设备技术性能指标的详细描述；

(10)技术服务和质保期服务计划；

(11)其他合同文件。
1.4合同的生效及变更
1.4.1除专用合同条款另有约定外 ，甲方和乙方的法定代表人(单位负责人)或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

1.4.2除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议 ，并经双方法定代表人(单位负责人)或其授权代表签字并加盖单位章后生效。
1.5联络
1.5.1买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认 。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行 。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

1.5.2合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第1.5.1 项指定的联系人即视为送达。

1.5.3甲方可以安排监理等相关人员作为甲方人员，与乙方进行联络或参加合同设备的监造(如有)、交货前检验(如有)、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第1.5.1项的约定事先书面通知乙方。

1.6联合体
1.6.1乙方为联合体的，联合体各方应当共同与甲方签订合同，并向甲方为履行合同承担连带责任。

1.6.2在合同履行过程中，未经甲方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向甲方承担的连带责任。

1.6.3联合体牵头人代表联合体与甲方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同 。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权 。甲方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务 。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

1.7转让
未经对方当事人书面同意 ，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和 (或)义务。

2.合同范围
乙方应根据供货要求、 中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向甲方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

3.合同价格与支付
3.1合同价格
3.1.1合同协议书中载明的签约合同价包括乙方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及乙方的合理利润。

3.1.2除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

3.2合同价款的支付
除专用合同条款另有约定外，甲方应通过以下方式和比例向乙方支付合同价款：

3.2.1 预付款

合同生效后，甲方在收到乙方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后28日内，向乙方支付签约合同价的30%作为预付款。

甲方支付预付款后，如乙方未履行合同义务，则甲方有权收回预付款；如乙方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

3.2.2交货款

乙方按合同约定交付全部合同设备后，甲方在收到乙方提交的下列全部单据并经审核无误后2 8日内，向乙方支付合同价格的40% :

(1)乙方出具的交货清单正本一份；

(2)甲方签署的收货清单正本一份；

(3)制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

(4)合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

3.2.3验收款

甲方在收到乙方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向乙方支付合同价格的28.5%。

3.2.4结清款

甲方在收到乙方提交的甲方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后28日内 ，向乙方支付合同价格的1.5%。

如果依照合同第9.1项，乙方应向甲方支付费用的，甲方有权从结清款中直接扣除该笔费用。

除专用合同条款另有约定外，在甲方向乙方支付验收款的同时或其后的任何时间内，乙方可在向甲方提交甲方可接受的金额为合同价格1.5%的合同结清款保函的前提下，要求甲方支付合同结清款，甲方不得拒绝。

3.3 甲方扣款的权利
当乙方应向甲方支付合同项下的违约金或赔偿金时，甲方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和(或)兑付履约保证金。

4. 监造及交货前检验
4.1 监造
专用合同条款约定甲方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.1.1 在合同设备的制造过程中，甲方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造，监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和(或)供货要求等合同文件的约定。

4.1.2除专用合同条款和(或)供货要求等合同文件另有约定外，甲方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，乙方应予配合。乙方应免费为甲方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，甲方监造人员的交通、食宿费用由甲方承担。

4.1.3乙方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将甲方监造纳入计划安排，并提前通知甲方；甲方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和(或)供货要求等合同文件另有约定外，乙方应提前7日将需要甲方监造人员现场监造事项通知甲方；如甲方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但甲方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

4.1.4甲方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。乙方应采取必要措施消除合同设备的不符， 由此增加的费用和(或)造成的延误由乙方负责。

4.1.5甲方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响乙方交货后甲方依照合同约定对合同设备提出质量异议和(或)退货的权利，也不免除乙方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

4.2交货前检验
专用合同条款约定甲方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.2.1合同设备交货前，乙方应会同甲方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由乙方承担。乙方应免费为甲方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，甲方代表的交通、食宿费用由甲方承担。

4.2.2除专用合同条款和(或)供货要求等合同文件另有约定外，乙方应提前7日将需要甲方代表检验事项通知甲方；如甲方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若乙方未依照合同约定提前通知甲方而自行检验，则甲方有权要求乙方暂停发货并重新进行检验， 由此增加的费用和(或)造成的延误由乙方负责。

4.2.3甲方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。乙方应采取必要措施消除合同设备的不符， 由此增加的费用和(或)造成的延误由乙方负责。

4.2.4甲方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响乙方交货后甲方依照合同约定对合同设备提出质量异议和(或)退货的权利，也不免除乙方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

5.包装、标记、运输和交付
5.1包装
5.1.1乙方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

5.1.2每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

5.1.3除专用合同条款另有约定外，甲方无需将包装物退还给乙方。

5.2标记
5.2.1除专用合同条款另有约定外，乙方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

5.2.2根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，乙方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

5.3运输
5.3.1乙方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

5.3.2除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

5.3.3除专用合同条款另有约定外，乙方应在合同设备预计启运7日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积(用m3 表示)、每箱尺寸(长×宽×高)、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知甲方，并在合同设备启运后24小时之内正式通知甲方。

5.3.4乙方在根据第5.3.3项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则乙方应将超大和(或)超重的每个包装箱的重量和尺寸通知甲方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知甲方。

5.4交付
5.4.1除专用合同条款另有约定外，乙方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给甲方。甲方对乙方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。甲方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

5.4.2合同设备的所有权和风险自交付时起由乙方转移至甲方，合同设备交付给甲方之前包括运输在内的所有风险均由乙方承担。

5.4.3除专用合同条款另有约定外，甲方如果发现技术资料存在短缺和(或)损坏，乙方应在收到甲方的通知后7日内免费补齐短缺和(或)损坏的部分。如果甲方发现乙方提供的技术资料有误，乙方应在收到甲方通知后7日内免费替换。如由于甲方原因导致技术资料丢失和(或)损坏，乙方应在收到甲方的通知后7内补齐丢失和(或)损坏的部分，但甲方应向乙方支付合理的复制、邮寄费用。

6.开箱检验、安装、调试、考核、验收
6.1开箱检验
6.1.1合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：

(1)合同设备交付时；

 2)合同设备交付后的一定期限内。

如开箱检验不在合同设备交付时进行 ，甲方应在开箱检验3日前将开箱检验的时间和地点通知乙方。

6.1.2除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

6.1.3开箱检验由买卖双方共同进行，乙方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

6.1.4在开箱检验中，甲方和乙方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

6.1.5如果乙方代表未能依约或按甲方通知到场参加开箱检验，甲方有权在乙方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为乙方已接受，但乙方确有合理理由且事先与甲方协商推迟开箱检验时间的除外。

6.1.6如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由甲方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管 。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形， 由乙方负责，乙方应补齐、更换及采取其他补救措施 。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险， 由甲方承担，但甲方能够证明是由于乙方原因或合同设备交付前非甲方原因导致的除外。

6.1.7如双方在专用合同条款和(或)供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

6.1.8开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响乙方依照合同约定对甲方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

6.2安装、调试
6.2.1开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试， 以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

(1)乙方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

(2)甲方或甲方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，乙方提供技术服务。

除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于甲方或甲方安排的第三方未按照乙方现场服务人员的指导导致安装 、调试不成功和 (或)出现合同设备损坏 ， 甲方应自行承担责任 。如在甲方或甲方安排的第三方按照乙方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和 (或)造成合同设备损坏的情况 ，乙方应承担责任。

6.2.2除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料 (如需要)等均由甲方承担。

6.2.3双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

6.3考核
6.3.1安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核， 以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、

其他动力和原材料 (如需要)等均由甲方承担。

6.3.2如由于乙方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则乙方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷 ，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核 。

6.3.3由于乙方原因未能达到技术性能考核指标时，为乙方进行考核的机会不超过三次。如果由于乙方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，甲方有权解除合同 。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，甲方无权解除合同，且应接受合同设备，但乙方应按专用合同条款的约定进行减价或向甲方支付补偿金。

6.3.4如由于甲方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则乙方应协助甲方安排再次考核 。 由于甲方原因未能达到技术性能考核指标时，为甲方进行考核的机会不超过三次。

6.3.5考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用 电、其他动力和原材料(如有)的使用及设备考核情况 。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

6.4验收
6.4.1如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后7 日 内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份 ，双方各持一份 。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

6.4.2如由于甲方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，乙方有义务在验收款支付函签署后12个月内应甲方要求提供相关技术服务，协助甲方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标 。甲方应承担乙方因此产生的全部费用。

在上述12个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.3除专用合同条款另有约定外，如由于甲方原因在最后一批合同设备交货后6个月内未能开始考核 ，则买卖双方应在上述期限届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外 ，乙方有义务在验收款支付函签署后6个月内应甲方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助甲方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标，且甲方无需因此向乙方支付费用。

在上述6个月的期限内 ，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标 ，则买卖双方应按照第6.4.1项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.4在第6.4.2项和第6.4.3项情形下，乙方也可单方签署验收款支付函提交甲方，如果甲方在收到乙方签署的验收款支付函后14日内未向乙方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

6.4.5合同设备验收证书的签署不能免除乙方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

7.技术服务
7.1乙方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为甲方提供技术服务。乙方的技术服务应符合合同的约定。

7.2甲方应免费为乙方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，乙方技术人员的交通、食宿费用由乙方承担。

7.3乙方技术人员应遵守甲方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从甲方的现场管理。

7.4如果任何技术人员不合格，甲方有权要求乙方撤换，因撤换而产生的费用应由乙方承担。在不影响技术服务并且征得甲方同意的条件下，乙方也可自负费用更换其技术人员。

8.质量保证期
8.1除专用合同条款和(或)供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起12个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第6.4.2项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后12个月。在合同第6.4.3项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后6个月。

8.2在质量保证期内如果合同设备出现故障，乙方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和(或)关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于甲方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由甲方承 担 。

8.3质量保证期届满后，甲方应在7日内或专用合同条款另行约定的时间内向乙方出具合同设备的质量保证期届满证书。

8.4在合同第6.4.2项情形下，如在验收款支付函签署后12个月内由于甲方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该12个月届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.5在合同第6.4.3项情形下，如在验收款支付函签署后6个月内由于甲方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该6个月届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.6在第8.4款和第8.5款情形下，乙方也可单方签署结清款支付函提交甲方，如果甲方在收到乙方签署的结清款支付函后14日内未向乙方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

9.质保期服务
9.1乙方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和(或)供货要求等合同文件另有约定外，乙方应在收到甲方通知后24小时内做出响应，如需乙方到合同设备现场，乙方应在收到甲方通知后48小时内到达，并在到达后7日内解决合同设备的故障(重大故障除外)。如果乙方未在上述时间内作出响应，则甲方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，乙方应承担由此发生的全部费用。

9.2如乙方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则甲方应免费为乙方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另

有约定外，乙方技术人员的交通、食宿费用由乙方承担。乙方技术人员应遵守甲方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从甲方的现场管理。

9.3如果任何技术人员不合格，甲方有权要求乙方撤换，因撤换而产生的费用应由乙方承担。在不影响质保期服务并且征得甲方同意的条件下，乙方也可自负费用更换其技术人员。

9.4除专用合同条款另有约定外，乙方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等， 由甲方签字确认，并在质量保证期结束后提交给甲方。

10.履约保证金
除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起28日后失效。如果乙方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，甲方有权扣划相应金额的履约保证金。

11.保证
11.1乙方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

11.2乙方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、 自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

11.3乙方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因乙方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

11.4乙方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备(包括全部部件)全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和(或)供货要求等合同文件另有约定。

11.5乙方保证，乙方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

    11.6乙方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因乙方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，乙方应免费提供。

11.7除专用合同条款和(或)供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，乙方应事先将拟停止生产的计划通知甲方，使甲方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据甲方要求，乙方应：

(1)以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。

(2)免费提供可供甲方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便甲方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。乙方保证甲方或甲方委托的第三方制造及甲方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

11.8乙方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果乙方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，乙方将及时通知甲方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

12.知识产权
12.1甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。

12.2除专用合同条款另有约定外，甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

12.3如合同设备涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

12.4如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后，应以甲方名义并在甲方的协助下， 自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后28日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。

13.保 密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

(1)非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

(2)接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

(3)法律或法律的执行要求披露的信息。
14.违约责任
14.1合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2乙方未能按时交付合同设备(包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的)的，应向甲方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

(1)从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5% ;

(2)从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1% ;

(3)从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5%。

在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的10%。

迟延交付违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.3 甲方未能按合同约定支付合同价款的，应向乙方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

(1)从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的0.5% ;

(2)从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1% ;

(3)从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1.5%。

在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的10%
15. 合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

(1)乙方迟延交付合同设备超过3个月；

(2)合同设备由于乙方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

(3)甲方迟延付款超过3个月；

(4)合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务(细微义务除外),或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后14日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

(5)合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

16.不可抗力

16.1如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后28日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

16.2受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

16.3双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过140日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

17.争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

(1)向约定的仲裁委员会申请仲裁；

(2)向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第五章  发包人要求
1、后台服务器技术要求  
（1）接入服务器

a) ▲CPU：C86 2.5G 24C*2。（提供技术白皮书或者厂家彩页）
b) ▲内存：8*32G DDR5RECC。（提供技术白皮书或者厂家彩页）
c) 系统盘：2*企业级480G SATA SSD。

d) 数据盘：8*4T SATA 7200RPM 3.5寸企业级硬盘。

e) RAID：2G或以上缓存RAID卡，支持RAID 0，1，5，6，10，50，60。

f) 网络：2*千兆网口，2*万兆光口（满配光模块）。

g) 操作系统：麒麟V10，三年服务。

h) 质保：3年。

i) 具备实现系统功能所需的操作系统软件、应用软件等。

j) 配置中文版服务器管理软件和系统备份还原软件。

（2）AI服务器

a) ▲架构：C86国产x86架构；（提供技术白皮书或者厂家彩页）
b) ▲CPU：16核2.6GHz及以上*2；（提供技术白皮书或者厂家彩页）
c) ▲内存：512GB DDR5及以上；（提供技术白皮书或者厂家彩页）
d) 硬盘：≥600GB15KRPM硬盘*4，数据盘≥6*1.92TBSSD盘，含SAS硬件RAID卡及NVMe 阵列卡；

e) 网卡：2个万兆网口（含模块）；

f) 显卡：4块T4图像处理卡及以上。

（3）存储节点

a) 4U机架式36盘位网络存储设备，搭载2颗64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行；

b) 处理器：2颗64位多核；

c) 系统盘：1×480GB SSD；

d) 系统内存≥32GB；

e) ▲磁盘接口：36个SATA接口，支持硬盘热插拔；（提供公安部检测报告）
f) 网络接口：6个千兆数据网口，1个千兆管理网口；

g) 视频接入性能：650路；

h) 图片接入性能：最大支持320张/s；

i) ▲支持视频流、图片流直存支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议采用非对称分布式架构，集群化部署，对外提供唯一IP的存储服务支持云存储节点在线无缝扩容，容量和性能线性增长支持云存储节点间的容量及业务负载均衡支持纠删码数据保护技术，具备设备级容错机制，保障历史数据不丢失，实时业务不中断。（提供公安部权威部门出具的检测报告）
（4）存储硬盘

a) ▲企业级硬盘，容量≥16T，转速≥7200RPM，支持7×24小时不间断连续运行；（厂家承诺证明函或产品截图）
b) 传输速率≥267 MB/s，缓存≥512MB；

c) 最大读取速度≥267MB/s；

d) 接口传输速率（最大值）≥6.0Gb/s，接口类型为SATA或者SAS；

e) 年负荷（TB/年）≥550TB；

f) 无故障时间≥2000000小时；

g) 工作状态温度(°C)范围不低于5-60℃；

h) 支持硬盘和存储双向认证，杜绝非法访问和读取数据；

i) 支持硬盘异常隔离保护和坏道修复功能，保障数据安全不丢失。

（5）GPU服务器

a) ▲主板：两颗处理器，单颗 32 核，主频 2.6GHz，每路 8 内存插槽，搭载设备远程管理模块，配套硬件监控管理软件；（提供技术白皮书或者厂家彩页）
b) 内存：64GB/DDR4/RDIMM 内存-ECC；

c) 硬盘：系统盘 480G，数据盘 1T；

d) 网卡： 4 端口千兆 RJ45 电口，支持 SR-IOV 虚拟化、RSS 多队列、TSO 硬件卸载、9.5KB 巨帧、802.1Q VLAN、LACP 链路聚合，兼容鲲鹏 / 海光国产服务器平台；

e) 网卡：4 端口 SFP28 光口，支持 25GE/10GE 自适应，支持 SR-IOV 虚拟化、RSS 多队列、TSO/GRO 硬件卸载、9.5KB 巨帧、802.1Q VLAN、LACP 链路聚合、VxLAN 硬件封装；适配鲲鹏服务器，不含 SFP28 光模块；

f) 阵列卡：1 块  阵列卡，PCIe4.0 X8，配备 4GB 缓存，搭载超级电容断电数据保护；后端 2 个 SFF-8654 接口，最大直连 16 块 12Gb/s SAS/6Gb/s SATA 硬盘；支持 RAID0、1、5、6、10、50、60 及裸盘直通模式；支持硬盘热插拔、全局热备、BMC 带外管理、固件在线无损升级，兼容鲲鹏服务器与银河麒麟 V10 操作系统，板卡为全高全长无挡片规格；

g) 计算卡：2张计算卡，视频解析卡AI算力：100 TOPS (INT8)、50 TFLOPS (FP16)- CPU：8核，1.9GHz- 内存：24GB LPDDR4X，带宽204.8GB/s，支持ECC；

h) AI 违法算法分析：支持 120 路（60 路电警+60 反向卡口）的违法实时分析（包括但不限于大货车闯红灯，号牌污损/遮挡等），并生成标准违法证据图片，违法识别准确率≥90%。支持车道识别、车型识别、车头车尾智能关联。

2、交通信号控制

1、交通信号机

a）▲需与荆门市已建成的区域交通信号控制系统完全兼容，需提供兼容解决方案，能够纳入平台统一管理。（提供厂家授权函）

b）信号机符合《GB 25280-2016道路交通信号控制机》标准的C类信号机。

c）信号机采用模块化设计，更换电路板方便。

d）CPU：需用32位以上处理器。

e）相位需求：至少支持16相位，各路口配置应满足该路口最终配时方案的需求。

f）▲时钟校正：支持GPS校时模块，可以自动校正信号机时钟。支持中心后台校时功能，可以与中心控制系统连接，接收并执行中心校时命令。（提供技术白皮书）

g）通讯接口：交通控制系统提供规范合理的通信信道，在控制中心与现场系统间沟通有效的数据通信链路、监控数据通信状态并准确地传递控制中心与现场系统间上/下行信息。

h）信息检测：需要检测到交通流量、占有率等信息。可接多种类型的车辆检测器（环形线圈、地磁、视频、RFID等）。

i）信号灯控制：至少支持44路灯控输出，逻辑上可扩充到96路灯控输出，并可与倒计时显示器连接。

j）交通信号控制机的安装应考虑不妨碍车辆、行人（包括残疾人）通行，不影响行车安全视距，确保手动控制时便于观察和指挥交通，容易外接电源。

k）交通信号控制机的基础应高于地面20cm，在可能积水的地面安装时，应适当增加基础高度，防止被积水浸泡。

2、机动车信号灯

a) 含右转方向指示信号灯、左转方向指示信号灯、直行方向指示信号灯和机动车信号灯。

b) 一组灯应由三个信号灯组成。这三个信号灯应显示红色（顶部），黄色（中间）及绿色（下部）。

c) 交通信号灯包括两种型号：方向指示信号与机动车信号灯。对机动车信号灯而言，照亮区域必须形成圆盘形状；对方向指示信号而言，照亮区域必须形成箭头形状，其方向根据图纸及现场安装时确定。

d) 外观设计：外观必须为LED光源所设计，结构为超薄化，Φ400mm，透光面的灯具厚度≥140mm，外观与现有信号灯保持一致。

e) 透光设计：透光镜片的外表面采用倾斜面。

f) 外壳材料：灯具为铝压铸材料一次压铸成型，使用寿命≥25年，涂成黑色。

g) 光源：采用超高亮度发光二极管（LED），使用寿命≥10万小时。

h) 额定电压：AC176～264V，50HZ。

i) 可视角度：≥30°。

j) 可视距离：≥400m。

k) 外壳防护等级：≥IP53。

l) 耐温：－40℃～+75℃。

m) 湿热性能：温度为40℃时，空气相对湿度≤93％±2％。

n) 绝缘电阻：≥500MΩ。

3、人行横道信号灯

a）外观设计：外观必须为LED光源所设计，结构为超薄化，Φ300mm，透光面的灯具厚度为110mm，外观与荆门市现有信号灯保持一致。

b）透光设计：透光镜片的外表面采用倾斜面设计，能防止透光镜片积累灰尘。

c）外壳材料：灯具为铝压铸材料一次压铸成型，使用寿命≥25年，涂成黑色。

d）光源：采用超高亮度发光二极管（LED），使用寿命≥10万小时。

e）额定电压：AC176～264V，50HZ。

f）光源寿命：≥10万小时。

g）可视角度：≥30°。

h）可视距离：≥300m。

i）外壳防护等级：≥IP53。

j）耐温：－40℃～+75℃。

k）湿热性能：温度为40℃时，空气相对湿度≤93％±2％。

l）绝缘电阻：≥500MΩ。

m）红、绿二色行人图案单屏显示。

4、倒计时显示器

a)内置软件、硬件采用看门狗电路，工作稳定可靠。

b）外壳采用铝合金结构，工艺精细、外表美观，重量轻，不生锈，防尘，防水，使用寿命≥10年。

c）光源采用超亮度发光二极管(LED)，亮度高，功耗低，使用寿命≥10万小时。

d）采用单片机控制，自动检测信号时间，信号闪烁（例如绿闪）时，不影响数字显示机的正常工作。

e）倒计时器控制软件自行设计，具有源代码和自主知识版权，可根据业主需要修改软件，路口运行自适应方式时，内置式倒计时器能适应变化的交通信号配时时间。

f）倒计时器不会出现倒计时和交通信号灯不同步的情况，保证倒计时器和交通信号控制机无缝配合工作。 

g）数码显示倒计时器颜色与荆门市目前主要使用的交通信号灯灯色一致，数值为对应信号相位剩余时间，并按秒递减。

h）数码显示倒计时器以标准7段码形式显示两位数字，最大显示数字为99。采用封胶处理，具备防水、不积尘功能，每个笔画段内集成红、黄、绿三种独立LED发光管，与信号灯显示颜色一致。

i）在正常状态下，倒计时器的显示连贯递减，无乱码、丢码等现象。通讯中断时，或者道路交通信号控制机由自动控制转入手动控制时，倒计时器能在2秒之内显示黑屏。当道路交通信号机中断输出，或转入黄闪控制后，倒计时器应能在当前信号相位结束时间内显示黑屏。

j）外形要求：外形为方形，外形尺寸美观牢固，遮阳帽伸出长度大于300mm。

k）显示数字：字体尺寸为单字高500mm、单字宽250mm，笔划宽不小于50mm，数字间距离大于50 mm。考虑到美观，在高、宽方面可作小范围适量调整。

l）电源范围：电压：AC176V～264V，频率：50HZ±2HZ。

m）绝缘性：带电部分和箱体之间绝缘电阻大于10MΩ，绝缘耐压大于1.5KV。

n）亮度等级：0度：＞4000坎德拉每平方米，10度：＞1200坎德拉每平方米，可视角度：大于30度º。

o）LED波长红色：625±5nm。黄色：590±5nm。绿色：505±2nm。

p）工作环境温度：－40℃～75℃。

q）工作环境湿度：5％～95％。

r）平均无故障时间（MTBF）：≥30000H。

s）防护等级：≥IP53。

3、交通视频监控

（1）交通视频监控（违停抓拍设备）

a）▲全天候高清智能网络球型摄像机，支持违停抓拍等多项智能业务。（以公安部检验报告为准）

b）▲图像传感器：≥400W像素，≥1/1.8英寸CMOS。（以公安部检验报告为准）

c）内置GPU芯片，支持深度学习算法。

d）光学变倍≥40倍。

e）最低照度（彩色)≤0.0002Lux，最低照度（黑白）≤0.0001Lux。

f）支持双码流以上，主码流≥2560×1440@60fps。

g）视频编码技术至少支持H.264和H.265。

h）具备光学透雾、强光抑制、防抖功能。

i）水平及垂直范围：水平360°、垂直-30°-90°（自动翻转）。

j）水平速度：水平键控速度0.1°-210°/s，水平预置点速度240°/s。垂直速度：垂直键控速度0.1°-100°/s，垂直预置点速度100°/s。

k）预置点≥300个；巡航线路≥8条，每条线路≥32个预置点。

l）至少具备软件集成的开放式API、具备GB/T28181协议。

m）具备违法停车、违法压线、违法逆行等违法行为分析触发后联动聚焦抓拍，抓拍距离半径应≥160m，白天捕获率应不小于98%，白天准确率不小于98%。（以公安部检验报告为准）
n）摄像机集成10M/100M以太网自适应电口，适应各种网络环境接入。

o）具备≥256G存储卡。

p）设备应能满足在AC24V±25%宽电压环境下正常工作。

4、交通违法行为监测（电子警察）

（1）生态正向≥1200万像素高清视频摄像机

a）摄像机有效像素：≥1200万。

b）▲视频分辨率≥4112(H)×3072(V)。（以公安部检验报告为准）
c）内置传感器类型采用全局曝光CMOS图像传感器。传感器尺寸不低于1.1英寸。

d）选用具备光敏自动感应的环保型低眩光LED补光灯，补光装置满足GA/T 1202-2022中一级补光要求。

e）支持高性能GPU处理器和深度学习算法，能够实现车辆特征识别、车牌识别、车型分类、车身颜色识别及驾驶人人脸特征捕获等功能。（以公安部检验报告为准）
f）具备宽动态、低照度增强、强光抑制、数字降噪等功能，满足全天候（含夜间、雨雾等恶劣天气）条件下清晰成像要求。

g）▲卡口过车识别准确率不低于99%，违法行为捕获率不低于99%，号牌识别准确率应不低于99%，车型识别准确率应不低于99%。驾驶人面部特征捕获照片应当能够清晰辨识人脸五官特征，满足GA/T 995相关技术要求。支持对机动车超速、压线、禁止大货车、逆向行驶、闯红灯、不按车道行驶、违法变道、违法掉头、不礼让行人、闯禁令、占用非机动车道、接打电话、不系安全带、货车闯禁行等交通违法抓拍功能。支持对非机动车闯红灯、越线停车、占道、逆行、未戴安全头盔、超载等行为进行检测抓拍。（提供技术白皮书截图））
h）防护等级与适应性。摄像机及配套设备防护等级不应低于IP66（宜达到IP67），工作温度范围应适应本省气候条件（参考值：-20℃～+70℃），配备室外防护罩、电源适配器、安装万向节等附件，防护罩应当具备防尘、防水。

（2）频闪补光灯

a）有效补光距离≥20米。

b）色温：≥3000K。

c）频闪信号输出至LED灯板响应的时间≤45us。

d）补光灯亮度等级具备1-255级可调。

e）支持环境感光功能，感光具备0~15级可调。

f）LED频闪补光峰值光照度≤20lx，LED频闪平均光照度≤5lx。

g）应能与配套的高清摄像机同步。

h）▲满足《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T1202-2022）一级补光装置的要求。（以公安部检验报告为准）
（3）多功能补光灯

a）集暖光LED频闪、爆闪和氙气白光、红外爆闪于一体，有效降低光污染。

b）采用24颗高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高。

c）LED亮度等级具备0-99级可调。

d）LED光源色温：3000K-6500K。

e）回电时间＜70ms。

f）氙气灯爆闪持续时间≤250μs，LED爆闪持续时间≤1ms。

g）▲使用寿命≥1000万次。（提供技术白皮书截图）

h）额定电压：AC176～264V，50HZ。

i）应能与配套的高清摄像机同步。

j）满足《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T1202-2022）一级补光装置的要求。

（4）红绿灯信号检测器

a）支持不少于20路信号灯交流信号输入接口。

b）支持不少于20路交通灯状态指示。

c）▲支持实时输出交通灯信号状态。（提供技术白皮书）
d）设备功耗小于3W。

e）当有电压信号输入时，对应通道的状态指示灯点亮。

（5）前端管理主机

a）采用与摄像机完全兼容的操作系统，支持7×24小时稳定运行，并且不易受到黑客、病毒的入侵和攻击。

b）网络协议：HTTP；HTTPS；TCP/IP；RTSP；UDP；NTP；DNS；802.1x；FTP；SFTP。

c）视频解码：至少支持H.264，与本工程高清视频摄像机匹配。

d）▲视频输入：视频接入模式支持16路网络压缩高清视频输入；卡口合成模式支持12路网络压缩高清视频输入。（提供设备技术白皮书）

e）主机存储：内置4个SATA接口，配置适配存储容量。

f）录像检索：支持检索录像信息。

g）网络接口：18个，2个10M/100M/1000M自适应以太网口（RJ-45），16个10M/100M自适应以太网口（RJ-45）。

h）图片合成：支持1/2/3/4/5/6张原始图片普通合成和关联合成；支持两通道、三通道、多通道关联匹配并将图片合成或编组；支持ID匹配、车牌匹配、先ID后车牌匹配方式；支持以车型、车道、车牌颜色、车身颜色进行模糊匹配。

i）具备融合电子警察、反向卡口高清视频摄像机数据实现大货车全轨迹关联、闯红灯违法取证功能。

j）支持按时间、通道、违法类型、车牌、车速、车道、对象类型、车牌颜色、车身颜色查询图片功能。

k）断网续传：支持平台断网续传、FTP断网续传；支持手动上传。

l）工作温度：至少满足［-30℃，+65℃］。

（6）1光4电工业级交换机

a) 应至少具有4个10/100Base-T 和至少1个1000Base-FX（含光模块）。

b) 应为工业型网管型以太网交换机。

c) 至少符合IEEE802.3等标准。

d) 具备DIN卡轨式安装功能。

e) 具备金属外壳，≥IP40防护等级。

f) 电源具备内置过流保护。

（7）1光8电工业级交换机

a) 应至少具有8个10/100Base-T和至少1个1000Base-FX（含光模块）。

b) 应为工业型网管型以太网交换机。

c) 至少符合IEEE802.3等标准。

d) 具备DIN卡轨式安装功能。

e) 具备金属外壳，≥IP40防护等级。

f) 电源具备内置过流保护。

（8）8光4电工业级交换机

a) 应至少具有4个10/100Base-T和至少8个1000Base-FX（含光模块）。

b) 应为工业型网管型以太网交换机。

c) 至少符合IEEE802.3等标准。

d) 具备DIN卡轨式安装功能。

e) 具备金属外壳，≥IP40防护等级。

f) 电源具备内置过流保护。

（9）电源/网络防雷器

①电源模块：

a)标称电压：≤24V。

b)最大持续运行电压：≤40V。

c)标称通流容量（8/20us）：≥5KA。

d)最大通流容量(8/20 us)：≥10KA。

e)保护水平（Up）：≤75V。

f)响应时间：＜25ns。

g)接口类型：RJ45。

②网络模块：

h)工作电压（Un）：≤5V。

i)工作频率（Mbps）：≥100。

j)插入损耗：＜0.5db。

k)标称通流容量In（8/20us）：≥5KA。

l)最大通流容量Iman（8/20us）：≥10KA。

m)限制电压：≤10V。

n)响应时间：＜1ns。

o)接入导线截面积：电源线≥2mm2；地线≥2.5mm2。

p)接地电阻：＜4Ω。

（10）室外电警设备箱（抱杆式）

a)采用悬挂式安装方式，悬挂于杆件立柱，高度应确保机箱下边缘距离地面净高2.5m以上。设备机箱安装后不得侵入机动车道建筑界限以内，不得影响车辆正常通行。设备机箱应安装牢固。

b)监控室外机箱大小应满足通信终端设备、电源开关、插座、熔断器、浪涌保护器、防雷器及各类文档等放置需求。

c)设备机箱表面应经过喷塑处理，且进行防雨、防尘、防静电处理，设置通风散热百叶窗并内置防尘网，防护等级≥IP55。

d)机箱出线孔应设置在机箱与杆件连接处，降低机箱外线缆被破坏风险。

e)应根据实际摆放设备的需要对箱体尺寸规格及机箱内设备的摆放位置、安装方式、接线方式、线缆敷设方式等进行合理设计，满足交警使用需求。

f)机箱内部空间应足够大，能确保设备、装置的合理摆放，设有存放用户手册、说明书、接线图、维修记录等资料的存储盒，并有适当空间预留。

g)机箱厚度≥1.2mm。

h)机箱内配备电压电流监测装置、温度传感器、机箱门开启传感器对机箱内动力环境进行实时监控，且配备相应的智能运维控制模块进行集中管理，该模块采用TCP/IP等网络协议，实现平台管理系统对多台设备箱的远程实时管理，应支持ICMP、ARP、UDP、TCP 等多种协议，且内置嵌入式软件，采集设备运行参数和环境状态参数，并能定时上报管理系统，支持WEB 远程访问，对相关参数进行修改及远程程序升级更新。

i)机箱内配备插座，且应≥2路2孔、2路3孔。

j)机箱内合适位置配备接地铜排，接地铜排的截面应不小于100mm2，接地端子应进行防腐处理。并应设置接地标志。所有设备、防雷器、光缆加强芯等均接入接地排，设备接地电阻应≤4Ω。

k)电源开关：应具有稳压、短路、过载、漏电保护。电源保护响应时间应为纳秒级。开关的额定电压、额定电流值应满足设备正常运行的要求。机械寿命应不少于20000次。

（11）智能电警室外落地机柜

采用落地安装方式，应考虑不妨碍车辆、行人（包括残疾人）通行，不影响行车安全视距，基础应高于地面30cm以上，在可能积水的地面安装时，应适当增加基础高度，防止被积水浸泡。

a) 单开门设计，内置强电模块，能够容纳交换机、红绿灯信号检测器、光纤收发器及前端管理主机，为设备提供保护与电力供给。

b) 基于19英寸标准结构设计，提供不少于17U安装空间。

c) 机柜含有强电模块，包含220V电源防雷，2P25A空开1个，三芯插座一个，1P10A空开8个，机柜内含照明模块，方便设备夜间维护，机柜采用落地安装方式。

d) 外部环境温度：-20℃~45℃，贮存温度：-40℃~70℃，机柜内部相对湿度：≤85%（+ 30℃）。

e) 防护等级：≥IP55。

f) 机柜其他要求同室外电警设备箱。

5、车辆智能监测记录（卡口）

（1）环保反向900万像素高清视频摄像机

a）▲摄像机有效像素：≥900万。（提供公安部权威部门出具的检测报告）
b）传感器：全局曝光COMS或GMOS或GS COMS，单个传感器尺寸：≥1.1英寸。

c）具备视频触发、外部I/O触发、网络触发、RS-485触发，支持红绿灯状态输入，支持电源同步；具备外接存储设备本地图片存储、缓存补录；支持补光装置同步补光。

d）视频压缩标准：至少支持H.264 。

e）图像分辨率：≥4096×2160。

f）最低照度彩色≤0.0001Lx。

g）图片压缩方式：JPEG压缩。

h）图片OSD：支持内外置，内容包括时间、号牌、速度、车型、路口名、车道号、号牌颜色、限速、违法类型、行车/进口方向。

i）接口协议：支持ONVIF，GB/T 28181等，API接口开放。

j）通讯接口：≥1个RJ45，100M/1000M Base-T自适应以太网口；≥1个RS-485接口。

k）无光污染：采用先进的图像融合技术，夜间无需使用白光爆闪灯或无需外加频闪灯即可输出高质量全彩图像，有效解决夜间光污染。

l）具备AI深度学习算法，支持车内高清人脸抓拍。

m）▲支持非机动车和行人的抓拍和特征检测。（提供公安部权威部门出具的检测报告）
n）支持超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、摩托车闯禁令、加塞等违法行为。

o）支持接入本工程建设的前端管理主机。

（2）环保反向1200万像素高清视频摄像机

a）摄像机有效像素：≥1200万。

b）▲视频分辨率≥4112(H)×3072(V)。（提供公安部权威部门出具的检测报告）
c）内置传感器类型采用全局曝光CMOS图像传感器。传感器尺寸不低于1.1英寸。

d）选用具备光敏自动感应的环保型低眩光LED补光灯，补光装置满足GA/T 1202-2022中一级补光要求。

e）支持高性能GPU处理器和深度学习算法，能够实现车辆特征识别、车牌识别、车型分类、车身颜色识别及驾驶人人脸特征捕获等功能。

f）具备宽动态、低照度增强、强光抑制、数字降噪等功能，满足全天候（含夜间、雨雾等恶劣天气）条件下清晰成像要求。

g）▲卡口过车识别准确率不低于99%，违法行为捕获率不低于99%，号牌识别准确率应不低于99%，车型识别准确率应不低于99%。驾驶人面部特征捕获照片应当能够清晰辨识人脸五官特征，满足GA/T 995相关技术要求。支持对机动车超速、压线、禁止大货车、逆向行驶、闯红灯、不按车道行驶、违法变道、违法掉头、不礼让行人、闯禁令、占用非机动车道、接打电话、不系安全带、货车闯禁行等交通违法抓拍功能。支持对非机动车闯红灯、越线停车、占道、逆行、未戴安全头盔、超载等行为进行检测抓拍。（提供技术白皮书截图）
h）防护等级与适应性。摄像机及配套设备防护等级不应低于IP66（宜达到IP67），工作温度范围应适应本省气候条件（参考值：-20℃～+70℃），配备室外防护罩、电源适配器、安装万向节等附件，防护罩应当具备防尘、防水。

（3）多功能补光灯、前端管理主机、交换机、室外机箱等设备参数详见交通电子警察章节。

6、交通流信息采集

（1）雷视一体机

a）毫米波雷达&900万像素全局曝光CMOS低照度摄像机，传感器：≥1/1.8英寸。

b）▲支持双向多车道多目标轨迹跟踪检测，可检测车道数不低于6车道，检测距离不低于350m。（提供技术白皮书）
c）支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照等影响。（提供公安部权威部门出具的检测报告）
d）采用H.264/H.265 High Profile编码，可输出Full HD4096×2160@25fps实时图像，超低延时，超高码率。

e）支持输出H.265或H.264码流，三路高清码流可分别独立设置不同的高清分辨率，帧率与码率。

f）融合高精度毫米波雷达与深度学习相机单元，从结构、场景、采集方式到数据信息等多维深度融合。

g）▲内置专业AI智能算法，支持车牌、车型、车身颜色、车系、车标等智能识别。（提供技术白皮书）
h）取证模式（事件检测）：支持拥堵、行人、路障、施工、抛洒物、事故检测 、压线、变道、逆行、未保持安全车距、斑马线未减速、蛇形行驶、右侧超车、机动车低速行驶、飙车、连续变道、大车占道、加塞、超速、低能见度、路口溢出、违停违章检测功能；支持多种道路交通参数采集：车道流量(区分大、中、小型车)、车道速度 。

i）视频电警模式：支持不按导向行驶、违章变道、逆行、路口停车、机占非、掉头不让直行、左转不让直行、闯绿灯、闯红灯、加塞、压车道线、违反禁令标志、超速、绿灯停车、占用机动车道、未带头盔、大弯小转、禁摩、违章掉头、违法停车、不礼让行人、大车右转不停车、斑马线未减速、不让右方道路来车先行、未交替通行、环岛路口未让行。

j）支持分车道统计，车流量、速度、状态、队列、时距、间距、空间占有率以及时间占有率数据，支持60-3600秒数据上传。每个车道支持多个虚拟线圈，输出车辆的进入和离开信号，虚拟线圈位置可以配置。支持交通评价数据输出，包括拥堵、排队长度等。

k）具有多种白平衡模式，适合各种场景需求。

l）支持TF卡本地图片存储检索、自动覆盖、自动上传。

m）支持多种图片上传方式（FTP、SDK布防等）。

n）内置补光灯。

o）▲支持对距检测器300m处检测断面内的来向车流量进行统计，车流量统计准确率≥99%。（提供公安部检测报告）
p）▲支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测。能同时检测不少于140个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪；可同时对至少140个混合静态目标进行优选、抓拍及属性分析。

q）具备接入现状视频监控管理平台统一管理。（提供公安部检测报告）
r）测速范围：1km/h-250km/h，雷达发射频率：80GHz。

s）防护等级：≥IP66。

（2）数据转换设备

a)通过网络接收视频车检器的车检信息，设备内部将模拟车辆的到达、离开输出信号到信号机。

b)具备10/100M自适应网口。

c)具备不少于16路信号输出。

d)可支持至少8路视频车检器接入。

e)工作环境温度：-30℃～+70℃。

f)工作湿度：10%～90%。

g)功耗：小于10W。

7、大货车闯红灯抓拍分析

主要功能

1）GPU服务器

①数据接入

在视频专网与公安网分别部署适配节点，支持接入前端已有电子警察、卡口相机数据，实现视频数据的接收、缓存与二次分析处理。

②智能视频检测分析

采用视频跟随技术，将视频中的大货车自动设定为目标对象，并自动锁定、跟随，逐帧检测、得到车辆的运动轨迹。自动截取完整的大货车闯红灯视频流，自动筛选符合闯红灯抓拍标准的画面并截图，标记水印（违法时间、违法地点、违法类型、车辆类型、车牌号等），保存到数据库中。1台设备可同时处理60路电子警察和60路反向卡口。

③关联反向卡口，号牌自动识别

通过关联反向卡口，运用货车前脸车牌对车后遮挡号牌进行补全，结合车道、车型、车身颜色、时间、速度等多重因子综合分析，判断不同抓拍图片上的车头、车尾是否属于同一辆车，实现跨相机车辆抓拍图片的自动匹配。

优化大货车车牌识别算法，自动对含有车辆号牌的图像进行分析处理，提取和识别出文本字符。

④▲自动生成“图片+视频”违法证据

突破以往只能上传违法图片的瓶颈，自动截取完整的大货车闯红灯视频流，自动筛选符合闯红灯抓拍标准的画面并截图，标记违法时间、违法地点、违法类型、车辆类型、车牌号等水印，将能完整展示大货车闯红灯违法行为的图片和视频同时上传集成指挥平台，作为违法证据链。（提供产品白皮书）

2）AI闯红灯算法授权

提供60路电警+60卡口算法授权，包含：

a）车型识别：支持识别的车辆类型至少包括货车、客车、轿车、摩托车。

b）闯红灯行为识别：支持自动识别视频中的挂车、重中性货车闯红灯违法行为，自动抽取反映车辆闯红的图片和视频，并与对应的车辆前部全景特征图片进行匹配。

3）AI闯红灯算法样本采集

定向采集辖区范围内路口电警、卡口监控视频素材，覆盖晴天、雨天、昼夜、高峰平峰全场景；样本聚焦挂车、重中型货车闯红灯场景，整体样本帧纳入AI算法总50万帧基础库内，单独货车闯红灯细分样本足量覆盖各类光照、路况、车流工况；兼容60路电警+60路卡口多路视频源数据采集。

4）AI闯红灯算法数据标注

采用多标签标注范式，标注核心内容：

目标类别：挂车、重中型货车；

关键部位：货车车头、车尾、车身、号牌、信号灯、车道线、路口停止线；

行为状态：车辆行驶位置、是否越过停止线、红灯亮起时序、车头车尾联动匹配关系；

证据帧标记：区分3张过程抓拍帧、1张车头全景特征帧对应的样本标签。

5）AI闯红灯算法数据增强与标准化处理

运用随机裁剪、亮度/对比度调整、高斯模糊、雨雾噪声模拟等手段扩充货车闯红灯场景样本多样性，扩充后并入整体200万帧样本池；针对性强化逆光、夜间车灯强光、雨天玻璃反光等货车抓拍恶劣场景增强。

适配证据图片JPEG、ISO/IEC15444:2000编码格式标准做图像格式归一预处理。

6）AI闯红灯算法核心模型架构设计

依托多层级融合AI模型架构完成目标检测与行为研判，底层采用经过改进的YOLOv8-X模型作为目标检测基础框架，通过加深骨干网络深度、增加C3模块数量并引入DCNv2可变形卷积，提升挂车、重中型货车及车头、车尾等大小目标的检测精度，目标检测平均精度mAP@0.5可达95.2%；中间层叠加3DCNN与Transformerh混合SlowFast+VisionTransformer时序架构，以连续16帧视频为时序窗口完成动态轨迹建模，捕捉货车闯红灯完整动作序列，时序行为识别准确率达到92.8%；顶层引入CLIP-ViT-L/14预训练视觉大模型提取图像全局特征，将其与YOLOv8输出的局部特征通过注意力机制融合，强化夜间、逆光等小样本复杂场景下货车识别效果，可实现小样本场景检测精度提升15%以上，同步完成货车车头车尾智能关联匹配、车道精准识别，整体违法识别准确率不低于90%

7）AI闯红灯算法货车车型识别算法设计

支持识别车辆类型至少包括挂车、重中型货车、客车、轿车、摩托车，输出车辆分类标签及前部全景特征。

8）AI闯红灯算法货车闯红灯专项检测算法设计

自动识别视频中的挂车、重中型货车闯红灯违法行为，自动抽取反映闯红灯过程的3张图片及1段完整视频，并与车辆前部全景特征图片匹配。

9）AI闯红灯算法模型优化与后处理

算法配置独立规则引擎完成输出结果二次校验过滤误检情况，精准排除信号灯光影误判、轻型货车错判为重中型货车等各类无违法场景；同时通过INT8模型量化与TensorRT硬件加速手段做实时性优化，保障单路视频分析帧率稳定维持在25FPS以上，可平稳支撑60路电警与60路卡口多路视频并行实时解析、抓拍取证，过滤误识别结果的同时全程满足多路并发实时检测、证据即时生成输出的业务运行需求。

10）AI闯红灯算法闯红灯证据图片合成算法设计

证据图片要求：

系统抽取的图片包含3张反映闯红灯行为过程的图片和1张车辆前部全景特征图片。

图片格式采用JPEG格式,图片编码符合IS0/IEC15444:2000的要求；

图片具有防篡改功能；

最终图片合成为一个图片文件，且至少包含:时间、地点、方向、车道等信息；合成的图片清晰度能满足人工对车辆号牌号码认定的要求，不应出现红灯信号泛白、光晕等颜色失真现象；

图片合成时，不改变每幅图片的尺寸、像素值、色彩等内容，不得出现原始图片遗漏、错位等情形。

11）AI闯红灯算法闯红灯证据视频编码算法设计

证据视频要求：视频能反映车辆闯红灯的完整行为过程。视频编码格式为H.264/H.265/SVAC/MPEG4/MPEG，叠加日期(年月日)、时间(时分秒，24h制式)、监控点名称或道路位置等信息。叠加信息容易人工辨识，且不影响闯红灯行为的认定。叠加信息位置宜位于视频画面左上端。

12）管理平台视频接入

提供多种数据接入能力，包括不限于以下接入能力：

视图库接入：支持对接国标1400格式的数据。

API接入：支持对接海康/大华等平台的API接口。

相机支持接入：支持对接海康/大华等设备的SDK对接。

13）管理平台系统状态监控

实时展示系统核心资源状态，包括CPU、GPU、TPU、NPU的运行负载，以及内存、存储的占用情况、网络带宽的实时速率等关键指标。

系统对接入的闯红灯自动记录系统等设备进行故障报警，支持报警的故障类型至少包括设备无数据、设备数据无法下载、设备时钟故障等。

14）管理平台视频查看

支持在线查看各视频通道实时视频。支持视频通道的选择、多画面视频展示、画面布局切换，视频播放控制、截图等功能操作。

15）管理平台相机设置

支持视频通道的新建、编辑、启用/禁用及关联操作，如对视频流内容进行标注（如违法场景划线标记）、算法配置、查看视频流状态、查看卡口状态等，实现视频通道的配置与管理。支持国标协议下设备上联的配置与管理。

16）管理平台录像查询

支持通过起止时间、设备名等条件检索录像信息，在线查看录像详细信息，包括开始时间、结束时间、设备名称、录像大小等。

17）管理平台违法记录查询

支持将采集到的货车闯红灯违法数据自动上传平台，交警部门可在平台查询数据，支持通过设备名称、设备编号、车牌号、违法时间段等条件多维度检索与查询，快速定位目标违法记录，查看详细信息，包括抓拍时间、地点、抓拍图片及视频等。

18）管理平台卡口记录查询

支持通过时间、设备名、号牌等条件检索卡口数据，展示卡口记录详细信息，包括时间、设备信息、号牌、车道号、车辆类型等，实现卡口通行数据的精准查询与管理。

19）管理平台任务查询

支持通过时间、设备名、任务状态等条件检索任务，展示任务记录详细信息（包括时间、设备名、任务状态等），实现任务数据的精准查询与管理。

20）管理平台用户管理

支持用户的新增、编辑、停用/启用、删除等操作。支持通过名称、启用/禁用状态等条件检索用户数据，展示用户记录详细信息（包括名称、启用/禁用状态等），实现用户信息的精准查询与管理。

21）管理平台上传设置

支持配置上传相关参数（包括是否启用、IP地址、端口号、用户、密码、上传人脸面积、上传人脸阈值等），实现参数的自定义设置与管理。

22）管理平台参数配置

支持配置服务器核心参数（包括绑定地址、端口、RTP端口，以及违法、过车、视频的存储路径、存储限制、记录保存天数，识别线程数等），修改参数后会重启相关服务，实现系统运行参数的自定义配置与管理。

23）管理平台系统管理

支持系统全维度维护操作，包含升级版本、下载/上传授权信息、配置管理、存储清理（清空违法/过车等记录）、设备重置（重启系统/服务）等，实现系统的升级、授权、配置、清理等全流程维护管理。

24）视频网平台数据处理

在视频专网搭建平台，提供多种数据接入能力，包括不限于以下接入能力：

视图库接入：支持对接国标1400格式的数据。

kafka接入：支持对接以kafka格式推送过来的数据。

API接入：支持对接海康/大华等平台的API接口。

视频接入：支持对接包括海康、大华、宇视等国标视频网关，支持视频下载、自动转码等。

25）视频网平台数据查询与统计

支持将采集到的货车闯红灯违法数据自动上传平台，交警部门可在平台查询数据，支持通过设备名称、设备编号、车牌号、违法时间段等条件多维度检索与查询，快速定位目标违法记录，查看详细信息，包括抓拍时间、地点、抓拍图片及视频等等。支持对挂车、重中型货车闯红灯违法数据进行检索查询。自动对货车闯红灯违法数量、前端设备故障情况等数据进行统计与汇总，生成统计结果。支持按类型、时间、部门、区域等维度进行数据筛选，提供趋势图、占比图、排行表等多种可视化展现形式，直观呈现统计结果。

26）视频网平台数据批量导出

支持对采集到的货车闯红灯数据批量导出，方便交管部门进行后续处置。

27）视频网平台用户、权限及部门管理

支持用户的新增、编辑、停用/启用、删除等操作，支持单个或批量创建/导入用户账号，支持用户密码重置及找回密码。管理用户基础信息（姓名、岗位、联系方式）及账号状态。实现基于角色的权限控制（RBAC）。预设系统角色（如管理员、审核员、普通操作员），支持创建自定义角色并配置功能权限（如数据查询、配置修改）。支持按菜单、功能模块配置权限，实现最小权限管理。结合部门管理，实现不同部门仅能访问本部门业务数据，保障数据的部门级隔离性。

支持搭建层级化部门结构（如总队-支队-大队），可新增、编辑、删除部门信息，管理部门负责人、部门编码等属性。实现用户与部门的绑定关系管理，支持按部门批量查询用户、分配权限。

28）视频网平台设备管理

支持对视频分析设备的远程管理和维护，实现全量设备的数据汇聚。支持设备状态实时监控，查看设备是否正常运行，及时排查故障。提供设备故障信息记录等功能。支持对前端设备的远程程序更新，升级时无需回收设备。

29）视频网平台字典管理

统一管理系统中各类数据字典，如交通违法类型、设备状态等，允许管理员对数据字典进行新增、修改、删除等操作。在修改数据字典时，系统自动检测相关业务模块对该字典的引用情况，确保数据的一致性和完整性。

30）公安网平台违法信息展示

对货车闯红灯违法记录进行结构化展示，包含违法时间、地点、车牌信息、图片证据、视频证据等内容，支持违法信息的检索与查看。

31）公安网平台数据查询与统计

支持将采集到的货车闯红灯违法数据自动上传平台，交警部门可在平台查询数据，支持通过设备名称、设备编号、车牌号、违法时间段等条件多维度检索与查询，快速定位目标违法记录，查看详细信息，包括抓拍时间、地点、抓拍图片及视频等等。支持对挂车、重中型货车闯红灯违法数据进行检索查询。自动对货车闯红灯违法数量、前端设备故障情况等数据进行统计与汇总，生成统计结果。支持按类型、时间、部门、区域等维度进行数据筛选，提供趋势图、占比图、排行表等多种可视化展现形式，直观呈现统计结果。

32）公安网平台数据批量导出

支持对采集到的货车闯红灯数据批量导出，方便交管部门进行后续处置。

33）公安网平台数据上传集指

从指定FTP服务器读取数据，支持与公安交通集成指挥平台无缝对接，将系统提取的货车闯红灯行为对应的图片、视频等证据材料上传至公安集成指挥平台，支持将系统抽取的货车闯红灯行为图片和视频上传至集成指挥平台。

34）公安网平台自动提醒

支持对接云哨系统或短信平台，通过“自动短信+自动电话”的方式提醒司机、车主到指定地点接受处罚，实现“发现-采集-提醒-处罚”流程闭环。

35）公安网平台设备对接配置

维护前端设备与公安集成指挥平台的数据转换关系，保障跨平台数据交互的一致性与兼容性。

36）公安网网平台用户、权限及部门管理

支持用户的新增、编辑、停用/启用、删除等操作，支持单个或批量创建/导入用户账号，支持用户密码重置及找回密码。管理用户基础信息（姓名、岗位、联系方式）及账号状态。实现基于角色的权限控制（RBAC）。预设系统角色（如管理员、审核员、普通操作员），支持创建自定义角色并配置功能权限（如数据查询、配置修改）。支持按菜单、功能模块配置权限，实现最小权限管理。结合部门管理，实现不同部门仅能访问本部门业务数据，保障数据的部门级隔离性。

支持搭建层级化部门结构（如总队-支队-大队），可新增、编辑、删除部门信息，管理部门负责人、部门编码等属性。实现用户与部门的绑定关系管理，支持按部门批量查询用户、分配权限。

37）公安网网平台设备管理

支持对视频分析设备的远程管理和维护，实现全量设备的数据汇聚。支持设备状态实时监控，查看设备是否正常运行，及时排查故障。提供设备故障信息记录等功能。支持对前端设备的远程程序更新，升级时无需回收设备。

38）公安网平台字典管理

统一管理系统中各类数据字典，如交通违法类型、设备状态等，允许管理员对数据字典进行新增、修改、删除等操作。在修改数据字典时，系统自动检测相关业务模块对该字典的引用情况，确保数据的一致性和完整性。

8、非机动车违法管理应用模块软件

 （1）软件功能

面向电动自行车执法管控场景，通过号牌识别、人脸识别等多种技术手段采集电动自行车闯红灯、逆行、占道、不戴头盔、载人等违法行为信息，有效支撑电动自行车分级分类、重点管理、溯源治理等执法管理模式。模块支持‌违法行为自动抓拍、图片或文字提示‌等功能，并可与‌交通违法管理平台对接，关联违法行为人，实现违法数据的‌自动上传、审核、统计分析及跨平台数据共享‌。

a）定制车牌识别

非机动车抓拍单元支持定制识别电动自行车号牌信息。

b）电动自行车驾驶人人像数据采集功能

可检测并识别非机动车和驾驶人整体目标，能够对经过设定区域的违法非机动车驾驶人进行抓拍，并从抓拍图片中抠取人像特征图片，可根据不同场景以及环境光照变化自动控制调节曝光参数，确保在逆光等情况下抓拍人像仍较为清晰，从而实现对电动自行车驾驶人人像数据采集功能。

c）电动自行车违法识别（提供软件白皮书）

具备识别电动自行车逆行、闯红灯、占用机动车道、未戴头盔、加装伞棚等多种违法行为。

d）▲电动自行车载人行为识别

支持对载人的行为进行识别。

e）▲目标分类检测（提供软件白皮书）

支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动自行车）、三轮车和行人分类检测。

f）断点续传

支持电动自行车数据断点续传和手动重传功能。

g）远程配置及维护功能

支持在前端通过人机交互界面进行现场配置和在中心进行远程配置，能够对检测区域、图片合成、抓拍标记位置等参数进行设置；可实现系统远程重启、复位等远程维护。

（2）基础功能

支持非机动车数据接入、存储、生命周期管理和查询统计服务；支持非机动车查询应用，可根据抓拍时间、地点范围、非机动车属性查询非机动车数据。

a）违法查询

支持按照时段（今天、昨天、一周内、一月内、自定义）、违法行为、车牌号牌、姓名、证件号码、违法地点、审核状态（未审核、复审通过、复审作废）、审核人员、审核时间、最小人脸相似度、所属企业、识别类型、是否已发送短信、上传状态（等待上传、无需上传、上传成功、上传失败）查询违法数据。

支持查看违法数据详情，包括违法信息、审核等信息。支持导出选中、导出全部，导出的数据格式支持csv、xlsx，支持导出有图、无图模式。

b）违法审核

支持对电动自行车违法数据进行人工审核并支持“批量作废”。

c）统计分析

支持按违法地点统计、按违法类型统计、按人员统计、按车牌统计、按企业统计、按辖区统计违法数据。并支持全部导出、选中导出统计结果，从而为电动自行车违法专项整治活动、精准勤务提供数据支撑。

d）数据监测

支持本月、本年非机动车违法次数统计；支持非机动车违法数变化趋势展示，支持本月、本年切换；支持各企业非机动车违法次数排行TOP5，支持本月、本年切换；支持违法类型非机动车违法次数排行TOP5，支持本月、本年切换；支持人员统计非机动车违法次数排行TOP5，支持本月、本年切换；支持按车辆统计非机动车违法次数排行TOP5，支持本月、本年切换；支持违法地点违法次数排行TOP5，支持今日、近7天、近30天切换。

e）过车查询

支持正常过车查询功能，支持按时间、地点、车牌号码查询过车数据。

f）违法去重

支持逻辑判断，实现违法数据的多层有效过滤，大幅降低人工审核压力。支持选择的违法行为同一辆车在配置的时间范围内只处罚一次。

g）车辆档案

支持车辆档案管理功能，支持通过车牌号码、姓名、证件号码、所属企业查询车辆档案信息，同时支持档案信息编辑。

h）集成指挥平台对接

支持将电动自行车实时违法数据通过协议接口对接集成指挥平台。

第六章  图纸、资料、工程量清单（如有）

工程量清单（如有）
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九、投标报价表(excel)

十、技术文件

十一、财务会计报表

十二、投标所需其他材料

一、投标一览表

由各投标人按投标文件制作工具中“投标一览表”中要求的项进行填写。
二、投标函

                        （招标人名称）：

    1．我方已仔细研究了                 （标段/包名称）招标文件的全部内容，并对此无异议，愿意以本投标文件所附《投标一览表》及投标函附录申明的的投标报价、履约期限等承诺，按合同约定实施和完成承包项目。
    2. 我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
    3．我方已按招标文件的要求递交投标保证金。

    4．如我方中标：

    （1）我方承诺在收到中标通知书后，按照招标文件要求在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

    （2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

    （3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金，并接受招标文件中关于没收投标保证金的约定。 
    （4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目。

    （5）同意提供按照你方可能要求的与其投标有关一切数据或资料。 
    5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
    6．其他补充说明：                                       。
投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人：                      （签章）

地址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
        年        月        日
三、投标函附录

                 （项目名称）      （标段/包名称）

	序号
	条款内容
	约定（承诺）内容
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	……
	
	
	

	
	
	
	


投 标 人：                   （盖单位章）

法定代表人：                 （签章）

         年        月        日
备注：1．上表各项条款内容由招标人根据项目标段（包）情况进行填写、编辑、扩充。

3．上表约定（承诺）内容由投标人填报并签署确认，随投标函一起报送；
四、法定代表人身份证明

投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                        
姓    名：                          性        别：                
年    龄：                          职        务：                
系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

         年        月        日 

备注:附法定代表人身份证复印件

五、联合体协议书（如有）

牵头人名称：                                                  
法定代表人：                                                  
法定住所：                                                    
成员二名称：                                                  
法定代表人：                                                  
法定住所：                                                    
……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加

                  （招标人名称）（以下简称招标人）           标段/包（以下简称本工程）的投标并争取赢得本工程承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1．        （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。

2．在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                                                        

                                                                               。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：                                                              

                                                                         。

5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式            份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                          （签字）

成员二名称：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                          （签字）

……

        年        月        日    

备注：1.本协议书由委托代理人签章的，应附法定代表人签章的授权委托书。

2. 投标人未采用联合体投标的，投标文件中不需联合体协议书。
3.电子投标文件的联合体协议书不采用电子签章；需在完成填写之后，按照要求进行盖章、签字，然后上传该协议书的电子扫描件。
六、投标保证金

投标保证金（现金形式）

                     （招标人名称）：

我方于      年    月    日参加              （项目名称）                     （标段/包）的投标，我方已按照本项目招标文件的规定提交了金额为          万元的投标保证金，我方承诺出现以下情形时，你方可不予退还我方提交的投标保证金： 

1. 在规定的投标有效期内撤销或者修改投标文件。 

2. 在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同、在签订合同时向招标人提出附加条件或未按招标文件规定提交履约保证金。 

 附：《基本账户开户许可证》、银行汇款凭证的复印件。
投 标 人：                      （盖单位章）
法定代表人：                        （签章）

       年       月       日

备注:招标文件要求以现金形式（包括现钞、银行汇票、银行电汇、支票）提交投标保证金的，投标人除按规定方式提交保证金外，还应在投标文件中采用本格式告知招标人。
投标保证金（保函）

备注：投标人采用保函形式提交投标保证金的，可采用银行提供的保函格式，但保函担保的内容、金额、期限不得背离招标文件约定的实质性内容。

七、资格审查资料

(一)投标人基本情况表

九、资格审查资料
（一）投标人基本情况
1-1投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	注册建造师
	

	统一社会信用代码/注册码
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	基本帐户
开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本帐户
账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：1.本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、基本账户开户许可证（基本存款账户信息）等材料的扫描件。
2．联合体投标的，联合体各成员应分别填写。
(二)关联单位情况说明

	单位负责人与本单位负责人为同一人的单位：

与本单位存在控股与被控股关系的单位：

与本单位存在管理与被管理关系的单位：



备注：1. 未披露或未真实披露申请人与可能参加本招标项目（标段/包）投标的关联单位的关系的相关情况视为弄虚作假。

2．联合体投标的，联合体各成员应分别填写。
(三)投标人基本情况其它材料

(四)近年财务状况

备注：1. 财务会计报表信息（如有）请上传至“财务会计报表”节点中，请勿在此节点中上传，否则会公示到外网。
2.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(五)近年完成类似业绩情况

备注：

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
(六)投标人信誉声明

                     （招标人名称）：

我方在此声明，截止本招标项目投标截止时间，我方处于正常的经营状态，不存在下列任何一种情形。

（1）被责令停业； 
（2）被暂停或取消投标资格； 

（3）财产被接管或冻结；
（4）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人：        （签章）

                                                       年       月       日

备注：投标人应针对第二章“投标人须知”第1.4.1项的要求，在此对其信誉情况做出说明。如上格式文件所示。联合体投标的，联合体各成员单位均应按要求做出说明。
(七)失信被执行人查询结果

	


备注：1. 投标人根据《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）的规定，自行通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询申请人是否为失信被执行人，并将查询结果“截图”附在本表中。

2. 联合体投标的，应当对所有联合体成员进行查询。
(八)无行贿犯罪行为的声明

                （招标人名称）：
我方在此声明，截止本招标项目投标截止时间，我单位、法定代表人         （姓名） 、拟委任的项目经理        （姓名）在近三年内（     年    月    日至     年    月    日）不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪行为。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

       投标人：________________（盖单位章）

法定代表人：                （签字）

       年     月    日
备注：1. 近3年是指从资格预审申请截止日往前推算3年至投标截止日的前一日，例如资格预审申请截止日为2014年2月1日，投标截止日为2014年3月5日，则近3年是指2011年2月1日至2014年3月4日。
2. 联合体投标的，联合体各成员单位均应按要求做出声明。
(九)近年发生的诉讼和仲裁情况

	类别
	序号
	发生时间
	情况简介
	证明材料索引

	诉

讼

情

况
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	仲

裁

情

况
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：1.近   年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与签订或履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未终审判决的诉讼或未裁决的仲裁。附法院或仲裁机构作出的判决或裁决等有关法律文书的复印件。
2. 近   年是指从投标截止日往前推算   年。以仲裁裁决或判决书时间为准。

3. 投标人不如实填报或隐瞒实情，视为弄虚作假。没有相关情况应明确填“无”。
(十)近年投标人获得奖项情况

	序号
	项目名称
	获奖名称
	获奖日期
	颁奖单位

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：1. 近    年是指从投标截止日往前推算的   年，以表彰文件、获奖证书的时间为准。

2. 本表后应附中标通知书（如有）、合同协议书、、表彰文件、颁奖机构颁发的获奖证书及其他证明材料等原件扫描件。

(十一)其他资格审查材料

传到其他材料的内容将会在评标结果公示时作为公示附件公示在外网，请谨慎上传。

八、投标报价表(word)

投标报价表（如有）

九、投标报价表(excel)

已标价工程量清单（如有）

十、技术文件

十一、财务会计报表

此处上传财务状况内容中，不适合在外网公示的财务会计报表内容
十二、投标所需其他材料

传到其他材料的内容将会在评标结果公示时作为公示附件公示在外网，请谨慎上传。
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