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第一章 招标公告或投标邀请书
	武穴港面向物流行业的综合性数字赋能平台项目（EPC） 招标公告
	
	
	
	

	招标编号：HBWX-2026
	
	
	
	

	1.招标条件
	
	
	

	    本招标项目 武穴港面向物流行业的综合性数字赋能平台项目（EPC） 已由武穴市发展和改革局以《湖北省固定资产投资项目备案证》 2601-421182-04-04-717749 （登记备案项目代码）号批准建设，项目业主为 武穴港城交通投资有限公司,建设资金来自企业自筹资金。项目出资比例为自筹资金：100.0% ，招标人为 武穴港城交通投资有限公司，招标代理机构为 中盈永诚咨询集团有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
	
	
	

	2.项目概况与招标范围
	
	
	

	2.1项目概况
	
	
	

	建设地点：武穴市
建设规模：主要包括建成1座集数智运力调度指挥中心，打造了1套智能水铁运力调度系统、1套仓储堆场综合管理系统、1套智慧数字物流平台和数字底座建设，打通港口、货运需求企业、物流企业、运输部门等环节数据资源，基于数据融合利用提供物流行业转型公共服务。

项目重点建设1座实体运力调度综合运营中心、2大核心服务平台、1套数字底座支撑设施，通过软硬件系统协同构建、数据资源全链路贯通，打造“数据驱动、业务协同、服务一体、监管精准、应急高效”的智慧物流枢纽体系，全面提升港口运力调度、物流运营、安全监管、应急保障能力，推动区域物流高质量发展。

其他：/ 
	
	
	

	2.2招标范围
	
	
	

	招标范围：本项目主要包括所有施工、项目设计（初步设计、施工图设计）、设备采购、软件开发、系统集成、安装调试、数据互联互通、验收交付、人员培训、质保期运维等全过程总承包。
标段划分：1个标段
计划工期： 1095日历天（完成建设、调试并通过竣工验收），计划开工    

日期：2026-07-30

 合同估算价：3688.59万元。
	
	
	

	其他：本次招标的投标报价包括项目设计费（含图审）和建安工程费两项内容。最高投标限价为 3856.51*95%+24.91=3688.59万元。 
其中: 设计费24.91万元；建安工程费：软件开发费2121.49      

*95%=2015.42万元，云资源租赁费220.04*95%=209.04万元，集成硬件费

1514.98*95%=1439.23万元。 
	
	
	

	3.投标人资格要求
	
	
	

	3.1本标段招标要求投标人须具备 ：

1.投标人须具有独立法人资格，持有有效的营业执照；

2.投标人资质：

（1）设计的要求：①设计资质：具备住房和城乡建设主管部门颁发的工程设计建筑行业(建筑工程)甲级或建筑智能化系统专项设计甲级及以上资质；

②设计负责人资格要求：项目设计负责人（1名）：具备一级注册建筑师资格，同时具备相关专业高级工程师职称。

（2）软件资质要求：①软件开发资质：经营范围须具备软件研发或信息化系统建设能力；
软件开发团队资格要求：软件开发技术负责人（1名）：具备计算机、软件工程、信息技术相关专业中级及以上职称。
（3）施工资质要求： ①施工资质：具备住房和城乡建设部门颁发的通信工程施工总承包壹级资质，同时具备有效期内的安全生产许可证；

施工团队资格要求：施工技术负责人（1名）：具备通信工程、智能化工程相关专业中级及以上职称，持有安全生产考核合格证书（B证），具备通信智能化、弱电工程施工管理经验，熟悉现场施工、设备安装、系统调试全流程工作。（若为联合体，联合体任一方满足即可）

（4）业绩要求：近五年（2021年06月至今，以合同签订时间为准）投标人或者联合体任意一方至少承接过一项类似的信息化施工业绩（提供合同和中标通知书原件扫描件，以合同签订时间为准）。

（5）财务要求：投标人或联合体成员具有 2022年、2023年、2024 年度会计事务所或审计机构审计的财务审计报告或其基本开户银行出具的资信证明，且无亏损，财务状况良好； 

（6）信誉要求：①没有被依法暂停或取消投标资格；②没有被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； ③没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；④在最近三年内没有发生重大工程质量问题；⑤没有被工商行政管理部门在“国家企业信用信息公示系统”（ www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单；⑥没有被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；⑦在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理没有行贿犯罪行为；⑧不存在法律法规或投标人须知前附表第1.4.3（19）目规定的不得存在的其他情形。
3.2本标段接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：（1）联合体数量不超过四家；（2）联合体投标时，应提供联合体协议，明确联合体牵头单位和各方的权利义务，其中联合体牵头单位代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，但联合体其他成员在投标、签约和履约过程中，仍负有连带的和各自的法律责任；（3）联合体各方不得再以自己名义单独或与其他单位组成联合体参与本项目投标；（4）联合体中标后，联合体各方应共同与招标人签订合同。
3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1(具体数量）个标段投标。
3.4本次招标本项目不属于政府采购工程。
3.5本项目属性：项目未预留份额专门面向中小企业采购。
3.6其它要求：/ 
	
	
	

	4.招标文件的获取
	
	
	

	4.1 凡有意参加投标者(若为联合体投标，指联合体所有成员)，应当在湖北省电子招投标交易平台（以下简称“电子交易平台”，下同）（网址：www.hbbidcloud.cn）进行注册登记，并下载手机版 CA（标证通）或办理 CA 数字证书（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主体注册

登记指南）。

4.2 完成注册登记后，请于 2026 年 06 月18日至 2026 年 06 月25日 24：00 时止（北京时间、下同），通过互联网使用手机版 CA（标证通）或办理 CA数字证书登录“电子交易平台”，在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—招标（资审）文件下载指南）。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的，招标人（“电子交易平台”）拒收其投标文件。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交截止时间为：2026 年 07月14日 09 时 00 分

5.2 投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用手机版CA（标证通）或办理CA数字证书登录“电子交易平台”，选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收。
	
	
	

	6.投标相关事宜
	
	
	

	请各投标人将《投标人事前信用承诺书》加入到投标文件，《投标人事前信用承诺书》已作为附件上传到招标文件。
	
	
	

	7.评标办法
	
	
	

	    本标段招标评标办法采用综合评估法，招标采用“评定分离"（评标和定标分离）方式确定中标单位，定标方法采用票决法。
	
	
	

	8.发布公告的媒介
	
	
	

	  本标段招标公告同时在湖北省公共资源交易电子服务系统（网址： www.hbggzyfwpt.cn）(发布公告的媒介名 称)上发布。
	
	
	

	9.联系方式
	
	
	

	招标人:

武穴港城交通投资有限公司
代理机构:

中盈永诚咨询集团有限公司
地址:

湖北省黄冈市武穴市民主路128号 
地址:

武穴市刊江大道98号
邮编:

435400

邮编:

435400

联系人:

舒敬 
联系人:

朱灿悯（项目负责人）
电话:

15334131803 
电话:

18171710432
传真:

传真:

电子邮件:

电子邮件:

网址:

网址:

开户银行:

开户银行:

账 号:

账 号:


	
	
	

	2026年06月11日
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备注:
	
	
	

	
	
	
	


第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名  称：武穴港城交通投资有限公司
地  址：湖北省黄冈市武穴市民主路128号  
联系人：舒敬 
电  话：15334131803

	1.1.3
	招标代理机构
	名  称：中盈永诚咨询集团有限公司
地  址：武穴市刊江大道98号
联系人：朱灿悯
电  话：18171710432

	1.1.4
	标段（包）名称
	武穴港面向物流行业的综合性数字赋能平台项目（EPC）

	1.1.5
	建设（服务、交货）地点
	武穴市

	1.2.1
	资金来源
	企业自筹资金

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	关于招标范围的详细说明见第五章“发包人要求”。

	1.3.2
	履约期限
	/

	1.3.3
	质量要求
	质量目标：符合国家、行业及港口物流信息化相关规范标准，达到合格及以上标准，系统稳定运行、数据互通共享、功能全部落地。
关于质量目标的详细说明见第五章“发包人要求”。

	1.3.4
	资格审查方式
	资格后审

	1.3.5
	招标方式
	☑公开招标 
□邀请招标

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	详细说明见第一章“投标人资格要求”。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受 
☑接受，应满足下列要求：
（1）联合体数量不超过四家；（2）联合体投标时，应提供联合体协议，明确联合体牵头单位和各方的权利义务，其中联合体牵头单位代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，但联合体其他成员在投标、签约和履约过程中，仍负有连带的和各自的法律责任；（3）联合体各方不得再以自己名义单独或与其他单位组成联合体参与本项目投标；（4）联合体中标后，联合体各方应共同与招标人签订合同。

	1.9.1
	踏勘现场
	☑不组织 
□组织，踏勘时间：
踏勘集中地点：/

	1.10.1
	投标预备会
	☑不召开 
□召开，召开时间：
召开地点：/

	1.11
	分  包
	☑不允许 
□允许，
分包内容要求：/
分包金额要求：/
接受分包的第三人资质要求：/

	1.12
	偏  离
	☑不允许 
□允许，可偏离的项目和范围见第五章“发包人要求”
允许偏离最高项数：/
偏差调整方法：/

	2.1（8）
	构成招标文件的其他材料
	本项目发出的补充、答疑、澄清等文件；招标文件要求的相关承诺及附件投标人资质条件、能力和信誉要求的所有材料。

	2.2
	招标文件的
澄清
	投标人提出问题截止时间：2026年06月28日
招标人计划发布澄清通知时间：2026年 06月30日

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	招标文件要求及投标人认为必要提供的相关资料。

	3.2
	最高投标限价
	□不设最高投标限价
☑设最高投标限价，
最高投标限价总价为： 3688.59万元
备注：

	3.3.1
	投标有效期
	自投标截止时间起120日内有效

	3.4.1
	投标保证金
	☑不提交
□提交，
1. 递交截止时间（到账时间）：同本标段投标截止时间。
2. 金额：元。
3. 形式：投标人应当采用现金、电子银行保函、电子担保保函、电子保险保单中的一种形式递交投标担保。
4. 递交方式及要求：
（1）采用现金方式
1）必须从投标人的基本账户汇至招标人指定的账户及账号。
保证金账号：/；
账户名称：/；
开户银行：/；
其他要求：/。
2）基本账户信息将以投标人办理交易主体注册登记所填基本账户信息为准，若投标人汇款账户与注册登记时的基本账户信息不相符，由此造成投标保证金递交失败的责任由投标人自行承担。
3）投标保证金到账查询方法及其它要求：/。
（2）采用电子银行保函、电子担保保函、电子保险保单方式（以下简称保函、保单）
1）投标人须及时登录“电子交易平台”选择所投标段按系统引导的程序申请电子保函或保单。
2）投标人可在“电子交易平台”查询保函或保单是否申请成功，开具成功后可下载电子保函或保单。电子保函或保单应载明：保函或保单受益人（招标人）、标段名称、标段编号、担保内容、担保金额、保函或保单有效期等信息，检查其内容符合招标文件的相关约定后，上传至投标文件的“投标保证金”栏目中。
3）开标后，电子交易平台将自动比对投标截止时间前收到的电子保函或保单情况；评标时评标委员会可以直接在投标文件中查验电子保函或保单。

	3.4.3
	退还投标保证金及利息
	1.采用现金方式
计息标准：/
计息时间：/
退还办法：/。
2.采用电子保函或保单方式，不产生利息，电子保函或保单到期后自动失效。

	3.5.1
	类似项目业绩
	类似项目业绩是指：近五年（2021年06月至今，以合同签订时间为准）投标人或者联合体任意一方至少承接过一项类似的信息化施工业绩（提供合同和中标通知书原件扫描件，以合同签订时间为准）。

	3.6
	是否允许递交
备选投标方案
	不允许

	3.7.4
	投标文件份数
	加密电子投标文件一份

	4.2.1
	投标截止时间
	2026年07月14日

	5.1
	开标时间和
组织开标地点
	开标时间：同投标截止时间
组织开标地点：
不组织（云平台开标大厅开标）

	5.2.1
	解密时间
	招标人发出解密提示后30分钟内

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人；
评标专家确定方式：从湖北省综合评标专家总库相应专业中随机抽取产生。

	6.4
	评标结果公示媒介
	湖北省电子招投标交易平台 

网址：www.hbbidcloud.cn 

湖北省公共资源交易电子服务系统 

网址：www.hbggzyfwpt.cn 

武穴市公共资源交易中心 

网址：http://www.wuxueggzy.com/

	7. 1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是 
☑否，推荐的中标候选人数：提交书面评标报告，向招标人推荐一定数量的中标候选。有效投标人数量少于或等于 10 家时，评标委员会推荐的中标候选人数量为 3 家。有效投标人数量多于10 家时，推荐的中标候选人数量为 5 家。

	7.4.1
	履约保证金
	☑不提交
□提交，
履约保证金的形式：/
履约保证金的金额：合同总价的/%

	9.5
	行政监督部门
	名    称：武穴市人民政府国有资产监督管理局 
地    址：武穴市北川路31号
电    话：0713-6273717 
传    真：0713-6273717 
邮政编码：435400

	
	综合监督管理部门
	名    称：武穴市发展和改革局公共资源交易管理股
地    址：武穴市城东新区行政服务中心大楼 441 室
电    话：0713-6255622
传    真：0713-6255622
邮政编码：435400

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	多标段（包）投标
	投标人可同时对本次招标标段中的/个标段（包）投标。招标人按下列原则选择中标人：
□ 招标人按标段（包）择优选择中标人。
□ 投标人最多只允许中标/个标段（包），且每个标段（包）拟投入的项目管理机构主要人员不得重复。如果同一投标人在多个标段（包）中均排序第一，推荐中标候选人顺序为：
□按照标段（包）顺序，投标人在前面标段被推荐为第一中标候选人后，所投其他标段（包）将不再被推荐为中标候选人。
     □按照标段（包）最高投标限价从大到小的顺序，投标人在最高投标限价大的标段（包）被推荐为第一中标候选人后，所投其他标段（包）将不再被推荐为中标候选人。
□/。

	10.2
	知识产权
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	10.3
	中标后须提交的纸质投标文件
	份数：/，中标人提交的纸质投标文件应当与导入电子开标评标系统的电子投标文件内容一致。

	10.4
	招标人补充的其他内容

	10.4.1
	交易平台信息服务费
	根据《省发改委和省公共资源交易监督管理局关于取消 公共资源交易服务收费等有关事项的通知》鄂发改价调 [2021]202号文的规定，取消交易平台信息服务费。

	10.4.2
	需要补充的其他内容
	评定分离法说明： 1、定标候选人的确定：本次评标采用综合评估法。评标完成后，评标委员会提交评标报告，向招标人推荐一定数量的中标候选人。有效投标人数量小于或等于 10 家时，评标委员会推荐的中标候选人数量为 3 家。有效投标人数量多于 10 家时，推荐的中标候选人数量为 5 家。评标委员会推荐中标候选人应当不明确排序，并在评标报告中对各中标候选人的优势、不足、风险等情况进行详细说明。如评标委员会评选出的中标候选人少于招标文件规定的数量，但达到 3 家及以上时，评标委员会按实际数量推荐；如评标委员会评选出的中标候选出的中标候选人数量不足 3 家时，由评标委员会作出是否具备竞争性的认证意见，如具备竞争性，可继续推荐中标候选人。否则，招标人应重新招标。

 2、评标报告评标完成后，评标委员会应当向招标人提交评标报告，评标报告应包括以下内容:（1）否决投标的情况说明;  

（2）评标委员会及个人评分记录、评标情况说明(定标候选人优势劣势）；

（3）推荐定标候选人名单（不标明排序）；

 3、中标人的确定方法根据关于印发《武穴市人民政府关于印发武穴市工程建设项目招标投标“评定分离”实施办法的通知（武政发〔2024〕9 号）文件，本项目采用“评定分离”方法确定中标人。

（1）招标人在收到评标报告之日起 3 日内在湖北省电子招标投标交易平台公示评标结果，公示期不少于 3 日。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复。公示结束后，招标人应在 5 个工作日内召开定标会议确定中标人。

（2）在评标结果公示期间，中标候选人放弃中标或查实存在违法违规行为被取消中标候选人资格的，如剩余中标候选人大于或等于 3 家时，招标人应继续定标。小于 3 家时，按照评标总分由高到低顺序补足至 3 家，无法补足至 3 家的，招标人可以继续定标，也可以重新招标。对于递补的中标候选人应在武穴市公共资源交易信息网公示不少于 3 日。 

4、定标规则（1）、定标会：投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复。公示结束后，招标人应在 5 个工作日内召开定标会议确定中标人。对招标控制价在 3000 万元及以上的工程建设项目、1000 万元及以上与工程建设有关的货物、服务项目，招标人认为需要进行考察的或市政府明确要求进行考察的，招标人应当在定标前对所有中标候选人进行考察、质询。招标人组织考察的，定标时间可以适当延迟，但延迟一般不超过 5 个工作日。

（2）定标方法（采用票决定标法）： 定标委员会以每人投票支持一个中标候选人的方式进行投票， 得票最多的中标候选人为中标人。定标委员会按照招标文件规定的定标办法、定标要素、“择优”和“比劣”标准，结合评标委员会评标报告、招标人的清标报告、建设单位对投标人的履约评价、投标人报价情况以及投标人信用情况等定标资料客观、公正、科学、精准地对各定标候选人进行评审比较后，进行一次性票决排名。票决采用计票法，按得票数或总分高低排序确定中标人，并由定标委员会成员签字确认。

（3）招标人负责组建定标委员会，代表招标人行使定标权，其职责是根据评标委员会的评标报告，按照招标文件规定的定标程序和规则，结合招标人组织的清标和考察情况(如有)、中标候选人答辩情况(如有),从评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人。

（4）招标人应组建不少于 3 人的定标监督小组，其职责是对定标委员会的组建、定标过程及招标人在定标前的清标环节和对中标候选人的考察等进行全程监督，发现异常情况及时提醒并纠正，但不得就评标、定标涉及的实质内容发表意见或者参与评标、定标讨论。

 5、定标现场定标时可以由招标人和招标代理机构相关人员介绍项目情况、招标情况、专家评审意见及评标结论、提醒注意事项、清标及对投标人或者项目负责人的考察、质询情况。定标委员会成员有疑问的，可以向招标人和招标代理机构相关人员提问。 

6、定标规则定标委员会根据评标委员会提出的评标报告、专家评审意见及评标结论，结合定标候选人的信用情况、投标价格、企业资质等级、工程类似业绩、企业所获荣誉、有关服务等，按照票决定标法确定中标人。

 7、定标结果公示定标会结束后 3 日内公告定标结果。中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以从有效定标候选人中采用招标文件规定的定标方法、定标要素、“择优”和“比劣”标准，结合评标委员会评标报告、招标人的清标报告、建设单位对投标人的履约评价、投标人报价情况以及投标人信用情况等，由原定标委员会重新确定中标人，也可以重新招标。 

8.招标人可根据资金到位情况变更工程量，中标人应该根据招标人的指令结合项目施工图纸进行施工，依据实际完成的工程量进行结算并拨付工程款。

9.本工程的计税方法为一般计税方法。

10.关于投标文件格式的说明：(1)投标文件格式是为了便于投标人编制投标文件及专家评审等，因招标文件第七章投标文件格式中部分内容为制式格式不可编辑，投标人在制作投标文件时可根据资格条件、评分标准中的相应要求作适当调整。(2) 格式中的要求与招标文件资格要求、评分标准中的要求不一致处，以招标文件资格要求、评分标准的要求为准，招标文件中有特别说明的以说明为准。(3)投标文件格式中不适用本项目的，投标人不予填写或删除等均可。(4)投标文件格式中关于要求法定代表人“签字”的位置，加盖法定代表人印章、签字章或本人签名均可。

11.电子营业执照“一网通投”：湖北省电子招投标交易 平台电子营业执照应用服务已于 8 月 8 日上线试运行， 投标人必须通过手机免费申请电子营业执照应用服务， 通过电子营业执照登录交易系统，进行 CA 身份认证、 电子签章、电子签名、标书加密、标书解密，并注明加 密解密环节必须采用电子营业执照方式进行。

	10.4.3
	其他事项

	1、本项目为EPC总承包项目，投标报价包含设计、采购、研发、集成、实施、培训、验收、质保运维等全部费用。
2、投标人须充分踏勘项目现场、研读技术需求，结合物流行业数字化赋能要求编制EPC整体实施方案，确保方案贴合项目实际、可落地、可验收、可运维。
3、项目全过程履约遵循EPC总承包管理规范，联合体四方对项目整体成果承担连带责任。

	10.4.4
	质保期
	本项目质保期自项目验收合格之日起计算（允许分项验收方式）：软件系统、应用平台质保期叁年；普通终端、网络辅材质保期叁年；服务器、核心交换机、存储设备等关键硬件质保期叁年。质保期内乙方提供全天候技术支持，无偿进行故障处理、设备维修更换、系统维护、版本迭代及技术咨询。人为故意损坏、外力破坏、不当操作及不可抗力导致的损坏，不在免费质保范围内。

	10.4.5
	付款方式
	（1）承包人按照项目实施进度与实际完成工作量支付进度款，支付金额为当期核实确认工作量价款的 60%；

（2）软件开发系统按实际进度支付进度款，交付验收合格后，支付至软件开发费用合同额的 60%；

（3）项目整体上线试运行通过并完成一审确认后，付至审计确认金额的 90%；

（4）项目最终验收及结算审计完成后15个工作日内，支付至审定总额的 98.5%；

（5）保留 1.5% 结算价款作为质保金，待质保期满且无质量问题后一次性无息付清。


投标人须知正文部分
1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段（包）进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本标段（包）招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标标段（包）名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本标段（包）建设（服务、交货）地点：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标标段（包）的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2 本招标标段（包）的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、履约期限、质量要求、资格审查方式和招标方式
1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 本标段（包）的履约期限：见投标人须知前附表。
1.3.3 本标段（包）的质量要求：见投标人须知前附表。
1.3.4 本标段（包）的资格审查方式：见投标人须知前附表。
1.3.5 本标段（包）的招标方式：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人的资质条件、能力和信誉应符合投标人须知前附表的要求。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；
（2）两个以上资质类别相同但资质等级不同且分工相同的成员组成的联合体，以联合体成员中资质等级较低者的资质等级作为联合体的资质等级。
（3）两个以上资质类别不同的成员组成的联合体，按照联合体协议中约定的内部分工分别认定联合体的资质类别和等级。
（4）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位）；

（6）为本标段的监理人；

（7）为本标段的代建人；

（8）为本标段的招标代理机构；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 投标人存在下列情形之一的，相关投标均无效：
（1）与招标人存在利害关系影响招标公正性的；
（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段（包）投标的，共同组成联合体投标的除外。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的项目情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标预备会后，招标人按投标人须知前附表2.2款规定的时间和2.2款规定的方式发布澄清文件。
1.11 分包
在投标人须知前附表规定允许分包的，分包的内容，分包金额，接受分包的第三人资质要求见投标人须知前附表。
1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）发包人要求； 
（6）图纸和资料；  
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如对招标文件有任何疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，使用CA数字证书登录“电子交易平台”，在“投标答疑”菜单以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标人对招标文件的澄清通过“电子交易平台”发出，但不指明澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时间距投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，并且澄清的内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。
2.2.3投标人应实时关注“电子交易台”上发出的澄清通知，因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通过“电子交易平台”发出。如果修改通知发出的时间距投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，并且修改的内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。
2.3.2投标人应实时关注“电子交易平台”上发出的修改通知，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。
2.4 招标文件的异议
2.4.1投标人或者其他利害关系人对招标文件（包括对招标文件澄清和修改的内容）有异议的，应当在投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间10日前提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，招标人将暂停招标投标活动。逾期提出的，招标人可不予受理。异议与答复应通过“电子交易平台”在“异议与答复”菜单以书面形式完成。
本处所称异议是指投标人或者其他利害关系人认为招标文件的内容违反法律、法规、规章的强制性规定，违反公开、公平、公正和诚实信用原则，影响投标人投标而向招标人提出的质疑。
2.4.2 招标人对异议的答复构成对招标文件澄清或者修改的，招标人将按照本章第2.2款、第2.3款规定办理。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括但不限于下列内容（详细内容见第七章“投标文件格式”）：
一、封面
二、商务文件
三、投标报价
四、技术文件
五、其他材料
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件中不包括联合体协议书。

3.2 投标报价：最高投标限价为 3856.51*95%+24.91=3688.59万元。 

其中: 设计费24.91万元；建安工程费：软件开发费2121.49 *95%=2015.42万元，云资源租赁费220.04*95%=209.04万元，集成硬件费1514.98*95%=1439.23万元。
3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人须知前附表规定提交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的形式、金额、递交截止时间、递交方式提交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标将被否决。
3.4.3评标结果公示期满后次日，非中标候选人的投标保证金按原路径自动退回；中标通知书发放（打印）日，第二、三名中标候选人的投标保证金按原路径自动退回；合同备案次日，中标人的投标保证金按原路径自动退回。招标人同时退还投标保证金的银行同期存款利息。投标保证金及利息的计息标准见投标人须知前附表。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同、在签订合同时向招标人提出附加条件或未按招标文件规定提交履约担保。
3.5 资格审查资料
3.5.1 投标人应按招标文件第七章“投标文件格式”中规定的内容填写，并按具体要求提供相关证件及证明材料。
本招标文件中“类似项目业绩”的定义见投标人须知前附表。
3.5.2 投标人须知前附表第1.4.2项规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标候选人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，该中标候选人被确定中标人后，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录（如有）在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关履约期限、投标有效期、质量要求、发包人要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3 电子投标文件制作
（1）电子投标文件由投标人使用“电子交易平台”自带的“投标文件制作工具”制作生成。
（2）投标人在编制电子投标文件时应当建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。
（3）电子投标文件中的证明资料的“复印件”均为“原件的扫描件”，应从“电子交易平台”交易主体诚信库中选择，交易主体诚信库中没有的“复印件”，应以附件形式直接导入，未标示“复印件”的证明资料均应直接制作生成。
（4）第七章投标文件格式文件投标函要求“盖单位章”的地方，投标人应使用CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章；要求“签字”的地方，投标人应使用CA 数字证书加盖法定代表人的个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定在要求“盖单位章”的地方加盖联合体牵头人单位电子印章；在要求“签字”的地方加盖联合体牵头人法定代表人的个人电子印章或电子签名章。招标文件有特别说明的除外。
（5）电子投标文件制作完成后，将生成一份加密的电子投标文件（后缀名为.HBSTF）和一份不加密的电子投标文件（后缀名为.NHBSTF）。
（6）电子投标文件制作的具体方法详见“投标文件制作工具”中的帮助文档。
3.7.4 投标文件为加密电子投标文件一份。
4. 投标
4.1 投标文件的加密
4.1.1 电子投标文件的加密
投标人应当按照本章第3.7.3项要求制作电子投标文件，并在投标时上传加密的电子投标文件，未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收并提示。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人递交投标文件的截止时间（投标截止时间）：见投标人须知前附表。
4.2.2 投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”，选择所投标段（包）将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，投标文件未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒收。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。
4.3.2 投标人撤回投标文件的，在“电子交易平台”直接进行撤回操作。
4.3.3 投标人修改投标文件的，应当先按本章第4.3.2项的规定撤回投标文件，再使用“投标文件制作工具”制作成完整的投标文件，并按照本章第3条、第4条规定进行编制和递交。
4.3.4 投标人撤回投标文件的，招标人自收到撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
5.1.1 招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）在“电子交易平台”上公开进行开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。
5.1.2招标人通过互联网在投标人须知前附表规定的地点组织开标，并在投标截止时间30分钟前，使用CA数字证书登录“电子交易平台”，进入“开标大厅”选择相应标段进行签到，做好开标的准备工作。
5.1.3 投标人可在能够保证设施设备可靠、互联网畅通的任意地点，通过互联网在线参加开标。在投标截止时间前，使用加密投标文件的CA数字证书登录“电子交易平台”，进入“开标大厅”选择所投标段（包）进行签到，并实时在线关注招标人的操作情况。
5.2 开标程序
5.2.1 主持人按下列程序在“电子交易平台”“开标大厅”进行电子开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布主持人、招标人代表、监标人等有关人员姓名； 
（3）公布在投标截止时间前投标文件的递交情况;
（4）开标后招标人核查投标保证金递交情况;
（5）投标人根据提示在投标人须知前附表规定的时间内解密投标文件；
（6）读取已解密的投标文件的内容；
（7）公布投标人名称、标段（包）名称、投标报价及其他内容，并生成开标记录；
（8）开标结束。
5.2.2 在本章第5.2.1（5）目规定的时间内，非因“电子交易平台”原因造成投标文件未解密的，视为投标人撤回投标文件。已解密的投标文件少于三个的，招标失败；已解密的投标文件不少于三个，开标继续进行。
5.3 开标异议
5.3.1投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出；招标人当场对异议作出答复，并记入开标记录。异议与答复应通过 “开标大厅”在“异议与答复”菜单以书面形式进行。
本处所称异议是指投标人在开标过程中对投标文件提交、投标截止时间、开标程序、开标记录以及投标人和招标人或者投标人相互之间存在利益冲突的情形等提出的质疑。
5.3.2 投标人异议成立的，招标人将及时采取纠正措施，或者提交评标委员会评审确认；投标人异议不成立的，招标人将当场给予解释说明。
5.4 特殊情况的处置
5.4.1因“电子交易平台”系统故障导致无法投标的，交易中心及时通知招标人，招标人视情况决定是否顺延投标截止时间。因投标人自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果。
5.4.2 因“电子交易平台”系统故障导致无法正常开标的，招标人将暂停开标，待系统恢复正常后继续开标。
5.4.3 “电子交易平台”系统故障是指下列情形：
（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
（4）出现断电、断网事故；
（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系或其他利害关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.4 评标结果公示
招标人将自收到评标报告之日起3日内，在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。公示期不少于3日。
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出（附件九）。招标人自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，暂停招标投标活动。异议与答复（附件十）应当通过“电子交易平台”在“异议与答复”菜单以书面形式进行。
7.合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2 履约能力的审查（如有）
如果中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前报请行政监督部门后，召集原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
7.3 中标通知
评标结果公示期满后，在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人通过“电子交易平台”以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
中标通知书发出的同时，招标人将在投标人须知前附表第6.4款规定的媒介发布中标结果公示。
7.4 履约保证金
7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当在投标有效期内并自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同或在签订合同时向招标人提出附加条件的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
 7.5.3 中标人应当在合同签订后15日内，登录“电子交易平台”提交电子合同文件备案。
8. 重新招标、不再招标和终止招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
（3）除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的；
（4）第一中标候选人或所有中标候选人均未与招标人签订合同的；
（5）法律、法规规定的其他情形。
8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
8.3 终止招标
因不可抗力等原因，招标人终止招标的，将及时发布公告，或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息。
9. 纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得应当回避而不回避，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得向招标人征询其确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得对依法应当否决的投标不提出否决意见，不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明或者接受投标人主动提出的澄清、说明；不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 投诉
本次招标投标活动及其相关当事人应当接受有关行政监督部门依法实施的监督。
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉，其中对招标文件的内容、开标、评标结果进行投诉的，应当按本章第2.4款、第5.3款、第6.4款的规定先向招标人提出异议后，方可向有关行政监督部门投诉，异议答复期不计算在规定的投诉时效期限内。
投标人和其他利害关系人的投诉应按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》、《湖北省公共资源招标投标投诉处理办法》的规定进行。
有关行政监督部门和综合监督管理部门的联系方式见投标人须知前附表。
10. 需要补充的其他内容
10.1 多标段投标
多标段投标规定：见投标人须知前附表。
10.2 知识产权
有关知识产权的规定：见投标人须知前附表。
10.3 中标人的投标文件
中标人在签订合同前须向招标人另行提交的纸质投标文件份数：见投标人须知前附表。
10.4 招标人补充的其他内容
招标人补充的其他内容：见投标人须知前附表。
附件一 投标确认书
投标确认书
                                                  编号：　       　
　　           　　(招标人名称)：
　　我方已收到你方发送的投标邀请书，我方将　      　(参加/不参加)　　      　　（项目名称）　　　　（标段/包名称）投标。
　　特此确认。
　　　　　　　　　　　　　　　　　申请人：　　　　　　　　        　  (盖单位章)
　　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：　　　　　　　(签字)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　年　　月　　日
备注：申请人收到投标邀请书并向招标人确认是否继续参加投标时，适用于本格式。
附件二  招标文件澄清申请函
招标文件澄清申请函
编号：　　        
　　　　　　　     　      　　（招标人名称）：
经过仔细阅读             （项目名称）              （招标编号）    （标段/包名称）招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：
　1.……
2.……
……
　　　　　　　　　　　　　　　  投标人：                 （盖单位章）
                                                                  年      月      日
附件三 招标文件文件澄清通知
招标文件澄清通知
编号：　        　
各投标人：
经研究，对             （项目名称）              （招标编号）    （标段/包名称）招标文件，作如下澄清：
1.……
2.……
……
　　　　　　　　　　　　　　　招标人：                   （盖单位章）
                                                         年    月    日
备注：招标人对招标文件有关问题澄清时，适用本格式。招标人可根据需要将附件三与附件四内容合并发出。
附件四  招标文件文件修改通知
招标文件修改通知
                                   编号：　        　
各投标人：
经研究，对             （项目名称）              （招标编号）    （标段/包名称）招标文件，作如下修改：
1.……
2.……
……
　　　　　　　　　　　　　　　　招标人：                   （盖单位章）
                                                             年    月    日
备注：招标人对招标文件有关问题修改时，适用本格式。
附表五  投标文件递交签收凭证
投标文件递交签收凭证
编号：           
	工程名称
	          （项目名称）    （标段/包名称）

	招标人
	

	招标代理机构
	

	投标人
	

	投标文件递交时间
	         年    月    日    时    分

	投标文件是否加密
	


附件六  开标记录表
        （项目名称）        （标段/包名称）开标记录表 
招标编号：               开标时间：    年    月    日    时    分  开标地点：        
	序号
	投标单位名称
	投标报价
	可编辑
	可编辑
	可编辑
	可编辑
	···
	签名

	
	
	
	
	
	
	
	···
	

	
	
	
	
	
	
	
	···
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	□招标控制价
  □标底（如有）
	

	开标过程需记录的其他事项
	


主持人：                  招标人代表人：                     监标人 ： 
附件七  投标文件问题澄清通知
投标文件问题澄清通知
                                                         编号：           
              （投标人名称）：
              （项目名称）        （标段名称）施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或者补正，并将投标文件的澄清、说明或者补正于     年   月   日  时前，通过“电子交易平台”“投标文件澄清”菜单提交给本评标委员会。
1、 ......
    2、 ......
     ......   
         （项目名称）      （标段名称）施工招标评标委员会
（经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人盖单位章）：                  
                                                        年      月      日   
备注：评标委员会要求投标人澄清投标文件有关问题时，适用于本格式。
附件八  投标文件问题的澄清
投标文件问题的澄清、说明或补正
编号：                  
              （项目名称）      （标段名称）施工招标评标委员会：
投标文件问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：
1.
2.
……
投标人：                            （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：              （签字）
      年     月     日
附件九  异议函
异议函
                                  编号：　        　
　　　　   　　　　（招标人名称）：
　　我方已研究（看到）你方发出的             （项目名称）              （招标编号）    （标段/包名称）招标文件（或评标结果公示），现对下列问题提出异议，请予以解释：
　　1.……
　　2.……
　　　　　　　　　　　　　　　　　投标人或利害关系人：　　        　  （盖单位章）
　　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：　　　　　　　（签字）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　    　　　年　　月　　日 
备注：投标人或利害关系人对招标文件的内容或对评标结果有异议，要求招标人解释的，适用本格式。
附件十 异议答复函
异议答复函
                                  编号：　        　
　　　　   　　　　（投标人或利害关系人名称）：
你方提出的有关             （项目名称）              （招标编号）    （标段/包名称）招标文件（或评标结果公示）的异议已收悉，现答复如下：
1.……
2.……
……
                                             招标人：                （盖单位章）
                                                      　　　年　　月　　日
附件十一  中标通知书
中标通知书
              （中标人名称）：
你方于              （投标日期）所递交的              （项目名称）              （招标编号、标段/包名称）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。
中标价：              元。其他：              
请你方在接到本通知书后的    日内到              （指定地点）与我方签订合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。
特此通知。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　招标人：　　　　　　（盖单位章）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人：　　　　　　（签字）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          年       月       日
附件十二  中标结果通知书
中标结果通知书
              （未中标人名称）：
我方已接受              （中标人名称）于    年    月    日（投标日期）所递交的         （项目名称）              （招标编号、标段/包名称）投标文件，确定              （中标人名称）为中标人。
感谢你单位对我们工作的大力支持！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　招标人：　　　　　　　（盖单位章）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人：　　    　　　（签字）
　　　　　　　　　　　　　            　　　            年       月       日
第三章  评标办法（综合评估法_一次性汇总）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1
	初步评审
	形式评审
	投标文件
	投标文件能正常打开

	2.1
	初步评审
	
	投标人名称
	投标人名称与营业执照、______、_______一致

	2.1
	初步评审
	
	投标文件签字盖章
	符合第二章“投标人须知”第3.7.3（4）目规定

	2.1
	初步评审
	
	投标文件格式、内容
	符合第七章“投标文件格式”的要求，实质性内容齐全、关键字迹清晰可辨

	2.1
	初步评审
	
	联合体投标人（如有）
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	2.1
	初步评审
	
	报价唯一
	只能有一个报价（指投标一览表中的报价）

	2.1
	初步评审
	
	招标文件的获取
	从“电子交易平台”下载

	2.1
	初步评审
	
	多标段（包）投标
	符合第二章“投标人须知”第10.1款规定

	2.1
	初步评审
	资格评审
	营业执照
	具备有效的营业执照

	2.1
	初步评审
	
	资质条件
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	2.1
	初步评审
	
	能力
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	2.1
	初步评审
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	2.1
	初步评审
	
	联合体投标人（如有)
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	2.1
	初步评审
	
	投标人身份
	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的情形

	2.1
	初步评审
	
	利益冲突
	不存在第二章“投标人须知”第1.4.4项规定的情形

	2.1
	初步评审
	响应性评审
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3项规定

	2.1
	初步评审
	
	履约期限、质量目标承诺
	

	2.1
	初步评审
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	2.1
	初步评审
	
	投标保证金
	已按招标文件要求提交投标保证金。

	2.1
	初步评审
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定

	2.1
	初步评审
	
	投标价格
	投标人的报价或算术错误修正后的投标报价（如有）未超过本标段（包）最高投标限价；

	2.1
	初步评审
	投标人不得存在的其他情形
	串通投标、弄虚作假、行贿或有其他违法行为的
	/

	2.1
	初步评审
	
	不按评标委员会要求澄清、说明或补正的
	/

	2.2.1
	分值构成（总分100.00分）
	投标报价：30.00分

商务评审：16.00分

技术评审：44.00分

其他评审：10.00分

	条款号
	评分因素
	各评分因素细分项
	分值
	评分标准

	2.2.2（1）
	投标报价
	1.投标报价
	30.0
	评标基准价:若有效投标人>五家，评标基准价采用各有效投标的投标报价中，去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值。若有效投标人≤五家，则以所有有效投标的投标报价的算术平均值为评标基准价计算。

1.评标基准价:若有效投标人>五家，评标基准价采用各有效投标的投标报价中，去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值。若有效投标人≤五家，则以所有有效投标的投标报价的算术平均值为评标基准价计算。

2.投标单位无效投标报价的确定(得零分)(1)高出或等于招标控制价的投标报价:(2)评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料，不能证明其报价合理性的。报价得分四舍五入，保留小数点后两位。

3.各投标人投标报价的得分计算办法:

(1)投标人的投标报价低于评标基准价的，每低于1.0%扣0.1分。记分公式为:F=30-(评标基准价-投标人报价)/评标基准价X100X0.1(最多扣30分)

(2)投标人的投标报价高于评标基准价的，每高于1.0%扣0.2分。记分公式为:F=30-(投标人报价评标基准价)/评标基准价X100X0.2(最多扣 30分)报价得分四舍五入，保留小数点后两位。

	2.2.2（2）
	商务评审
	企业类似

业绩
	10.0
	投标人近5年内承接过类似的项目业绩；每提供一个得 2 分，最多得 10 分。

证明材料：提供合同和中标通知书原件扫描件，以合同签订时间为准。（原件扫描件并加盖公章）

	
	
	团队实力
	6.0
	1.项目负责人（2 分）： 同时具有一级注册建造师（机电工程）执业证书、高级工程师职称的得 2 分； 
2.设计负责人（2 分）： 具备一级注册建筑师资格，同时具备相关专业高级工程师职称得 2 分；  
3.项目组成员（不含项目负责人和技术负责人，2 分）： 项目组成员中应有信息系统项目管理师（高级）、信息安全保障人员（CISAW 或 CISP 专业资格）、itss 工程师； 满足以上全部团队成员要求的得 2 分（人员重复不得分），缺 一项扣 1 分，扣完为止。
以上所有人员需提供相应证书扫描件和本单位为其缴纳的至少近六月社保证明（具有社保公章或具有可验证的二维码），不提供不得分。 如为联合体，任一方满足即得分。

	2.2.2（3）
	技术评审
	总体设计
	10.0
	方案贴合项目需求、架构科学、贴合港口水铁联运业务场景、建设思路清晰、整体规划合理，完全满足项目建设目标得10-7分；方案基本满足需求、内容较完整得6-3分；方案存在明显缺陷、逻辑混乱、不贴合项目场景得2-0分；无有效方案不得分。

	
	
	实施方案
	5.0
	实施方案包括进度计划、人员配置、安装调试测试、验收方案、质量保障方案等内容。对提供的实施方案合理性、可行性的评议，最高分 5-4分，实施方案有针对性、可行性，内容具体详实的，得3-2 分；基本了解建设需求、实施方案不完善但有可取之处的得1-0 分；实施方案明显不匹配项目需求不得分。不提供不得分。

	
	
	技术指标
	20.0
	投标人对招标文件中“第五章招标人要求”必须作实质性应答，其中标注“▲”的技术条款投标人未作出有效实质性应答的，每项扣1分，扣完为止，全部有效应答的得 20 分。

	
	
	培训方案
	5.0
	对培训方案从完整性、计划性、内容丰富程度的评议，满分5-4分。内容有针对性、可行性，内容具体详实的，得 3-2分；基本了解建设需求、方案不完善有明显欠缺的得1分；设计方案明显不匹配项目需求不得分。不提供不得分。

	
	
	安全管理

方案
	4.0
	方案具备完善的网络安全、数据安全、系统容错、灾备、权限管理方案，符合政务及港口信息化安全标准得4-3分；安全方案基本齐全得2-1分；安全措施缺失、方案简陋得0分。不提供不得分。

	2.2.2（4）
	其他评审
	企业资质
	4.0
	投标人具有以下认证证书：
1、高新技术企业证书； 
2、省级守合同重信用证书； 
3、A 级纳税信用级别证书； 
4、AAA 信用等级证书证书。
以上证书全部具备得4 分，缺一项扣 1分，扣完为止。须提供 有效期内的认证证书的扫描件，未提供或证书模糊不清无法辨 认不得分。 如为联合体，任一方满足即得分。

	
	
	企业认证
	6.0
	投标人具有以下认证证书：
1、质量管理体系认证证书；
2、环境管理体系认证证书；
3、职业健康安全管理体系认证证书；
4、信息技术服务管理体系认证证书；
5、信息安全管理体系认证证书； 
6、ITSS 信息技术服务运行维护标准符合性证书；
以上证书全部具备得 6 分，缺一项扣1分，扣完为止。须提供 有效期内的认证证书的扫描件，未提供或证书模糊不清无法辨 认不得分。 如为联合体，任一方满足即得分。


1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。
综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）投标报价：见评标办法前附表；
（2）商务评审：见评标办法前附表；
（3）技术评审：见评标办法前附表；
（4）其他评审：见评标办法前附表。
2.2.2 评分标准
（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
（2）商务评审评分标准：见评标办法前附表；
（3）技术评审评分标准：见评标办法前附表；
（4）其他评审评分标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序
3.1 评标准备
3.1.1 评标委员会成员签到
评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。
3.1.2 评标委员会的分工
由评标委员会首先推选一名评标委员会负责人，评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作，评标委员会负责人在与其他评标委员会成员具有同等表决权。
3.1.3 熟悉文件资料
3.1.3.1 评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量目标和履约期限要求，掌握评标标准和方法，熟悉评标流程。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。
3.1.3.2 评标委员会成员在评标前应当了解招标工程概况及招标文件内容。招标人或其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和相关数据资料，主要包括：
（一）招标文件；
（二）未在开标会上当场拒绝的投标文件；
（三）开标记录；
（四）最高投标限价。
3.2 初步评审
3.2.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，应当否决其投标。。
3.2.2 投标人有以下情形之一的，，评标委员会应当否决其投标：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
1）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
① 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
② 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
③ 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
④ 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
⑤ 不同投标人的投标文件相互混装；
⑥ 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
2）有下列情形之一的，属于弄虚作假行为：
① 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，即以他人名义投标的。
② 使用伪造、变造的许可证件；
③ 提供虚假的财务状况或者业绩；
④ 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
⑤ 提供虚假的信用状况；
⑥ 其他弄虚作假的行为。
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.2.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
投标人不接受修正价格的，或者修正后的投标报价超过最高投标限价的（如有），评标委员会应当否决其投标。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有最高投标限价时明显低于最高投标限价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。
3.2.5 评标委员会否决不合格投标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。
3.3 详细评审
3.3.1 评标委员会对通过了初步评审的投标文件进行详细评审。
3.3. 2 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；
（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对商务评审计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对技术评审计算出得分C；
（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他评审计算出得分D。
3.3. 3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.3. 4 评标委员会成员对各投标人的综合评分为其各分项得分之和，即投标人得分=A+B+C+D。
3.3.5 投标人的最终得分为所有评标委员会成员的综合评分中去掉一个最高分和一个最低分之后的算术平均值。
3.4 投标文件的澄清和补正
3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以要求投标人在评标委员会规定的时间内对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明（附件七），或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的澄清、说明和补正（附件八）属于投标文件的组成部分。
3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.5 评标结果
3.5.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.5.2 招标文件允许多标段（包）投标、多标段（包）中标的，各标段（包）中标候选人的推荐按第二章“投标人须知”第10.1款规定执行，对某些标段（包）由此产生的空缺由排序在后的投标人依次替补。
3.5.3 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
4. 特殊情况的处置程序
4.1 关于评标活动暂停
4.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。
4.1.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。
4.2 关于评标中途更换评标委员会成员
4.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：
(1) 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。
(2) 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。
4.2.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。
4.3 评标争议处理
4.3.1 评标委员会全体成员应独立评审，对所提出的评审意见承担个人责任。
4.3.2 在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。表决不得违背法律、法规、规章和招标文件的规定。
4.3.3 评标委员会成员对集体决议或评审结论持有异议的，可以书面阐述其不同意见和理由。拒绝在集体决议或评标报告上签名，且不陈述其不同意见和理由的，视为同意集体决议或评标结论，评标委员会应当对此在评标报告中做出说明。
第四章 合同条款及格式
（仅供参考）
甲方（发包方）：
统一社会信用代码：

法定代表人： 

地址：

乙方（总承包方）：

统一社会信用代码： 

法定代表人：

地址：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就上述信息化系统建设事项协商一致，订立本合同。

第一条项目概况

1.1 项目名称：武穴港面向物流行业的综合性数字赋能平台项目（EPC）

1.2 项目地点：武穴市
1.3 项目内容：包含但不限于系统设计、软件开发、硬件设备采购、系统集成、施工安装、调试、培训及质保期运维服务，具体内容详见招标文件。

1.4 项目工期：自合同签订之日起1095日历天（完成建设、调试并通过竣工验收）。
第二条 双方权利与义务

2.1 甲方权利义务：

（1）负责提供项目实施所需的场地、网络、电力等基础条件，协调现场相关单位配合施工；

（2）按合同约定及时支付合同价款，对项目实施过程进行监督、检查和验收；

（3）及时确认乙方提交的设计方案、需求文档等关键资料，逾期未反馈视为同意；

（4）配合乙方开展系统联调、试运行及验收工作，提供必要的业务数据与测试环境。

2.2 乙方权利义务：

（1）严格按照招标文件、投标文件、国家及行业标准、本合同约定开展项目实施，确保项目质量、进度符合要求；

（2）派驻项目负责人、设计负责人、施工技术负责人、软件开发技术负责人等关键岗位人员，未经甲方书面同意不得更换；

（3）负责施工过程中的安全管理，承担施工安全责任，办理相关施工许可手续；

（4）按约定向甲方提交完整的项目资料，包括设计文档、源代码、用户手册、测试报告、竣工资料等；

（5）对甲方提供的业务数据、商业秘密承担保密义务，未经甲方书面同意不得向第三方泄露。

第三条 项目实施与验收

3.1 设计与开发：乙方需提交详细的项目实施计划、设计方案及开发进度表，经甲方确认后实施；开发过程中需定期提交进度报告，配合甲方进行阶段评审。

3.2 施工与调试：乙方需严格按照施工规范开展现场施工，设备安装、布线、系统调试需符合国家及行业标准，施工过程中需接受甲方及监理单位的监督检查。

3.3 试运行：项目完成调试后进入  90 天试运行期，试运行期间乙方需安排专人驻场保障，及时处理系统故障，确保系统稳定运行。

3.4 验收标准：项目验收以招标文件、投标文件、技术规范书、国家及行业标准、本合同约定为依据，分为阶段验收、试运行验收和最终验收，验收不合格的，乙方需按甲方要求限期整改，整改费用由乙方承担，逾期未整改合格的视为违约。

第四条 合同价款与支付方式

4.1. 合同总价款：最高投标限价为 3856.51*95%+24.91=3688.59万元。 

此价格为含税固定总价，包含设备、软件开发、施工、调试、培训、税费及质保期内服务费用。

4.2. 支付进度安排：

 （1）承包人按照项目实施进度与实际完成工作量支付进度款，支付金额为当期核实确认工作量价款的 60%；

（2）软件开发系统按实际进度支付进度款，交付验收合格后，支付至软件开发费用合同额的 60%；

（3）项目整体上线试运行通过并完成一审确认后，付至审计确认金额的 90%；

（4）项目最终验收及结算审计完成后15个工作日内，支付至审定总额的 98.5%；

（5）保留 1.5% 结算价款作为质保金，待质保期满且无质量问题后一次性无息付清。

4.3. 开票与付款条件：

乙方应在请款前提供等额、合法、有效的增值税专用发票。

甲方付款需遵守财政资金支付管理规定，因财政审批流程导致的付款延迟，甲方不承担违约责任。

第五条 项目变更

在项目建设过程中，任何一方均可提出书面变更请求（包括功能增减、技术参数调整等）：

5.1. 一般变更：双方协商一致并签署《项目变更确认单》。

5.2. 重大变更：涉及投资额增减超过5%或改变核心架构的，须重新报批。

5.3. 费用调整：如变更导致合同价款增加，需在变更单中明确追加金额；如未明确，视为不涉及费用增加。

第六条 权利保证与知识产权

6.1. 第三方权利： 乙方保证提供的产品不侵犯任何第三方的知识产权。如发生侵权纠纷，乙方负责解决并承担全部赔偿责任。

6.2. 成果归属： 乙方为履行本合同而专门定制的应用软件、源代码、技术文档及二次开发成果，其知识产权（包括但不限于著作权）归 甲方 所有。

6.3. 商用软件： 若涉及使用第三方商业软件（如操作系统、数据库），乙方保证已获得合法授权，且该授权随本项目永久转让给甲方。

第七条 数据安全与保密义务

7.1. 网络安全： 乙方承诺遵循《网络安全法》《数据安全法》，在项目建设过程中不得预留后门、恶意代码，不得窃取、篡改或泄露甲方数据。

7.2. 保密范围： 乙方因履行本合同知悉的甲方业务数据、技术资料、商业秘密等。

7.3. 保密期限： 本合同有效期内及终止后 [3] 年。

7.4. 违约责任： 违反保密义务，须按合同总额的 [10]% 支付违约金，并赔偿实际损失。

7.5. 质保期：本项目质保期自项目验收合格之日起计算（允许分项验收方式）：软件系统、应用平台质保期叁年；普通终端、网络辅材质保期叁年；服务器、核心交换机、存储设备等关键硬件质保期叁年。质保期内乙方提供全天候技术支持，无偿进行故障处理、设备维修更换、系统维护、版本迭代及技术咨询。人为故意损坏、外力破坏、不当操作及不可抗力导致的损坏，不在免费质保范围内。
第八条 联合体投标特别约定（如适用）

8.1 联合体各方需共同与甲方签订本合同，对本合同项下的义务承担连带责任；牵头方负责与甲方沟通协调，各方按联合体协议约定承担设计、施工、软件开发等分工任务。

8.2 联合体各方的资质、业绩需与分工内容匹配，各方均不得再单独或与其他单位组成联合体参与本项目投标，不得擅自变更联合体成员。

第九条 合同变更与解除

9.1 任何一方需变更合同内容的，需书面通知对方，经双方协商一致并签订补充协议后方可变更，补充协议与本合同具有同等法律效力。

9.2 乙方存在下列情形之一的，甲方有权解除合同：

（1）逾期交付项目超过约定天数的；

（2）项目质量经两次整改仍不合格的；

（3）擅自转包、违法分包项目的；

（4）严重违反合同约定且拒不整改的。

9.3 因不可抗力导致合同无法履行的，双方可协商解除合同，互不承担违约责任，已完成部分的费用按实结算。

第十条 争议解决

双方因本合同发生争议的，应首先协商解决；协商不成的，提交项目所在地人民法院诉讼解决。

第十一条 其他

11.1 招标文件、投标文件、中标通知书、联合体协议（如适用）、项目技术要求与实施清单、履约保函（如适用）为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

11.2 本合同自双方签字盖章之日起生效，一式  肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，具有同等法律效力。

11.3 本合同未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议。

甲方（盖章）：____________________

法定代表人 / 授权代表（签字）：____________________

签订日期：____年____月____日

乙方（盖章）：____________________

法定代表人 / 授权代表（签字）：____________________

签订日期：____年____月____日

注:合同最终格式和内容由双方协商后确定。

第五章  招标人要求

1、项目名称

武穴港面向物流行业的综合性数字赋能平台项目（EPC）
2、建设地点

武穴市
3、招标控制价明细

	序号
	名称及类别
	单位
	数量
	备注

	一
	项目工程建设费
	项
	1
	

	（一）
	基础设施建设费
	项
	1
	

	1
	运力综合指挥调度中心
	项
	1
	

	2
	港口作业监管系统
	项
	1
	

	3
	平台支撑设施建设
	项
	1
	

	（二）
	云资源租赁费
	项
	1
	5年

	（三）
	软件开发费
	项
	1
	

	1
	运力调度综合服务平台
	项
	1
	

	(1)
	运力调度服务平台
	项
	1
	

	(2)
	多式联运子系统
	项
	1
	

	(3)
	数据可视化及决策系统
	项
	1
	

	(4)
	系统数据对接费
	项
	1
	

	2
	智慧数字物流平台
	项
	1
	

	(1)
	仓储堆场智能管理系统
	项
	1
	

	(2)
	货运资源业务管理系统
	项
	1
	

	(3)
	养护工程智慧管控平台
	项
	1
	

	(4)
	交通运输行政执法综合管理系统
	项
	1
	

	(5)
	邮政事业监管系统
	项
	1
	

	(6)
	系统数据对接费
	项
	1
	

	(7)
	服务采购
	项
	1
	

	（四）
	数据治理及联运信息资源共享平台
	项
	1
	

	（五）
	系统集成费
	项
	1
	


3、建设规模
主要包括建成1座集数智运力调度指挥中心，打造了1套智能水铁运力调度系统、1套仓储堆场综合管理系统、1套智慧数字物流平台和数字底座建设，打通港口、货运需求企业、物流企业、运输部门等环节数据资源，基于数据融合利用提供物流行业转型公共服务。 

项目重点建设1座实体运力调度综合运营中心、2大核心服务平台、1套数字底座支撑设施，通过软硬件系统协同构建、数据资源全链路贯通，打造“数据驱动、业务协同、服务一体、监管精准、应急高效”的智慧物流枢纽体系，全面提升港口运力调度、物流运营、安全监管、应急保障能力，推动区域物流高质量发展。

4、建设目标

1）武穴港面向物流行业的综合性数字赋能平台项目建设，是承接重大战略、响应产业政策的“必答题”，是破解物流瓶颈、带动区域发展的“关键招”，更是项目单位践行使命、引领行业的“责任状”。在港口规模持续扩张、区域需求日益增长的当下，项目建设具有极强的刚性需求和现实必要性，对武穴港打造“辐射大别山、带动鄂豫皖”的鄂东水港枢纽具有不可替代的作用。
2）项目建设锚定区域定位的核心，是顺应行业导向的必然选择，是推动武穴及周边地区高质量发展的重要引擎。
3）从经济效益看，项目建设能实现“企业降本、港口增收、区域增效”的多重价值；从社会影响看，其扩大就业、保障民生、强化治理，提升区域发展幸福感；从生态与“双碳”维度看，其通过智慧管控减少污染与排放，守护长江生态；从资源利用看，其实现港口资源与能源的集约高效利用。项目的实施，将有力推动鄂东水港运力调度服务中心与智慧物流供应链管理平台建设，为长江中游枢纽智慧港口示范区打造奠定坚实基础，为全省支点建设提供强劲物流支撑。
4）该项目符合国家政策和行业发展要求，建设条件具备，建设规模合理，建设标准适当，建设方案可行。
5）以“数据驱动、协同高效、绿色安全、产业赋能”为核心战略导向，整合联运信息共享、供需对接与运力调度等信息系统，构建“数据贯通、业务协同、服务一体、监管精准、应急高效”的智慧物流枢纽平台。建成运力调度指挥和应急救援中心，实现港口码头泊位、船舶、货场等信息统一监管与作业联动调度，提高水路、陆路、铁路全程协同物流的计划性与衔接效率，构建“铁水公”多式联运体系，将武穴港打造为鄂东水港运力调度核心，全面提升区域物流服务品质。在此基础上，推动多式联运仓单运单等单证及企业寄递、结算、保险、货运跟踪等多源数据主题的打通汇聚、共享互认与融合应用，实现托运人“一次委托、费用一次结算、货物一次保险”的便捷体验，构建基于数据驱动的“一单制”服务体系，支撑形成衔接顺畅、转运高效、全程追溯、一单到底、经济绿色的现代物流体系，进一步降低综合物流成本，提升物流公共服务效能。

5、建设内容

（一）运力综合指挥调度中心

选址武穴市青年公寓1楼，对现有空间进行专业化改造升级，打造集运力调度、应急指挥、安全监管、数据展示、业务办理于一体的实体运营中心，为全项目运营提供线下载体。主要建设内容包括：现有建筑拆建、功能区域装修改造，配套建设消防、新风、暖通等基础系统；完成网络布线、高清显示大屏、智能会议系统、弱电集成等信息化配套工程；配置调度指挥、应急值守、数据运营、客户服务等专业办公设备，实现线下实体枢纽与线上智慧平台的深度融合、联动运营，满足7×24小时运力调度、应急响应、日常办公等全场景需求。

（二）武穴港智慧物流及运力综合服务平台

1.港口作业监管系统。依托视频感知与算法技术，搭建港口智能监管体系，整合港区原有监控资源，实现港区作业、环保和安全全场景智能化监管。系统采用适配港区复杂雨雾、腐蚀环境的高清摄像设备，对泊位、引桥、港区道路、仓库、办公区等全域区域实现视频全覆盖，支持24小时不间断监控。针对码头作业场景复杂、安全管控难度大的问题，系统搭载智能检测功能，可实时识别火焰、烟雾等安全隐患，自动抓拍安全帽未佩戴、违规作业、车辆乱行等不规范行为，有效解决传统监控覆盖不足、智能化低、设备分散管理的问题。通过统一可视化管理平台，汇聚监控数据与智能分析信息，实现港口人员、设备、作业安全的统一管控、精准预警与高效溯源，全面提升码头安全防控能力与运营管理智能化水平。

2.港航业务及运力服务平台。利用大数据、物联网技术，提供统一用户管理，实时监控港口作业、运输车辆、船舶的位置、状态和运力情况，实现港航业务全流程监管。依据武穴进出港货物种类及运输需求，精准安排货物运输任务，实现铁水联运、江海转运等多式联运的高效衔接，提升整体运输效率。

3.多式联运业务系统。为打通陆路、水路、铁路等多种运输方式的衔接壁垒，实现货物多式联运全流程数字化、规范化管理，提升联运效率、降低运输成本、保障运输安全，系统建设多式联运业务子系统。该子系统衔接陆路货运业务子系统、港口作业系统等相关模块，覆盖进港预约、联运匹配、统一调度、全程跟踪、预警监控全业务流程，构建“一站式”多式联运服务体系，满足货主、货运企业、码头、联运枢纽等多方主体的业务需求，落实多式联运相关法规要求，推动港口多式联运高质量发展。

4.数据可视化与决策系统。汇聚货运、多式联运全流程业务数据，打通平台各业务子系统数据壁垒，实现数据全流程贯通与全场景应用。系统搭载驾驶舱、港航一张图、指标看板三大核心功能，其中驾驶舱作为战略决策核心模块，采用标准化可视化布局，聚焦货物进出港结构、外地船舶集散等核心维度，汇总各类关键业务指标与统计数据。系统可实时监控港航业务运行状态，开展精准数据统计、趋势分析与风险研判，有效解决传统管理数据零散、统计滞后、研判低效等问题，为管理人员、调度人员及监管部门提供直观、精准的数据支撑，实现一屏掌控港航运行整体态势，助力科学决策、高效调度与精准风险防控，全面提升港航运营管理数字化、智能化决策水平。

（三）数字底座支撑设施建设

选址武穴市青年公寓1楼，对现有空间进行专业化改造升级，打造集运力调度、应急指挥、安全监管、数据展示、业务办理于一体的实体运营中心，为全项目运营提供线下载体。主要建设内容包括：现有建筑拆建、功能区域装修改造，配套建设消防、新风、暖通等基础系统；完成网络布线、高清显示大屏、智能会议系统、弱电集成等信息化配套工程；配置调度指挥、应急值守、数据运营、客户服务等专业办公设备，实现线下实体枢纽与线上智慧平台的深度融合、联动运营，满足7×24小时运力调度、应急响应、日常办公等全场景需求。

（四）交通运输物流综合管理平台
1. 仓储堆场智能管理系统
针对煤炭、石材、粮食等大宗商品仓储堆场需求，运用物联网感知、智能调度、数字孪生等技术，优化仓储堆场空间布局，实现货物入库、存储、装卸、出库全流程智能化管控；实时监控堆场库存、货物状态、装卸设备运行情况，实现装卸设备智能调度、货物快速周转，提升仓库空间利用率与港口作业效率，降低运营成本。
2陆路货运业务监管子系统。为规范陆路货运业务子系统，提升货运企业参与港口数字化生态的便捷性与安全性，需建设面向货运企业用户的专属功能模块。该模块作为系统对外服务的重要入口，支持货运单位入驻，为运力发布、运需发布、在线撮合、统一调度、作业监控等功能提供支撑，衔接陆路货运作业全流程，实现陆路货运与港口作业的无缝联动。
3.养护工程智慧管控平台。平台围绕公路养护数字化、智能化转型建设，覆盖公路资产、规划建设、管养运维、安全应急、农村公路、大件运输等全业务场景，通过数据整合与系统融合，构建公路管理全流程数字化闭环，提升公路精细化管控水平。平台以数字公路一张图为核心载体，汇聚路网态势、感知监测、安全应急等多板块数据，实现公路资产可视化展示与多维度决策分析。整合路网监测与应急调度能力，统一管控视频监控与交通事件预警，提升应急处置效率。搭建数字养护管理体系，规范化实现日常巡查、养护作业、工程管理、定期检测等全流程线上管控。配套建设农村公路综合管理、大件运输辅助许可管理模块，落实一路一档、路长制管理、路径规划、审批辅助等业务功能。同时依托应用支撑平台，提供时空信息服务、数据治理、资产动态更新等技术保障，实现各业务系统高效协同、稳定运行。
4.交通运输行政执法综合管理系统。系统围绕交通运输领域数字化、智能化升级建设，联动公路管理与行政执法两大业务体系，覆盖公路全业务管控与行政执法全流程，构建协同高效的交通综合管理格局。公路管理体系依托数字化赋能，集成数字公路一张图、路网应急调度、数字养护、农村公路管理、大件运输许可及配套应用支撑平台，实现公路资产可视化、养护流程规范化、路网监测常态化、业务管理全闭环。行政执法体系搭载执法管理、执法监督、人员管理、智能终端、数据研判、信息公示等八大核心模块，整合移动执法与信息共享能力，实现执法全流程数字化管控、全维度监督、智能化分析与规范化公示，有效解决传统执法流程繁琐、监管覆盖不足、数据分散等问题，全面提升交通运输行政执法效率、规范水平与公开透明度，助力交通执法工作高质量发展。
5.邮政市场综合监管平台。为提升区域邮政行业信息化管理水平，降低监管成本，提高监管效能，缓解监管人力压力，通过网络地图、视频监控、移动APP、无线通讯、大数据等技术及设备，实现对行业服务基本信息展示及维护，实现对区域所辖营业网点、分支机构的日常管控和调度，通过对行业数据分析，实现为区域行业发展提供决策数据支撑。
6、政务需求

1）交通物流行业统筹治理的需要

作为区域物流行业主管部门，政府需全面掌握武穴港及周边物流运行态势，精准破解传统物流领域“货-运-港”信息壁垒、运力闲置、信息不对称等核心痛点，推动行业治理从“经验管理”向“数据治理”转型。平台作为政府统筹物流产业的核心载体，通过汇聚货主、物流企业、港口、铁路、公路等全链条数据，整合港口吞吐量、运力结构、货物流向、多式联运衔接等关键信息，构建统一、实时、可追溯的物流运行“一张图”，为政府科学制定行业发展规划、优化物流资源配置、出台精准扶持政策提供坚实的数据底座和决策支撑，推动区域物流行业向规范化、集约化、高质量发展，助力武穴港打造长江中游枢纽智慧港口，夯实区域物流中心地位。

2）多式联运协同与公共服务的需要

武穴港作为区域铁水公空多式联运核心节点，统筹推进多式联运发展、提升公共服务效能是政府核心政务职责。政府需打破运输主体间的数据壁垒，推动港口、铁路、公路等多方协同运行，同时履行便民惠企职责，为各类市场主体提供普惠性、高效率的物流公共服务。平台通过打通多主体数据接口，实现港铁数据实时对接、泊位与班列统一调度，全力支撑多式联运“一单制”服务落地，大幅提升联运效率；同时提供运力智能匹配、货物全程追踪、统一结算等一站式服务，直接破解企业“找车难、找货难、对账难”等高频痛点，有效降低社会物流总成本，增强武穴港对产业和企业的吸引力，助力区域综合交通枢纽建设落地见效。

3）安全应急与供应链韧性保障的需要

保障物流领域安全生产、应急物资运输畅通、供应链稳定，是政府履行公共服务和安全监管职责的核心要求。政府需强化物流领域安全管控，提升应急响应能力，筑牢行业安全运营底线。平台通过实现货物轨迹全程可视、异常情况自动预警，重点强化危化品运输、港口作业等高危环节智能监管，精准防范各类安全风险；同时整合区域应急运力资源，建立高效应急调度机制，在突发公共事件、自然灾害等特殊场景下，可快速调配运力保障重点物资、民生物资、产业链关键物资运输畅通，大幅提升物流供应链韧性与抗风险水平，切实保障区域经济社会稳定运行。

4）绿色低碳与数字产业赋能的需要

落实长江经济带生态优先、绿色发展要求，推动数字经济与实体经济深度融合，是政府推动产业高质量发展的重要任务。政府需引导港口交通物流行业向绿色低碳转型，培育智慧交通新业态、新模式。平台通过优化运力调度，减少车辆船舶空驶和无效周转，实现交通运输降本与低碳减排同步推进；同时搭建完善的碳排放监测与碳足迹核算体系，助力绿色港口、生态港口建设，践行“双碳”战略。此外，平台作为区域性交通运输数字基础设施，可带动商贸、电商、科创等相关产业集聚，形成“数字平台+交通枢纽+产业集群”的发展模式，打造长江中游智慧港口示范样板，进一步提升武穴在区域交通物流格局中的话语权与核心竞争力。

7、业务需求

1）运力资源精准匹配需求

当前物流企业面临“货找不到车、车找不到货”的信息壁垒，如疏港铁路开通后，铁路货运量仅占港口吞吐量的15%，大量货车空驶率超35%。亟需“运力信息资源共享平台”整合船舶、货车、铁路运力数据，通过“运力供需对接平台”实现“货-运-港”精准匹配，提升运力利用率。

2）多式联运协同需求

武穴港正构建“铁水公空”多式联运体系，但物流企业面临“铁路与港口作业信息不通、低空物流与港口转运衔接不畅”等问题。例如麻城石材通过铁路运至港口后，常因码头装卸计划未同步导致货物积压。需求“智慧数字物流平台”打通多式联运各环节信息，实现铁路运量与港口装卸能力、低空物流与港口冷链需求的协同调度。

现有业务办理需多次往返港航管理部门提交纸质材料，手续繁琐。物流企业亟需通过“智慧数字物流平台”实现“在线申报泊位、电子单据审核、费用线上结算”等一站式服务，降低时间成本。

3）定制化物流服务需求

不同临港企业需求差异大，如化工企业需危化品专业运输管控，粮油企业需冷链仓储保障。亟需“智慧数字物流平台”建立企业画像，结合“仓储和堆场智能化管理系统”提供定制化服务，如危化品专属仓储区域、冷链温湿度实时监控等。

4）供应链稳定保障需求

临港化工企业原材料进口、产品出口需“准时化配送”，传统物流模式下原材料断供风险时有发生。如祥云股份曾因船舶靠泊延误导致生产线临时停工。需求智能运力调度管理系统提前预留仓储空间，通过“运力供需对接平台”锁定专属运力，保障供应链稳定。

5）行业决策数据支撑需求

现有物流数据分散在港口、企业各系统，无法形成全域视角，影响产业规划科学性。亟需“智慧数字物流平台”构建统一数据中台，归集货运量、货源流向、运力利用等数据，为港口规划、政策扶持提供数据支撑。

数据上报与查询：系统能够定期对司机信息、车辆信息、运单、装卸货位置和流水等数据上报和查看。

数据统计：系统能够按照不同的方式对上报的数据进行统计，并以各种类型的图标直观展示。

报表分析：系统能够展示平台各客户经营情况，且可对信息进行检索，并对报表进行输出。

8、核心问题

（一）系统碎片化严重，数据孤岛效应突出

企业自建系统的“各自为政”导致港口形成多套独立的信息体系，缺乏顶层设计和统一规划，出现“重硬件、轻标准”“重复开发、功能重叠”的问题。船舶、货主、码头、物流企业、港航管理部门之间数据壁垒森严，运单、泊位、运力、作业状态等核心数据无法互通共享，同一信息多库存储、数据口径不一致，跨系统查询与数据导入困难。例如，船舶申报信息无法自动同步至码头调度系统，港航管理部门需人工重复采集企业作业数据，不仅造成行政资源浪费，更导致“货-运-港”信息不对称，运力闲置与货物积压并存，严重制约港口整体运营效率。

（二）管理端数字化缺位，政务服务效能低下

港航管理中心的原始管理模式，直接导致政务服务与行业监管能力薄弱。一是审批效率低，手写表单流转环节多、周期长，船舶进出港申报、港口经营业务备案等事项办理耗时久，增加市场主体制度性交易成本；二是监管能力弱，无法实时获取港口作业、船舶动态、危化品运输等关键信息，对违规作业、安全隐患的发现与处置滞后，难以落实安全生产监管职责；三是决策缺乏数据支撑，人工统计的滞后性数据无法准确反映港口吞吐量、货物流向、运力结构等运行态势，难以为多式联运发展、港口规划优化等政务决策提供科学依据，行业治理仍停留在“经验管理”阶段。

（三）缺乏协同联动机制，多主体协同效能不足

由于无统一的智慧物流综合服务平台作为枢纽，港口各参与主体间未建立有效的业务协同机制。港航管理部门、码头企业、铁路公路运输主体、物流企业之间缺乏常态化的数据共享和业务联动，船舶靠离泊调度、堆场作业安排、多式联运衔接等环节各自为战，无法实现泊位与班列的统一调度、运力与货源的智能匹配。这不仅导致多式联运“一单制”无法落地，联运衔接效率低下，更难以整合区域运力资源，应对突发公共事件时的应急调度能力薄弱，物流供应链韧性不足。

（四）绿色低碳与数字赋能滞后，不符合高质量发展要求

武穴港尚未将数字化技术与绿色低碳发展深度融合，缺乏覆盖船舶航行、港口作业、车辆运输全链条的碳排放监测与核算体系，无法精准量化碳足迹，绿色装卸、智能喷淋等环保应用的数字化管控缺失。同时，信息化建设未与产业发展结合，未能通过数字平台集聚商贸、电商、科创等产业资源，无法形成“数字赋能物流、物流带动产业”的良性循环，与长江经济带推动数字经济与实体经济深度融合、培育智慧物流新业态的要求存在较大差距，削弱了武穴港在区域物流格局中的竞争力。

（五）标准体系缺失，信息化建设缺乏统筹引领

武穴港信息化建设始终未建立统一的技术标准、数据标准和管理标准体系，既无覆盖全业务流程的数据编码、接口规范，也无明确的数据权属、共享权限和运维责任界定。这种“无标准、无统筹”的建设模式，导致后续系统整合难度大、成本高，即使投入资金进行改造，也易陷入“系统林立、数据割裂”的技术陷阱。同时，缺乏专业的复合型人才，既懂港口运营管理又掌握信息技术的人员短缺，难以支撑信息化平台的建设、运维与优化，进一步制约了港口信息化的可持续发展。

（六）项目建设的必要性

1、项目建设是武穴港承接长江经济带与双循环战略的关键节点

长江经济带“江海联运、干支联动”发展要求与国内国际双循环格局构建，对港口物流效率提出了全新标准。武穴港作为长江第16个亿吨大港，2024年货物吞吐量达1.2亿吨，占黄冈总量的60%，但其传统调度模式已无法匹配“通江达海”的战略定位。项目建设的智慧调度系统，可通过18.37公里疏港铁路专用线，实现京九铁路与长江黄金水道的无缝衔接，高效整合大别山腹地煤炭、石材等大宗物资与长三角、沿海地区的工业产品，形成“南北贯通、东西相连”的物流通道，使武穴港真正成为长江经济带与沿海经济带联动的战略支点。

2、落实武汉都市圈与老区振兴规划的核心载体

在武汉都市圈港产城融合发展示范区建设中，武穴港承担着“桥头堡”职责，需强化与武汉、黄石等城市的产业分工协作。同时，作为大别山革命老区唯一的通江达海出海口，其物流效能直接影响老区振兴成效。项目建设可通过智慧化手段，优化与河南潢川、信阳等地的货物联运流程，降低老区物资外运成本，推动麻城石材、潢川粮食等特色产品高效下水，助力老区融入全国市场，这正是大别山革命老区协同发展规划中“打通对外通道”要求的具体落地。

3、响应政策号召，助力智慧物流产业升级

国家《数字商务三年行动计划(2024-2026年)》明确要求加快智慧物流基础设施建设，交通运输部亦提出“2027年底建成一批世界一流智慧港口”的目标。武穴港当前推进的40亿元大别山智慧物流产业园项目，亟需智慧调度中心作为“中枢系统”支撑运营。项目打造的数字物流枢纽平台，可与民本集团等企业的网络货运平台形成协同，实现货物运输、仓储、贸易的全流程数字化管理，完全契合湖北省“十五五”水运发展规划中“推进绿色智慧水运建设”的政策导向。

4、匹配临港产业集群发展政策

武穴市正以港口为依托，培育医药化工、新材料、船舶制造等重点产业集群，其中新祥云新材料、智能化新能源船舶产业园等项目总投资超300亿元。这些产业对供应链稳定性、物流时效性要求极高，而传统物流模式已成为制约产业升级的瓶颈。项目建设可通过精准运力调度，保障原材料输入与产品输出的高效衔接，例如为新祥云新材料提供“铁水联运+仓储配送”一体化服务，直接降低企业物流成本，这与湖北省“以供应链改造产业链”的产业政策完全契合。

武穴港铁水联运项目是全国首个投资、建设、运营一体化项目，具有行业示范价值。项目单位建设智慧调度中心，可探索多式联运数字化管理的新模式，为内河港口智慧化转型提供可复制经验。同时，通过系统推动智能装卸设备、新能源船舶调度等技术应用，助力全国内河绿色智能船舶制造示范区建设，履行推动行业技术进步的责任。

9、招标清单及技术参数要求
指挥调度中心建设清单

	序号
	名称
	招标参数
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	一、
	指挥中心
	
	
	

	1.1
	LED大屏
	
	
	

	1.1.1
	LED屏
	1，像素结构：1R1G1B
2，像素间距：≤1.25mm
3，像素密度：≥640000点/㎡
4，维护方式：完全前维护 
5，灯珠尺寸：1010
6，信号接口：HUB320*8
7，白平衡亮度：≥600 cd/㎡
8，色温：3000-10000 K可调
9，可视角：160°(H)/160°(V)
10，对比度：≥3000：1
11，色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内
12，亮度均匀性：≥ 97％
13，电源接口：VH4PIN 
14，驱动方式：恒流驱动
15，扫描数：64S
16，换帧频率：≥60 Hz
17，刷新率：≥3840 Hz
18，灰度等级：最大支持16 bit 
19，峰值功耗：≤450W/㎡
20，供电要求：AC：200-240V~
▲21，支持通过 Web 浏览器查看 LED 整墙的概览信息和 LED 屏连线状态;支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模,在Web 端鼠标移到网格上时,可展示该网格所属网口的所有接收卡单元并高亮展示,可展示网线连线顺序、网口号、工作状态。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）
▲22，支持信源接入状态显示,可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带Web 浏览器进行信源切换。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）
▲23，支持从客户端、设备自带 Web 浏览器查看绑定的接收卡序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口 link 状态、接收卡电压、接收卡温度。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）
	㎡
	23

	1.1.2
	视频处理器
	1，热插拔：支持
2，机箱高度：≥4 U
3，总线类型：网络交换
4，主控板槽位数：≥2
5，配置主控板数量：≥1
6，业务板槽位数：≥12
7，最大输入槽位数：≥12
8，最大输出槽位数：≥12
9，业务板卡混插：支持,全混插
10，电源槽位数：≥2
11，配置电源数量：≥1
12，风扇：≥1
13，机箱屏幕：屏幕类型： 全彩液晶可触控面板，尺寸： ≥7英寸，分辨率： 1024 × 600
14，光口：≥1个SFP+，万兆光口
15，USB接口：≥2 × USB 2.0 + 1 × Type-C (预留)
16，电源接口：≥2个，100 VAC~ 240 VAC，50/60 Hz
17，配置3块4路HDMI输入板
18，配置4块二合一网口板（10网口），LED输出板卡，占1个槽位，集成LED发送卡功能，网线输出对接LED屏幕，可自定义分辨率带载输出，单板配置10路网口输出
▲19，产品具有触摸显示屏，显示屏为7英寸，可通过显示屏查看设备状态信息，可查看温度/风扇/网络带宽/网络状态/子板在线情况/CPU、内存等运行图标信息，及异常报警； 可通过显示屏进行不少于4个预设的场景切换；可通过显示屏进行设备整机升级（需提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章证明）
▲20，产品具有双主控设计，支持双主控板热备功能，支持热插拔更换；双主控自动切换过程，解码显示视频无缝切换，编码预览视频无卡顿现象；（需提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章证明）
▲21，一拖多功能检查：设备支持一拖多功能，一路视频可同时支持100路输出；可对同一信号源在不同屏幕中进行开关、缩放、移动、切换、全屏、平铺操作；支持复制多个融合源信号上墙，在同一电视墙或跨电视墙情况下，出现相同的融合源信号，同一路融合信号源上墙路数不少于100路。（需提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章证明）
	台
	1

	1.1.3
	定制配电箱
	1，控制方式：支持面板控制、电脑控制、电脑定时、中控控制
2，面板控制: 支持一键延时启停,紧急停止,模式切换，单键单元控制
3，电脑控制: 支持一键延时启停，单路(按交流接触器)启停，紧急停止。对温度、烟雾等状态实时检测,并保存操作记录,报警记录
4，电脑定时: 支持每天可设置最多4组时间段，按星期启停。定好时间后，支持脱机定时运行
5，中控控制: 支持MODBUS-RTU、MODBUS-TCP、MODBUS-UDP协议
6，自动联机：支持直接操作，不用人工设置
7，保护内容：支持1）零线电缆高温保护  2）高温断电保护  3）短路保护  4）烟雾保护
8，输入电压：380V，三相五线
9，输出电压：220V
10，额定功率：≥20KW
11，输出回路：6个单相回路（AC220V） 
12，每路输出最大带载功率：≤3.33KW
13，回路状态监测：支持双回路
	套
	1 

	1.1.4
	支撑钢结构及

包边
	采用国标材料
	㎡
	30 

	1.1.5
	屏体内部线材
	屏体内部线材，长排线、电源与电源间的线材、卡托、网线。
	项
	1 

	1.1.6
	备品备件
	模组，接收卡，电源，排线、千分之5备件、电源：全彩LED开关电源，额定功率：180W、排线：接收卡短排线”
	项
	1 

	1.1.7
	主电缆
	取电处-LED配电柜-屏体的电源线、电脑到屏体的网线、取电处-LED配电柜-屏体的电源线：3芯RVV电源线（2.5mm2）、发送卡到屏幕的网线：超5类室内非屏蔽双绞线”
	项
	1 

	1.2
	音频
	
	
	

	1.2.1
	专业功放
	1，500W双通道功放
2，额定功率：8Ω/立体声：2×500W，4Ω/立体声：2×765W，2Ω/立体声：2×1300W，16Ω/桥接：1×900W，8Ω/桥接：1×1530W，4Ω/桥接：1×2600W,
3，输入灵敏度（额定功率8 Ω）：1.07V/1.51V/2.13V/3.01V
4，总谐波失真THD：典型值：0.05%（10%额定输出功率，8Ω）,
5，阻尼系数：≥1000(20Hz-200Hz,8Ω)
6，输出电源：90-260VAC,50/60Hz
7，频率响应：典型值：+0，-0.5%（10%额定输出功率，20Hz-20kHz，8Ω）
8，输入阻抗：20kΩ（平衡），10kΩ（非平衡）
信噪比（A记权）：≥105dB(默认增益，A计权，20Hz-200Hz,8Ω)
9，模式开关：桥接模式，并接模式，立体声模式,增益选择，限幅开关,
10，整机接口：≥XLR两路输入，XLR两路连接输出，SPEAKON两路输出
11，保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制 
▲12，具备四档输入灵敏度可选择。（需提供检测机构出具的检验报告并加盖原厂公章）
	台
	2 

	1.2.2
	音箱
	1，8寸全频音箱
2，覆盖角度：80°x50°(HxV)
3，中低音扬声器：1x8英寸,
4，高音扬声器：1x1.0英寸 
5，额定阻抗：8Ω,
6，灵敏度：≥96 dB@ 1w/1 m
7，最大声压级：118 dB(峰值126 dB),
8，频率响应：76 Hz-20 kHz  (-10 dB) 
9，额定功率：≥200W
	只
	4 

	1.2.3
	支架
	产品类型：专用音箱安装支架
	只
	4

	1.2.4
	无线话筒
	配置1 台接收主机 + 2 只手持发射话筒
系统整体参数
工作频段：540MHz～590MHz、640MHz～690MHz
调制方式：pi/4-DQPSK
频率响应：20Hz～20kHz，偏差 **≤±3dB**
信噪比（XLR）：≥105dB
总谐波失真 THD+N：≤0.1%
无障碍视距传输距离：≥80m
2. 接收机参数
天线阻抗：50Ω，BNC 接口
接收灵敏度：≤-95dBm
最大输出：平衡≥500mV，非平衡≥1000mV
供电规格：DC 12V/1A
工作电流：≤320mA
3. 手持发射机参数
音头类型：动圈式咪芯
发射功率：≥10dBm
工作电流：≤200mA
充电方式：标配 Type-C 充电接口
续航时长：长续航
	套
	2 

	1.2.5
	充电底座
	配备2路Type-C充电位，兼容手持话筒、腰包发射机充电；配备4路AA电池充电接口，支持锂电池、镍氢电池充电，全接口带充电状态指示。
1. 输入电源规格：5V/3A、20V/3.25A PD适配
2. 适配充电设备：无线手持麦克风、腰包发射机、3.7V锂电池、镍氢电池
3. 锂电池充满时长：≤1.5h
4. 镍氢电池充满时长：≤5h
	台
	2 

	1.2.6
	智能充电管理软件
	控制快充阶段充电电流为900mA、正常充电状态：LED红色指示灯亮、并且闪烁、正常充电结束：LED红色指示灯灭、绿色指示灯亮、没有连接备用电源所有灯都熄灭状态
	套
	1 

	1.2.7
	天线分配器
	天线分配器为无线话筒系统配套射频信号扩展设备，可将双路天线接收信号稳定分配至多台接收机，有效拓展无线话筒系统容纳设备数量。
1. 工作频率范围：470MHz～950MHz
2. 整机总增益：≤±2dB
3. 输入输出阻抗：50Ω
4. 天线供电电压：12V
5. 直流输出规格：12V DC/3A（MAX）×4组，中心点为正极，单路输出电流≤3A
6. 设备供电电源：12V DC/3A，输入电流≤3A
7. 信号接口类型：BNC接口
	套
	1 

	1.2.8
	话筒天线
	1. 工作频率范围：470MHz～950MHz
2. 放大器增益档位：支持无源(0dB)、有源(+3dB/+6dB/+10dB/+16dB)五档可调
3. 最大天线增益：≥8.0dBi
4. 电压驻波比：≤2.0
	套
	1 

	1.2.9
	数字调音台
	1. 输入接口：配备14路XLR平衡输入、16路TRS输入、1路OPTICAL光纤接口、1路S/PDIF接口、1路USB2.0接口
2. 输出接口：1组L/R立体声XLR主输出、1路AES输出、6路BUS输出、2路AUX输出
3. 底噪电平：≤-90dBu（无加权，AES17-20Khz测试标准）
4. 总谐波失真：≤0.005%（4dBu、20Hz～20KHz工况）
5. 信噪比：≥108dB（无加权）
6. 动态范围：≥108dB
7. 最大平衡输入输出电平：≥18dBu（6.2Vrms）
8. 频率响应：20Hz～20KHz，偏差≤±0.5dB
9. 触控类型：电容触控屏
10. 运行系统：Linux系统
11. 处理芯片：ADSP-21489，主频≥400Mhz
12. 音频功能：支持USB录音放音，兼容APE、FLAC、MP3、WAV无损格式；自带DCA编组功能
13. 硬件配置：电动推子数量≥13个，支持iPad远程控制
14. 音效配置：内置≥2个效果器母线，预置≥6种音效参数，支持≥24组用户参数存储
15. 反馈抑制：独立反馈抑制通道≥16个
16. 网络接口：100M以太网
17. 控制协议：支持RS-232、TCP/IP控制协议，兼容USB鼠标操控
18. 供电参数：AC 100V～240V、50/60Hz，整机功耗≤55W
▲19，配置共≥12路音频输出，≥1路Main L/ R立体声输出、≥4路编组、≥5路AUX辅助输出，≥1路立体声监听。 ( 均为XLR公插头接口，差分平衡输出 )。（提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构的检测报告复印件并加盖原厂公章）
▲20，配置≥1个专业DSP效果器( FX )，≥14种效果类型，共≥120种的效果预置。（提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构的检测报告复印件并加盖原厂公章）
	台
	1

	1.2.10
	AI音频处理器
	1. 输入通道：8路平衡式话筒/线路端子输入
2. 输出通道：8路平衡式线路端子输出
3. 处理性能：48kHz采样率，64bit DSP处理器，32bit高精度AD/DA转换
4. 幻象供电：DC 48V（单路独立可控）
5. 频率响应：20Hz～20KHz
6. 总谐波失真+噪声：≤0.005%（1kHz、18dBu工况）
7. 信噪比：≥112dB（1kHz、18dBu、A计权）
8. 通道分离度：≥100dB（1kHz、18dBu、A计权）
9. AI降噪能力：≥40dB
10. 平衡输入阻抗：20KΩ
11. 平衡最大输出阻抗：≤100Ω
12. 最大输入电平：≤+18dBu
13. 啸叫抑制模式：全自动陷波抑制
14. 可编程陷波点：≥24个，支持静态、动态点位配置
15. Q值调节范围：10～50
16. 频率分辨率：≤1Hz
17. 啸叫搜寻响应时间：0.1s～0.5s
18. FFT处理长度：1024
19. 传声增益：4dB～10dB
20. 系统基准增益：0dB
21. 分频滤波类型：支持巴特沃斯、贝塞尔、林克威治-瑞利三种类型
22. 供电规格：AC 110V～240V、50/60Hz
	台
	1 

	1.2.11
	数字音频处理器软件
	内置于音频处理器中
	套
	1 

	1.2.12
	电源管理器
	1. 额定工作电压：AC 220V、50Hz
2. 整机额定工作电流：≤30A
3. 告警配置：内置≥1路声音监听器，支持人声超限报警、音量可调
4. USB输出规格：≤0.5A
5. 外接传感器供电：15V±2V/0.1A
6. RS485接口：≥2路，分别支持第三方通讯控制、温湿度传感器接入
7. 网络接口：RJ45网口，支持10M/100M自适应，支持远程固件升级
8. 可控电源输出通道：≥8路
9. 单路开关时序延时范围：0～60000ms可调
10. 单路额定输出电流：≤10A/路
11. 单路最大输出功率：≤2200W
12. 整机最大输出功率：≤6600W
13. 控制方式：支持PC软件控制、定时自动控制、本地手动控制、串口控制≥4种控制方式
14. 状态指示：配备继电器状态指示灯、电源通电指示灯
15. 安全防护：具备过载保护、短路保护双重防护机制
16. 工作温度环境：-10℃～+45℃
17. 工作相对湿度：≤90%RH，无凝露、无结霜
18. 整机待机功耗：≤10W
	台
	4 

	1.2.13
	会议话筒
	1主15辅
1. 麦克风类型：驻极体电容式咪芯
2. 拾音指向性：心形指向
3. 频率响应：80Hz～16kHz
4. 麦克风输入阻抗：≤1KΩ
5. 麦克风灵敏度：-40±1dB（0dB=1V/Pa，1KHz工况）
6. 最大声压级SPL：≤120dB（THD＜3%）
7. 信噪比（A计权）：≥80dB
8. 通道串扰：≥70dB
9. 动态范围：≥80dB
10. 总谐波失真THD：≤0.3%
11. 设备最大功耗：≤3W
12. 内置喇叭参数：2W@4Ω×1
13. 供电方式：会议主机集中供电
14. 设备外观颜色：细砂石墨灰
15. 签到方式：按键式手动签到
16. 安装方式：桌面式安装
	台
	16 

	1.2.14
	AI全数字会议主机
	兼容数字有线话筒、数字无线话筒、模拟话筒三类设备并行接入。设备集成全功能DSP音频处理、多分区会议管理、高并发发言处理、签到表决、同声传译、角色分离录音、多端管控、双链路备份及消防联动等功能，系统容量大、延时极低、扩展性强、稳定性高，适用于大型会议室、多功能报告厅、政务会议中心等高端专业会议场景，支持分组会议、集中研讨、远程会议、多语种国际会议等各类复杂会议模式。
1. 有线会议单元最大接入数量：≤65535台
2. 无线会议单元最大接入数量：≤300台
3. 同声传译通道数量：≥63+1路
4. 频率响应：20Hz～20KHz
5. 信噪比（18dBu工况、A计权）：≥110dB
6. 总谐波失真（模拟输入输出、+4dBu工况）：≤0.002%
7. 工作供电电压：AC 100-120V/200-240V，50/60Hz
8. 音频输入规格：8路凤凰端子平衡输入，额定775mVrms
9. 音频输出规格：1路平衡LINE OUT（1Vrms）、1路非平衡LINE OUT（1Vrms）、8路凤凰端子平衡输出（775mVrms）
10. 拓展网口：2路RJ45千兆网口（10/100/1000Mbps）
11. 无线WiFi网口：1路RJ45千兆网口（10/100/1000Mbps）
12. PC控制网口：1路RJ45千兆网口（10/100/1000Mbps）
13. RS-232接口数量：≥2路
14. RS-485接口数量：≥1路
15. 会议单元输出接口：≥4路DELEGATES输出接口
16. 有线话筒连接方式：专用6芯线缆连接
17. 整机最大输出功耗：≤350W
18. 双链路备份切换时间：≤5ms
19. 全链路音频处理延时：≤3ms
	台
	1 

	1.3
	会议系统

	1.3.1
	视频会议主机
	1. 最大4K并发用户容量：≥8路
2. 最大物理并发会议数：≥6组
3. 虚拟会议并发数量：≥20个
4. 设备板卡配置：共计4块（≥3块资源板卡、≥1块网络板卡）
5. 电视墙HDMI输出接口数量：≥12路
6. 工作供电电压：AC 100V～240V，50/60Hz
7. 网络接口规格：2路RJ45网口，支持100M/1000M自适应
8. 工作环境温度：0℃～+35℃
9. 非工作存储温度：-40℃～+55℃
10. 工作相对湿度：10%～80%RH（无凝露）
11. 非工作相对湿度：0%～95%RH（无凝露）
12. 设备整机重量：≤15.5kg
13. 级联最大入会人数：≥1000方
14. 直播最大并发观看人数：≥500方
15. 标配存储空间：≥240G，可用空间≥200G，最大可扩展存储≤4TB
16. 最大分屏数量：≥64画面
17. 画面布局模式：≥19种
18. 音频采样率：≥48KHz
19. 弱网纠错能力：30%丢包音视频流畅、80%丢包语音可辨
20. 单板故障业务切换时间：≤8秒
21. 双机热备会议恢复时间：≤15秒
▲22，支持会议预览功能，对任意会场、多画面进行实时图像预览功能，支持同时预览不少于 32 路图像（提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构的检测报告复印件并加盖原厂公章）
▲23，支持设置会议倒计时，终端会场会提醒结束通知（提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构的检测报告复印件并加盖原厂公章）
▲24，在不增加第三方设备或网关情况下，支持同网段的高清摄像头通过 IP 网络将 RTSP 码流发送给 MCU，支持在会议过程中调看实时画面（提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构的检测报告复印件并加盖原厂公章）
	台
	1

	1.3.2
	高清视频终端
	1. 通信协议：支持ITU-T H.323、SIP标准协议
2. 双流协议：支持H.239、BFCP双流协议
3. 视频输入接口：≥3路HDMI高清视频输入
4. 视频输出接口：≥2路HDMI高清视频输出
5. 音频输入接口：≥4路（含48V幻象供电MIC接口、线路接口、HDMI、RJ45音频接口）
6. 音频输出接口：≥2路（HDMI音频输出、线路输出接口）
7. 有线网络：≥1路千兆RJ45网口（10/100/1000M自适应）
8. 无线网络：支持WiFi，可选配5G网络模块
9. USB接口：≥1路USB2.0、≥1路USB3.0
10. 控制接口：≥1路RS-232接口
11. 画面显示比例：支持4:3、16:9标准比例
12. 散热方式：内置智能散热风扇
13. 工作供电电压：DC 12V
14. 工作环境温度：0℃～+35℃
15. 非工作存储温度：-40℃～+55℃
16. 工作相对湿度：10%～80%RH（无凝露）
17. 非工作相对湿度：0%～95%RH（无凝露）
18. 音频采样率：≥48KHz
▲19，在不增加第三方设备或网关的情况下，把输入源的画面作为RTSP码流发送给监控系统，会议和监控功能同时使用，实现一机两用。（提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构的检测报告复印件并加盖原厂公章）
▲20，终端内置录制模块可直接录制会议媒体到磁盘；支持 WEB 导出、预览。支持对本地输入画面、会议画面进行录像，支持多种录像画面设置。支持磁盘管理，支持循环覆盖存储模式，支持导出录像文件MP4 格式；（提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构的检测报告复印件并加盖原厂公章）
	台
	1 

	1.3.3
	摄像机
	摄像机+支架
1. 图像传感器规格：高品质传感器
2. 有效像素：≥842万像素，16:9标准画幅
3. 最大视频分辨率：3840×2160（4K）
4. 最大输出帧率：≥30fps（4K工况）
5. 光学变焦倍数：≥20倍
6. 数字变焦倍数：≥16倍
7. 镜头焦距范围：f＝5.05～101mm
8. 可视视角范围：广角≥60.7°，窄角≥3.45°
9. 光圈范围：F1.8～F2.9
10. 最低照度：≤0.5Lux（F1.8，AGC开启状态）
11. 降噪技术：支持2D、3D数字降噪
12. 信噪比：≥55dB
13. 视频输出接口：≥4路（1×HDMI、1×3G-SDI、1×USB3.0、1×LAN）
14. 码流输出模式：支持双码流独立输出
15. 视频编码格式：支持H.264、H.265、MJPG、YUY2、NV12
16. 音频输入接口：≥1路3.5mm双声道线性输入
17. 音频输出通道：支持HDMI、LAN、USB3.0多通道输出
18. 音频编码格式：AAC高清编码
19. 网络接口：≥1路100M网口，支持POE供电
20. 支持网络协议：RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181、VISCA
21. 控制接口：≥1路RS-232、≥1路RS-485
22. 支持控制协议：VISCA、Pelco-D、Pelco-P，支持协议自动识别
23. 串口波特率：支持2400/4800/9600/38400/115200多档位自适应
24. USB通讯协议：标准UVC协议
25. 设备输入电压：DC12V±10%
26. 最大输入电流：≤1.36A
27. 整机最大功耗：≤16W
28. 云台水平转动角度：-170°～+170°
29. 云台俯仰转动角度：-30°～+30°
30. 水平控制速度：0.1°/s～100°/s
31. 俯仰控制速度：0.1°/s～45°/s
32. 预置位运行速度：水平≤100°/s，俯仰≤45°/s
33. 最大预置位数量：≥255个自定义预置位
	台
	4

	1.3.4
	录播系统（指挥大厅）
	1. 主控配置：八核64位国产处理器，运行内存≥8GB
2. 内置存储空间：≥2TB，支持循环覆盖录制
3. 可存储课时数量：≥2000个
4. 工作供电电压：DC 24V
5. 工作供电电流：≥3A
6. 整机额定功耗：≤45W
7. 面板按键：≥4个功能按键+1个电源开关按键
8. 设备指示灯：≥3路LED状态指示灯
9. 视频编码协议：支持H.264、H.265
10. 编码码率范围：256Kbps～20Mbps
11. 录制视频格式：支持MP4、MOV、MKV、FLV、AVI、TS
12. 音频编码协议：支持AAC、PCM、G.711A、G.711U、ADPCM
13. 直播传输协议：支持RTSP、RTMP
14. 基础网络协议：支持TCP、UDP、RTMP、RTSP、FTP、DHCP、HTTP
15. 最大合成画面数：≥6画面
16. 最大接入解码路数：≥8路4K网络摄像头解码
17. 最大同步录制路数：≥9路视频流同步录制
18. 最大直播并发数：局域网直播并发≥200路
19. 最大同步推流数：≥3路RTMP同时推流
20. 单次不间断录制时长：≥12小时
21. TS格式分片录制时长：30min～480min
22. 常规格式分片录制时长：30min～240min
23. 最高输入分辨率：≥3840×2160@30fps
24. 最高输出分辨率：≥3840×2160@30fps
25. 网络接口：≥1路千兆RJ45网口、≥1路光纤接口，支持IPv4/IPv6
26. USB接口数量：≥5路USB接口
27. 控制接口：≥3路RS-232、≥1路RS-485
28. 视频输入接口：≥6路HDMI高清输入
29. 视频输出接口：≥4路HDMI高清输出
30. 音频输入接口：≥1路3.5mm、≥2路凤凰端子、≥2路HDMI音频输入
31. 音频输出接口：≥1路3.5mm、≥2路凤凰端子、≥2路HDMI音频输出
32. 最大互动主机数量：本地互动≥4台，MCU集群互动≥50台
33. 互动最大画面显示数：≥16路
	套
	1 

	1.3.5
	电子桌牌系统
	1.移动式电子桌牌，方便叠放
2.内置锂电池，支持Type C充电
3.采用蓝牙传输协议，支持NFC读取，支持远程刷新
	套
	30 

	1.3.6
	无纸化会议终端
	1，无纸化升降终端
2，屏幕尺寸：≥15.6英寸
3，屏幕比例：16 : 9,
4，屏幕分辨率：≥1920 × 1080
5，屏幕显示区域：≥344 mm (H) × 193 mm (V)
6，屏幕亮度：≥250 cd/m² (Typ.)
7，屏幕类型：a-Si TFT-LCD,
8，刷新频率：60 Hz
9，响应速度：30 ms (Typ.)
10，触摸类型：电容屏，支持10点触控
11，触摸反应时间：10 ms
12，动态对比度：800 : 1 (Typ.) 
13，设备接口：≥电源AC × 1，USB 2.0 × 3，RJ45（ 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口）× 2，HDMI IN × 1，RS-485 × 1，RS-232 & RS-485 × 1 
14，麦克风类型：电容式
15，指向性：超心型指向,
16，频响：20  Hz~18 KHz
17，信噪比：-42dB
18，灵敏度：<65dB
19，动态范围：92dB
20，总谐波失真：<0.05%
21，操作系统：Windows 10 64位
22，CPU：Intel Core i5-8400, 2.8 GHz
23，内存：≥8 GB
24，硬盘容量：≥128 GB 
▲25，升降终端采用一根网线连接，可实现音频、视频、升降控制以及投屏等数据的传输（提供第三方检测机构的检测报告复印件并加盖原厂公章）
▲26，一体式结构：升降终端与OPS 盒子采用一体结构，OPS与主板采用内置80pin 连接。OPS 非外挂式连线安装（提供第三方检测机构的检测报告复印件并加盖原厂公章）
	台
	12 

	1.3.7
	无纸化会议系统操作主机
	1，无纸化会议控制主机
2，标准机架式服务器机柜安装，尺寸4U高度
3，支持会前通过服务器管理系统数据库，设置参会人员及权限分配
4，支持会中控制会议起止时间，文件智能分发，人员签到、表决，查看会议资料及同屏交互探讨，会后资料自动归档等
5，会议上传信息均部署在同一网段，保证信息安全不外泄。兼备账户名及密码登入，双重资料档案。最多可拓展300终端稳定运行不卡顿，安全不中毒
6，支持客户端访问模式、WEB访问模式，支持管理员登陆、参会人登录，支持参会人会前预览会议资料，支持在线编辑批注会议资料并在线上传更新
7，支持历史会议资料检索归档，原文批注统一保存和独立汇总
8，内存：≥16G
9，硬盘：≥128G SSD ;  4TB HDD(机械硬盘),
10，操作系统：Server2008或以上 
11，视频输出接口：≥VGA*1、HDMI*1、DVI*1,
12，网络接口：≥网络LAN接口*4
13，线缆接口：≥USB 3.0*4，USB 2.0*2
	台
	1 

	1.3.8
	无纸化会议通信模块
	1，双频千兆吸顶AP
2，≥2976Mbps的接入速率，2.4GHz最高提供574Mbps的接入速率，5GHz最高提供2402Mbps的接入速率
3，≥1个千兆电口
4，支持802.11a/b/g/n/ac/ax协议
5，支持二层漫游
	台
	1 

	1.4
	中控

	1.4.1
	网络型可编程中央控制主机
	1.中控主机
2.传感器接入：可以实现Modbus RTU接入和Zigbee传感器接入
3.具备串口、开关量输出等接口，可以实现触控一体机、屏幕、矩阵、拼控器、调音台、灯光、空调、录播主机等外设控制，并且支持自定义协议编辑，现场可根据控制协议进行配置控制
▲4，具备统一控制功能，可以支持触控平台对接入外设例如屏幕、矩阵、拼控、灯光、窗帘、调音台、空调、新风、地暖、电器柜、录播主机、庭审主机、门锁等外设进行统一控制（提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构的检测报告复印件并加盖原厂公章）
▲5，具备KVM功能，设备支持KVM切换功能，可以实现同一套鼠标键盘，或者触控屏切换控制前端接入矩阵的PC信号（提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构的检测报告复印件并加盖原厂公章）
▲6，具备信息推送功能，支持平台把直播、以及视音频流向所有中控主机推送，中控主机将视频解码后在输出口上输出显示。（提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构的检测报告复印件并加盖原厂公章）
	台
	1 

	1.4.2
	智能中控管理应用软件
	根据项目需要远程协助编写程序
	套
	1 

	1.4.3
	PAD
	系统硬盘存储：6GB+128GB；
	台
	1 

	1.4.4
	 继电器 
	继电器
	台
	1 

	1.5
	大屏显示工作站
	CPU：核数≥12，主频≥2.4GHZ
内存：≥2 *32G DDR4
独显: ≥16G 
机械硬盘：≥1 *2T SATA
固态硬盘： ≥1T SSD 
	套
	1 

	1.6
	配套设备

	1.6.1
	坐席电脑
	芯片  ARM架构处理器，核心数≥8，最高主频≥2.8GHz
内存容量  ≥8G DDR4或LPDDR4x
内存频率  ≥3200MHz
硬盘  ≥ 256GB 固态硬盘
显卡：集显
网卡  主板集成集成10/100/1000M以太网卡
电源  ≥300W电源
显示器 ≥23.8英寸
	台
	24 

	1.6.2
	 打印机 
	本款大型企业级高速智能复合打印机，面向政企单位、大型办公场景、集中文印室等高负荷、高安全、高效率文印环境设计，集高速打印、自动复印、高清扫描、网络传真、双面输出、批量作业处理于一体。设备搭载高精度打印成像技术、智能文印处理芯片，具备超大月负荷、大容量供纸、高速输出、低运维成本、多级安全管控。
	台
	2 

	1.6.3
	 便携式计算机终端 
	本款便携式计算机终端专为专业三维建模、工业设计、影视动画、大型场景图形渲染、多线程设计仿真等重载场景打造。
	台
	2 

	二
	应急指挥系统
	
	
	

	2.1
	小型视讯解决方案
	机箱尺寸≥19寸，高度≥2U，网络接口类型：≥2个RJ45，10M/100M/1000Mbps自适应以太网口；

支持主、备SIP注册服务器，多注册SIP注册服务器功能；

语音编码格式支持G711A、G711U、G729、G722、G723、iLBC、AMR、SILK（8K/16K）、OPUS（8K/16K）等；

各功能子板支持双归属注册、备用路由、备用中继、中继热备等多种容灾方式；

分布式架构，各功能子板支持热插拔，即时生效，通过网络连接，具备超强扩展性；

主机交换板及功能子板均采用国产化ARM 4核处理器；

串行接口：≥1个Mini-USB

电源开关*1

音频接入子板，4路调音台接入

1、支持与调音台设备对接，实现IP电话、手机、模拟话机等终端与会议室内话筒、音箱终端的互联互通；

2、支持电话系统呼叫通过传统广播系统的音箱、功放进行扩声；

3、麦克风声音通过调音台输入到网关传输扩声到远端电话系统中；
	台
	1 

	2.2
	融合通信网关
	音视频同步：支持
唇音同步：支持 
网络适应性：超强网络适应性，35%视频抗丢包和80%音频抗丢包能力
加密协议：H.235AES算法、TLS和SRTP
安全性管理：Https、SSH 
维护方式：WEB管理
命令行(支持SSH)
维护功能：事件日志记录、查询和导出
支持简单恢复(清理配置参数，保留网络)、恢复出厂设设置（恢复所有配置，激活状态保留）
支持设备抓包
支持设备导出日志 
会议码率：64kbps～16Mbps
CPU：1颗, 3350处理器（8核16线程，2.8G主频）
硬盘：2块1.2T SAS 硬盘
内存：64G DDR4 RDIMM 
视频输出接口：1 x VGA(显示服务后台Shell命令行界面)
网络接口：2 x RJ45网口(10M/100M/1000M自适应以太网口), 1 x BMC控制管理口
USB接口：4 x USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部
	台
	1 

	2.3
	视频会议终端
	采用云台+全景双镜头设计，4K超高清画质，低带宽畅享会议
内置阵列麦克风，远距采音，高保真会议音频，精准还原会议人声
智能语音跟随，实时检测发言人，自动放大发言人画面，确保发言人处于画面C位
智能自动取景，根据会议室人数，自动框选，呈现优质图像
支持有线和无线智能投屏，便捷的会议材料共享体验
内置MCU多点会议，无需MCU即可召开小容量会议
便捷部署、快速安装，支持遥控器，WEB控制
内置摄像机接入分辨率：
4K@30 fps (3840 × 2160)
图像传感器：1/2.8英寸 CMOS, 有效像素800万
焦距：3.55 ~ 63.58 mm
摄像机类型：云台, 4K@30 fps 镜头
传感器：1/2.8英寸CMOS, 有效像素800万
最大分辨率：4K@30 fps (3840 × 2160)
光圈：F2.2
	台
	12 

	三
	中心网络接入

	3.1
	政务网
	政务网千兆
	3年/条
	1 

	3.2
	互联网
	互联网千兆
	3年/条
	1 

	3.3
	路由器
	路由器，支持WAN,推荐带终端数≥300台
	台
	1 

	3.4
	防火墙主机
	1、业务接口：千兆电口8个，千兆光口2个，2个扩展槽，双交流电源，高度1U；
2、吞吐量4Gbps，并发连接80万,新建1.5万；
3、支持IPSec VPN、L2TP VPN、GRE VPN、SSL VPN，配置SSL VPN并发用户10个；
4、支持深入到应用层的防护，内嵌丰富的应用层过滤与控制引擎，可支持IPS、防病毒、流控等功能，支持可升级的专业特征库；
5、支持一对一、地址池等NAT方式；支持多种应用协议，如FTP、H.323、RTSP、SIP、DNS、PPTP的NAT ALG功能；
6、为保证可靠性，设备支持双机热备，且主备切换时丢包不超过3个；
7、支持将一台逻辑上的设备虚拟化成多个虚拟防火墙，并可查看各虚拟防火墙的CPU和内存利用率、新建、并发和吞吐信息，并可单独重启特定虚拟防火墙；
8、配置病毒库、IPS特征库软件授权升级服务三年；
	台
	1 

	3.5
	防火墙授权
	包含入侵防御、防病毒等授权
	套
	1

	3.6
	交换机
	1. 交换容量：≥2.56Tbps/25.6Tbps
2. 整机包转发率：≥1260Mpps
3. 固定万兆光口：≥24个10GE SFP+接口
4. 固定高速上行接口：≥6个40GE QSFP接口
5. 散热方式：支持智能风冷散热、风扇智能调速
6. 智能监测技术：支持Telemetry实时数据采集技术，可精准采集网络运行数据、预判网络故障
7. 电源配置：实配双交流冗余电源，支持电源冗余备份运行
8. 业务能力：支持高密度万兆并发接入，支持大带宽、低延迟数据传输，适配高清音视频、可视化大屏数据传输
9. 运行模式：支持7×24小时不间断稳定运行
	台
	1 

	3.7
	机柜
	42U机箱
	台
	1 


港口作业监管

	序号
	名称
	招标参数或功能描述
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	一
	港口安防视频监控

	1.1
	多摄大模型全结构化摄像机
	1，多摄大模型全结构化摄像机
2，支持智能资源模式切换：通道1（细节）1、大模型全结构化（默认)；2、人脸抓拍；3、目标比对；4、道路监控；5、Smart事件；通道2（全景）全彩监控
3，大模型全结构化：支持动态目标检测，对检测区域内的人、车进行抓拍上传；支持人脸人体车辆同时抓拍，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取
4，人脸抓拍：a)支持对运动人脸进行抓拍及人脸属性提取；b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸；c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式；d)支持人脸去重
5，目标比对：a)支持前端人脸比对；b)支持不同人脸库不同时间布防；c)支持非授权名单比对成功报警输出；d)支持人脸快速比对，最佳比对方式设置
6，道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌；b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片
7，Smart事件(周界)： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测
8，图像相关：通道1和通道2均支持400万像素
9，焦距&视场角：通道1：8~32 mm，通道2：4mm
10，补光灯类型：通道1：反射式补光，双光 (红外850nm+白光)，通道2：反射式补光，双光 (红外850nm+白光),
11，补光距离：通道1：最远可达80m，通道2：最远可达30m
12，防水防尘：IP67
13，设备采用基于transformer架构的大模型算法，内置算力不小于8TOPS
14，摄像机的零部件应装配牢固，连接可靠，摄像机主要由上、下两部分采集通道组成，上通道具有4颗鳞镜式混合补光灯，下通道具有2颗鳞镜式混合补光灯，上下采集通道由中部的水平/垂直云台连接于一体
▲15，支持大模型人脸成像增强功能，开启后可提升低照度、雨、雾等环境下的人脸抓拍图片的成像效果（提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章）
▲16，全景通道和细节通道均具有电动PT控制功能，均支持电动调节，细节通道支持水平方向0°-355°旋转，垂直方向-15°-30°旋转，全景通道支持垂直方向-5°-15°旋转（提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章）
▲17，支持大模型结构化混行目标检测功能，支持混行目标（行人、人脸、车辆、非机动车）检测、抓拍及结构化属性分析。可关联显示人脸/人体图片和车牌/车辆图片，并可将抓拍结果上传平台，上传延时不超过1S（提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章）
	台
	14

	1.2
	大模型全彩枪球一体机400万＋400万
	1，全景400万单目1全彩，细节球机400万32倍
2，全景采用1个 F1.0大光圈全彩镜头，可输出90°大场景画面，细节采用1/1.8 CMOS传感器光学变倍镜头，高清成像,
3，支持多种智能资源切换：【全景】大模型Smart事件（默认）；【细节】大模型Smart事件（默认），全结构化，混合目标比对
4，大模型Smart事件：基于大模型技术，实现越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测等智能侦测功能，有效提升检测效率，降低误报率，并可实现事件触发联动球机进行跟踪，联动球机进行声光警戒，全景Smart事件全天候检测距离60米。细节球机1倍下白天检测距离100米，夜间检测距离70米,
5，内置喇叭，支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选
6，全结构化：支持细节路混合目标检测，对检测区域内的人、非机动车、车进行同时抓拍上传，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取
7，混合比对：支持人脸、人体混合检测和人脸比对功能，对检测区域内的人脸、人体进行同时抓拍上传，支持人脸、人体结构化属性特征信息提取；前端存储15万张人脸图片进行建模后，对场景中抓拍的人脸进行比对并输出结果
8，具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等
9，设备内置8GB eMMC，内置大模型算法芯片，可调用大模型算法检测并分类识别目标
▲10，可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航（提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章）
▲11，smart事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭；支持设置告警区域最大可包含整个监控画面；支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息（提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章）
▲12，设备采用4核处理器最高主频1.4GHz，内置1颗算力为10TOPS的NPU芯片（提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章）
	台
	20 

	1.3
	大模型全彩枪球一体机400万＋600万
	1，全景600万全彩拼接，细节球机400万32倍，采用三镜头设计
2，全景采用2个F1.0大光圈全彩镜头，可输出190°大场景拼接画面
3，支持多种智能资源切换：【全景】大模型Smart事件（默认）；【细节】大模型Smart事件（默认），全结构化，混合目标比对
4，大模型Smart事件：基于大模型技术，实现越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测等智能侦测功能，有效提升检测效率，降低误报率，并可实现事件触发联动球机进行跟踪，联动球机进行声光警戒，全景大模型Smart事件全天候检测距离40米。细节球机1倍下白天检测距离100米，夜间检测距离70米
5，内置喇叭，支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选
6，人员密度检测：全景支持人员密度检测功能，输出实时人数概况及拥堵等级，可根据人数和占空比配置密度等级
7，全结构化：支持细节路混合目标检测，对检测区域内的人、非机动车、车进行同时抓拍上传，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取
8，混合比对：支持人脸、人体混合检测和人脸比对功能，对检测区域内的人脸、人体进行同时抓拍上传，支持人脸、人体结构化属性特征信息提取；前端存储15万张人脸图片进行建模后，对场景中抓拍的人脸进行比对并输出结果
9，设备内置8GB eMMC，内置大模型算法芯片，可调用大模型算法检测并分类识别目标
▲10，可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航（提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章）
▲11，smart事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭；支持设置告警区域最大可包含整个监控画面；支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息（提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章）
▲12，具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等（提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章）
	台
	26 

	1.4
	高空3200万360°无盲区鹰眼
	1，3200万360°无盲区鹰眼，400万40倍
2，全景采用8个F1.0大光圈全彩镜头拼接而成，可输360°大场景无盲区拼接画面
3，全景画面可支持关注区域畸变矫正，细节内置40倍变焦镜头,
4，全景智能：Smart事件、人员密度、车辆拥堵；细节智能：全结构化、Smart事件
5，40倍光学变倍，16倍数字变倍
6，设备全景通道具有默认拼接、手动拼接、自动拼接3种拼接模式；自动拼接模式下设备可自动获取特征并进行拼接
7，可通过客户端软件对全景摄像机进行一键自动标定，实现全景摄像机与细节摄像机之间检测区域的定位
8，设备在全景拼接模式下，垂直视场角不小于110°，水平视场角不小于360°。可将8个全景视频图像进行拼接，实现不小于360°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片
9，全景通道最高分辨率不小于11040 × 3616，细节通道最高分辨率不小于2688 × 1520
10，焦距：【全景】2mm；【细节】6~240mm
11，红外照射距离：300米
▲12，设备内置2个雨刷器，雨刷器1可清洁全景通道镜头表面玻璃，雨刷器2可清洁细节通道镜头表面玻璃（提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章）
13，防护：IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准
▲14，设备在全景拼接模式下，垂直视场角不小于110°，水平视场角不小于360°。可将8个全景视频图像进行拼接，实现不小于360°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片。（提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章）
▲15，设备具备双安装接口，一个为快速旋转安装接口，一个为多孔稳定安装接口。（提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章）
	台
	12 

	1.5
	多模态大模型AI融合巡检超脑
	1，外观形态：2U标准机架式纯分析主机
2，视频接口：1个HDMI，1个VGA
3，硬盘接口：内置2块8T AI盘，用于报警图片存储
4，网络接口：4个10M/100M/1000Mbps网口
5，USB接口：2个USB2.0接口，4个USB3.0接口
6，串行接口：1个RS232，2个RS485(半双工)
7，音频接口：1路3.5mm输入，1路3.5mm输出
8，报警接口：8路IO输入，4路IO输出
9，5合1 AI融合巡检，集成人、车、物、环境、AIOP 5大类多种算法于一体
10，支持同一个算法的大小模型嵌入在同一个算法包中，绑定引擎时，在一个界面分配好引擎选择模式后即可自动关联大小模型，无须重复配置，并且规则配置只要配置一次即可实现大小模型协同分析；支持效果增强模式：大小模型协同部署；高性能模式：仅部署小模型；超高精度模式：仅部署大模型
▲11，实时视频分析：对通道中的视频流进行实时智能分析。轮巡视频分析：对多个通道中的视频流轮流进行智能分析。定时抓图分析：对通道中的视频流进行定时抓图并对抓取的图片进行智能分析。离线图片分析：对从设备界面上传的图片或从平台下发的离线图片/URL链接进行智能分析。报警图片分析：对前端IPC的抓拍图片进行二次智能分析。中心流式任务：在业务平台上对下发的取流地址任务进行展示和操作（提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章）
▲12，当平台接收到支持AI算法摄像机给出的报警后，平台会将报警结果发送给具备大模型算法的设备进行二次分析；并将二次分析结果上报给平台（提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章）
▲13，引擎状态界面可显示引擎工作温度， 可查看引擎配置及利用率（提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章）
	台
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	1.6
	AI硬盘
	1，20TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM
2，氦气盘， CMR传统磁记录
3，传输速率285 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧
4，高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐
5，满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求
6，支持5年有限质保服务
	台
	10 

	1.7
	nvr
	1，存储接口：9个SATA接口，可满配20TB硬盘
2，视频接口：3×HDMI，2×VGA
3，网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
4，报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）
5，反向供电：1路DC12V 1A
6，串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口
7，USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0
8，扩展接口：1×eSATA
9，可同时解码输出48路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像
▲10，支持WEB或平台通过网络接口来调用设备文搜板块，进行文搜及页面展示（提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章）
▲11，设备支持文搜内容合规性检测，可自动过滤敏感内容，且合规检测算法支持在线升级（提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章）
▲12，支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口（提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章）
	台
	12 

	1.8
	硬盘
	1，8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM
2，空气盘， CMR传统磁记录
3，传输速率215MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧
4，高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐
5，满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求
6，支持3年有限质保服务
	台
	12 

	1.9
	存储阵列
	1，处理器：1颗64位多核处理器
2，系统内存：8GB（可扩展至64GB）
3，系统盘：1×240GB SSD（后置）
4，磁盘接口：60个SATA接口，支持硬盘热插拔
5，网络接口：4个2.5G数据网口，1个千兆管理口
6，其他接口：1×COM，2×USB2.0（前置），2×USB3.0（后置），1×VGA（前置），1×HDMI（后置）
7，整机电源：1600W，1+1冗余电源
▲8，设备具备1个定位灯、1个电源灯、1个设备报警灯、1个就绪灯、1个网络状态灯、1个系统盘状态灯、1个硬盘状态灯，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计。设备左右侧面各2个抬手，具备前面板抽拉标签卡（提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章）
▲9，设备标配：≥4个2.5Gb网口，支持2个前置 USB2.0接口、2个后置USB3.0接口，支持1个前置VGA接口、1个后置HDMI接口，支持1个RS-232串口，支持4个PCI-E扩展槽（提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章）
▲10，可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T/30T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动（提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章）
	台
	2

	1.10
	硬盘
	1，12TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM
2，空气盘， CMR传统磁记录
3，传输速率267 MB/s，256MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧
4，MTBF可达2,000,000小时
5，支持5年有限质保服务
6，适用海拔高度范围-305m至3050m
	台
	120

	1.11
	服务器产品
	1，技术规格：2U海光3000双路机架式服务器
2，CPU：配置2颗C86 HYGON 3350处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64
3，内存：配置64G DDR4，8根内存插槽
4，硬盘：2块1.2T 10K SAS 硬盘（Raid1），前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，板载最大可选支持1个SATA M.2硬盘
5，阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）
	台
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	1.12
	基础包
	系统管理基础包，提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统基础信息、用户管理、用户权限管理、物联设备管理、事件联动、NTP校时服务、运行管理中心、统一开放能力等。
【功能介绍】
1、提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接；
2、提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力；
3、提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限；
4、提供组织、区域、设备、人员、卡片、车辆等资源统一管理；
5、提供用户安全管理，支持账户绑定用户mac地址及IP地址能力，提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置，支持登录类型（Web端、PC客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置；
6、提供NTP校时服务能力，支持对设备和服务器统一校时;
7、提供数据、服务等统一开放能力；
8、提供系统运行状态监测能力，包括运行服务监控、运行服务统计、运行数据报告和运行服务解析概览。
【门户工作台】
1、提供应用菜单导航、应用快捷入口能力；
2、提供告警统计、门禁通行统计、车辆通行统计、访客通行统计、设备在线趋势等展示内容
【事件中心】
提供系统报警事件接收、事件处理、事件联动、事件检索能力，提供场景化的事件联动应用（在“特定条件”下执行“特定动作”），报警事件产生时，可以通过多种方式、多种联动场景提醒安保人员，联动方式包含视频弹窗、视频上墙、录像联动、云台联动、短信联动、邮箱联动、IO联动、抓图联动、门禁反控联动等。
一、事件联动管理
1、支持事件联动规则配置管理，包括规则增删改查，支持自定义联动规则模板；
2、支持事件规则计划模板，包括全天候模式、工作日模式、周末模式及自定义模式；
3、支持多种报警事件配置联动，包括：视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、紧急报警事件、人脸事件、卡口事件、消防事件、测温事件等事件联动动作配置；
4、提供7种高级联动规则模版配置，支持配置满足在指定时间段存在多个触发事件类型而联动多个并发动作的场景。
二、事件检索管理
1、支持报警事件自定义时间存储，最长支持36个月存储；
2、支持多种维度检索报警事件，包括：区域、位置、事件源、事件等级、时间、状态等维度；
3、支持事件详情查看，包括抓图、录像等；
4、支持对报警事件进行标记、处理以及导出。
【图上监控】
提供各类资源图上展示及控制操作，在地图上可展示各类资源点的地理位置，通过接收资源点报警事件，实现报警信息可视化展示。
1、支持地图配置能力，包含在线（高德）、离线GIS地图（高德、自定义）；
2、支持资源上图配置能力，实现资源的地图可视化展示及控制操作，资源类型包含监控点、报警输出、报警输入、门禁点、出入口、停车场、传感器、手持视频终端、园区卡口资源、防区、报警输入、报警输出、报警主机IO输出、消防设备等；
3、支持事件可视化监控能力，实时展示报警事件，支持历史报警事件查询；
4、支持针对移动GPS设备的运行轨迹回放能力，如单兵设备。
【移动APP】
面向管理人员、员工提供移动APP端应用，包含应用搜索、消息、待办及各类业务应用。
1、支持管理员和员工登录APP，根据管理员的角色权限展示对应的管理应用，员工端支持访客、食堂消费、考勤、场库导览、报修应用；
2、支持事件、消息、代办内容的提醒和查看功能，使管理人员能够实时知晓和处理业务事件；
3、提供安防管理应用，包括：视频预览、录像回放、图片查询、巡更、图上监控、报警监测、电瓶车管理应用；
4、提供综合管理应用，包括考勤、食堂消费、移动订餐、食堂配送、智慧广播、维修管理、人员信息采集应用；
5、提供通行管理应用，包括访客、门禁控制、车辆管理、移动岗亭应用；
6、提供人员进出、访客到访数据统计，提供设备在离线、告警信息的数据统计。
【规格参数】
1、支持管理最大组织数2000个，组织层级最大10级；
2、支持管理最大区域数2000个，区域层级最大10级；
3、支持管理最大人员数量5万；
4、支持管理最大卡片数量5万；
5、支持管理最大车辆数量3万；
6、支持最大的在线用户数1000个，并发登录用户数50个。
7、支持最大事件并发处理500条/秒（不带图片）；
8、支持联动上墙并发1次/秒；
9、支持最大每秒联动100个不同的视频点位进行抓图；
10、支持最大每秒联动100个不同的视频点位进行录像；
11、支持联动并发发邮件2封/秒；
12、支持短信联动（云信留客短信网关：1-2秒/条；
短信猫：70字符以下，10秒/条；
70字符以上分条发送，20秒/条；）
13、支持最大事件存储7200万条；
14、支持管理资源上图数量2万个。
备注：以上是单台服务器部署系统基础规格，超出规格需考虑分布式部署。
	套
	1

	1.13
	视频监控
	视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络SDK协议、海康Ehome协议、海康ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。
【功能介绍】
一、视频预览
1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；
2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力；
3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）；
4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图；
5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式；
二、录像回放
1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划；
2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图；
三、图片监控
1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式；
2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片；
3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置；
4、支持图片下载能力；
四、视频上墙
1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；
2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；
五、视频事件
1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出；
六、事件录像管理
支持事件录像存储配置、事件录像检索和下载管理。
【规格参数】
1、支持监控点数量10W个（超过5000需要分布式部署）；
2、支持并发取流带宽2000M，例如以2M/路计算最大并发路数为1000路 （以千兆服务器为例，每台服务器并发取流带宽为600M，超过600M需要分布式部署）；
3、解码能力：在i7、GTX1070的PC上，解码H264、720P的视频36路；
4、支持电视墙最大场景数128个；
5、单个电视墙最大支持数量25*25个；
6、单个窗口最大分割数量16个。
	路
	2000

	1.14
	设备网络管理
	设备网络管理应用，对接入平台的视频设备，门禁设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。
【功能介绍】
一、视频网络管理
1、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。
2、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。
3、支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存、门禁设备、门禁点、读卡器、梯控设备/梯控读卡器/可视对讲的告警阈值进行配置。
4、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。
5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。
6、支持海康SDK、大华SDK、ehome、isup5.0、GB28181、部标808、Open Network Video Interface、ISAPI协议。
二、门禁运维管理
1、提供门禁设备在线状态监测能力；
2、提供门禁设备运维报表统计能力；
三、可视对讲运维管理
1、提供门口机、室内机、管理机、围墙机设备在线状态监测能力；
2、提供可视对讲设备运维报表统计能力；
四、梯控运维管理
1、提供梯控主机、读卡器在线状态监测能力；
2、提供梯控设备运维报表统计能力；
五、停车场出入口运维管理
1、提供岗亭缴费终端、出入口控制设备、出入口显示设备、读卡设备在线状态监测能力；
2、提供停车场出入口设备运维报表统计能力；
六、寻车诱导运维管理
1、提供诱导管理器、车位相机、显示屏在线状态监测能力；
2、提供寻车诱导设备运维报表统计能力
【规格参数】
1、单节点在线状态巡检效率不低于1000路/小时；
2、单节点录像情况巡检效率不低于1000路/小时
	路
	2000 

	1.15
	视频联网
	提供视频点位联网服务能力，用于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现平台视频资源点位推送等操作控制。
【功能介绍】
1、支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联；
2、支持资源同步能力；
3、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力；
4、支持级联视频点位设备操作控制能力；
【规格参数】
1、最大级联监控点数量20W个；
2、单个NCG信令节点：最大支持5个上级域平台、15个下级域平台；
3、支持并发取流带宽2000M，例如以2M/路计算最大并发路数为1000路 （以千兆服务器为例，每台服务器并发取流带宽为600M，超过600M需要分布式部署）。
	套
	1 

	1.16
	事件处置
	事件处置应用提供事件联动的报警事件处置能力，通过移动端及客户端应用的方式，实现报警事件真实性的确认，能人工指派相关处理人进行处置并保存事件处置记录，帮助用户实现报警处置业务闭环 ，提升用户针对报警事件处置的及时性和工作效率。
【功能介绍】
1、支持事件处理意见的自定义；
2、支持确认事件处理意见，明确事件是否误报；
3、支持线上处置记录自动存储，保留操作痕迹；
4、支持线下处置记录人工存储，可上传事件现场相关处置图片、视频素材；
5、支持人工指派处理人，可多次选择不同人员进行事件处理
【规格参数】
1、支持内置处理意见数量4条
2、每个处理意见支持16个快捷短语设置
	套
	1 

	1.17
	智能监控
	提供安防智能监控应用。
【功能介绍】
一、人员管控应用以人脸技术为核心，通过前后端分析设备对人脸图片进行比对分析，实现人脸自动识别，以提供人员管控服务的能力。
1、支持配置重点目标识别、陌生人识别、高频目标、人体/车辆识别计划；
2、支持接收重点，目标、陌生人、高频目标、预警车辆目标比对事件，支持接收人脸、人体、车辆实时抓拍事件；
3、支持配置智能行为分析规则，实现行为分析事件的上报和联动报警；
二、人车智能检索应用以人脸技术、视频结构化技术为核心，通过前端视频和后端比对分析设备对人体、车辆抓拍图片进行分析，以提供智能检索服务的能力。
1、支持上传照片并分析照片中人车目标，可选定人脸、人体、车辆目标进行以图搜图；
2、支持人员、车辆运行轨迹展示；
3、支持上传两张人脸图片进行相似度比对；支持上传人脸照片，判断是否为内部人员；
三、实时视频/历史录像结构化分析：应用于企业园区、办公大楼、学校、写字楼、生产制造类园区场景，利旧已有视频资源，针对实时、历史视频数据进行智能结构化分析。
1、通过配置实时流分析任务完成视频流实时智能分析，包括重点目标、陌生人、高频目标、人体/车辆结构化、行为检测分析；
2、支持配置录像点位及目标时段，对录像码流中的人、车数据进行结构化录像码流分析，实现智能分析事件快速查询。
	套
	1 

	1.18
	AI模型管理
	提供模型管理、模型下发、智能分析配置、抓图计划配置。通过将AI模型下发至设备，为设备通道配置智能分析任务，使设备拥有针对特定对象和场景的智能分析能力，能够解决碎片化场景下的智能分析问题。
【功能介绍】
提供模型管理、模型下发、智能分析配置、抓图计划配置。通过将AI模型下发至设备，为设备通道配置智能分析任务，使设备拥有针对特定对象和场景的智能分析能力，能够解决碎片化场景下的智能分析问题。
	套
	1

	1.19
	智能文搜
	提供智能文搜能力。
【功能介绍】
1、支持根据文本、时间范围、监控点、相似度查询文搜结果（CVR\超脑\NVR\主机）；支持按相似度或时间排序；搜索的目标大类包括找人、找车、找单车、找物品
2、支持对sdk和isup接入的文搜超脑或文搜NVR进行智能文搜；
3、支持跨设备智能文搜；
4、支持级联点位的文搜；
5、支持从历史录像中检索目标；
6、针对敏感词检索支持提示并阻拦；
7、提供人、职业、行为、交通工具、车、单车、物品等标签，方便文搜文本快捷生成；
8、支持展示历史词、热词；支持词语联想功能；支持对常见文本进行收藏，方便下次检索；
9、文搜结果支持导出，需进行二次认证；支持单个下载，批量下载，全部下载；
10、支持查看文搜结果详情，包括背景图及录像、点位上图；
11、支持对文搜结果进行以图搜图，并查看目标轨迹；支持对文搜结果目标进行身份确认；
12、文搜检索后，支持选择正确样本和错误样本并进行模型微调；
13、提供手机端的智能文搜应用
【模型微调】
支持对搜索结果进行快速标定和在线微调训练，持续提升以文搜图和文本预警效果。
1.支持在以文搜图界面即时开启模型训练。支持选择多个正确样本和错误样本，并发起训练；可针对每条搜索结果设置为正确或错误样本
2.支持查看全部模型微调任务，包括编辑、重新训练、删除；模型详情里可以查看全部的标注，包括正确和错误标注
3.支持列表展示模型微调任务文本内容、创建时间、创建人、正确标注数、错误标注数、微调状态（微调完成、微调中、微调失败等）
	路
	500

	1.20
	立杆及基础
	包含≥4米镀铬监控立杆及配套横臂安装、混凝土设备基础浇筑、地下手井制作、路面切槽与路面修复、地下埋管布线、电路及网络系统对接、全套施工人工、机械及设备辅材配套施工内容。
	根
	60 

	1.21
	电源线
	1 、产品材质：3*1.5无氧铜线芯，导体采用多股无氧铜丝绞制，线质柔软，绝缘材料为优质聚氯乙烯，具有优越的电绝缘性能；

2 、执行标准：GB/T5023.5-2008 ;JB/T 8734.3-2012；

3 、温度：允许长期工作温度超过 70℃；电缆敷设温度应不低于0℃;

4、工作电压最高交流 300V ，直流 500V；

5、导线尺寸：绝缘厚度标称值0.7mm，护套厚度标称值0.9mm，平均外形尺寸：下限为7.4mm，上限为 9.4mm；20℃时导体电阻最大值为 13.3 Ω/km，70℃绝缘电阻最小值为 0.010MΩ/km；
	米
	6000

	1.22
	光纤收发器
	1、1个千兆RJ45，1个千兆FC光口

2、单模单纤，传输距离可达20公里

3、支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准

4、工业级设计,安装简便、即插即用

5、交换容量：4Gbps

6、包转发率：2.98Mbps

7、光纤类型：单模单纤，9/125um

8、波长：Tx1310nm/Rx1550nm

9、发射功率：-6~-1dB

10、接收灵敏度：-21dB
	对
	30 

	1.23
	网线
	1.类型:网线
2.规格、型号:六类网线
	米
	12000

	1.24
	光缆
	12芯单模光钎
	米
	4000 

	1.25
	交换机
	1、提供4个千兆PoE电口，1个千兆网络电口

2、交换容量 10 Gbps、包转发率 7.44 Mpps

3、支持IEEE 802.3at/af

4、端口最大供电功率 30 W、整机最大供电功率 60 W

5、支持6KV防浪涌（PoE口）

6、支持PoE输出功率管理

7、千兆网络接入设计

8、坚固式高强度金属外壳

9、无风扇设计，高可靠性
	个
	30 

	1.26
	设备放置箱
	1、外壳材质：镀锌钢板，机箱厚度1.0mm
2、外形尺寸：500(高)mm×420mm（宽）×275mm（深）（含帽檐）
3、防护等级：IP54
4、功能配置：输出4路交流220V（每路5A），每路远程可控，每路检测电流，数据上报平台，具有顺序加电功能；
5、输出1路直流310V，功率20W，专供网络设备。
6、配置1路I/O、网口10/100M、断电断网警告。
7、具有2P 16A空气开关，电源防雷功能。
8、配置风扇、自动开启照明灯、门磁开关、光纤盘。
9、安装方式：IP54 
	个
	72 

	1.27
	用电报装
	1、施工人员现场查勘；
2、施工人员配合电力人员复勘、现场沟通；
3、递交开户资料、用电协议并审批；
4、开户、领表、铺设线缆、预安装；
5、开通电路。
	点
	72 

	1.28
	电费
	72台视频监控平均一天耗电量为1度每台，3年共用78840度
	度
	0.60 

	1.29
	视频网专线
	百兆3年
	条
	12 

	1.30
	服务托管
	存储阵列2套及服务器1台部署于运营商机房，机房环境满足三级等保要求，项目主体依托市大数据中心进行统一平台部署，形成本地与异地协同的数据存储及容灾备份体系，具备异地灾备能力，保障平台业务连续性及数据安全性。
	年
	3 

	二
	气象安全监测系统

	2.1
	超声波气象6要素传感器
	支持温度、湿度、风速、风向、大气压力、雨量六要素检测
使用485接口进行数据传输，支持Modbus 通信协议
工业级的防护外壳，保证了长期野外使用
设备接口：RS485接口（modbus协议），直流电源接口 
温度检测：监测范围：-40℃～+80℃；
湿度检测：监测范围：0%～100%Rh；
气压检测：监测范围：10～1300hPa；
风速检测：监测范围：0～75m/s；
风向检测：监测范围：0～360°；
雨量检测：监测范围：0~24mm/min；
工作温度和湿度：-50℃～80℃，0～100%Rh
协议标准：modbus协议 
	台
	12 

	2.2
	能见度传感器
	功耗：小于5W，典型值4W
产品重量：小于2Kg 
工作温度和湿度：-40℃~+60℃，0—100%（可在沿海连续使用）
供电方式：蓄电池或太阳能电池板或直流12V
	台
	12 

	2.3
	雷达水位
	采用毫米波雷达+视频一体式结构设计
支持水位监测，监测范围0.15~15米，分辨率1mm，测量准确度满足±3mm误差（水文仪器1级精度）
支持1920 × 1080 @30 fps高清画面输出
支持全彩画面，F1.0大光圈
采用白光补光，有效白光30米
支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控
支持3D数字降噪、强光抑制、SmartIR
支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间
支持1路音频输入和1路音频输出
内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能
支持最大512G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储
IP67，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准
支持水位测量，支持水位报警联动视频抓拍上报
支持翻斗式雨量计接入和雨量数据上报
支持可配置OSD叠加水位数据，雨量数据
数据上报支持《SL 651-2014 水文监测数据通信规约》、SDK协议、ISUP 5.0协议
支持4G，低功耗定时休眠设计，最低功耗小于1W
	台
	12 

	2.4
	气象数据采集终端
	支持4G无线功能
物联采集接口丰富，支持RS485、开关量、模拟量采集
内置交换机，双网络设计，实现两个网段数据接入或上报
5个J45 10M/100M 自适应以太网口（4+1设计，可配置2个网络段）
开关量输入DI：4路
开关量输出DO：2路
对外供电接口 ：3路DC12V
RS485/RS232接口：2路RS485/RS232复用，第1路支持切换为RS422
模拟量输入（0-5V或4-20mA）：4路（与DI复用）
整机变量数量 1000个
音频接口：1个Audio In；1个Line Out 
	个
	12 

	2.5
	通讯系统
	无线4G通讯模块（附带物联网卡和三年费用）
	系统
	12 

	2.6
	野外防护箱
	防湿防潮，内置隔板，外置锁具，内装:采集器
	台
	12 

	2.7
	安装支架
	3米镀锌支架带地笼；金属喷漆两节式支架结构，钢质材料设计，牢靠稳固，外观美观，承载防护箱、传感器、太阳能等，功能齐全，安装方便，抗腐蚀处理，抗风能力强
	套
	12 

	2.8
	太阳能供电系统
	配置太阳能供电系统，包含太阳能板、储控一体机、固定支架及相关安装配件
太阳能板类型 采用多晶硅太阳能板
峰值功率 峰值功率应≥80W
充电电流 充电电流应≥10A
工作电压 工作电压应≥6V
光电转换效率 转换效率应≥20%
光伏板尺寸 尺寸应不小于880mm×540mm×30mm
储能电池类型 采用锂电池储能方式
输出电压 输出电压应为DC12V
电池容量 电池容量应≥40Ah
控制方式 支持PWM充放电控制及恒压稳压功能
最大输出电流 最大输出电流应≥5A
保护功能 支持过充保护、过放保护等功能
安装方式 支持一体化集成安装
固定支架 支架应采用热镀锌材质，支持抱杆安装及壁装方式
抱箍规格 支持杆体安装
配件要求 配置DC线缆、安装螺丝及相关辅材配件
重量要求 整体重量应≤14kg
性能要求 支持隐蔽式走线设计，具备电量显示、状态指示、一键开关、稳压输出等功能，满足室外长期稳定运行要求
	套
	12 


平台支撑建设

	序号
	服务名称
	服务模块
	描述
	单位
	数量

	
	
	
	
	
	

	1
	统一身份认证
	身份管理
	提供统一用户管理、机构管理，通过属性定义扩展和用户的全生命周期管理，根据人员的入职、调岗、调动、离职等变化自动化、规范化、制度化的处理用户信息的创建、修改、删除、禁用，从而建设和维护一套完整的、权威的身份库，为各应用系统和信息化建设服务。
集中提供密码策略管理提升密码安全，提供自服务实现个人自助维护信息、自助找回密码、自助修改密码、自助申请权限等。
	套
	1

	2
	
	应用管理
	提供应用注册，支持PC端、移动端应用，支持应用对象建模、属性扩展及映射，选择和配置应用认证、身份管理集成方式。
提供应用导航，根据权限控制策略展示用户有权限访问的应用列表，用户点击即可单点登录到应用。
	套
	1

	3
	
	权限管理
	提供平台权限管理，支持分权分域及分级授权，能够按照应用、机构为用户设置不同的平台管理权限。
平台支持不同粒度的应用内权限集中管理：大门级权限（账号级）、核心级权限（角色级）、细粒度权限（功能级）。
支持多种授权方式：管理员手工授权、基于角色授权（RBAC）、基于属性授权（ABAC）、基于工作流授权（TBAC），满足不同授权需求和场景。
可设置合规互斥规则实现更精细的授权控制和满足权限合规审计需求。
	套
	1

	4
	
	认证管理
	提供对接现有认证源的能力，支持使用AD、LDAP、JDBC等已有用户密码库作为认证源，也支持指定社交账号例如WeLink、微信、QQ、钉钉、微博等作为认证源。其中社交帐号认证只支持港区来访人员使用，港区管理、企业管理者仅支持用户密码库认证源认证。
	套
	1

	5
	融合通信平台
	设备认证安全
	支持设备接入物联感知接入平台进行身份认证。支持使用一机一密、一型一密的设备密钥进行设备身份认证。物联感知接入平台支持使用“产品-设备-密钥”的设备证书校验设备合法性。设备通过协议接入物联感知接入平台之前，需依据不同的认证方法，上报产品与设备信息，认证通过后，方可接入物联感知接入平台。
	套
	1

	6
	
	数据传输安全
	支持TLS（MQTT、HTTPS）、DTLS（CoAP）数据传输通道，保证数据的机密性和完整性，适用于硬件资源充足、对功耗不是很敏感的设备。安全级别高。支持设备权限管理机制，保障设备与云端安全通信。支持设备级别的通信资源（Topic等）隔离，防止设备越权等问题。
	项
	1

	7
	
	权限管控策略
	设备与云端通信，支持与指定的Topic进行通信，平台支持对Topic进行规范，从而方便管理
	项
	1

	8
	
	连接协议
	支持设备通过MQTT-TCP协议、MQTT-Websocket协议、CoAP协议连接云端
	项
	1

	9
	
	消息通信
	支持设备上报数据、支持云端控制设备，支持异步通信模型，适合设备上报数据，支持同步通信模型，适合需要等待回复的业务场景，支持广播通信模式
	项
	1

	10
	
	设备管理
	支持对接入平台的设备进行设备生命周期管理、产品管理、设备分组、标签管理、设备模型定义、数据存储、数据解析、设备影子、设备检索、日志服务、固件升级、远程配置、远程调试
以及虚拟设备等功能
	项
	1

	11
	
	服务端订阅
	服务端支持直接订阅产品下所有类型的消息：设备上报消息、设备状态变化通知、设备生命周期变更、物理模型历史数据上报、固件升级状态通知。配置服务端订阅后，设备接入平台会将产品下所有设备的已订阅类型的消息转发至服务端。
	项
	1

	12
	
	规则引擎
	通过规则引擎的数据流转功能，可将Topic中的数据消息转发至其他Topic或其他产品进行存储或处理。当设备基于Topic进行通信时，可以在规则引擎的数据流转中，编写SQL对Topic中的数据进行处理，并配置转发规则将处理后的数据转发到其他设备Topic或其他服务。
	项
	1

	13
	
	运维监控
	提供运维监控能力，帮助客户实时监控设备连接、通信大盘情况
	项
	1

	14
	
	音视频调度服务
	点对点音视频调度
	套
	1

	15
	
	
	分组音视频调度
	套
	1

	16
	
	
	图文短消息调度
	套
	1

	20
	APP加速服务
	APP加速服务
	加速\QOS服务端加500终端授权
	套
	100

	21
	数据交换与传输
	船讯网对接
	对接船讯网，获取卫星AIS船位，历史轨迹，详细船舶档案，联运信息资源共享平台底座创建及数据交互；
	套
	1

	22
	三维可视化
	三维可视化平台服务器及大屏渲染工作站
	显存：RTX5080
系统：Windows11home，Windows11pro，Windows10，Linux，其他
硬盘容量：1T+4T
内存容量：64GB
CPU型号：inteli7
插槽数量：4个
产品尺寸：长280cm；宽420cm；高540cm
	套
	1

	23
	
	室外三维倾斜摄影勘测+建模
	（1）无人机测绘航空倾斜摄影（2CM）
（2）航空摄影像片控制点连测
（3）倾斜摄影实景三维模型三维建模（2CM）
	个
	12

	24
	
	三维模型修饰处理
	对自动重建生成的2cm三维模型按照港口数字孪生底座精度要求，基于大势模方软件进行模型精修处理。比如删除一些模型冗余碎片、复杂建筑物构筑物结构缺陷及纹理瑕疵的部位进行人工处理，保障模型质量
	个
	12

	25
	
	三维模型轻量化处理
	基于三维模型后续上平台应用，需对模型进行轻量化处理。模型优化需进行顶点压缩，判断拓扑关系减少多边形数量。对贴图进行压缩，使用LOD技术动态加载不同细节层次，合并相似组件减少独立元素数量；
	个
	12

	26
	
	二维三维数据融合处理工作
	港口区域所在区域卫星地图瓦片下载；
实现模型导入三维GIS平台及位置矫正
	项
	1

	27
	数字孪生平台
	三维GIS基础引擎平台
	搭建具备高性能渲染能力的底层三维GIS框架，提供标准的API接口。支持海量多源异构数据的加载与调度，具备地形分析、空间查询等基础能力，为上层业务系统的开发提供稳定的可视化支撑环境，是承载整个孪生平台的核心技术底座。
	套
	1

	28
	
	港口实景三维综合管理系统
	多源数据管理接入：
支持倾斜摄影模型、BIM模型、矢量数据、影像地图等多源异构数据的统一接入与管理，为数字孪生平台提供完整的数据基础。
	项
	1

	29
	
	
	多港口分布展示：
实现集团化多港区分布的宏观态势总览，支持在一张图上快速切换不同港口场景。通过层级递进方式展示各港区地理位置、面积规模及核心设施分布，便于管理者从全局视角掌握港口资源布局与运营状况。
	项
	1

	30
	
	
	图层管理（数据叠加展示）：
提供灵活的图层控制面板，支持按业务类型对三维模型、影像底图、矢量标注、业务数据等图层进行分类管理与叠加展示。用户可根据需要开启或关闭特定图层，实现多维度数据的对比分析与可视化呈现。
	项
	1

	31
	
	
	重要设备信息展示：
在三维场景中对岸桥、场桥、门机、输送带等关键设备进行高亮标识与位置呈现。支持点击设备快速查看其基础信息、运行状态、维护记录等数据，实现设备资产的数字化管理与空间化定位，提升运维管理效率。
	项
	1

	32
	
	
	全场景漫游：
支持用户在三维场景中进行自由视角漫游，可通过鼠标、键盘或手柄等方式控制行进方向与视角高度。提供自动巡航路径设定功能，实现港口全域无死角浏览，为规划演示、应急演练等场景提供沉浸式体验。
	项
	1

	33
	
	
	空间位置量测：
集成三维空间量测工具，支持对港口区域内的水平距离、垂直高度、面积及体积等参数进行精准测算。用户可在场景中自由选取起止点，实时获取量测结果，为工程规划、堆场管理、作业调度提供科学的数据支撑。
	项
	1

	34
	
	
	室外场景导览：提供预设的室外游览路径与关键节点标识，支持按顺序导览或自主跳转至重点区域。
	项
	1

	35
	
	
	设备信息查询：支持通过点击三维模型或搜索框输入设备名称/编号，快速定位目标设备并获取详细信息。
	项
	1

	36
	
	点位上图标记
	通过基础平台标绘功能，对区域内重要设备、重点位置通过标注工具添加标注点，实现信息上图可视。
	项
	1

	37
	
	物联网一张图系统
	传感器监测预警信息展示：
在三维场景中实时接入风速仪、水尺、震动监测、温湿度等各类传感器的采集数据。当监测值超过预设阈值时，系统自动触发预警标识并弹窗提示，直观展示当前告警级别与数值，帮助管理者第一时间掌握异常状况。
	项
	1

	38
	
	
	预警信息快速定位：
当传感器触发预警时，系统支持一键定位至告警设备所在三维场景中的具体位置。通过镜头平滑跳转与高亮闪烁效果，快速聚焦异常点，缩短应急响应时间。
	项
	1

	39
	
	
	传感器数据统计：
对各类传感器的历史监测数据进行统计分析，支持按时间维度（小时、日、月、年）生成趋势曲线与统计报表。可展示最大值、最小值、平均值及超限频次等指标，为设备运行状态评估与预测性维护提供数据支撑。
	项
	1

	40
	
	
	人员定位展示：
集成人员定位系统（已有系统下），在三维场景中实时显示港区作业人员的实时位置分布。支持按部门、工种或区域筛选查看，点击人员图标可查看详细信息及轨迹回放，实现对人员动态的精准管控，提升作业安全与调度效率。
	项
	1

	41
	
	
	车辆定位及轨迹查看：
对接车载定位终端（已有前提下），实时展示集卡、叉车、流动机械等车辆的当前位置与运行状态。支持单辆车或多辆车的历史轨迹回放，可按时间段查询行驶路径、停留时长等信息，助力优化车辆调度与作业路线规划。
	项
	1

	42
	
	视频专题应用
	视频点位上图：
将港口各区域部署的监控摄像头按照实际安装位置精准标注于三维场景中。支持自定义图标样式，点击图标即可查看摄像头基础信息（如编号、位置、所属区域），实现视频资源空间化管理和快速检索定位。
	项
	1

	43
	
	
	视频实时画面调阅：
在三维场景中点击任意摄像头点位，即可弹出实时视频窗口，无需切换系统即可直接查看现场画面。支持全屏播放、多路视频同时调阅等功能，便于管理人员快速掌握重点区域的实时动态，提升监控效率。
	项
	1

	44
	
	
	视频轮巡：
支持按预设策略对指定摄像头或重点区域进行视频画面自动轮巡播放。可自定义轮巡顺序、停留时长及轮巡时间计划，实现对码头前沿、堆场、闸口等关键区域的周期性自动巡查，减轻人工操作负担。
	项
	1

	45
	
	
	视频投射：
将实时视频流投射至三维模型表面，实现动态纹理与静态场景的融合呈现。如将监控画面映射至建筑物墙面或设备表面，增强场景真实感，同时支持视频与模型的空间对齐，便于直观对比实际画面与三维场景。
	项
	1


云资源租赁

	序号
	服务器类型
	类别
	CPU/台（核）
	内存/台（GB）
	普通云硬盘/台（GB）
	数量

	
	
	
	
	
	
	

	一
	云存储

	1
	数据库-1-db
	虚拟机
	16
	32
	600
	1 

	2
	数据库-2-db
	虚拟机
	16
	32
	600
	1 

	3
	数据库-3-db
	虚拟机
	16
	32
	600
	1 

	4
	数据库-4-db
	虚拟机
	16
	32
	600
	1 

	5
	应用-港航业务监管
	虚拟机
	8
	64
	600
	2 

	6
	应用-港口作业监管
	虚拟机
	8
	64
	600
	2 

	7
	应用-道路运输管理
	虚拟机
	8
	64
	600
	2 

	8
	应用-邮政事业监管
	虚拟机
	8
	64
	600
	2 

	9
	应用-支撑平台
	虚拟机
	8
	64
	600
	4 

	10
	应用-4
	虚拟机
	8
	16
	600
	1 

	11
	存储
	存储
	
	
	
	15 

	12
	本地备份
	备份
	4
	8
	
	1 

	13
	固定IP
	IP
	
	
	
	1 

	14
	300M带宽
	带宽
	
	
	
	1 

	15
	国产化操作系统
	系统
	
	
	
	8 

	16
	数据库
	数据库
	
	
	
	4 

	二
	等保安全服务

	1
	网络入侵防护服务
	安全服务
	
	
	
	18 

	2
	主机安全服务
	安全服务
	
	
	
	18 

	3
	云堡垒机服务
	安全服务
	
	
	
	18 

	4
	漏洞扫描
	安全服务
	
	
	
	12 

	5
	web 应用防火墙
	安全服务
	
	
	
	1 

	6
	日志审计服务
	安全服务
	
	
	
	1 

	7
	数据库安全审计
	安全服务
	
	
	
	1 

	8
	VPN接入服务
	安全服务
	
	
	
	4 

	三
	密码改造
	
	
	
	
	

	1
	数字证书服务
	密码改造服务
	
	
	
	3 

	2
	数字签名服务
	密码改造服务
	
	
	
	2 

	3
	网页防篡改
	密码改造服务
	
	
	
	1 

	4
	商用密码浏览器服务
	密码改造服务
	
	
	
	10 

	5
	数据加密服务
	密码改造服务
	
	
	
	1 

	6
	智能密码钥匙
	密码改造服务
	
	
	
	3 

	7
	SSL VPN服务
	密码改造服务
	
	
	
	1 

	8
	安全态势感知
	密码改造服务
	
	
	
	18 


运力服务综合平台

	序号
	功能模块
	功能点
	功能描述
	单位
	数量

	
	
	
	
	
	

	（一）
	港航业务及运力服务系统

	1
	系统管理和权限中心
	企业用户管理
	账号注册
	填写企业基础信息，主要包括企业全称、统一社会信用代码、法人姓名、手机号码、拟设登录账号与密码（密码需含大小写字母+数字+特殊字符）。手机短信验证码验证。提交后生成“待认证”状态账号，提示用户需管理员受理后方可登录系统。
	项
	1

	2
	
	
	单位认证
	企业提交认证申请，认证材料清单内容包括营业执照（加盖公章PDF/图片）、港口经营许可证、法人身份证正反面(非本人操作，需提供授权委托书及代理人身份证)。
	项
	1

	3
	
	
	信息维护
	认证通过的企业可对其名下码头及泊位信息进行新增、编辑、停用等操作，确保港口主数据准确、动态更新。
	项
	1

	4
	
	用户集成管理
	全系统用户集中维护
	建立统一用户数据结构，支持增、删、改、查全生命周期管理
	项
	1

	5
	
	
	业务身份深度集成
	建立统一用户数据结构，支持增、删、改、查全生命周期管理
	项
	1

	6
	
	多层级角色管理
	自定义权限模板
	预置标准角色模板（系统管理员、港航监管人员、码头企业操作员、船主货主代理人员）。
支持按业务需求动态扩展角色。
	项
	1

	7
	
	
	跨业务板块角色分配
	角色可配置为跨业务模块使用（如“港航监管人员”同时拥有码头管理、船舶监管权限）。
	项
	1

	8
	
	精细化权限控制
	功能权限
	基于“角色-功能菜单”映射模型，用户登录后仅展示授权菜单。
	项
	1

	9
	
	
	数据权限
	强制实施业务归属过滤：数据查询/操作自动关联用户业务身份（如码头企业用户仅能操作本企业关联数据）。
	项
	1

	10
	
	
	操作权限
	界面按钮级控制（如“新增”、“修改”、“删除”按钮），基于角色动态启用/禁用。
	项
	1

	11
	
	统一门户 与导航
	统一登录门户
	多认证方式:账号密码、短信验证码等，统一身份认证。
	项
	1

	12
	
	
	动态个性化工作台
	根据用户角色权限自动生成个性化工作台和菜单导航（如港航监管人员仅展示港航业务相关模块）。
	项
	1

	13
	
	登录
	单点登录
	PC端/移动端统一登录
	支持PC端与移动端通过同一套账号体系登录，提供统一的登录页面与认证接口；登录成功后颁发全局令牌，作为跨子系统识别的唯一凭证。
	项
	1

	14
	
	
	
	跨子系统免密跳转
	当用户从一个子系统跳转至另一个子系统时，网关自动拦截请求，携带全局令牌向目标子系统完成身份校验与静默登录。
	项
	1

	15
	
	
	安全能力
	多因子认证与密码策略引擎
	集成密码验证、短信验证码等多种认证因子，支持灵活组合校验；统一管理密码复杂度规则（长度、字符类型）、有效期与过期提醒，强制用户周期性修改密码，从源头加固账户凭证安全。
	项
	1

	16
	
	
	
	登录风控与账号锁定中心
	实时监测登录行为特征（如IP地域变换、时间异常、高频尝试）；当失败尝试达到设定阈值时自动锁定账号（临时或永久）；支持管理员解锁及风控规则动态配置，通过主动防御阻止暴力破解与异常登录。
	项
	1

	17
	
	文件管理
	文档目录分类管理
	多级目录架构与分类引擎
	支持按业务线、子系统、文档类型等多维度自定义创建多级目录，提供拖拽式归类调整；平台统一存储目录树结构，各业务应用在归档时须选择预设目录，从源头杜绝文档散乱存放。
	项
	1

	18
	
	
	
	目录权限与管控治理中心
	管理员可集中维护各目录的访问/写入权限（按角色或部门），并设置目录新增标准（如命名规范、必填属性）；支持目录变更审计与发布管控，确保目录架构的规范性及权限分配的集中可控。
	项
	1

	19
	
	
	文档上传管理
	文档存储与格式兼容引擎
	统一管理文档的物理存储（本地/云存储），自动识别并兼容 PDF、图片等常用格式；提供文件大小校验、格式白名单控制、防重名处理及存储路径规划，为上层操作提供稳定底层能力。
	项
	1

	20
	
	
	
	文档操作标准化接口集
	支持各子系统调用以实现文档上传、下载、删除操作；接口包含权限校验、返回统一格式响应，并提供 SDK 或调用示例，降低子系统集成成本。
	项
	1

	21
	
	
	文档分级权限管控
	统一权限底座与文档注册中心
	对接平台统一账号体系，提供用户/角色/组织等基础权限数据；所有业务子系统将文档元数据（文档ID、名称、密级、所属子系统）注册至中心，建立“文档-权限”关联索引，供其他模块复用权限能力。
	项
	1

	22
	
	
	
	细粒度文档权限配置引擎
	支持对每份文档独立配置查阅、编辑、下载三类权限，权限可赋予具体用户、角色或组织；提供可视化权限配置界面及权限校验接口，支持权限变更实时生效，确保访问控制精准到人、到操作类型。
	项
	1

	23
	
	
	
	文档访问拦截与审计网关
	在各子系统访问文档时统一调用权限校验接口，拦截越权请求；记录所有文档操作日志，支持事后审计追溯；发现异常访问行为（如高频下载）可触发告警，有效防范泄密风险。
	项
	1

	24
	
	
	文档智能检索
	文档索引与预处理中心
	对文档内容进行采集、解析与索引构建，支持按文档名称、正文关键词、归属应用等多字段建立倒排索引；同时支持增量更新与批量导入，为高效检索提供结构化数据基础。
	项
	1

	25
	
	
	
	多维度智能检索接口
	提供统一检索入口，支持分词匹配、模糊搜索、多条件组合过滤；返回相关文档列表并按相关性排序，支持高亮命中词及分页查询，满足用户快速定位需求。
	项
	1

	26
	
	接口管理
	接口清单
	提供接口列表管理，可区分内外部、不同单位、不同系统、不同版本，能显示接口地址、接口形式、接口流向、调用频度、接口状态等内容。
	项
	1

	27
	
	
	接口配置
	接口基础信息定义中心
	用于定义接口的核心元数据，包括接口名称、访问路径（URL）、通信协议（HTTP/HTTPS/WS等）、请求方法（GET/POST等）以及请求/响应数据格式（JSON/XML等），提供可视化表单或代码式录入方式。
	项
	1

	28
	
	
	
	接口安全与策略配置中心
	负责配置接口的安全认证方式、签名校验规则、访问频率限制、IP白名单等；可设置超时时间、重试策略及熔断阈值，实现对接口访问行为的统一管控与策略下发。
	项
	1

	29
	
	
	接口日志记录
	日志采集与结构化存储
	在接口网关或服务端自动拦截所有请求与响应，采集调用时间、请求参数、响应结果、调用者身份（用户/应用/IP）、异常堆栈等信息；将半/非结构化日志解析为结构化数据（如JSON），并按时间分片或业务维度存入存储引擎。
	项
	1

	30
	
	
	
	日志查询与追踪控制台
	提供可视化界面，支持按接口路径、调用者、时间范围、状态码（成功/失败）、异常类型等多条件组合检索日志；可查看单次调用的完整请求与响应报文，并支持从日志跳转至调用链追踪，辅助问题排查与审计。
	项
	1

	31
	
	
	接口流量观察
	流量指标实时采集器
	在接口网关或中间件侧无侵入采集实时流量数据，统计请求次数、请求速率、平均/分位响应时间、并发活跃连接数、成功率等指标；支持按接口、调用方、时间段聚合，并将指标推送给存储或计算引擎。
	项
	1

	32
	
	
	
	流量监控可视化看板
	将采集到的流量指标以实时曲线图、柱状图、热力图等方式展示，支持时间范围拖拽缩放与多接口对比；可设置阈值告警，自动高亮异常时段，帮助运维人员快速识别流量波动与性能瓶颈。
	项
	1

	33
	
	设置管理
	基础设置
	包含系统运行的核心参数配置，如数据刷新频率、默认语言、时间与日期格式、通知开关及安全策略等。用户可依据工作习惯调整底层逻辑，确保系统基础环境符合个人或团队的通用操作规范。
	项
	1

	34
	
	
	主题设置
	提供界面外观的个性化定制功能，涵盖浅色/深色模式切换、品牌主色调自定义、布局密度（宽松/紧凑）以及字体大小调节。用户可依据视觉偏好与环境光线优化显示效果，缓解视觉疲劳。
	项
	1

	35
	
	
	表格设置
	集中配置数据表格的展示行为，包括默认列的显示/隐藏、列宽与行高、默认排序规则、分页大小、斑马纹/边框样式等；支持按用户或角色保存个性化视图，提升数据浏览的灵活性与效率。
	项
	1

	36
	
	
	表单设置功能模块
	集中配置数据录入表单的行为参数，包括字段验证规则与实时提示、表单自动保存（草稿功能）、布局模式（单列/多列/分组）、提交前确认、错误回填定位等，保障录入过程的准确性与用户体验。
	项
	1

	37
	
	菜单与导航管理
	路由注册与声明
	子系统路由声明端
	为每个子系统提供统一的路由声明接口或配置文件规范，支持定义页面路径、多级嵌套结构（父子路由）、菜单图标、路由名称等元信息。
	项
	1

	38
	
	
	
	平台路由聚合与映射中心
	集中接收并存储所有子系统上报的路由元数据，自动合并生成全局路由表；同时维护“路由地址与权限标识”的映射关系库，支持按角色/用户过滤路由，并提供路由查询接口供前端动态加载与渲染。
	项
	1

	39
	
	
	角色化动态菜单引擎
	平台根据当前用户角色，从已注册路由中筛选可访问菜单，自动生成多级导航结构；支持角色切换时无刷新重建菜单，并通过权限控制保障前端访问安全性。
	项
	1

	40
	
	接口监测图
	无侵入式日志拦截与采集器
	通过过滤器等技术，在不修改业务代码的前提下自动拦截所有接口调用，完整提取请求参数、响应结果、耗时、状态码、客户端IP及时间戳；采集器与业务线程解耦，仅负责数据生成与封装。
	项
	1

	41
	
	
	异步上报与本地缓冲队列
	采集到的日志数据先写入本地内存队列或环形缓冲区，由独立的后台线程池批量、异步上报至中央存储系统；当上报服务短暂不可用时，数据自动落盘到本地缓冲文件，待恢复后续传，确保采集过程对主业务零阻塞。
	项
	1

	42
	
	
	实时指标可视化引擎
	将采集到的接口指标数据以动态图表形式实时渲染；支持多接口对比展示、时间轴缩放拖拽，以及自定义仪表盘布局，为运维人员提供直观的流量与性能视图。
	项
	1

	43
	
	
	智能告警与故障定界器
	基于实时指标自动检测异常（如错误率突增、耗时超阈值），瞬间高亮标记故障接口并输出故障摘要；同时推送告警详情，包含接口路径、错误码、异常堆栈片段及关联调用链标识，辅助运维人员秒级定位问题根因。
	项
	1

	44
	
	数据脱敏管理
	敏感信息识别与规则引擎
	平台提供全域数据脱敏能力，可对手机号、身份证、银行卡等敏感信息自动脱敏。所有子应用通过标准接口调用该能力，复用统一脱敏规则。
	项
	1

	45
	
	
	统一脱敏服务与调用接口
	将脱敏能力封装为HTTP标准接口，接收子应用传入的原始数据及上下文信息；根据预设规则自动完成脱敏处理并返回结果，支持单条与批量脱敏，子应用无需重复实现脱敏逻辑，实现全域规则统一复用。
	项
	1

	46
	
	定时任务调度管理
	任务注册中心与版本管理
	子系统通过简单注解或API注册任务名称及对应的业务逻辑实现（函数/类方法/Bean），平台统一管理所有已注册任务的元数据（名称、参数、版本、负责人等）；支持任务版本登记与回滚，实现业务逻辑与调度细节完全解耦。
	项
	1

	47
	
	
	可视化调度与运维控制台
	提供Web界面进行任务配置；支持手动触发、暂停/恢复、动态启停及立即执行一次等运维操作；所有配置变更实时生效，无需修改代码或重启服务。
	项
	1

	48
	
	
	分布式调度引擎与监控告警
	平台负责按配置策略分布式调度任务执行（如故障转移、分片广播），采集每次执行的详细日志（开始/结束时间、状态、输出结果）；执行失败时按重试策略自动重试，并触发告警通知（短信）；提供执行历史查询与链路追踪。
	项
	1

	49
	
	平台日志管理
	日志自动采集
	日志拦截与上下文提取器
	通过拦截器或过滤器，在业务方法执行前后自动拦截请求，从当前会话或请求头中提取操作人身份（用户ID/账号）、操作时间、客户端IP、请求路径等通用上下文信息，形成原始日志数据模型。
	项
	1

	50
	
	
	
	日志字段映射与分类增强器
	根据被调用的接口或注解，自动识别操作所属模块、操作类型以及关键业务标识；支持通过配置或表达式自定义字段映射规则，对日志数据进行语义化补充。
	项
	1

	51
	
	
	
	日志异步持久化与缓冲队列
	将采集并增强完成的日志对象放入本地内存队列，由独立的后台线程池异步批量写入数据库或日志存储系统；支持本地缓冲溢出时的降级策略（如落盘或丢弃最旧日志），确保日志采集不影响业务主流程性能。
	项
	1

	52
	
	
	统一身份认证审计
	认证事件采集器
	在登录、登出、Token刷新、鉴权失败等关键认证节点进行无侵入式拦截，自动提取事件类型、用户标识、IP地址及操作时间戳，并将原始事件数据格式化后推送给处理层。
	项
	1

	53
	
	
	
	事件存储与索引引擎
	将采集到的认证事件写入高吞吐存储介质，按用户、事件类型、时间范围等维度建立多级索引；支持冷热数据分离，为审计查询提供高性能检索基础。
	项
	1

	54
	
	
	
	认证审计查询控制台
	提供可视化审计日志查询界面，支持按用户账号、事件类型（登录/登出/Token刷新/鉴权失败）、IP地址、时间段等多条件组合检索；可查看事件详情及关联上下文，支持审计报表导出与异常登录行为高亮标记，满足安全合规与溯源需求。
	项
	1

	55
	
	
	跨应用链路追踪
	Trace ID生成器
	在网关入口为每个请求生成唯一的全局追踪ID，并自动注入请求头，确保全链路可追踪。
	项
	1

	56
	
	
	
	透传中间件
	在各子应用中自动提取并向下传递Trace ID，支持HTTP、RPC等协议，保证链路不断裂。
	项
	1

	57
	
	
	
	调用链采集器
	记录请求在各服务节点的耗时、状态及上下游信息，异步上报采集数据，不影响业务性能。
	项
	1

	58
	
	
	
	链路查询看板
	支持按Trace ID查看完整调用链路及各节点耗时，提供服务拓扑图，快速定位故障环节。
	项
	1

	59
	
	数据合规校验管理
	基础校验规则引擎
	规则定义与元数据中心
	校验执行与结果反馈引擎、规则名称、默认错误提示模板及默认参数（如最大长度值）。
	项
	1

	60
	
	
	
	规则表达式解析器
	负责将各规则的配置参数（如正则表达式字符串、长度阈值）转换为可执行的校验逻辑；支持参数校验与默认值填充，对复杂规则（如正则）进行语法预检，确保规则配置的正确性。
	项
	1

	61
	
	
	
	规则引用与组合适配器
	为表单提供统一的规则引用接口，支持单个规则直接引用（如“必填”）、多规则组合引用，以及规则参数的动态覆盖（如动态设置最大长度值），适配不同表单字段的具体校验需求。
	项
	1

	62
	
	
	
	校验执行与结果反馈引擎
	接收待校验的表单字段值及引用的规则列表，按顺序执行各规则对应的校验逻辑；收集所有失败项，统一返回标准化的错误信息（包含失败规则、字段标识、错误文案），供前端或后端进行交互提示。
	项
	1

	63
	
	
	错误提示统一管理
	校验失败时弹出统一样式的错误提示，支持国际化，错误信息可配置且精准到字段。
	项
	1

	64
	
	
	平台表单统一校验
	基础校验规则引擎
	预置并管理各类基础校验规则，包括必填项校验、数据格式校验、数值范围校验（最大值、最小值）及枚举值合法性校验；支持可视化配置规则参数，并以标准化接口对外提供规则获取能力。
	项
	1

	65
	
	
	
	复杂校验与防重复提交处理器
	负责执行跨字段关联逻辑校验（如“结束时间不能早于开始时间”）；集成防重复提交机制（基于Token或幂等键），对同一表单的短时间内重复提交进行拦截，保障数据一致性与接口幂等性。
	项
	1

	66
	
	
	
	统一校验调度与错误反馈层
	接收前端提交的表单数据，按顺序依次调用规则引擎与复杂校验器进行校验；当任一校验失败时，统一捕获错误码与错误信息，并按照平台规范格式返回给前端，前端据此展示标准化错误提示，确保用户体验的一致性。
	项
	1

	67
	
	
	校验结果批量获取
	全字段校验聚合器
	在后端接收提交数据后，对所有需要校验的字段（如必填、格式、长度、业务规则等）逐一执行校验逻辑，将每个字段的校验结果（通过/失败及失败原因）聚合成一个统一的校验结果集对象，不提前中断校验流程。
	项
	1

	68
	
	
	
	批量校验结果返回与前端渲染
	将聚合后的完整校验结果集一次性返回给前端；前端解析后，在所有对应字段位置（如表单项下方或全局提示区）同步展示错误信息，用户可一次性看到全部问题并修正，避免了因逐个字段校验导致的多次无效提交。
	项
	1

	69
	码头企业备案管理
	备案申请
	新建申请
	码头企业首次申请港口经营备案的，需填写申请内容，申请内容主要包括企业基本信息：名称、统一社会信用代码、注册地址、法人代表。港口经营场所信息：企业名称、企业类型、场所面积。人员资质信息：主要负责人、安全管理人员姓名及资格证书编号（如港口安全管理员证）、危险货物作业人员持证情况。
	项
	1

	70
	
	
	变更申请
	已备案企业信息或资质发生变动，需发起变更申请。企业可申请修改后重新保存、提交，并联系审核，再次修改后的数据覆盖原来录入的数据。变更内容主要包括企业信息变更（法人、联系人、地址等）、码头信息变更（新增/停用泊位、吞吐能力调整、货类扩展）、人员资质变更（安全员更换、新增危货作业人员）、许可证信息更新（换发新证、附证范围调整）。
	项
	1

	71
	
	
	延续申请
	《港口经营许可证》或备案有效期届满需进行延续申请。填写延续日期，上传现行有效的《港口经营许可证》及《危险货物作业附证》，待审核通过后延续生效。
	项
	1

	72
	
	
	注销申请
	企业填写注销原因，上传政府关停文件、资产处置证明或清算报告。系统自动校验是否存在未完结业务（如未完成装卸单、未结清费用），如有则阻断提交。
	项
	1

	73
	
	
	到期业务提醒
	系统在《港口经营许可证》或备案到期前30天，向企业联系人发送站内信。到期后，系统自动将状态置为“已过期”，停用业务权限。
	项
	1

	74
	
	备案审核 
	新建审核
	港航部门对码头企业录入的基本信息及上传证书等进行新建审核，对有效期进行确认。确认无误后可“审核通过”。对明显有差错的信息直接修改后确认,确认的信息覆盖原码头企业录入内容，点“审核通过”时需填写相应的审核意见。审核通过后生成唯一备案编号，激活企业业务权限。
	项
	1

	75
	
	
	变更审核
	港航部门对码头再次变更信息进行变更审核。审核操作和新建审核一致。可确认无误后“审核通过”或者仍存在差错后“审核退回”。审核期间原已通过备案继续保持有效。审核内容支持导出。
	项
	1

	76
	
	
	延续审核
	港航部门对码头延期资质信息进行审核。审核通过后，系统自动更新备案有效期。
	项
	1

	77
	
	
	注销审核
	港航部门对码头注销信息进行审核。审核通过后，备案状态变更为“已注销”，所有业务权限即时冻结。
	项
	1

	78
	
	
	到期业务查看
	提供企业即将到期备案清单看板，按剩余天数排序。系统自动标记已到期企业为“异常经营”，突出显示为重点监管对象，同时可配置“宽限期”策略（如允许7天内补办），超宽限期则强制停用业务权限。
	项
	1

	79
	
	申请电子签章
	备案关联签章在线申请
	码头企业在发起备案申请时，可同步在线提交电子签章申请，系统自动关联备案类型与企业信息。
	项
	1

	80
	
	
	签章授权获取与绑定管理
	系统对接电子签章平台，获取企业授权后将电子签章自动绑定至备案申请材料
	项
	1

	81
	
	港口岸线使用许可备案申请
	备案信息在线填报与校验
	码头企业通过线上系统填报备案申请，详细录入码头名称、所属公司、公司类型、岸线使用范围、有效期等核心字段。系统自动校验数据完整性与格式规范，确保申报信息准确无误后生成申请流水号，进入审核流程。
	项
	1

	82
	
	
	备案材料上传与提交管理
	企业可在线上传营业执照、岸线使用权证等佐证材料电子版，系统自动关联至对应备案申请并记录上传时间。提交后生成申请流水号，支持在审核前撤回修改，确保备案材料完整可追溯，降低因材料缺失导致的退回风险。
	项
	1

	83
	
	港口岸线使用许可备案审核
	多部门并联审核与进度同步
	线港航局与市港航局同步开展并联审核，重点核验企业资质、岸线使用合规性及材料真实性。系统实时同步各节点审核进度与意见，支持审核人员在线批注与沟通，确保双方审核标准一致、高效协同，提升审批透明度。
	项
	1

	84
	
	
	审核结果处理与归档管理
	审核完成后，系统自动汇总并联审核结果，生成审核意见书并推送至申请企业。支持通过、驳回、退回修改等操作，审核全过程自动留痕归档，形成完整审核档案，满足监管追溯与合规核查需求。
	项
	1

	85
	运输企业备案管理
	企业与船舶备案信息在线填报
	运输企业通过线上系统如实填报单位及船舶基本信息，上传《国内水路运输经营许可证》《企业法人营业执照》及《船舶营业运输证》等证件电子版。系统自动校验企业资质与船舶信息完整性，确保"一船一证、证照齐全"，保障备案数据合法合规
	项
	1

	86
	
	备案审核与数据归档导出
	运输部门对提交的单位资质与船舶信息进行审核，重点核验证件有效性、信息一致性及业务范围匹配性。审核通过后系统自动归档，支持管理部门按需导出备案信息，用于统计分析、监督检查、信用评价及向上级主管部门报送
	项
	1

	87
	船舶申报管理
	船舶申报清单
	采集船舶基础信息、配员资质及证书有效性，建立标准化申报清单，确保船舶合规性。分普通货运船舶申报和“四客一危”船舶申报。若新增普通货船的，需要提交运力备案文件。
	项
	1

	88
	
	船舶变更及审核情况
	跟踪船舶信息变更（如所有人、证书等），联动审核流程，确保变更内容合法且可追溯。
	项
	1

	89
	
	船舶历史来港信息
	记录船舶历次到港作业数据（时间、作业类型等），支撑历史轨迹查询与风险分析。
	项
	1

	90
	
	船舶黑名单管理
	对违规船舶标记黑名单，限制其作业权限，强化港口安全准入与动态监管。
	项
	1

	91
	作业申报
	计划申报确认
	企业申报船舶航次信息，主要包含报港船名、卸货码头、货物名称、卸载吨位、在船人数、船舶吃水、进出港报告情况、上档前锚泊地点、电话、进港前港口、出港口港口以及船舶营业运输证等。
	项
	1

	92
	
	装载作业申报
	企业完成货物装载后，需申报实际载货数量，包括装载所在码头、具体装载量及货物相关信息，并上传回执单，确保数据真实可追溯。
	项
	1

	93
	
	卸载作业申报
	企业完成货物卸载后，需申报实际卸货数量，包括卸载所在码头、具体卸载量、靠泊时间、离泊时间、开工时间、完工时间及货物相关信息，并上传回执单，确保数据真实可追溯。
	项
	1

	94
	
	危货作业申报
	企业申报填写危险货物的具体名称、相应的作业量、靠泊时间、离泊时间、开工时间、完工时间及作业时间等信息，并上传清晰扫描件或电子版的污染检査表和作业申报单。
	项
	1

	95
	
	杂项作业申报
	企业申报杂项作业信息，包括船舶维修、船舶供油、生活品供应、油污水接收、收垃圾、洗舱等相关作业项目。
	项
	1

	96
	
	多试联运作业申报
	委托信息在线填报与变更管理
	用户可在线填写多式联运委托信息并提交申请，系统自动校验必填字段完整性。提交后支持对未审核的委托进行修改与删除操作，需取消时可发起取消申请并填写原因。系统自动记录每次变更操作与时间，确保委托信息准确可控，保障申报流程灵活有序。
	项
	1

	97
	
	
	委托状态全程跟踪与归档导出
	系统支持全程查询委托状态，实时展示待审核、已通过、已取消等各节点进展。委托完成后自动归档，支持按时间段、委托类型等维度导出申报数据。实现委托业务从申报、变更到归档的全链路闭环管理，满足业务统计与监管报送需求。
	项
	1

	98
	
	船舶污染物接收申报
	船方申报含油污水、生活污水等污染物接收需求，码头或接收单位确认处理方案。
	项
	1

	99
	
	岸电使用申请
	船舶靠港前须提交岸电使用申请，注明电压（V）、频率（Hz）、使用时长（h）、用电量（kwh）等信息，便于港口方提前规划电力资源配置，确保岸电设施安全高效运行。
	项
	1

	100
	环保与安全监管系统
	作业计划审批
	对码头企业提交的《港口作业计划》进行内容完整性、安全合规性及作业可行性审核，并完成线上审批流程。
	项
	1

	101
	
	多式联运作业审批
	委托申请逐级在线审核
	审批人员可在线查看已提交的多式联运委托申请，依次审核委托信息、订单详情及货物信息，支持按审批层级逐级流转。可执行通过、驳回、退回修改等操作，系统自动校验关键字段完整性，确保每级审批意见清晰记录，保障联运业务审核合规有序。
	项
	1

	102
	
	
	审批全链路留痕与追溯
	系统自动记录每笔委托的完整审批流程，包括各节点审批人、审批时间、审批意见及操作结果，形成全链路可追溯的审批档案。支持按委托编号、时间段、审批状态等维度检索查询，为业务审计、责任界定及流程优化提供可靠依据。
	项
	1

	103
	
	装载作业监管
	查看码头企业上报的装载作业内容，包括申报货物、开始作业时间、结束作业时间。
查看视频监控对应作业时间，录入实际货物、实际开始作业时间、实际结束作业时。
	项
	1

	104
	
	卸载作业监管
	查看码头企业上报的卸载作业内容，包括申报货物、开始作业时间、结束作业时间。
查看视频监控对应作业时间，录入实际货物、实际开始作业时间、实际结束作业时间。
	项
	1

	105
	
	危险货物监管
	危险获取抽查台账
	抽查记录在线登记
	建立危险货物抽查电子台账，支持检查人员在线录入每次抽查的时间、地点、货物信息、检查人员及抽查结果。必填字段自动校验，确保数据完整规范，替代传统纸质记录，实现抽查信息数字化、标准化采集。
	项
	1

	106
	
	
	
	整改跟踪与全程追溯
	系统记录每次抽查发现问题的整改情况，支持整改到期自动提醒。台账与委托单、检查人员双向关联，支持按时间、货物类型、检查结果等多维度检索，实现危险货物抽查全过程可追溯，满足监管核查需求。
	项
	1

	107
	
	
	重大危险源清单及处置方案
	重大危险源清单编制与管理
	支持编制重大危险源清单，明确每项危险源的风险等级、责任主体、所在位置及关键参数。清单支持动态更新，当风险等级或责任主体发生变更时可在线修改，确保清单信息始终与现场实际一致，满足监管报送要求。
	项
	1

	108
	
	
	
	应急预案与处置方案管理
	系统配套管理每项重大危险源的应急预案与处置方案，明确响应流程、处置措施及责任人。支持预案版本管理与在线查阅，突发事件时可快速调取对应方案辅助决策，确保响应及时、处置有效，保障港口安全。
	项
	1

	109
	
	港口基础设施维护监管
	港口基础设施及可用状态清单
	设施定期核查与状态记录
	依据规定，定期核查码头泊位、锚地锚位、机械等设施，记录其技术参数与可用状态，如正常、维修、停用等，形成动态更新的清单。
	项
	1

	110
	
	
	
	清单动态更新与多维查询
	生成港口基础设施动态清单，状态变更时自动更新并留痕。支持按设施类型、可用状态、所属码头等维度检索查询，帮助管理人员快速掌握全港设施运行态势，为运力调配与投资决策提供数据支撑。
	项
	1

	111
	
	
	港口基础设施备案详情
	备案信息登记与整理
	对港口每项基础设施的备案信息进行详细登记，包括备案时间、备案部门、备案编号、设施类型及技术参数等核心字段。支持批量录入与单条编辑，自动校验备案编号唯一性，确保备案资料完整规范、符合监管要求。
	项
	1

	112
	
	
	
	备案资料查询与合规核验
	支持按设施名称、备案编号、备案部门等维度快速检索备案详情，支持在线预览与导出。定期自动比对备案信息与设施实际状态，发现不一致时推送提醒，确保备案资料完整可查，满足合规核查需求
	项
	1

	113
	
	
	港口现场安全检查表
	港口现场安全电子检查
	提供《港口现场安全检查表》电子表单，支持定期核查港口资质证书、人员要求、安全管理制度、应急预案及存在的主要问题。检查人员在线逐项填写并提交，系统自动记录检查时间与结果，替代纸质表单，提升检查效率。
	项
	1

	114
	
	
	
	危险货物安全电子检查
	提供《湖北省港口危险货物安全检查表》电子表单，支持定期检查危险货物资质情况、设备检验、安保设施、安全设施及制度规程执行情况等。检查结果在线提交并归档，支持历史记录对比分析，保障危货安全监管规范化。
	项
	1

	115
	
	
	港口基础设施的地图图层
	空间数据集成与图层构建
	集成码头、泊位坐标、锚地区域等空间数据，按设施类型分类构建可视化图层，支持图层自由叠加与切换。数据接入时自动校验坐标精度，确保地图展示准确可靠，为港口设施监管提供统一的空间数据底座。
	项
	1

	116
	
	
	
	设施分布可视化展示与辅助决策
	通过可视化图层直观展示全港设施分布及运行状态，管理人员可快速定位目标设施并查看关键参数。支持按码头、泊位、锚地等维度筛选，辅助监管巡查与运力调度决策，提升港口管理的直观性与效率。
	项
	1

	117
	
	环保与污染防治
	船舶污染物接收申报和审批
	污染物接收在线申报
	船方通过系统在线提交污染物接收申报，填写污染物类型、数量、接收时间及接收设施等信息。系统自动校验申报数据完整性，提交后生成申报流水号并推送至监管部门，确保申报流程规范有序，满足防污染法规要求。
	项
	1

	118
	
	
	
	审批跟踪与处置闭环管理
	监管部门在线审批船方申报的污染物接收请求，审批通过后跟踪后续处置全过程直至闭环。系统实时同步审批状态与处置进度，支持异常情况推送告警，确保每批污染物接收处置合规可追溯，满足防污染监管要求。
	项
	1

	119
	
	
	岸电使用审批和使用统计
	岸电使用在线审批与供电调度 
	船方在线提交岸电使用申请，监管部门审批通过后码头依申请安排供电。系统自动记录申请时间、供电设施、预计时长等信息，审批全过程留痕，确保岸电使用合规有序，支撑港口绿色低碳运营目标。
	项
	1

	120
	
	
	
	岸电使用数据统计与分析
	系统定期自动汇总岸电使用时长、电量等核心数据，支持按船舶、码头、时间段等维度统计分析。管理人员可在线查看统计报表，为岸电推广效果评估与政策制定提供数据支撑，助力港口节能减排。
	项
	1

	121
	
	
	禁运及违规情况登记
	禁运货物清单管理
	建立禁运货物清单数据库，支持按货物类别、禁运依据、生效范围等维度维护清单内容。清单发生更新时自动推送通知至相关企业与监管人员，确保各方及时掌握最新禁运要求，从源头防范违规运输行为发生
	项
	1

	122
	
	
	
	违规行为登记与处理归档
	对违规运输禁运品或违反操作规范的行为进行详细登记，记录违规主体、时间、情节及处理结果。系统支持按违规类型、处理状态等维度检索，形成完整违规档案，满足监管处罚与信用评价的追溯需求
	项
	1

	123
	作业统计
	作业单据查询
	多条件据筛选查阅
	用户依托起止点位、运距、货重、进出港数量等关键字段组合筛选作业单据，系统快速匹配对应业务数据并在线展示详情，精准定位目标作业台账，满足日常单据核对、业务核验需求，提升单据查找效率。
	项
	1

	124
	
	
	数据统计与导出管理
	系统自动汇总筛选结果，统计吨公里、进出港总量等运营指标，以汇总视图直观呈现数据。支持全量或筛选后单据批量导出文件，数据留存备查，方便管理人员做运营统计与台账归档工作。
	项
	1

	125
	
	作业台账
	作业台账自动生成与录入
	港口作业完成后，系统自动生成台账记录，关联船舶单位、船名/船籍港、起止港、营运证号码、运单号码等基础信息。作业人员可补充填写检查时间、客货运量及货种等字段，系统自动校验必填项完整性，确保台账数据准确规范，减少人工重复录入。
	项
	1

	126
	
	
	台账多维查询与统计分析
	系统支持按检查时间、船舶单位、起止港、货种、运单号码等多维度检索台账记录，快速定位目标作业数据。支持按时间段汇总客货运量及货类分布统计，帮助管理人员掌握港口作业整体态势，为运力调配与业务决策提供数据支撑。
	项
	1

	127
	
	
	台账数据导出与归档管理
	已生成的作业台账支持按需导出，便于线下存档、上报与对账。系统自动按时间周期对台账进行分类归档，确保历史作业记录完整可查，满足监管审计与业务回溯需求，实现作业数据从生成到归档的闭环管理。
	项
	1

	128
	
	月度港口装卸情况
	月度装卸数据汇总与可视化展示
	系统按自然月或自定义周期自动汇总港口装卸核心指标，包括总装卸量、分货种装卸量、船舶靠泊与作业情况、码头泊位作业量分布、计划完成率等。通过可视化图表直观展示全港装卸运行态势。
	项
	1

	129
	
	
	装卸趋势对比与统计报表导出
	系统自动计算重点客户及航线装卸量的同比、环比数据，直观反映业务增长趋势。支持按时间段、货种、码头等维度生成统计报表，用户可在线预览并导出为Excel等标准格式，便于业务分析与上级报送，实现装卸数据从汇总到输出的完整闭环。
	项
	1

	130
	
	港口吞吐量
	多维度吞吐量统计与可视化
	以货物形态、包装形式、货类分类三大维度为核心，对港口进出港货物进行多角度统计，展示吞吐量、进出港量及各港区码头分布情况。系统自动生成可视化图表，直观反映港口货物品类结构特征及业务发展趋势，支撑管理层快速掌握全港吞吐态势。
	项
	1

	131
	
	
	吞吐量趋势分析与数据导出
	支持按统计日期、货种货类、港区码头等维度进行吞吐量对比分析，自动生成同比、环比等趋势指标。用户可按需筛选导出吞吐量明细数据，支持多格式输出，满足业务分析、运营评估及向主管部门报送数据的需求。
	项
	1

	132
	
	运力运量表
	计划运力与实际运量归集比对
	统一归集水路运输的计划运力与实际完成运量，自动计算运力利用率、运量完成率、日均及月均运量等核心指标。支持按时间段、运输方式等维度进行动态比对，直观展示运力供需匹配情况，解决运力计划分散、实际数据滞后等问题。
	项
	1

	133
	
	
	运力结构分析与同比环比统计
	生成运力利用率、运量完成率的同比与环比增长率，支持按运力类型、航线等维度进行结构化分析。通过可视化图表展示运力利用趋势，帮助管理人员精准识别运力瓶颈与闲置环节，为运力调配与资源优化提供数据支撑。
	项
	1

	134
	
	水路运输完成情况
	航次计划与实际完成动态跟踪
	统一归集水路运输计划航次与实际完成情况，精准统计船舶靠离动态、货类流向及装卸量。记录船名、航次号、上下一港、码头泊位、计划与实际靠离泊时间等核心信息，实现全航次生命周期动态跟踪，确保运输过程透明可控。
	项
	1

	135
	
	
	运输效率指标分析与决策支持
	计算船舶周转效率、计划兑现率、装卸效率、在港停时等核心指标，支持按船舶、航线、货类等维度分析。通过可视化展示水路通道运行效率，辅助管理人员优化靠泊调度、提升船舶周转速度，为运输决策提供数据支撑。
	项
	1

	136
	供需对接与运力调度服务系统
	运力信息发布
	运力资源在线发布与入池管理
	运力供给方通过平台或移动终端在线发布可用运力资源，填写运力类型、名称、空载时段、额定载重、适运货类、服务航线、联系人等核心信息。提交后系统自动校验字段完整性，将合格运力纳入平台统一运力池集中管理，确保运力信息真实有效。
	项
	1

	137
	
	
	运力信息查询与有效期管理
	支持按运力类型、适运货类、服务航线、空载时段等条件检索运力池中的可用资源。运力信息到期前自动推送提醒，发布方可在线更新或下架，确保运力池数据实时准确，帮助货主快速匹配合适运力，提升撮合效率。
	项
	1

	138
	
	货物需求管理
	货物运输需求在线发布与入库
	货主或货代企业通过系统在线发布水路及公路运输委托需求，填写货物名称、货类、重量体积、托运方信息、始发港、目的港、紧急等级、计划启运时间等核心字段。系统自动校验必填项完整性，符合规范的需求自动纳入标准化运需池统一管理。
	项
	1

	139
	
	
	运需匹配检索与需求全生命周期管理
	支持按货类、始发港、目的港、紧急等级等多维度检索运需池中的货物需求，辅助运力方快速匹配。支持需求状态跟踪、在线修改、到期提醒及历史查询，实现从需求发布、匹配到完成的全生命周期管理，提升运需对接效率。
	项
	1

	140
	
	智能联运匹配
	多因子智能匹配算法引擎
	基于平台运力池与运需池数据，构建多因子综合评估模型，综合空间距离、时间窗口吻合度、载重匹配率、适货性、运力方历史信用等权重参数，自动运行船货/车货匹配算法，生成最优推荐组合，实现跨运输方式、跨码头节点的智能撮合。
	项
	1

	141
	
	
	匹配协同与委托流转管理 
	实时接入预转运需求，用户完善货物明细后正式发布。货主可在推荐列表中查看匹配详情，确认推荐后获取运力方联系方式并在线发起委托。撮合成功后自动生成电子委托单同步至作业申报模块，离港后自动推送ETA通知，到港后触发靠泊装卸流程上报。
	项
	1

	142
	
	
	全链路追溯与运营指标分析
	全流程关键节点自动生成操作日志与轨迹记录，支持发布、匹配、接单、离港、到港、装卸完成等环节的全链路追溯。撮合成功率、运力闲置率、需求响应时长、ETA达成率等核心指标自动汇入统计模块，为运力调度优化与信用体系建设提供数据支撑。
	项
	1

	143
	费用结算匹配管理
	结算规则配置
	规则在线配置与生效管理
	支持财务及运营人员在线配置多维度费用计算规则，填写规则名称、适用业务类型、计费维度、基础单价、附加费用项、适用货类、运输方式、生效及失效时间、结算币种等核心字段。系统自动校验字段完整性与逻辑冲突，确保规则配置准确，作为费用核算的核心依据。
	项
	1

	144
	
	
	规则版本管理与动态维护
	系统支持结算规则的版本化管理，保留历史规则记录便于回溯对比。支持对已生效规则进行在线修改、停用与启用操作，变更时自动记录操作人与变更时间。规则到期前自动推送提醒，避免因规则失效导致费用核算异常，保障结算规则持续有效。
	项
	1

	145
	
	费用自动匹配与核算
	业务数据抓取与规则智能匹配
	委托撮合完成后，系统自动提取确认单货重、运距、作业时长等业务数据，根据业务类型、货种、运输方式自动匹配已配置结算规则，锁定对应计价标准与附加费条目，完成计费数据源与计费规则精准绑定。
	项
	1

	146
	
	
	分项计费及多方分账核算
	依托匹配规则自动核算基础运费、附加费、税费，生成分项费用明细并绑定单据编号；按预设比例拆分货主、车队、平台等多方账款，结合维护汇率完成多币种换算，自动生成分主体结算台账。
	项
	1

	147
	
	结算单据管理与在线对账
	支持按委托单、客户、结算周期等维度汇总费用明细，自动生成标准化结算单据。核心字段内容包括：结算单编号、关联委托单号、结算主体、费用明细（项目、单价、数量、金额）、合计金额、结算币种、结算状态（待确认/已确认/已支付/已作废）等。
	项
	1

	148
	
	结算状态跟踪
	系统实时跟踪结算单全生命周期状态，支持按结算状态、结算主体、时间范围等多条件查询结算进度。结算状态包括：待确认、已确认、待支付、部分支付、已支付、已作废等。
	项
	1

	149
	
	结算开票
	已锁定费用开票申请发起
	针对已锁定且不可修改的费用记录，用户可选择单条或多条费用明细一键提交开票申请。系统自动校验费用锁定状态，仅允许对已完成核算且未开票的费用发起请求，防止重复开票或误操作，确保开票数据准确合规。
	项
	1

	150
	
	
	开票状态实时同步与反馈
	开票请求发送至对接的开票系统后，系统实时接收处理结果并返回当前状态，包括"已开票"、"开票失败及原因"等。同步返回电子发票唯一标识，用户可随时查看开票进度，异常情况自动推送通知，便于及时处理开票异常。
	项
	1

	151
	
	
	电子发票下载与归档管理 
	开票成功后，用户可直接通过系统下载电子发票并保存至本地。系统自动将发票与原始费用记录、委托单号进行关联归档，支持按时间、客户、发票类型等维度检索历史开票记录，满足财务入账与税务存档需求，实现开票全流程闭环。
	项
	1

	152
	
	费用查询与审计追溯
	多条件费用筛选导出
	支持按委托单号、客户名称、费用类型、结算周期、结算状态等多维度组合筛选查询费用明细数据，支持在线预览、打印及批量导出。系统实现费用与委托单、作业记录、计费规则、结算单据的双向关联，形成"业务-费用-凭证"全链路追溯体系，便于财务核对、合规核查与审计追溯。
	项
	1

	153
	
	
	全链路费用溯源审计
	费用数据关联委托单、作业台账、计费规则、结算凭证，构建业务、计费、单据全链路关联档案。财务与审计可反向溯源每笔费用的计价依据与业务源头，满足财务核查、内控审计与异常费用溯源需求。
	项
	1

	154
	远程监控和智慧监管
	视频监控抽查登记
	视频流调取与随机抽查执行
	通过数字化平台实时调取港口各区域视频监控流，支持按码头作业区、堆场、闸口等分区查看。系统按预设规则自动随机抽取作业场景进行视频回放检查，也支持人工触发临时抽查，确保作业过程全程可视可控，降低人工巡查成本。
	项
	1

	155
	
	
	 抽查结果登记与留痕归档
	抽查完成后，管理人员可在线登记抽查结果，填写异常类型、问题描述及整改要求，并关联视频截图作为凭证。系统自动生成抽查记录并归档，支持按时间、区域、问题类型检索追溯，确保监管全程可查可追溯。
	项
	1

	156
	
	基于AIS的可视化管理
	AIS数据整合与一张图可视化
	系统整合AIS船舶动态数据与港口地理信息，在电子地图上实时展示船舶位置、航速、航向等关键信息，构建可视化监管一张图。支持按船只、码头、设施等分类叠加图层并自由切换，帮助管理人员精准掌握全港船舶与设施的实时运行态势。
	项
	1

	157
	
	
	多场景动态调度与智能分析
	基于AIS数据与图层信息，系统支持船舶靠离泊引导、锚地拥堵预警等多场景动态调度辅助。同时提供智能分析功能，自动识别异常停留、偏航等风险行为并推送告警，辅助管理人员快速决策，保障港口安全高效运转。
	项
	1

	158
	备案申请移动端（微信小程序）
	备案审批
	备案材料自动推送
	码头及运输企业提交备案申请后，系统自动将企业基本信息、经营场所信息、人员资质信息及证件电子版打包推送至审批端。支持按企业类型、提交时间智能排队，确保审批人员及时收到待办提醒，避免人工传递延误，提升审批流转效率。
	项
	1

	159
	
	
	审批信息移动端查阅
	审批人员通过手机端即可快速查阅待审备案的核心内容，包括企业基本信息、港口经营场所、人员资质及证件影像等。系统支持关键信息高亮展示与证件在线放大查看，帮助审批人员高效掌握企业情况，快速做出审批判断。
	项
	1

	160
	
	
	审批结果处理与留痕
	审批人员可在手机端对备案申请执行通过、驳回、退回修改等操作，并填写审批意见。系统自动记录审批人、审批时间、审批结果等完整流程信息，形成可追溯的审批档案，支撑后续审计与责任界定，保障备案管理合规透明。
	项
	1

	161
	
	货源发布
	货源委托信息在线填报
	货主或货代企业通过手机端在线发布水路运输委托需求，按系统引导依次填写货物名称、货类、重量体积、始发港、目的港、危险等级、发货紧急程度及联系方式等核心字段。表单支持暂存与自动校验，确保必填信息完整准确，降低录入错误率。
	项
	1

	162
	
	
	货源审核与入池管理
	用户提交货源信息后，系统自动校验数据完整性与合规性，重点核验始发港、目的港、危险等级等关键字段。审核通过后自动纳入平台标准化运需池，支持按货类、航线等维度分类归档，实现货源需求的快速汇集与结构化管理。
	项
	1

	163
	
	
	货源状态维护与匹配推送
	已发布货源支持实时修改紧急程度、发货时间等动态信息，用户可随时撤回或下架失效委托。系统自动将新发布货源与运力池进行智能匹配，并向适配运力方推送通知，加速货主与承运方的高效对接，提升成交效率。
	项
	1

	164
	
	运力发布
	运力信息在线填报
	用户通过手机端在线发布可用运力资源，按系统引导依次填写运力类型、名称、空载时段、额定运力、适运货类、服务范围及联系方式等核心字段。表单支持暂存与校验，确保必填信息完整准确，降低录入错误率，提升发布效率。
	项
	1

	165
	
	
	运力审核与入池管理
	用户提交运力信息后，系统自动校验数据完整性与合规性，审核通过后自动纳入平台统一运力池。支持按运力类型、服务区域等维度分类管理，实现运力资源的快速汇集与标准化管理，为集中调度提供可靠数据底座。
	项
	1

	166
	
	
	运力状态维护与更新
	已发布运力支持实时修改空载时段、额定运力等动态信息，确保运力池数据准确有效。用户可随时下架已失效运力，系统自动清理过期资源并记录变更历史，保障调度端获取的运力信息真实可用，支撑高效匹配。
	项
	1

	167
	
	作业申报
	计划申报确认
	手机端报港时，依次填写船名、卸货码头、货物名称、卸载吨位、在船人数、船舶吃水，勾选进出港报告情况，录入上档前锚泊地点及前后港口，填写联系电话，最后拍照上传船舶营业运输证，确认无误后一键提交。
	项
	1

	168
	
	
	装载作业申报
	装货完成后，打开手机进入装货申报，选择对应航次填写装载码头、实际装载量及货物信息，核对无误后拍照上传回执单，确认提交。
	项
	1

	169
	
	
	卸载作业申报
	企业完成货物卸载后，需申报实际卸货数量，包括卸载所在码头、具体卸载量、靠泊时间、离泊时间、开工时间、完工时间及货物相关信息，并上传回执单，确保数据真实可追溯。
	项
	1

	170
	
	
	危货作业申报
	打开手机进入危货申报，选择对应航次依次填写危险货物名称、作业量、靠离泊时间、开工完工时间及作业时长，核对无误后拍照上传污染检查表和作业申报单，确认提交。
	项
	1

	171
	
	
	多试联运作业申报
	委托在线申报与变更管理
	用户可在线填写委托信息并提交多式联运作业申请，系统支持对已提交委托进行修改、删除操作。如需取消，可随时发起取消申请，经审核后生效。系统自动校验必填字段完整性，确保申报数据准确规范，实现委托业务的灵活管理。
	项
	1

	172
	
	
	
	委托状态跟踪与数据导出
	系统全程记录委托各阶段状态，支持按委托编号、时间段等条件实时查询当前进度。已完成委托自动归档，支持按需导出申报数据为Excel格式，便于线下存档与统计分析，实现委托业务从申报到归档的全流程闭环管理。
	项
	1

	173
	
	
	杂项作业申报
	打开手机进入杂项作业申报，勾选作业类型，如船舶维修、供油、生活品供应、油污水接收、收垃圾、洗舱等，填写对应作业信息，确认后一键提交。
	项
	1

	174
	
	
	船舶污染物接收申报
	打开手机进入污染物申报，选择含油污水或生活污水类型，填写接收需求并提交。
	项
	1

	175
	
	
	岸电使用申请
	靠港前打开手机提交岸电申请，填写所需电压（V）、频率（Hz）、使用时长（h）及用电量（kwh），确认后一键提交。
	项
	1

	176
	
	作业审批
	作业计划审批
	打开手机进入作业计划审批，查看企业提交的港口作业计划，逐项核验内容完整性、安全合规性及作业可行性，确认无误后在线通过或驳回并标注原因，一键提交完成审批，全程留痕可追溯。（包含船舶污染物接收和岸电使用两项内容）
	项
	1

	177
	
	
	装载作业审批
	打开手机进入该页面，查看企业上报的装载作业详情，核对申报货物、开始及结束作业时间，确认无误后在线通过或驳回并标注原因，一键提交完成审批。
	项
	1

	178
	
	
	卸载作业审批
	打开手机进入该页面，查看企业上报的卸载作业详情，核对申报货物、开始及结束作业时间，确认无误后在线通过或驳回并标注原因，一键提交完成审批。
	项
	1

	179
	
	
	多式联运作业审批
	委托信息逐级在线审批
	支持对已提交的多式联运委托申请进行在线逐级审核，审批人员可查看委托信息、订单详情及货物信息，执行通过、驳回、退回修改等操作。支持按审批层级自动流转，确保每级审核意见清晰记录，保障联运业务审批合规有序。
	项
	1

	180
	
	
	
	审批流程留痕与追溯查询
	自动记录每笔委托的完整审批流程，包括各节点审批人、审批时间、审批意见及操作结果，形成全链路可追溯的审批档案。支持按委托编号、时间段、审批状态等维度检索查询，为业务审计、责任界定及流程优化提供可靠依据。
	项
	1

	181
	
	作业管理
	作业状态确认与现场上报
	码头作业人员到达指定作业地点后，通过移动端完成作业状态确认，实时上报作业完成情况，并调用拍照功能上传现场作业内容作为凭证。系统支持按任务节点逐项操作，确保装卸、堆存等各环节作业动作实时数字化记录，实现现场作业可视可控。
	项
	1

	182
	
	
	任务节点关联与进度跟踪
	系统自动将作业人员上报的完成记录与对应任务节点进行关联匹配，实时更新整体作业进度状态，形成完整的作业链条。管理人员可随时查看各任务节点的完成情况与滞后环节，支撑作业调度优化与异常及时干预，确保作业计划有序推进。
	项
	1

	183
	
	
	作业记录留痕与追溯查询
	系统对每次作业的状态确认、现场照片、完成时间等信息进行完整留痕归档，形成不可篡改的作业记录链。支持按时间、作业地点、任务编号等多维度检索追溯，确保各环节可查可追溯，为作业考核、责任界定及审计提供可靠依据。
	项
	1

	184
	
	指标看板
	运力调度情况
	在指标看板中，可查看各运输企业的运力调度情况，包括船舶总数、在航船舶、闲置船舶及当日完成航次关键指标，协助企业运力分析。
	项
	1

	185
	
	
	港口作业情况
	查看港口作业态势：含船舶待泊时长、泊位利用率、装卸作业效率等核心指标，支持按船型/码头筛选，数据自动刷新。
	项
	1

	186
	
	
	港口吞吐量
	查看港口吞吐量：含日/周/月货物总量、散货吨数等指标，支持按码头/货种筛选。
	项
	1

	187
	
	
	作业计划完成率
	展示各周期作业计划完成率及进度跟踪，关联运单编号、装卸量、在港停时等明细数据。支持按货类、场站维度切换，帮助管理人员随时掌握计划兑现情况，快速定位滞后环节并推动整改。
	项
	1

	188
	
	
	费用结算汇总看板
	汇总当期应付应收运费、装卸费、中转服务费，按合作企业分类统计已结算、待结算账单金额，展示月度结算趋势。便于财务与管理者移动端把控资金往来，跟进未结款项对账工作。
	项
	1

	189
	
	备案申请
	备案信息线上填报
	码头、运输企业依托手机端完成备案资料填报，按照页面指引逐项录入企业基础资料、经营场地信息、从业人员资质内容，表单字段标准化设置，支持临时保存填报内容，避免信息丢失，简便完成备案文字信息录入工作。
	项
	1

	190
	
	
	资质证件拍照上传申报
	申请人直接使用手机摄像头拍摄营业执照、经营许可等备案佐证材料，系统自动校验图片清晰度，完成附件上传，信息与材料齐全后即可一键提交备案申请，简化线下递交纸质材料流程，提升备案申报效率。
	项
	1

	191
	与视频监控系统对接
	实时视频对接
	码头视频流接入管理
	通过标准化接口对接各码头前端设备，统一接入多路实时视频数据流，系统对视频信号做接入校验、在线状态监测，异常断连自动提醒，集中汇总全码头视频资源，为远程在线监管提供稳定视频数据源。
	项
	1

	192
	
	
	在线实时远程视频监管
	港航管理人员按需调取各码头点位实时画面，在线巡查码头装卸、车辆进出等现场作业，结合业务单据实时比对现场实况，及时发现违规作业与现场隐患，实现码头作业全天候远程可视化管控。
	项
	1

	193
	
	历史视频对接
	按时段历史视频检索调取
	依托对接接口，管理人员输入起止时间、码头点位条件，系统检索后端存储录像资源，精准调取对应历史视频文件，支持按作业单号关联定位视频，快速锁定需要核验的现场影像资料。
	项
	1

	194
	
	
	视频核对与作业信息比对归档
	港航部门结合历史视频对企业上报的作业信息进行逐一核对，验证作业时间、货物种类、装卸量等关键数据的真实性。核对结果在线记录并与作业单据关联归档，形成完整的视频佐证链条，提升作业数据的可信度与监管透明度。
	项
	1

	195
	在线操作手册
	操作手册全面涵盖了业务办理指南、证件管理、作业管理、常见问题及用户权限说明等核心板块。它详细阐述了各项功能的操作步骤与注意事项，为用户提供了一站式的系统使用指引，帮助用户快速熟悉平台功能，规范日常作业，有效解决操作过程中遇到的各类疑问。
	项
	1

	196
	应用日志
	 多条件查询
	支持按操作人、时间范围、操作类型、IP地址等多维度组合筛选，支持分页与排序。
	项
	1

	197
	
	日志详情展示
	列表展示核心字段，点击可查看完整记录。
	项
	1

	198
	
	 日志导出功能
	支持导出Excel格式，导出前条件确认，导出内容包含操作人、时间范围、操作类型等核心字段。
	项
	1

	199
	
	权限控制
	日志查看权限按角色+数据范围分级控制，敏感操作高亮显示，形成审计闭环。
	项
	1

	200
	
	日志上报
	按统一格式将本应用日志推送至平台日志中心，携带 TraceId 实现可关联。
	项
	1

	201
	
	日志定期清理与归档
	支持按保留策略自动清理超期日志，归档历史数据至冷存储，释放在线存储空间。支持自定义保留周期，兼顾合规审计需求与存储成本控制，保障日志系统长期稳定运行。
	项
	1

	（二）
	多式联运业务子系统

	1
	多式联运产品管理
	多式联运产品基础信息维护
	支持创建与编辑产品名称、运输方式组合、服务范围、时效承诺、适用货类等基础信息。
	项
	1

	2
	
	多式联运产品线路与规则配置
	配置起运地、目的地、中转节点等线路信息。
	项
	1

	3
	
	多式联运产品生命周期与版本管理
	支持产品停用及整体生命周期状态管理（如启用、停用、归档）。
	项
	1

	4
	
	分段运价与全程运价体系维护
	支持按运输区段（海运段、铁路段、公路段、内河段等）分别维护基础运价；支持基于分段运价组合生成全程运价，形成完整的运价体系。
	项
	1

	5
	
	附加费、优惠规则与计费参数管理
	维护各类附加费，如燃油附加费、旺季附加费、超重超长附加费等；配置优惠规则及计费参数（如计费重量、体积、里程等），支持灵活定价。
	项
	1

	6
	
	运价批量操作、有效期与差异化定价管理
	支持运价批量导入/导出，提升维护效率；实现运价有效期管理（生效/失效时间控制）；配置阶梯定价（按货量或频次阶梯）及客户专属协议价。
	项
	1

	7
	
	多式联运产品发布与上架管理
	发布前审核校验：信息完整性、运价合理性、规则冲突检测；发布范围配置：指定客户或全部可见；上下架状态控制：管理产品的上架与下架状态；发布版本管理：控制发布的版本；生效时间管理：设置产品的生效起始时间；
	项
	1

	8
	
	产品发布后监控与应急处理
	实时监控产品使用情况：跟踪产品发布后的业务使用数据；应急处理能力：支持快速下架及紧急变更操作，应对突发问题。
	项
	1

	9
	多式联运业务委托
	多式联运委托信息填写
	委托单信息自动生成
	系统根据用户信息自动生成委托编号、客户名称、提交人、提交时间、联系方式。
	项
	1

	10
	
	
	委托单格式统一与数据联动
	委托单严格遵循平台通用的委托单格式标准，包括字段结构、编码规则、状态定义等保持一致，确保不同业务模块间数据互通；同时实现与客户信息、订单信息、运价产品等系统数据的自动联动，当相关数据变更时（如客户名称修改、联系方式更新），委托单相应字段可同步更新，避免信息孤岛和数据不一致。
	项
	1

	11
	
	
	货物基础信息管理
	包括货物名称、货物类型、是否为危险品、危险品类别、货重、体积等基础字段。
	项
	1

	12
	
	
	多式联运特殊货物要求配置
	包括货物包装适配性、中转装卸规范、特殊货物防护需求，并适配武穴码头大宗物资及冷链货物运输需求。
	项
	1

	13
	
	
	运输组合方式配置
	明确运输组合方式，如铁路+水路、水路+公路等。
	项
	1

	14
	
	
	分段运输及中转信息录入
	录入各段运输信息（起止地、运输工具类型、承运方、预计发运/到达时间）及中转信息（中转节点、中转方式、衔接时间）。
	项
	1

	15
	
	
	基础附加服务配置
	包括是否需要平台拖车、空箱服务。
	项
	1

	16
	
	
	多式联运专属增值服务配置
	包括中转装卸、中转仓储、报关报检协助、全程跟踪、疏港铁路衔接等。
	项
	1

	17
	
	多式联运委托申请提交
	提交委托单时，系统自动执行必填项校验（通用核心字段及多式联运专属字段）、格式合法性校验（联系方式、日期、时间逻辑、货物适配性、中转节点合规性）、业务合规性校验（货物运输合规、危险品资质、跨境报关报检基础信息）。
	项
	1

	18
	
	
	校验不通过时，系统提示具体错误项并拦截提交，用户修正后可重新提交；校验通过时，委托单自动进入待审核队列。
	项
	1

	19
	
	多式联运委托申请修改
	待审核状态下，客户可修改自身提交的非核心字段，多式联运专属核心字段及通用核心字段修改需经运营人员确认；运营人员可修改所有字段，补充信息、修正错误或调整中转衔接方案，修改后留存记录，确保可追溯。
	项
	1

	20
	
	
	已审核通过的委托单不可直接编辑，需修改核心信息的，需发起修改申请，审核通过后方可修改，修改后重新触发审核流程。
	项
	1

	21
	
	多式联运委托申请删除
	系统仅允许删除处于“待提交”或“审核驳回”状态的委托单。对于这两种状态的委托单，用户可执行物理删除操作：删除前需弹出二次确认提示，确认后永久删除数据，不再保留且不可恢复。删除操作需记录操作日志（包括操作人、操作时间、委托单编号、删除原因等），便于后续审计追溯。对于其他状态的委托单，删除按钮置灰或隐藏，并提示用户“当前状态不支持删除，请使用作废功能”。
	项
	1

	22
	
	
	已审核通过、已分发、已启动中转或运输、已完成/已取消的委托单，不可删除，仅支持“作废”处理。
	项
	1

	23
	
	多式联运委托取消申请
	仅允许已审核通过且已分发执行但未完成的委托单，由运营人员或经运营确认的客户发起取消申请。
	项
	1

	24
	
	
	发起取消时须填写取消原因及相关说明，提交后自动进入专属审核流程，由运营审核确认。

发起取消时须填写取消原因及相关说明，提交后自动进入专属审核流程，由运营审核确认。
	项
	1

	25
	
	多式联运委托查询
	客户委托单查询
	客户可按委托编号、提交时间、委托状态、运输组合方式，查询自身提交的委托单及相关进度。
	项
	1

	26
	
	
	运营人员委托单查询
	运营人员可按委托编号、客户名称、提交人、中转节点等，查询所有委托单，快速定位目标单据。
	项
	1

	27
	
	
	多维度条件查询
	支持运营人员按运输组合方式、中转节点、承运方、货物类型、是否跨境、业务状态等条件自由组合筛选，精准定位批量委托单，满足复杂业务场景下的快速过滤需求。
	项
	1

	28
	
	
	动态列表视图与排序分页管理
	筛选结果以清晰的列表形式展示，支持分页浏览及多字段排序（如按时间、状态等），并提供数据导出或批量操作入口，全面提升运营统筹效率。
	项
	1

	29
	
	多式联运委托导出
	支持批量导出委托单，导出格式（Excel/PDF）可配置，导出内容包含完整字段，适配线下存档、数据统计及业务复盘需求。
	项
	1

	30
	
	多式联运委托预览
	支持基于查询结果在界面前置预览委托单内容，展示全字段及多式联运专属信息，便于核对确认后再执行导出操作。
	项
	1

	31
	
	委托单自动入队与运营审核
	委托单提交后自动进入待审核队列，运营端针对多式联运委托单提供专属审核功能，重点审核信息完整性、运输衔接合理性及业务合规性。
	项
	1

	32
	
	审核通过后自动生成与模块联动
	审核通过后，系统自动生成标准化委托单，同步联动合同、运价模块完成费用核算与合同关联，确保多式联运全流程协同高效。
	项
	1

	33
	
	委托单电子签订
	支持多式联运业务单据的在线电子签署与印章管理。
	项
	1

	34
	
	多式联运结算开票
	支持对已锁定费用记录批量发起开票，提交至开票系统并实时接收开票状态（已开票/失败及原因）及发票标识。
	项
	1

	35
	
	电子发票下载
	支持根据返回的电子发票唯一标识及下载地址，直接下载电子发票并保存到本地。
	项
	1

	36
	进港预约
	空车进港预约
	适用于联运中转、集装箱提运、货物装载等场景，货运企业、车队需提前通过系统提交空车进港预约。
	项
	1

	37
	
	空车进港与码头作业计划匹配
	该模块的核心作用是将预约的空车信息与码头的作业计划进行智能匹配。系统根据空车到达时间、车辆类型（如集装箱拖车、平板车）、预计作业时长等数据，自动比对码头当前泊位占用情况、堆场箱位分布以及机械作业计划，为每辆空车分配最优的进港闸口、停靠区域及作业时间窗。匹配成功后，系统向司机推送进港指引（如行车路线、等待区编号），避免车辆盲目排队造成拥堵。当码头作业计划临时调整时，系统可自动重新匹配并通知相关车辆，确保空车进港与码头装卸、提箱等作业无缝衔接，整体提升港内集疏运效率。
	项
	1

	38
	
	重车进港预约
	适用于货物卸载、联运中转（如陆转水、陆转铁）等场景，货运企业需提前提交重车进港预约。
	项
	1

	39
	
	重车进港货物信息与作业需求明确
	该模块为货运企业提供标准化填报界面，要求提交重车进港预约时详细录入货物信息（货类、重量、体积、是否危险品、包装方式等）及作业需求（例如需使用岸桥还是门机、是否需要拆装箱、是否需要冷链插电、是否需中转至铁路线等）。系统会对货物信息进行合法性校验（如危险品与码头资质匹配、超重货物与设备能力比对），并将结构化的需求自动推送至码头调度中心。这一功能解决了传统模式下“车到了才知道拉什么”的信息滞后问题，使码头能提前获知每辆重车的具体任务，从而精准安排卸货泊位、仓储空间及后续联运环节（如直接装火车、驳船），显著减少重车等待时间。
	项
	1

	40
	
	码头作业场地规划与资源调配
	基于功能点四采集的重车货物信息及作业需求，本模块动态规划码头场地与资源。系统根据重车预约的时序分布、货物流向（如进口、出口、中转）、货物特性（如冷藏货需插电位、散货需专用堆场）等，自动生成堆场分配方案（指定堆位编号）、作业机械排班表（明确每台吊车、叉车、输送带的作业任务）以及人员配置建议。同时，模块支持与码头生产操作系统（TOS）联动，将规划结果直接下发至现场作业终端（如理货员手持设备、机械司机车载屏）。当出现突发大量重车集中到达时，系统可触发预警并启动动态调配算法，例如临时增开备用闸口、调配流动机械支援，确保码头资源利用率最大化，避免因场地不足或机械闲置导致作业延误。
	项
	1

	41
	联运方案匹配
	需求驱动匹配
	需求采集
	武穴码头、货主/货代、货运企业登录系统，发布多式联运需求（如水路转铁路、铁路转水路、水路转水路、陆+水+铁多节点中转等），填写核心需求信息，包括货物信息（名称、重量、大类、包装类型、是否为危险货物及类别）、运输路线（起运地、中转地、目的地，重点关联武穴码头、周边铁路枢纽、内河码头）、运输时效、联运方式、费用预算、装卸要求等。
	项
	1

	42
	
	
	信息同步
	系统自动抓取需求核心信息，同步联动公路运力数据、水路运力数据、铁路运力数据，确保运力信息与需求信息实时同步，无需用户重复录入。
	项
	1

	43
	
	
	智能匹配
	系统依托最优匹配算法，结合预设匹配规则，对需求信息与运力信息进行综合分析，筛选出最佳运力组合。匹配规则核心包括：运力类型与联运方式匹配（如水路转铁路需求匹配水路运力+铁路运力、纯水路联运匹配合规水路运力）、运输路线匹配（运力可达区域覆盖需求起运地、中转地、目的地，重点覆盖武穴码头及周边铁路枢纽、内河码头）、货物类型匹配（如危货联运需求匹配具备危货运输资质的各类运力）、时效匹配（运力运输时效满足需求要求）。针对武穴码头联运场景，算法额外侧重运力与武穴码头作业计划的适配性、船舶吨位/铁路班次与货物量的匹配性，确保匹配结果贴合实际作业需求。
	项
	1

	44
	
	
	结果推送与对接
	系统生成匹配清单，按匹配度排序，推送至需求发布方（武穴码头、货主/货代等）。需求方可查看运力组合详情、资质证明、报价等信息，自主选择合适的运力组合，提交联运确认申请。同时，需求方可点击“联系”选项，获取对应运力提供方的联系方式，便于进一步沟通对接，确认细节。
	项
	1

	45
	
	运力驱动匹配
	联运运力信息发布归集
	各类联运运力提供方（陆路货运企业、航运企业）可在系统中发布联运运力信息，其中陆路货运企业发布的运力需明确“是否支持联运”及适配联运方式（关联陆路货运运力发布模块），航运企业发布船舶运力信息（航线、吨位、可达码头、可承运货类）。
	项
	1

	46
	
	
	自定义运力组合方案
	支持运力组合自主搭配，用户可根据联运需求，手动选择不同运输方式的运力，组合成完整的联运方案。
	项
	1

	47
	
	
	方案提交与系统匹配
	将组合好的联运方案提交系统完成运力匹配，满足大额货物、跨区域长距离等特殊联运需求。
	项
	1

	48
	
	匹配管理与调整
	匹配确认单自动生成
	系统自动生成确认单，明确各环节运力、货物、路线、时效、费用、权责及交接标准。
	项
	1

	49
	
	
	确认单推送与在线签收
	确认单同步推送至需求方、运力方及审核人员，各方在线确认签收。
	项
	1

	50
	
	
	匹配变更调整与记录
	支持发起调整申请，系统比对变更内容并通知受影响方，保留调整记录。
	项
	1

	51
	
	泊位智能预约与分配
	在线泊位预约申请
	货主/航运企业可通过系统在线提交泊位预约请求，填写船舶信息、货物到港时间、货类、船舶吨位等。
	项
	1

	52
	
	
	基于多因素自动分配泊位
	系统根据货物到港时间、货类（危化品优先分配专用泊位）、船舶吨位（如5000吨级泊位匹配对应船舶）自动计算并分配合适泊位。
	项
	1

	53
	
	
	生成泊位使用计划
	自动为已分配的泊位生成详细使用计划，明确泊位编号、占用时间段、作业顺序等。
	项
	1

	54
	
	
	冲突检测与最优调整建议
	当泊位预约发生时间或资源冲突时，系统自动检测并推送最优调整建议（如调整靠泊顺序、推荐相邻空闲泊位）。
	项
	1

	55
	
	疏港铁路信息同步与舱位预订
	疏港铁路班次与舱位实时同步
	实时同步18.37公里疏港铁路线路的列车班次、发车时间、货运舱位余量信息。
	项
	1

	56
	
	
	按货类筛选铁路舱位
	货主可按货类（如煤炭专用舱位）筛选可预订的铁路货运舱位。
	项
	1

	57
	
	
	按目的地筛选铁路舱位
	货主可按目的地筛选对应线路的铁路舱位余量及班次。
	项
	1

	58
	
	
	铁路货运舱位在线预订
	支持货主在线选择舱位并提交预订申请，系统锁定舱位并反馈预订结果。
	项
	1

	59
	
	铁路运输过程跟踪
	装卸进度实时更新
	货物进入铁路专用线后，系统实时更新装卸作业进度（如已装车量、剩余待装量）。
	项
	1

	60
	
	
	列车编组状态实时更新
	实时同步列车的编组状态（如编组完成、编组中、车次信息等）。
	项
	1

	61
	
	
	实时位置与预计到达时间同步
	发车后，系统自动将列车实时位置和预计到达时间同步推送至货主，实现“港-铁”数据无缝衔接。
	项
	1

	62
	
	仓储需求提交与货位分配
	在线提交仓储需求
	货主可在线提交仓储需求，包括货类、重量、预计存储时间等。
	项
	1

	63
	
	
	自动分配最优货位
	系统根据货类（如粮食入专用仓储区）、重量、存储时间，自动分配最合适的货位（考虑仓位适配性、周转效率）。
	项
	1

	64
	
	
	仓储需求确认与入库指令生成
	分配完成后生成入库指令，通知货主及仓库管理员，明确货位编号、入库时间等信息。
	项
	1

	65
	
	堆场仓储监控与预警
	货位占用与剩余容量实时展示
	实时动态展示堆场、仓储区的各货位占用情况、剩余可用容量及货物周转周期数据。
	项
	1

	66
	
	
	安全库存设置与监控
	支持管理员为各货类设置安全库存阈值，系统持续监控当前库存并提示接近或低于安全库存。
	项
	1

	67
	
	
	超期存储预警与自动推送
	系统自动检测超期存储的货物，触发预警并推送提醒至货主及管理员，便于及时处理。
	项
	1

	68
	统一调度
	调度计划制定
	调度总方案编制
	整合联运需求、各环节运力、码头作业计划，搭建整体调度框架，敲定全链路整体衔接标准与关键节点。
	项
	1

	69
	
	
	各环节分项细则编制
	针对陆路、中转、水铁、码头四类调度场景，分别配置运力安排、装卸时效、交接方式、属地责任人等落地执行参数。
	项
	1

	70
	
	
	调度执行细节明确与记录
	系统生成含运力、装卸时效、交接地点及责任人的执行清单并推送至相关人员；实时记录作业节点与时间戳，超时预警，形成可追溯调度履历。
	项
	1

	71
	
	多环节协同调度
	跨环节信息实时同步
	打通陆路、水路、铁路、码头四大环节数据壁垒，实时采集各环节作业进度，消除信息孤岛。
	项
	1

	72
	
	
	全链路状态统一
	调度员可在一屏查看从发货到签收的全链路状态，数据自动刷新、异常节点自动标红，为协同调度提供统一数据底座。
	项
	1

	73
	
	
	异常预警与快速协调
	多环节作业监控识别到延误或作业异常时，立即触发预警机制；调度人员可迅速介入，通过系统快速调配备用运力、调整作业时间。
	项
	1

	74
	
	调度资源管理
	资源台账与实时状态监控
	建立运力、码头泊位、中转场地等资源统一台账，实时展示每项资源的占用状态、可用时段及责任人。
	项
	1

	75
	
	
	资源冲突检测与替代方案推荐
	调度派单时自动检测资源冲突，当多环节争抢同一资源时系统自动推荐最优替代方案。
	项
	1

	76
	
	
	资源冲突资源手动调配
	调度员可手动调配资源，系统实时更新占用状态并记录调配日志，支持资源利用率统计分析，为运力采购与场地规划提供数据支撑，持续降低闲置浪费。
	项
	1

	77
	全程跟踪
	运输环节跟踪
	水陆铁运输节点跟踪
	分类采集陆路、水路、铁路各节点数据：陆路结合GPS定位，到厂、装货由司机手动上报，码头进出由闸口自动采集；水铁对接航运系统抓取车船启停、中转、到港信息。统一归档各节点时间与状态，形成完整运输台账，实现运输轨迹全程可追溯。
	项
	1

	78
	
	
	运输台账与轨迹追溯
	统一归档各节点时间与状态，形成完整运输台账，实现运输轨迹全程可追溯。
	项
	1

	79
	
	
	在途超时校验与告警
	系统按预设合理时限校验车辆在途停留时长，超时自动生成异常记录并告警。
	项
	1

	80
	
	
	动态推送与异常协调
	水陆铁各节点作业动态实时汇总，定向推送至调度、供需相关人员；出现运输异动时快速提醒责任人介入协调。
	项
	1

	81
	
	中转与装卸环节跟踪
	中转装卸作业实时跟踪
	货物到达中转枢纽、码头后，系统实时跟踪中转、装卸作业进度。
	项
	1

	82
	
	
	关键信息记录
	自动记录货物交接时间、装卸开始时间、装卸完成时间及作业人员等信息。
	项
	1

	83
	
	
	进度同步推送
	将作业进度同步推送至需求方、运力提供方及调度人员，各方实时掌握动态。
	项
	1

	84
	
	
	超时延误预警
	装卸作业超出计划时间时，系统自动触发延误预警并推送至相关责任人。
	项
	1

	85
	
	跟踪信息查询与反馈
	全流程跟踪查询
	支持货主查询全程动态、作业进度及交接凭证；运力方查询自身负责环节进度与调度指令；调度人员查询全流程信息统筹把控；监管部门查询全流程数据用于监督检查与合规核查。
	项
	1

	86
	
	
	全流程跟踪信息一键导出
	支持将全流程跟踪信息一键导出，满足后续核对、统计分析及存档需求。
	项
	1

	87
	
	
	全流程跟踪信息预览
	支持全流程跟踪信息在线预览，便于核对信息准确性后再执行导出操作。
	项
	1

	88
	
	
	跟踪数据归档
	所有跟踪数据自动长期归档，支持按运单号、时间范围检索历史记录；确保数据不可篡改，联运全链路有据可查、有责可追，满足审计追溯与合规存档要求。
	项
	1

	89
	结算管理
	费用核算管理
	计费规则配置与维度管理
	支持多式联运计费规则的配置，可按业务场景、运输方式、货类、客户等维度设置费率、阶梯定价、附加费、优惠策略及生效周期。
	项
	1

	90
	
	
	规则版本管控与变更审批
	支持计费规则的版本管理与变更审批，确保规则调整有记录、可追溯、合规可控。
	项
	1

	91
	
	
	自动费用核算
	系统自动抓取作业数据，依据预设规则完成全品类费用核算，无需人工干预。
	项
	1

	92
	
	
	费用查询、导出与全链路追溯
	提供多条件筛选、批量导出功能，支持穿透查询费用、作业、规则关联信息，实现全链路追溯与合规核查。
	项
	1

	93
	
	账单对账管理
	账单生成与输出
	按委托单、客户、承运方、结算周期等口径汇总数据，生成标准化账单与月度对账单，支持预览、导出、推送及状态跟踪。
	项
	1

	94
	
	
	账单调整与留痕
	支持账单合规调整并全程留痕，确保每次修改可追溯。
	项
	1

	95
	
	
	在线对账与异议处理
	提供在线对账、异议提交、差异处理能力，支持双方在线核对。
	项
	1

	96
	
	
	核销闭环与审计追溯
	配套核销状态管理、逾期提醒与操作日志记录，完成对账、核销全流程闭环管控，满足审计追溯要求。
	项
	1

	97
	
	服务评价
	支持承运商服务质量的综合评价与分级管理。提供服务评价入口，并基于货主反馈、运输时效、货损记录、异常处理、配合度等多维指标，对承运商进行量化评分与等级评定；支持评价周期设置、评分权重配置、黑名单管理及整改跟踪。
	项
	1

	98
	多式联运移动端（微信小程序）
	货主板块
	货主全程跟踪
	货主或委托方基于委托单号查询全程货物轨迹，关键节点到达自动推送消息，实现运输过程透明可控。
	项
	1

	99
	
	
	收货确认及货损/差异反馈
	支持收货确认操作，并提供货损或差异反馈功能，便于及时记录异常情况。
	项
	1

	100
	
	
	服务多维评价与考核关联
	货物签收后，对时效达标率、货物完好度、信息及时性、客服响应、衔接顺畅度等进行评分，支持文字、标签及图片评价；评价数据自动关联承运商、线路及区段，纳入服务质量考核与承运商评级体系。
	项
	1

	101
	
	
	投诉建议在线提交与处理跟踪
	支持投诉建议在线提交、处理进度实时查询及处理结果反馈，形成服务改进闭环管理。
	项
	1

	102
	
	船舶运输确认
	供船舶运输方操作人员使用，支持对水运段货物状态进行实时确认与上报。上报数据实时同步至多式联运业务中台，支撑全程运输状态可视化与异常协同处理。
	项
	1

	103
	
	司机运输确认
	供卡车司机使用，支持对承运货物状态进行节点确认与实时上报。包括提货确认、到达、卸货确认等节点状态一键上报。上报数据实时同步至多式联运业务中台，支撑全程运输状态可视化与异常协同处理。
	项
	1

	104
	预警监控
	安全预警
	货物运输与作业安全监控预警
	针对危险货物联运等重点场景，建立多维度预警规则，监控危险货物运输车辆状态、货物密封情况等，异常时司机上报、系统自动发出预警并通知相关人员
	项
	1

	105
	
	
	安全预警规则配置与管理
	支持按货物类型（危险品/普通货物）、运输方式、作业环节配置安全预警规则，包括异常类型判定标准、通知人员范围、预警触发条件等
	项
	1

	106
	
	
	司机端异常上报与现场取证
	司机可通过移动端一键上报异常，上传现场照片/视频、填写异常描述，系统自动获取位置和时间戳，作为预警依据
	项
	1

	107
	
	
	安全预警处置跟踪与闭环
	每一条安全预警生成处置任务，记录责任人、处置措施、处置结果，支持管理人员在线反馈处置进度，直至预警解除
	项
	1

	108
	
	合规预警
	运力、从业人员、货物合规性校验预警
	衔接备案管理模块，实时校验资质有效期（提前30天预警到期）；校验货物运输合规性，不合规时阻断作业；记录联运违规操作，纳入信用评价
	项
	1

	109
	
	
	资质到期预警与续期提醒
	对经营资质、道路运输证、从业人员资格证等设置到期预警，提前30天系统自动推送提醒至相关方，支持在线查看待续期资质清单
	项
	1

	110
	
	
	货物运输合规性校验与阻断控制
	在作业开展前自动校验危险货物证明、货类与运力经营范围匹配性，不合规时系统自动阻断作业并推送预警，直至上传合规材料并审核通过
	项
	1

	111
	
	
	违规操作记录与信用评价联动
	对未按预约时间进港、未按调度计划作业等违规操作自动记录，关联责任方信用档案，按规则扣减信用分并展示信用等级变化
	项
	1

	112
	
	时效预警
	联运环节作业时效监控预警
	监控联运各环节（陆路运输、中转作业、装卸作业）作业进度，结合调度计划及预设时效要求，当出现延误且预计无法按时完成时自动预警，提醒调度人员采取措施
	项
	1

	113
	
	
	时效预警阈值自定义配置
	支持按运输方式、货类、联运模式、客户等级等维度设置不同的时效预警标准，如普通货物延误30分钟预警、危险品延误10分钟预警
	项
	1

	114
	
	
	延误根因分析与建议推送
	系统自动关联延误环节的作业数据（如设备故障、拥堵、天气影响），分析延误主要原因，并推送针对性建议（如调配备用设备、调整后续作业顺序）
	项
	1

	115
	
	
	时效预警升级与督办机制
	若预警发出后超过预设时间仍未处理，系统自动升级通知层级（从执行人→班组长→调度主管），并生成督办记录，确保延误问题得到及时响应
	项
	1

	116
	
	应急预警
	应急预案管理与上传核查
	支持应急预案上传、更新，便于监管部门查看与核查
	项
	1

	117
	
	
	应急预案分类与版本管理
	按事件类型（危险品泄漏、火灾、船舶碰撞、台风等）对应急预案进行分类，支持多版本留存与历史版本追溯，记录每次更新的时间、上传人及变更说明
	项
	1

	118
	
	
	应急事件一键启动预案
	当发生应急事件时，系统根据事件类型自动匹配推荐应急预案，支持一键启动预案并自动通知预案中规定的相关责任人及应急小组
	项
	1

	119
	
	
	预案执行跟踪与评估报告
	在应急事件处置过程中对照预案步骤记录执行情况，支持监管部门在线核查预案落实程度，处置完成后生成预案执行评估报告
	项
	1

	120
	财务与评价管理
	费用管理
	费用计算规则管理
	规则查询与展示
	支持多条件筛选查询费用计算规则，展示规则详情及关联信息，可分页查看与批量导出，便于规则管控与核对。
	项
	1

	121
	
	
	
	规则新增、编辑与版本管理
	支持手动新增费用计算规则，配置规则名称、适用作业类型、计算公式、费率等参数；支持规则版本管理与生效时间控制，可设置生效起止日期，便于费率调整过渡期管理。
	项
	1

	122
	
	
	费用自动核算
	费用自动核算与明细生成
	自动抓取全量作业记录及核心数据（作业类型、作业时长、货物重量等），依托预配置规则自动核算运费、箱租费、吊装费等各类费用，生成费用明细项，明确标注费用来源、关联委托单及作业记录。
	项
	1

	123
	
	
	
	多币种汇率管理与核算追溯
	支持手动维护币种汇率，设置汇率生效范围及结算精度，自动按汇率换算并展示双币种金额；记录每次费用核算的执行时间、使用规则版本、计算结果等日志，支持按委托单号追溯费用计算过程。
	项
	1

	124
	
	
	账单管理
	账单自动生成与标准化输出
	按委托单、客户维度汇总费用明细，自动生成标准化结构化账单，包含委托信息、费用明细、合计金额、结算币种等核心内容，可直接用于对账。
	项
	1

	125
	
	
	
	账单调整与审核流程控制
	未审核的手动新增费用可直接编辑；已审核或系统自动生成的费用需发起专项调整申请，注明调整原因、金额并附凭证，经审批后生效；支持账单状态流转：草稿→待审核→已审核→已确认。
	项
	1

	126
	
	
	费用查询与追溯
	多维度费用明细查询与导出
	支持按委托单号、客户名称、费用类型、结算周期等多维度组合筛选查询费用明细数据，可在线预览、打印及导出。
	项
	1

	127
	
	
	
	费用穿透钻取与对账差异处理
	从查询结果中的费用条目可向下钻取，查看关联的作业记录、计费规则详情、核算日志等全链路信息；支持客户或财务人员在线对账核对，标记差异项并记录处理结果。
	项
	1

	128
	
	对账管理
	对账数据采集与汇总
	对账数据筛数据采集范围配置与异常标记选与自动汇总
	支持按客户、货代、车队等合作方维度筛选查询基础信息，快速定位对应合作方的对账数据；按月度自动采集已审核的费用数据及关联作业记录，按合作方维度归类汇总运输费、服务费、附加费等各类费用及对应作业信息。
	项
	1

	129
	
	
	
	数据采集范围配置与异常标记。
	支持配置每月对账数据采集的时间范围、费用类型过滤条件；对采集过程中发现的缺失作业记录、费用异常或数据冲突进行自动标记，提示人工复核。
	项
	1

	130
	
	
	对账单生成与管理
	对账单自动生成与模板调用
	调用标准化对账单模板（包含合作方信息、对账周期、费用明细、合计金额、关联作业ID等核心内容），按预设规则自动生成月度对账单，关联对应作业记录ID与费用明细ID，确保数据可追溯。
	项
	1

	131
	
	
	
	对账单版本管理与重新生成
	支持对账单按版本留存，当费用或作业数据发生调整后，可重新生成对账单并标注版本号（如V1、V2），保留历史版本供追溯比对。
	项
	1

	132
	
	
	在线对账与差异处理
	合作方在线对账与确认
	合作方可登录系统，在线查看自身对账单及费用明细、关联作业记录，核对数据准确性；对账无异议的，可在线执行确认操作，系统同步更新对账单状态为“已确认”。
	项
	1

	133
	
	
	
	差异在线提交与沟通记录
	合作方发现差异时，可在线标记差异项（如金额不符、作业记录缺失、计费规则有误），填写差异说明并上传凭证，系统记录双方的沟通与处理过程，形成可追溯的差异处理记录。
	项
	1

	134
	
	
	核销管理与追溯
	核销状态管理与全流程追溯
	支持合作方人员、财务人员在线标记对账单核销状态，系统记录核销时间、核销金额、核销人等信息，清晰展示核销结果；留存对账全流程操作日志，记录操作人、操作时间、操作内容，满足合规追溯需求。
	项
	1

	135
	
	
	
	差异调整闭环与逾期提醒
	财务/运营人员核实差异原因后，针对性调整费用或对账单数据，留存调整痕迹，调整完成后重新生成对账单并推送至合作方确认，形成对账闭环；对逾期未核销的对账单，系统自动推送提醒，督促相关人员及时处理。
	项
	1

	136
	
	履约评价
	评价提交与修正
	业务完结后评价自动推送与提交
	业务完结后系统自动向客户推送评价提醒，客户可按服务态度、时效达标率、作业规范性等多维度评分，填写文字评价及附件，评价提交后不可直接修改。
	项
	1

	137
	
	
	
	评价修正申请与审核流程
	客户若需对已提交评价进行修正，可发起修正申请并说明修正原因及依据，系统推送至管理人员审核，审核通过后更新评价内容并留存原评价记录及修正日志。
	项
	1

	138
	
	
	评价查询与统计
	多维度评价记录查询
	支持按委托单号、客户名称、评价周期、服务类型等基础条件及多维度组合筛选查询评价记录，快速定位目标评价信息。
	项
	1

	139
	
	
	
	评价统计分析看板与导出
	按时间趋势、服务类型、评分分布等维度对评价数据进行统计分析，展示综合评分、各维度平均分、好评率/差评率等指标，支持统计图表导出。
	项
	1

	140
	
	
	评价结果应用
	评价结果回写客户画像
	系统将有效评价结果（经审核确认的评价）回写至客户画像模块，为客户分层管理、个性化服务优化提供数据支撑。
	项
	1

	141
	
	
	
	评价驱动的服务改进任务与跟踪
	针对低分评价或负面评价，系统自动生成服务改进任务，指派责任人分析原因、制定改进措施并反馈处理结果，形成“评价-改进-反馈”闭环。
	项
	1

	142
	
	归档管理
	自动归档触发与数据采集
	委托单自动归档触发与数据采集
	当委托单满足归档条件（业务完结、费用结清、对账完成）后，系统自动将委托单及关联数据（作业记录、费用明细、对账单、评价记录等）归档至统一档案库
	项
	1

	143
	
	
	
	归档条件配置与异常处理
	支持自定义归档触发条件（如增加特定业务类型、调整费用结清判定规则）；对于满足部分条件但存在异常（如费用已结清但评价缺失）的委托单，标记为待处理状态，提示人工干预后再归档
	项
	1

	144
	
	
	归档数据管理与检索
	归档数据分类存储与精准检索
	系统按业务类型、客户、归档时间等维度对归档数据进行分类存储；支持按归档编号、委托单号、客户名称、归档周期等条件精准查询，查看归档全量详情（含核心业务数据、操作日志、关联附件）；支持在线下载归档关联附件
	项
	1

	145
	
	
	
	归档数据权限控制与脱敏查看
	按角色（客户、财务、审计、管理员）设置不同的归档数据访问权限，对敏感信息（如客户联系方式、关键财务数据）进行脱敏处理，非授权用户仅可查看脱敏后的内容
	项
	1

	146
	
	
	归档追溯与导出
	归档检索日志留存与批量导出
	系统留存归档数据检索操作日志，记录检索人、检索时间、检索内容，确保检索过程可追溯；支持批量导出归档数据，适配大规模审计、数据备份等场景需求
	项
	1

	147
	
	
	
	导出审批流程与水印防护
	批量导出归档数据需发起导出申请，填写导出范围、用途及有效期，经审批通过后方可执行导出；导出的文件自动添加水印（含导出人、导出时间、用途说明），防止数据泄露与非法传播
	项
	1

	（三）
	数据可视化及决策系统

	1
	港航管理一张图
	地理空间可视化
	设施标注与信息查询
	在地图上精准标注港口、码头作业区、铁路枢纽、货运站点、仓储区域等核心设施的位置、范围及基本信息，支持地图缩放、平移、定位，可点击设施图标查看详细信息（如码头作业能力、当前作业状态、可用场地等）。
	项
	1

	2
	
	
	设施状态可视化
	区分可用/占用/维护中的设施，如不同颜色表示泊位忙闲、场地剩余容量
	项
	1

	3
	
	运输路线监控
	实时运力追踪与路径展示
	在地图上实时展示港区内部卡车、船舶的位置及运行状态，标注运输路线、预计到达时间、当前所处节点（如进港、装货、中转、卸货），支持筛选查看特定运输任务、特定运力的运行轨迹，实现运输路线全程可视化监控。
	项
	1

	4
	
	
	运输异常预警
	行驶超时、路线偏离、长时间停滞等自动提示，并在地图上高亮异常节点
	项
	1

	5
	
	港航资源管理
	资源分布与占用状态可视化
	整合港口、码头、铁路枢纽的资源信息，包括码头泊位、装卸设备、仓储容量、铁路班次、运力资源等，在地图上标注资源分布及占用情况，管理人员可实时查看资源闲置、占用状态，便于资源合理调配，提升资源利用率。
	项
	1

	6
	
	
	资源调度建议与冲突检测
	根据资源占用情况，推荐可用泊位或设备，提示资源分配冲突
	项
	1

	7
	
	业务关联展示
	多业务模块融合看板
	将港航一张图与进港预约、联运匹配、全程跟踪等业务模块联动，在地图上标注当前进港预约车辆、待装卸货物、联运中转货物的位置及状态，支持点击查看业务详情（如预约信息、货物信息、运力信息），实现空间数据与业务数据的无缝衔接。
	项
	1

	8
	
	
	业务对象与空间位置联动
	标注进港预约车辆、待装卸货物、联运中转货物的位置及状态，支持点击查看业务详情
	项
	1

	9
	
	区域预警
	预警区域可视化与详情查看
	在地图上标注预警区域，用不同颜色区分预警等级，点击预警区域可查看预警详情及处置进度，便于管理人员快速定位异常区域、介入处置，防范区域内业务风险。
	项
	1

	10
	
	
	预警规则配置与自动触发
	支持按区域类型、业务节点、时间阈值等设置预警规则，如泊位超时占用、堆场容量超限、航道拥堵等，系统自动判定并在地图上生成预警区域
	项
	1

	11
	
	
	处置流程跟踪与闭环管理
	预警区域生成后自动关联处置工单，在地图上同步展示处置状态（待处置/处置中/已完成），支持管理人员反馈处置结果，预警解除后区域标记恢复或留痕
	项
	1

	12
	
	船舶信息
	船舶电子档案面板
	点击图层中的船舶图标，即可弹出详尽的电子档案面板。不仅展示船名、MMSI、IMO、长宽尺度等基础静态数据，还实时关联船速、航向等动态指标及照片。
	项
	1

	13
	
	
	船舶业务关联信息展示
	在面板中展示该船舶的当前作业任务、关联货单、进出港预约、靠泊计划等业务信息，支持点击跳转至对应业务详情
	项
	1

	14
	港航作业一张图
	作业全过程可视化
	全流程作业联动展示
	在一张图上联动展示作业计划、作业进度、设备状态、现场画面，清晰呈现船舶靠离泊、集装箱装卸、散货堆放、货物运输等全流程作业情况
	项
	1

	15
	
	
	作业节点时序图与进度对比
	以时间轴形式展示各作业节点的计划时间与实际完成时间，支持对比偏差，便于管理人员快速掌握作业滞后环节
	项
	1

	16
	
	作业异常识别与预警
	异常自动识别与实时预警
	通过对作业数据和物联感知数据的实时分析，自动识别设备故障、作业延误、违规操作等异常，及时触发预警并通知责任人
	项
	1

	17
	
	
	预警规则自定义
	支持按作业类型、设备类型、时间阈值等配置异常判定规则，如门机单次装卸超时、船舶靠泊偏离计划窗口等
	项
	1

	18
	
	作业效率分析
	作业效率指标统计与报告生成
	对作业时长、设备利用率、作业吞吐量等数据进行统计分析，自动生成作业效率分析报告
	项
	1

	19
	
	
	多维度效率对比分析
	按时间维度（日/周/月）、按作业区/泊位、按设备类型、按班组等维度进行效率对比，定位瓶颈环节
	项
	1

	20
	
	船舶图层
	船舶分类可视化监控
	按业务船、清污船、疏浚船、渔船等类型分类管理，标注船舶位置、状态及作业属性，实现分类型可视化监控与资源统筹
	项
	1

	21
	
	
	船舶筛选与图层开关控制
	支持按船舶类型、状态（作业中/停泊/闲置）、所属单位等条件筛选显示，用户可独立开启/关闭各类型船舶图层
	项
	1

	22
	
	
	船舶作业任务关联与状态穿透
	点击船舶图标可查看其当前作业任务、作业区域、预计完成时间、历史作业记录等详细信息，支持从船舶直接跳转至关联的作业任务或调度指令
	项
	1

	23
	
	
	船舶作业任务关联与调度建议
	点击船舶图标可查看其当前作业任务、作业区域、预计完成时间，对于闲置船舶可结合当前作业需求推送调度建议
	项
	1

	24
	港航调度一张图
	统一调度指挥视图
	调度资源状态与任务进度一图总览
	在一张图上直观展示拖轮位置、引航员待命情况、泊位占用状态、设备可用情况，以及调度任务进度、指令执行情况
	项
	1

	25
	
	
	资源状态实时刷新与告警提示
	调度资源状态数据自动刷新，当出现资源短缺（如无可用拖轮）、设备故障或任务超时时，地图上自动高亮并弹窗提示
	项
	1

	26
	
	调度任务闭环管理
	调度任务全流程闭环管理
	从任务发起、下发、执行到反馈的全流程闭环，管理人员可在一张图上下达调度指令，实时跟踪执行进度，接收执行反馈
	项
	1

	27
	
	
	闭环进度可视化与逾期预警
	以流程图或时间轴形式展示每个调度任务的当前环节（待接收/执行中/已完成/超时），对逾期未完成或长时间未反馈的任务自动预警
	项
	1

	28
	
	调度优化与动态调整
	资源优化配置与突发动态调整
	依托大数据分析，结合港航运行态势和作业需求，对拖轮、引航、泊位等资源进行优化配置；支持突发情况下调度任务的动态调整
	项
	1

	29
	
	
	调度方案智能推荐
	基于当前作业需求、资源状态、历史作业效率等数据，自动推荐多套调度方案（如拖轮最优指派、泊位动态分配），供管理人员选择采纳
	项
	1

	30
	港航安全一张图
	安全态势可视化
	安全要素一图总览
	在一张图上直观展示港航安全风险分布、隐患排查情况、应急资源布局、气象水文状态，实现安全态势“一图可视”
	项
	1

	31
	
	
	安全态势图层管理与筛选
	支持按风险类型、隐患等级、应急资源类别等维度分层展示，用户可独立开启/关闭各类型安全图层
	项
	1

	32
	
	风险动态评估与预警
	风险实时评估与重点标注
	依托大数据分析和智能算法，动态评估港航安全风险等级，对高风险区域、高风险环节进行重点标注并触发预警
	项
	1

	33
	
	
	风险预警推送与责任人通知
	触发预警后自动向区域负责人、安全管理人员推送预警信息（短信/应用内通知），并记录通知时间与确认状态
	项
	1

	34
	
	应急联动与处置
	应急全流程联动处置
	对接应急指挥系统，实现应急事件快速上报、应急资源调度、处置指令下发、处置过程跟踪的全流程联动，一图展示事件现场、资源位置、处置进度
	项
	1

	35
	
	
	一键上报与自动定位
	支持在地图上点击快速上报应急事件，自动获取事件位置坐标，填写事件类型、严重程度、现场描述等信息后生成应急事件单
	项
	1

	36
	
	隐患闭环管理
	隐患全流程闭环管理
	对排查发现的安全隐患进行统一登记、分级管控，一图跟踪隐患整改进度，实现隐患从发现、整改到复核的闭环管理
	项
	1

	37
	
	
	隐患移动端排查与照片留痕
	现场人员可通过移动端上报隐患，上传照片/视频、自动定位，整改完成后上传整改后照片，支持整改前后对比查看
	项
	1

	38
	数据联动
	多源数据实时同步与联动更新
	港航一张图的数据实时联动平台各业务子系统，陆路运输车辆位置、船舶航行状态每30秒更新，港航资源占用状态、作业状态等实时同步
	项
	1

	39
	
	外部系统数据对接与融合
	支持与外部地理信息系统（GIS）、航运系统、铁路调度系统对接，补充完善地理空间数据及业务数据，确保数据的准确性与实时性
	项
	1

	40
	
	历史轨迹查询与追溯
	支持查询指定运力、指定运输任务的历史运行轨迹，可按时间段筛选，在地图上回放路径并显示关键节点停留时间，便于追溯核查
	项
	1

	41
	
	数据更新状态监控与异常告警
	对各类数据源的更新频率、数据延迟、接口连通性进行监控，当出现数据长时间未更新或同步异常时，自动触发告警提示
	项
	1

	42
	
	数据质量校验与冲突处理
	对接入的多源数据进行一致性校验（如位置漂移检测、状态逻辑冲突判断），发现问题时自动标记并提示人工复核，确保联动数据的可靠性
	项
	1

	43
	指标看板
	货物吞吐量看板
	吞吐量总量、结构及趋势监控
	聚焦武穴港货物进出港全流程统计，涵盖整体吞吐量、分货类吞吐量、多式联运中转吞吐量，清晰呈现货物进出港规模、货类占比及中转衔接情况
	项
	1

	44
	
	
	年度目标进度对比与偏差预警
	关联年度吞吐量目标，展示当前完成率、月度/季度目标达成情况，当进度滞后于时间进度时自动预警提示
	项
	1

	45
	
	运力监测看板
	运力规模与利用效率监控
	重点展示在港运力、可用运力、运力利用率等核心指标，同步监控泊位、装卸设备等配套资源的占用情况
	项
	1

	46
	
	
	多式联运运力衔接效率分析
	监控多式联运各环节（陆转水、水转陆、水转水等）的运力等待时间、换装衔接时长，识别运力衔接瓶颈环节
	项
	1

	47
	
	运输量分析看板
	运输量分类统计与趋势
	整合陆路货运、水路运输、多式联运等各类运输量数据，按运输方式、货类、运输路线、联运模式等维度进行精细化拆解
	项
	1

	48
	
	
	多式联运模式占比与变化趋势
	重点展示陆转水、陆转铁、水转铁等联运模式的运输量占比及环比/同比变化趋势，支持切换时间范围查看
	项
	1

	（四）
	数据对接费

	1
	铁路货运系统及疏港铁路对接
	铁路业务数据统一汇聚
	对接铁路货运系统、运输调度系统、车站管理系统、货运信息平台及车皮调度系统，实现运输计划、铁路运单、车皮计划、装卸计划、列车到发信息、货物流向及实时运输状态等数据汇聚
	项
	1

	2
	
	车皮资源监控与调度联动
	展示铁路车皮位置、状态（空闲/装载/在途）、计划到达时间，与港内装卸作业计划联动，提前预警车皮衔接延误或空车不足
	项
	1

	3
	
	铁路运输计划与港口作业计划协同
	将铁路到发计划与港口泊位计划、堆场计划进行时空匹配，自动检测到发时间与作业窗口的冲突，推送优化建议
	项
	1

	4
	
	铁路运单与港口单证双向关联
	实现铁路运单号与港口进出港单证、联运提单的绑定，支持从运单追溯货物在港状态及在途位置
	项
	1

	5
	
	铁路运输异常预警与处置
	监控列车晚点、车皮滞留、线路拥堵等异常情况，自动触发预警并推送至调度指挥模块，辅助调整疏港作业安排
	项
	1

	6
	江海联运及区域港口协同对接
	长江沿线及沿海港口数据互联互通
	对接宁波舟山港等沿海大型港口，以及武汉港、宜昌港、九江港、上海港等长江沿线重点港口，实现港口运输计划、货物流向、船舶动态、码头作业、集装箱流转、泊位计划及联运计划等数据共享
	项
	1

	7
	
	跨港船舶动态跟踪与到发预测
	实时获取船舶在各港口的抵离港时间、靠泊计划、装卸进度，支持对驶往武穴港的船舶进行ETA精准预测及到港作业预排
	项
	1

	8
	
	多港联运计划协同与中转衔接优化
	打通上下游港口的联运计划，自动匹配上游港口出发时间与下游港口接收窗口，识别中转衔接断点并推送调整建议
	项
	1

	9
	
	区域货物流向分析与货源协同
	汇聚沿线港口货类、货量、流向数据，辅助分析区域货物运输格局变化，为武穴港货源组织与航线拓展提供数据支撑
	项
	1

	10
	
	跨港作业标准与数据互认
	支持泊位状态定义、货物编码、单证格式等跨港数据映射与转换，确保不同港口系统的数据可正确理解与使用
	项
	1

	11
	物流供需平台及运力资源平台对接
	物流供需与运力资源共享协同
	对接物流供需服务平台、货运撮合平台及运力资源平台，实现货主、物流企业、运输企业、港口企业、仓储企业及货运司机之间的业务协同和资源共享
	项
	1

	12
	
	货源需求与运力智能匹配
	将平台上的货源信息（货类、货量、起运地、目的地、时效要求）与港区周边可用运力（车辆、船舶、铁路车皮）进行自动匹配，推荐最优承运方案
	项
	1

	13
	
	运力竞价与调度建议集成
	对接平台运力报价信息，结合调度指挥模块的作业需求，为管理人员提供运力采购成本估算及运力选择建议
	项
	1

	14
	
	运输执行状态双向同步
	将港内作业进度（如货物已装船/已卸船）实时同步至物流平台，同时将平台上的在途运力位置、预计到达时间同步至港航一张图
	项
	1

	15
	
	物流服务商评价与信用联动
	对接平台上的企业信用评价数据，在调度运力时展示服务商的信用评分、历史履约记录，辅助择优选择合作方
	项
	1

	16
	武穴市大数据中心对接
	政务与公共数据资源共享交换
	与武穴市大数据中心深度对接，实现交通运输、企业监管、信用监管、气象水文、应急管理、视频资源及政务基础数据等资源的共享与交换
	项
	1

	17
	
	数据融合应用与业务联动
	将对接获取的气象水文数据用于港区作业预警（如大风禁航、潮位影响靠泊）；将企业监管与信用数据用于企业准入与资源分配辅助决策；将应急与视频资源融合应用于应急事件处置，提供现场画面与资源位置视图
	项
	1


智慧数字物流平台

	功能模块
	功能点
	功能描述
	单位
	数量

	仓储堆场智能管理系统

	用户管理
	多角色权限与用户管理
	配置角色权限，确保操作安全与责任可追溯
	项
	1

	
	跨系统数据对接接口
	打通与港口其他核心系统的数据壁垒,包括内部系统对接、外部企业对接、政务数据对接
	项
	1

	
	用户全生命周期管理
	系统对用户账号进行全生命周期管理，涵盖账号创建、启用、禁用、注销、密码重置、角色变更等操作
	项
	1

	
	多因子认证与登录安全加固
	在账号密码登录基础上，支持短信验证码、动态令牌、生物识别（指纹/人脸）等多因子认证方式，企业可根据安全策略强制要求关键角色（如管理员、财务、调度员）开启
	项
	1

	
	数据权限精细化控制
	基于角色与组织架构，实现数据权限的行级、列级精细化控制
	项
	1

	入库管理
	入库预报与预约
	支持预约入库，包括多渠道预报提交、预报智能审核、到港提醒与准备、
	项
	1

	
	核验与信息采集
	支持自动调取预报信息，通过采集实际重量与预报量对比，触发人工复核；支持危化品专项核验；支持信息自动建档
	项
	1

	
	货位分配管理
	支持货位自动分配和人工分配，货位导航与指引
	项
	1

	
	入库进度跟踪
	系统实时展示每一批入库货物的作业进度（预报提交→审核通过→车辆到港→核验完成→货位分配→上架确认），支持按入库单号、供应商、承运车辆等维度查询
	项
	1

	
	入库作业绩效统计
	系统自动统计仓库及作业人员（如核验员、叉车司机、理货员）的入库作业数据，包括：每日/月入库单量、货物吨数/件数、平均单票作业时长、货位分配效率、异常率等
	项
	1

	精准存储管理
	数字仓储地图
	支持通道、设备位置、消防设施等数字地图更新，每个货位备注货位状态实时更新，持按“货类、货主、货位状态、存储时间”筛选货位。
	项
	1

	
	货物动态监控与预警
	支持环境参数实时监测、货物移动轨迹追溯，设置预警阈值，达到阈值时推送提醒
	项
	1

	
	智能库存盘点与优化
	支持自动盘点计划生成，管理员通过移动终端扫码完成盘点，每月生成“仓储布局优化报告”，分析“货位利用率、货物周转效率”，提出调整建议。
	项
	1

	
	货位生命周期管理
	系统为每一个货位建立全生命周期档案，记录货位从创建、启用、锁定、维保到废弃的完整历程。每次货物入库、移库、出库操作均与货位绑定，自动记录货物在该货位的存储起止时间、作业人员、操作类型
	项
	1

	
	智能移库建议与任务调度
	基于货物动态监控数据（如存储时长、环境要求、出库频率）及货位利用率分析，系统自动识别“呆滞货物”（长期未出库）、“温湿度敏感货物”或“即将到期货物”，生成移库建议（如将呆滞货移至偏远货位，将高频出库货移至近出口货位）
	项
	1

	高效出库管理
	出库计划与优先级管理
	多场景出库申请，支持系统按订单优先级排序，优先调度装卸资源。
	项
	1

	
	智能拣货与路径优化
	系统根据出库计划生成“拣货清单”，通过移动终端推送至装卸班组，规划最优拣货路径，对于标准化包装货物，自动完成拣货计划。
	项
	1

	
	出库核验与数据同步
	支持多环节核验放行，危化品专项核验。出库完成后，系统同步更新数据。
	项
	1

	
	出库作业动态看板
	系统实时展示每个出库订单的作业进度（计划下发→拣货中→核验中→装车完成→放行离场），以看板形式按优先级排序，并标注各环节耗时
	项
	1

	
	超时预警
	针对拣货、核验、装车等环节设定标准时长阈值，超时未完成则自动标记“超时异常”，通过站内信、短信或应用内弹窗推送至仓库主管及调度员
	项
	1

	货运业务资源管理系统

	用户入驻
	账号注册
	在系统登录页增设“货运企业注册”入口，企业填写全称、统一社会信用代码（前端+后端正则及校验位格式校验）、法人姓名、手机号、拟设账号及密码（强制大小写字母+数字+特殊字符），通过短信验证码完成手机验证；后台同步对接运政系统校验该企业是否已取得道路货物运输经营许可，并依统一社会信用代码查重以防止重复注册。所有敏感注册信息（含密码经加盐哈希）采用对称加密存储，提交后生成状态为“待认证”的受限账号，提示需管理员受理后方可登录系统，从而兼顾安全准入与业务合规。
	项
	1

	
	单位认证
	企业提交认证申请时，需上传营业执照、《道路运输经营许可证》、法人身份证正反面（若非法人本人操作，还需提供授权委托书及代理人身份证）；若从事危险货物运输，则额外提交《道路危险货物运输许可证》及相关从业人员资质证明，系统对材料进行格式与完整性校验，并将材料加密存储，供管理员审核比对。
	项
	1

	
	信息维护
	认证通过的企业可在权限控制下独立维护本单位名下的货运车辆（核心字段：车辆牌照、类型、核定载重量、登记日期、技术等级、保险有效期、状态）与从业人员（核心字段：姓名、身份证号、从业资格证编号、驾驶证等级、持证有效期），支持新增、编辑、停用等操作以保证数据动态准确；所有修改记录均版本化保存，支持历史回溯与对比，便于监管核查。
	项
	1

	
	入驻进度查询与通知
	企业提交注册或认证申请后，可在登录页或企业工作台内（账号待认证期间通过预留手机号及统一社会信用代码验证身份）实时查看入驻进度。系统自动展示当前所处阶段（“待提交认证材料”“材料审核中”“管理员补充材料通知”“审核通过/驳回”），并记录各环节时间节点及操作人员。当审核状态发生变化（如要求补正、驳回、通过）时，系统自动向企业联系人手机发送短信提醒，同时在工作台消息中心生成站内信通知。若被驳回，企业可在线上传补正材料并再次提交，无需重新注册，从而缩短入驻周期，提升用户体验与沟通效率
	项
	1

	货运企业备案管理
	备案申请
	企业首次备案可在线填写基本信息、人员及车辆资质，上传单证并设有效期，系统自动到期提醒；提交后待审核并短信通知审核人员。变更时保留历史版本，原信息冻结，重新上传许可证件后审核生效。注销需填写原因并上传关停或清算文件，系统校验未完结业务并阻断。许可证到期前30天、车辆保险及人员资质到期前15天发送站内信与弹窗提醒，过期自动停用权限，确保合规。
	项
	1

	
	备案审核
	审核人员对新建/变更申请可确认通过（可修正信息并填意见）或退回，通过后激活或覆盖权限，变更期间原备案有效。注销审核通过后冻结权限并归档数据。到期看板按剩余天数排序，自动标记异常经营，支持宽限期策略，超期强制停用业务权限。
	项
	1

	
	备案异常主动预警与督办处理
	系统自动扫描备案企业的基础信息、证件有效期、人员及车辆资质等状态，识别异常情况（如证件过期未补、变更申请长期未提交、注销申请存在未完结业务、合规评分低于阈值等），生成预警记录并推送至企业端和管理端。企业端可查看预警详情并进行整改反馈（如上传新证件、说明情况）；管理端可对预警进行督办处理，指派责任人、填写处理意见、跟踪整改状态（待处理/整改中/已完成/超期未改）。所有预警及处理记录纳入企业备案档案，支持按企业、预警类型、处理状态等维度查询与导出，实现从“被动审核”到“主动监管”的闭环，提升备案合规管理水平
	项
	1

	货运车辆备案管理
	证件信息核验归档
	货运车辆投入码头运营须提供行驶证、技术等级、保险单、道路运输证等，上传“一车一证”扫描件，系统核验证件有效性及信息一致性后归档，支持管理部门导出用于监管、信用评价及报送。
	项
	1

	
	证件到期预警与状态管控
	系统自动监控行驶证、技术等级评定、保险单、道路运输证等证件的有效期，在到期前30天、15天、7天分别向企业及管理部门推送站内信与弹窗提醒。逾期未更新的证件自动标记为“失效”，并阻断该车辆投入码头运营。管理部门可通过看板按剩余天数排序，对异常状态车辆进行批量导出与督办处理，确保备案信息的持续合规性
	项
	1

	从业人员备案管理
	从业人员信息维护与备案申报
	支持货运企业批量或单个录入驾驶员（驾驶证、从业资格证）及安全管理人员（资格证），实时更新资质信息；系统自动校验格式与有效期，生成备案申请并提交主管部门，同时提供证书到期提醒与离职注销操作，实现企业内部人员动态管理。
	项
	1

	
	资质审核与全周期监管
	对申报人员与企业关联性及证书有效性进行审核，审核通过后完成备案，不通过则责令整改并反馈原因；系统动态跟踪人员入职、离职、证书换发等状态，实现从业人员的全生命周期闭环监管与预警管理。
	项
	1

	
	从业人员违规记分与动态预警处置
	系统为每位已备案的驾驶员及安全管理人员建立电子记分档案，可自动对接交通违章数据（如交管部门接口或企业人工录入）、事故记录以及企业上报的违规行为（如超载、疲劳驾驶、未按规定路线行驶、伪造从业资格等）。根据违规严重程度配置相应扣分标准（例如一般违规扣1-3分，严重违规扣6-12分），并实时更新记分
	项
	1

	
	违规记分处置与闭环整改
	系统根据从业人员累计记分自动触发分级处置措施（如累计达到6分推送警示通知，达到12分暂停作业资格并强制参加安全培训，达到18分上报主管部门建议暂停从业资格）。企业端接收处置通知后需在规定时限内组织整改（如培训记录、整改报告），整改完成并通过管理部门复核后方可恢复作业或按规定进行记分修复。所有处置及整改过程纳入人员电子档案，支持按企业、时段、记分段查询与统计分析，形成“违规—记分—处置—整改—复核”的闭环管理，强化对高风险从业人员的精准管控
	项
	1

	运力发布
	运力新增
	运力基础信息自动生成
	企业登录后，系统自动调取已备案且审核通过的车辆及从业人员信息，生成运力基础框架。用户需补充“运力类型”（如自营/外协）及“可承运货类”等字段，形成完整运力草稿。
	项
	1

	
	
	资质校验阻断提交
	提交前，系统自动校验关联车辆及人员的资质有效性（如证照有效期、从业资格）。若任一资质失效，则阻断提交并精准提示不合规项，要求用户完善；全部合规方可成功提交运力。
	项
	1

	
	
	运力组合灵活配置与草稿复用
	企业在生成运力草稿后，可对同一车辆与不同驾驶员、或同一驾驶员与不同车辆进行多组合快速配置，并支持将当前运力草稿保存为“常用模板”（如固定线路、固定货类的标准运力组合），后续新增运力时可直接调用模板一键生成，减少重复录入
	项
	1

	
	
	运力审核发布与状态全程追踪
	企业提交运力草稿后，系统进入审核流程（可配置为自动校验后直接生效，或转人工审核）。审核通过后，运力状态变更为“已生效”，正式参与智能撮合与调度；审核不通过则退回并反馈具体原因，企业修改后可再次提交。系统全程记录运力的每一次状态变更（草稿→待审核→生效→失效/停用），支持按时间轴查看历史版本及操作人。同时，生效中的运力若关联的车辆或人员资质过期，自动将其标记为“失效”并通知企业，企业重新完善后可再次提交审核。该功能实现运力从新增到使用的全生命周期可控管理，避免不合规运力流入作业环节
	项
	1

	
	运力编辑与停用
	运力信息编辑与追溯
	支持企业对已发布的运力信息（类型、货类、区域、状态等）进行编辑修改，所有变更操作由系统自动记录并保留完整修改历史，便于后续审计与问题追溯，提升信息管理灵活性。
	项
	1

	
	
	运力状态维护与恢复
	当车辆维修或人员离职等情况发生时，可将运力设为“停用/维护中”状态，停用期间该运力不参与匹配；如需重新启用，需提交申请并经过系统或人工审核，审核通过后方可恢复正常匹配状态。
	项
	1

	
	
	停用原因档案与附件管理
	企业在将运力设为“停用/维护中”时，必须从预设原因列表（如车辆维修、驾驶员离职、年审未通过等）中选择具体原因，并支持上传相关证明附件（如维修工单、离职证明、整改报告等）。系统自动记录停用操作人、时间及原因档案，恢复启用时也需补充审核意见与启用依据。所有停用及恢复记录纳入修改历史，便于管理部门核查停用合理性及责任追溯
	项
	1

	
	
	运力变更审核与生效策略
	企业对已发布的运力信息进行编辑修改时，系统根据变更字段的风险等级（如修改车辆、驾驶员、运力类型为高风险；修改货类、区域为中风险；修改备注为低风险）自动判断是否需要审核。高风险变更提交后进入“待审核”状态，原运力信息继续生效直至审核通过或驳回；审核通过后新版本覆盖旧版本，审核不通过则退回并反馈原因。中低风险变更可配置为自动生效，但仍记录完整修改历史。系统支持管理人员自定义审核规则与字段风险级别。同时，审核通过的变更记录自动生成变更前后对比视图（字段级差异），便于追溯与审计。该功能在保证运力信息灵活编辑的基础上，对关键变更增加管控节点，避免随意修改影响调度合规性与作业安全
	项
	1

	
	运力查询与批量管理
	企业运力工作台
	企业可按车牌等条件筛选并批量管理自有运力（停用、编辑报价）。补充：支持导出运力列表及操作日志追溯。便于企业高效维护自有车队，减少重复操作，提升日常管理效率。
	项
	1

	
	
	审核监管看板
	审核人员按企业或合规状态筛选运力，标记不合规项并通知整改；整改期间自动限制运力发布与撮合权限。补充：支持查看整改进度历史，确保监管闭环。
	项
	1

	
	
	运力合规自动体检与定期报告
	系统在企业运力工作台与审核监管看板之间建立自动化的运力健康度监测与报告机制
	项
	1

	
	
	运力合规码与分级管控
	系统基于运力的资质有效性（证照是否过期）、违规记录（超速、超载、疲劳驾驶等）、停用频率及整改完成情况等维度，自动为每台运力生成动态“合规码”（绿码/黄码/红码）。绿码表示全部合规，可正常参与撮合与调度；黄码表示存在部分不合规项（如即将到期、轻微违规），可参与作业但限制运力类型或货类范围；红码表示严重不合规（资质失效、待整改），系统自动限制其发布与匹配权限。企业可通过运力工作台查看本企业运力合规码分布，并针对黄码/红码运力发起整改申请；管理部门在监管看板中可按合规码筛选、导出，对红码运力重点督办。合规码每日自动更新，支持按时间段查询历史变化趋势，实现运力健康度的直观量化与差异化管控，提升监管精准度。
	项
	1

	需求发布
	需求新增
	客户填写货物、运输要求、车辆、装卸、报价等需求信息，危险货物需额外提交合规证并自动校验货类与资质匹配性，通过后正式发布需求。
	项
	1

	
	需求编辑与撤销
	需求未被响应或撮合完成前，客户可编辑修改后重新发布；若计划变更可撤销需求，状态变为“已撤销”，通知已响应方，客户可重新发布。
	项
	1

	
	需求查询
	客户可按条件查询自身需求，跟踪响应与撮合进度；审核人员可核查危货需求合规性，不合规者下架并通知整改后重新发布。
	项
	1

	
	在线撮合
	系统支持客户指定车队与自动匹配两种撮合模式，实现申请、响应、确认、取消全线上闭环；撮合完成后生成凭证并推送双方，联动监控模块跟踪作业全程，确保精准对接与可追溯。
	项
	1

	
	客户指定车队撮合
	：客户发布需求后可指定合规车队并提交申请，车队接受后生成确认单进入调度；拒绝则客户可重选或切换自动匹配模式，保障合作稳定性。
	项
	1

	
	系统自动匹配撮合
	客户可选自动匹配，系统按运力类型、区域、车辆、资质、报价等规则筛选匹配清单，客户自主选择运力方提交申请，运力方接受后完成撮合，拒绝则重新选择。
	项
	1

	
	撮合管理与异常处理
	撮合完成后双方可跟踪进度，取消需协商一致并记录原因；异常反馈由审核人员介入处理；全流程数据自动记录，用于统计分析及信用评价。
	项
	1

	
	需求模板与快速发布
	客户可将常用需求配置保存为模板（如固定货类、运输路线、车辆要求、装卸地点等），支持自定义模板名称及分类（例如“钢材-码头A至堆场B”）。下次发布需求时可直接调用模板一键填充，减少重复录入，并对模板进行编辑、复制、删除等管理操作。系统同时支持从历史已完成需求中快速生成模板，提升需求发布效率，尤其适用于高频固定线路作业场景
	项
	1

	
	需求撮合超时预警与自动重发
	客户发布需求后，若在设定时间内（如30分钟、1小时，可配置）未被任何运力方响应或撮合成功，系统自动推送超时提醒至客户及审核人员。客户可选择延长响应时间、调整需求条件后重新发布，或授权系统按原条件自动重发需求至符合条件的运力方队列。超时及重发记录纳入需求日志，便于客户追踪撮合效率，同时帮助管理部门分析供需失衡环节，优化撮合规则。
	项
	1

	统一调度
	作业调度衔接
	智能撮合与计划提交
	撮合信撮合信息同步至调度模块，运力方调度车辆及驾驶员，提交计划并经资质校验后执行；客户可实时查看调度进度及预计到达时间。息同步至调度模块，运力方调度车辆及驾驶员，提交计划并经资质校验后执行；客户可实时查看调度进度及预计到达时间。
	项
	1

	
	
	执行监控与客户共享
	运力方车辆开始执行任务后，通过司机端APP回传实时位置及状态。系统自动生成预计到达时间（ETA），并更新至客户可视化看板。客户可随时查看任务节点（如“已提货”、“在途中”）、车辆轨迹及剩余到达时间。
	项
	1

	
	
	任务变更与异常处置流程
	当执行中的任务需要变更（如调整货类、修改目的地、更换驾驶员或车辆）或发生异常（如车辆故障、道路封闭、延误超时）时，运力方可通过系统发起变更或异常上报申请，填写变更原因、影响说明并上传佐证材料。系统自动通知客户及调度人员，客户可在看板上确认或拒绝变更；调度人员可重新匹配运力或调整计划。所有变更及处置记录纳入任务日志，确保过程可追溯，提升异常情况下的协同效率与灵活性。
	项
	1

	
	
	任务完成确认与电子回单管理
	力方完成运输任务后（如到达卸货点、货物交付完毕），通过司机端APP发起“任务完成”申请，并上传现场照片、签字单、磅单等电子回单附件。客户可在看板上核对货物状态及回单信息，确认无误后在线完成签收；若发现差异可发起异议并注明原因，系统自动通知运力方及调度人员重新核验
	项
	1

	
	进度跟踪与反馈
	运力端作业上报
	运力方实时更新运输状态（提货、在途、到达、卸货等），并上传电子凭证（如运单、卸货照片）。支持异常标记与备注，便于客户同步监督。上报后状态自动同步至订单轨迹，为后续确认提供依据。
	项
	1

	
	
	客户验收与闭环确认
	客户通过轨迹与凭证实时监督作业进程，到达后可在系统内确认验收（支持通过/异议反馈）。双方确认后自动生成作业闭环记录，系统归档并计入结算依据，确保全程可视、责任清晰。
	项
	1

	
	
	异常处理与争议快速仲裁
	当运输过程中出现异常（如延误、货损、运单信息不符、装卸纠纷等），运力方可在上报时标记“异常”并填写详细原因、上传现场照片或视频证据；客户在验收阶段也可发起“异议反馈”，描述问题并附证。系统自动创建异常处理工单，并按照预设规则（如根据异常类型、订单金额、历史记录等）将工单推送给企业管理员或平台客服。
	项
	1

	
	
	作业超时预警与自动催办
	系统基于历史作业数据和预设时间阈值（如提货后30分钟未出发、在途超时、到达后2小时未验收等），自动监测各作业节点的停留时间。当节点停留超过阈值时，向运力方和客户双向推送超时预警，并在看板中以高亮标记异常节点。预警后若仍未更新状态，系统将按递增频率自动发送催办通知（站内信、短信或APP推送），直至作业状态更新或触发异常处理流程。所有超时及催办记录纳入作业日志，便于事后分析与责任界定
	项
	1

	
	凭证归档与查询
	自动归档与存证管理
	系统按撮合全流程自动归档凭证，关联撮合编号、需求编号等关键信息。采用防篡改技术固化凭证，确保法定保存期限内数据完整、真实、不可篡改，满足监管合规要求。
	项
	1

	
	
	多维查询与追溯服务
	支持按撮合编号、需求编号等多维度快速检索历史凭证，提供精确与模糊查询能力。系统完整记录存取日志，保障全程可追溯，便于审计、纠纷核查及内部合规查验。
	项
	1

	
	
	凭证下载与验真服务
	企业或管理部门查询到历史凭证后，支持按需下载PDF版电子凭证（含防伪二维码或数字水印），下载记录自动存入存取日志。系统同时提供在线验真入口，输入凭证编号或扫描二维码即可核验凭证是否被篡改、是否与原始归档内容一致，并显示验真结果及存证时间戳。该功能便于外部审计、合作方核实及纠纷取证，提升凭证公信力与使用便利性
	项
	1

	
	
	凭证缺失补传与版本管理
	系统自动检测凭证归档的完整性（如某撮合流程是否缺少关键凭证，如运单、签收单、电子回单等），对缺失项生成“待补传”清单并推送至相关方（如运力方、客户）。企业或管理部门可通过系统补充上传缺失凭证或更正错误凭证，新上传的凭证自动关联原撮合编号，并保留旧版本作为历史记录
	项
	1

	
	信用评价管理
	互评与档案记录
	作业完成后，双方从“服务质量”与“配合情况”两个维度进行匿名互评，系统自动生成信用分变动记录，并实时归集至双方信用档案，形成可追溯的历史信用轨迹。
	项
	1

	
	
	信用等级应用
	根据信用档案自动划分等级：高信用方在任务匹配中享有优先推荐与竞标权；低信用方则匹配权重降低或参与受限，以此激励用户规范作业行为，促进良性合作生态。
	项
	1

	
	
	信用异议申诉与复核纠偏
	企业在完成互评后，若对收到的评价或信用分扣减存在异议（如遭遇恶意差评、因不可抗力导致的误评等），可在评价生效后 7 个自然日内 发起申诉，并上传佐证材料（如沟通记录截图、现场照片、运单凭证、异常情况说明等）。系统自动生成申诉工单，推送至平台信用审核人员处理
	项
	1

	
	
	信用异常波动监测与预警
	系统实时追踪企业或车辆的信用分变化趋势，当在设定时间窗口内（如30天）信用分累计下降超过预设阈值（例如下降10分或等级降级），或连续多次收到低分评价（如1分或2分）时，自动触发异常预警。预警信息推送至企业管理员及平台监管人员，并在信用档案中以高亮标记异常时段
	项
	1

	监控统计
	作业单据查询
	多条件单据检索查询
	支持按时间、企业、车辆、货类等多维度组合查询运单、进/出港申报等作业单据，结果展示运单编号、起止点、吨公里、进/出港量等核心字段，支持分页浏览。
	项
	1

	
	
	查询结果预览与导出
	支持查询结果在线预览及一键导出，便于核对数据后再进行线下存档与二次分析。
	项
	1

	
	
	导出数据自动统计分析
	对导出数据自动汇总吨公里、进/出港量等关键指标，支持按企业、时间段等维度交叉统计，为作业效率评估与运量分析提供支撑。
	项
	1

	
	
	单据详情聚合视图与关联追溯
	在查询结果列表中点击任一运单或作业单据，系统展示聚合详情页面，将本单据相关的所有关键信息集中呈现，支持关联追溯。
	项
	1

	
	月度陆路货运作业情况
	月度作业数据汇总统计
	按自然月或自定义周期，自动汇总总运输量、分货种运输量、进出港次数、装卸作业量及重点企业作业量等核心数据，关联计算计划完成率。数据结构化呈现，支持按场站、货种、企业等维度筛选，为月度运营复盘提供完整数据底座。
	项
	1

	
	
	核心指标可视化与对比分析
	以图表可视化展示月度核心运营指标，自动生成同比、环比趋势分析，直观呈现运输量变化、计划达成偏差及重点企业作业波动。帮助管理人员快速识别异常与增长点，支撑数据驱动的精细化运营决策。
	项
	1

	
	
	异常自动识别与预警
	基于计划完成率、同比环比波动幅度等指标，自动识别异常数据（如某货种运输量环比下降超过20%、某企业作业量连续两个月未达标等），生成预警记录并标注原因推测（如季节因素、设备故障等）。
	项
	1

	
	
	异常闭环跟踪
	管理人员对每条异常预警进行闭环处理：指派责任单位、填写分析说明、制定改进措施，并跟踪整改状态（待处理/整改中/已完成）。所有预警及处理记录纳入月度作业档案，便于后续复盘与绩效考核，增强数据对管理行为的驱动能力。
	项
	1

	
	陆路货运吞吐量
	多维度货运吞吐统计
	按货物形态、包装形式、货类分类等维度统计进出港货物数据，自动汇总吞吐量、进出港量，数据支持按时间段、场站、货类等维度筛选，帮助管理人员快速掌握陆路货运整体规模与品类分布。
	项
	1

	
	
	货运企业及车辆贡献排行
	关联展示货运企业及车辆贡献排行，支持按吞吐量、进出港量等指标排序，便于识别核心合作伙伴与运力贡献主体。
	项
	1

	
	
	品类结构可视化与趋势分析
	以图表形式直观呈现货类品类结构占比与业务变化趋势，支持同比、环比对比分析。可识别主力货类与增长品类，为货源开发、运力配置及场站规划提供数据支撑，辅助管理层优化业务结构与资源投入方向。
	项
	1

	
	
	吞吐量异常波动预警
	系统按日、周、月等维度自动计算各货类、各场站、各企业的历史吞吐量基线（如过去90天移动平均值），设定波动阈值（如环比波动超过±30%）。当实际吞吐量超出阈值时，自动触发预警，生成异常波动记录。
	项
	1

	
	运力运量表
	计划与实际运力归集对比
	自动归集各周期计划运力与实际运量数据，动态计算运力利用率、运量完成率，支持同比、环比分析。数据按日/周/月结构化汇总，直观展示计划与实际偏差，帮助管理人员快速定位运力冗余或不足环节。
	项
	1

	
	
	运量趋势分析与报表输出
	对日均、月均运量进行结构化分析，自动生成运力利用率与运量完成率趋势图表，支持按时间段、运输方式等维度筛选对比。报表支持导出与打印，为运力采购决策、调度优化及绩效考核提供量化依据。
	项
	1

	
	
	运力偏差自动预警
	系统根据预设偏差阈值（如运力利用率低于60%或高于95%、运量完成率低于80%等），自动识别异常时段或运输方式，生成运力过剩或不足的预警通知。
	项
	1

	
	
	运力偏差预警与归因分析
	管理人员可对每条预警记录进行归因标记（如“船舶集中到港导致运力不足”“客户计划调整”等）并补充说明。系统按周期汇总常见偏差原因分布，形成归因分析看板，为运力采购、调度优化及合同调整提供数据支撑，实现从“发现偏差”到“理解偏差”再到“改进配置”的管理闭环。
	项
	1

	
	陆路运输完成情况
	运单完成跟踪与运输统计
	平台动态跟踪每笔运单的执行与完成状态，支持按时间段、货类、场站等维度切换查看，帮助管理人员快速掌握陆路运输整体完成情况。
	项
	1

	
	
	运输量统计与数据导出
	实时统计运输量、车辆进出港频次及货类流向分布，支持按多维度筛选，数据可导出，便于线下分析与汇报。
	项
	1

	
	
	运营指标分析与决策支持
	平台自动计算计划兑现率、车辆周转效率、运力利用率等核心指标，关联展示运单编号、车辆、驾驶员、装卸量、在港停时等明细数据，支持多维度对比分析，为运力调度优化与绩效考核提供数据依据。
	项
	1

	
	
	运输异常主动监测与整改闭环
	系统在实时统计运输完成情况的基础上，自动识别运单执行过程中的异常状态，并触发告警与整改流程，实现闭环管理。
	项
	1

	
	货运车辆统计分析
	车辆运行态势统计与报表导出
	系统实时采集并统计进闸、在线及离线车辆数据，可视化展示运行趋势与分布情况，支持按日/周/月生成统计报表并提供一键导出与打印功能，为车辆资源调配提供数据支撑。
	项
	1

	
	
	违规事件精准记录与多维查询
	集中集中记录车辆超速等违规事件，留存车牌号、违规类型、发生时间及地点等信息，支持按时间范围、违规类型、车辆等多条件组合筛选，并提供分页浏览与数据导出功能，便于高频违规车辆溯源与重点治理记录车辆超速等各类违规事件，详细留存车牌号、违规类型、发生时间及具体地点等关键信息。系统支持按时间范围、违规类型、车辆等多条件组合筛选，并提供分页浏览与数据导出功能，便于对高频违规车辆进行精准溯源与重点治理。
	项
	1

	
	
	车辆合规画像管理与筛选整改
	生成含评分等级（优/良/中/差）、主要违规标签及改进建议的车辆合规画像；支持按评分区间、标签组合筛选车辆，对低评分车辆重点监控或下发整改通知，辅助精准治理与运力优胜劣汰。
	项
	1

	
	
	车辆动态合规评分自动计算
	基于运行数据（在线率、进闸频次、运力利用率）与违规记录（超速次数及类型），自动计算每辆车动态合规评分（如百分制，扣分加分机制），量化车辆合规水平。
	项
	1

	导航管理
	POI兴趣点管理
	POI基础维护与地图选点
	系统支持港内关键位置POI全生命周期管理（增删改查、模糊分类搜索），通过地图选点精准录入坐标，并支持贝位等数据批量导入，为导航引导与作业监控提供精准定位支撑。
	项
	1

	
	
	POI智能分析与推荐
	系统根据车辆历史停靠频次、作业类型及当前任务，自动分析高频POI，并在司机端推荐最优停靠点（如推荐出口附近待泊区）。支持POI热度统计与时段拥堵预测，辅助调度员优化作业路径。
	项
	1

	
	
	POI电子围栏与进出监控
	统支持为每个POI（如码头闸口、堆场、装卸区、待泊区、停车场等）自定义绘制电子围栏（圆形或多边形区域）。车辆进入或离开围栏时，系统自动记录进出时间、车辆信息、停留时长，并关联当前作业任务节点（如“已抵达待泊区”“开始装卸”），实时同步至调度监控看板与司机端
	项
	1

	
	导航数据管理
	路网数据全流程管理
	系统支持自定义导航路网数据上传、更新、发布全流程，新增数据经审核发布后生成唯一调用地址，并提供版本、范围等详情查看，确保导航时效性与准确性。
	项
	1

	
	
	路网数据质量校验与差异比对
	系统自动对新上传路网数据进行拓扑检查（如断头路、孤立节点），并与上一版本进行差异高亮对比，支持人工审核。对变更路段生成影响分析报告，标记受影响的作业区域与车辆，避免因路网错误导致导航失效
	项
	1

	
	
	路网数据版本管理与快速回滚
	系统完整记录每次路网数据发布的历史版本（包括版本号、发布时间、更新范围、操作人及审核记录），支持管理人员按版本号或时间范围查看详情及差异对比。当新发布的路网数据在使用中出现严重导航偏差、大面积异常反馈或司机投诉时，管理人员可一键回滚至上一稳定版本，回滚操作自动生效并推送通知至所有使用方
	项
	1

	
	实时作业监控
	车辆位置与状态可视化
	系统通过地图模式实时定位车辆位置与作业状态，点击图标查看详情；列表模式集中展示车牌、速度、任务等，支持检索，实现车辆运行可视化管控。
	项
	1

	
	
	异常行为实时告警与干预
	系统自动识别车辆超速、长时间静止、严重偏离规划路线、未按时到达节点等异常行为，即时弹窗告警并推送至监控员。监控员可一键下发语音或文字指令至司机端，并记录干预过程，形成异常处置闭环。
	项
	1

	
	
	历史轨迹回放与作业复盘
	系统完整保存车辆在作业任务期间的行驶轨迹及状态变化数据（位置、速度、停留点、节点打卡时间等）。监控员或调度员可通过车辆号牌、任务编号或时间段查询历史轨迹，在地图中回放行驶路径，并同步显示速度、作业状态、告警事件等关键信息
	项
	1

	
	轨迹回溯服务
	历史轨迹查询与可视化
	支持按车牌号与日期查询车辆历史轨迹，可视化展示行驶路线、时间及节点停留时长，轨迹数据可导出，满足作业复盘、问题排查与审计核查需求。
	项
	1

	
	
	轨迹对比与效率分析
	支持选择同一车辆不同日期或不同车辆同路线轨迹进行叠加对比，高亮差异路段与停时。系统自动计算计划用时与实际用时偏差、重复绕行里程等效率指标，生成驾驶员/车队效率报告，为绩效考核提供依据。
	项
	1

	
	
	轨迹事件自动标记与回溯分析
	系统在回放历史轨迹时，自动同步关联该时段内的所有关键事件（如超速告警、长时间停留、偏离规划路线、电子围栏进出、作业节点打卡、任务变更等），并在轨迹时间轴上以图标进行标记。用户点击标记即可查看事件详情、现场照片、告警截图及对应的干预记录（如下发指令内容）
	项
	1

	
	任务驱动导航模块
	多任务序列导航
	司机端小程序自动获取待执行任务，支持多任务顺序调整、动态路径规划（含途经点），提供特殊区域快捷导航及速度可调的模拟导航，提升作业效率。
	项
	1

	
	
	任务负载均衡与智能重分配
	系统监控司机当前任务进度及剩余工作量，若某司机因拥堵或故障可能延误后续任务，自动触发重分配建议，将未开始任务转派给附近空闲司机。支持司机端主动申请任务调剂，调度员确认后更新任务链，保障整体作业流畅。
	项
	1

	
	
	智能任务播报与关键节点语音提醒
	司机在执行多任务导航过程中，系统根据当前所在位置和剩余任务序列，自动触发语音播报：即将到达的下一任务点名称、预计到达时间、剩余距离，以及途经特殊区域（如限高路段、限行时段、港区闸口、危险品管控区等）的预警提示。支持司机自定义播报频率（按距离或按时间）及开启/关闭导航语音
	项
	1

	
	动态导航交互模块
	实时导航面板与超速预警
	导航面板展示车速、剩余里程、预计到达时间，超速自动告警；关键节点语音播报；到达自动确认并触发下一段任务；偏航自动重算路径，保障安全与作业连贯。
	项
	1

	
	
	协同交互与动态事件上报
	司机端支持一键上报路况事件（拥堵、事故、施工等），经系统核验后实时同步至后方车辆导航路径规划。同时支持调度员向指定区域车辆广播临时管制或作业调整指令，司机端语音播报并弹窗确认，实现车-路-云协同。
	项
	1

	
	
	动态备用路线推荐与一键切换
	系统在导航过程中持续监测前方路况（根据后台路况数据及司机上报的事件），当检测到前方出现拥堵、事故、施工等可能造成显著延误的情况时，自动计算1-2条备选路线，并在导航面板上以不同颜色高亮显示，同时通过语音提示“前方拥堵，已为您推荐备选路线，是否切换”。司机可一键切换至备选路线，系统即时重算路径并继续导航；切换操作同步至调度监控看板，便于后台掌握司机最新行驶路线
	项
	1

	
	地图基础功能与个性化设置模块
	地图交互与临时路线生成
	支持地图多图层渲染，司机可自由缩放、旋转查看路况。支持手动查询任意起终点，一键生成临时导航路线，满足非固定线路的灵活出行需求。地图数据实时更新，图层可按需切换，确保导航信息准确可靠。
	项
	1

	
	
	驾驶个性化配置
	提供车头向上/北向上切换、昼夜模式、音量调节等个性化设置，司机可根据驾驶习惯自定义地图显示效果。夜间自动切换深色模式降低眩光，车头朝向跟随车辆方向，提升导航易用性与驾驶安全性。
	项
	1

	
	
	常用路线收藏与快速复用
	司机可将临时生成的或实际行驶过的路线（含起终点、途经点、偏好设置如避免高速等）保存为“常用路线”，并支持自定义命名（如“码头A→堆场B”）。下次出行时可直接从收藏列表中一键调用，无需重复输入起终点及调整设置，系统自动基于实时路况重新规划最优路径。同时支持对过期或废弃路线进行编辑与删除。该功能减少了货运司机高频固定线路（如港区到仓库）的重复操作，提升日常作业效率
	项
	1

	陆路移动端
（微信小程序）
	货运企业备案
	企业移动端同步基础信息，拍照上传证照即可提交备案，自动提醒审核人员；支持状态查看与退回修改，同步推送到期提醒，实现便捷备案与合规续期。
	项
	1

	
	申请运力发布移动端操作
	企业移动端自动调取已审车辆/人员信息，补充运力类型等字段后提交，系统校验合规性并阻断不合规项；审核通过后参与撮合，支持状态切换与批量操作。
	项
	1

	
	需求发布移动端操作
	工厂客户手机端填写货物、运输、车辆等需求并提交，可查看响应与撮合进度，支持编辑撤销；移动端与PC端实时同步，提升需求发布与协同效率。
	项
	1

	
	车辆导航
	港区导航模块集成任务驱动、动态交互与个性化配置，实现任务接收、路径规划、实时导航及地图操作一体化管理，提升作业效率与行车安全。
	项
	1

	
	任务驱动导航
	以司机港内作业为核心，实现任务接收、路径规划（含多途经点、避拥堵）、多任务顺序调整、快捷导航及速度可调模拟导航，确保高效连贯作业。
	项
	1

	
	动态导航交互
	导航面板实时展示车速、里程、时间及下一目标点，超速双重告警；关键节点语音播报；到达自动确认并触发下一任务；偏航立即重算路径，保障安全与作业连贯。
	项
	1

	
	作业管理
	作业状态确认与现场上报
	司机到达指定作业地点后，在系统中完成作业状态确认，实时上报作业完成情况，并拍照上传现场作业内容作为凭证。系统支持按任务节点逐项勾选，确保每步作业动作有据可依
	项
	1

	
	
	作业节点远程核验与即时反馈
	司机逐项勾选并上报作业节点后，系统将上报信息（节点完成时间、现场照片/视频、GPS位置等）自动推送至调度员或现场监管人员。监管人员可在后台实时查看凭证，对节点完成情况进行远程核验，并给予“通过”或“驳回”反馈
	项
	1

	
	任务节点关联与进度追溯
	
	更新作业进度状态，形成完整的作业链条记录。支持按时间、司机、任务等维度回溯查询，确保各环节可查可追溯，为作业考核与异常排查提供可靠依据
	项
	1

	
	一键求助与应急联动
	司机在作业过程中遇突发状况（如车辆故障、交通事故、人身安全威胁、货物异常等），可在移动端一键触发“紧急求助”。系统立即获取司机当前位置、车辆信息、任务节点及最近一次上报状态，生成应急事件并高亮推送至调度中心、安全监管员及预设紧急联系人
	项
	1

	
	移动端作业日报与绩效看板
	司机端每日自动汇总个人作业数据（如完成节点数、上报凭证数量、行驶里程、任务准时率、异常次数、被驳回次数等），以图表形式生成“我的作业日报”，支持按周/月切换查看趋势。同时提供绩效排名（同班组或全司机范围），并关联信用分与奖惩规则。
	项
	1

	
	地图基础功能与个性化设置
	支持多图层地图渲染及缩放旋转交互，司机可手动查询任意港内位置并生成临时路线，提供车头/北向上、昼夜模式、音量调节等个性化配置，提升导航易用性。
	项
	1

	养护工程智慧管控平台

	养护工程智慧管控平台
	数字公路一张图应用
	公路资产管理
	系统实现公路按行政与技术等级的路网分布统计，桥梁按技术等级及行政区划分类统计，并展示服务区、管理机构等沿线设施分布，支撑资产可视化与决策分析。
	项
	1

	
	
	规划建设管理
	系统展示历年公路规划、国省道及农村公路建设项目分布、形象进度与资金管理，实现规划建设全流程可视化与资金追踪。
	项
	1

	
	
	公路管养
	系统展示公路巡查人员及车辆分布、巡查任务与发现问题分布，统计病害修复进展、技术状况检测结果及养护工程情况，支撑管养工作动态监管。
	项
	1

	
	
	路况态势管理
	系统展示交通量站点及实时查询、通畅路况、灾毁中断、施工路段、管制点分布，并接入视频监控与桥梁健康监测，全面呈现路网运行态势。
	项
	1

	
	
	应急安全管理
	实现全市普通公路安全管控点分布情况：应急储备物资分布情况，应急事件的发生与处置情况等。
	项
	1

	
	
	公路专题分析
	支持多种公路专题分析，包括高速出入口现状、规划、整治情况专题；大件运输专题，包括不可通行点（路段）分布主要通行通道分析。
	项
	1

	
	
	可视化地图基本操作
	包括场景浏览服务，提供地图全方位浏览、放大、缩小等基本操作，公路查询、公路路段划分、桩号定位，地图导出、全局搜索等。
	项
	1

	
	路网监测及安全应急值班调度整合
	系统整合
	整合接入路网监测及安全应急系统中一张图中的路网运行状态监测数据，安全管控点数据，支持路网运行状态的监测
	项
	1

	
	
	交通事件预警
	接入商用地图提供的施工占道事件接口服务，实现。施工占道事件分析可视化：接入商用地图提供的事故事件、突发事件接口服务，实现事故及突发事件分析并可视化。
	项
	1

	
	
	视频监控接入
	通过接入第三方视频平台，并能快速查询定位到视频点位基于接入的视频资源，支持图像资源的统一调阅和管理，实现实时视频的播放和监控。
	项
	1

	
	
	值班调度
	建立远程会议系统，支持远程调度各区县应急中心，以及调阅现场（移动)视频，实现应急事件的应急调度指挥等功能。
	项
	1

	
	数字养护平台
	日常巡查
	日常巡查的设施巡查计划，巡查人员实时位置巡查病害分布情况。
	项
	1

	
	
	日常养护
	日常巡查的历史上报病害信息及巡查记录等巡查作业情况，小修工程分布及处置情况。
	项
	1

	
	
	养护工程
	不同养护工程分类及养护项目分布情况。掌握项目工程审批全过程。
	项
	1

	
	
	定期检测
	公路定期检测信息的可视化及统计功能。
	项
	1

	
	农村公路综合管理
	路长制管理
	实现路长名录，路长体系运行管理。
	项
	1

	
	
	一路一档
	实现农村公路基础信息管理,管养信息管理，空间分布情况，设施信息及空间分布以及农村公路数字档案管理。
	项
	1

	
	
	桥梁管理
	记录农村公路的桥梁基础信息、桥梁档案信息管理。以及桥梁日常巡查,桥梁检查，危桥改造升级管理。
	项
	1

	
	
	日常养护
	实现巡查人员或自动巡检设备的智慧巡查，巡查发现问题以及病害处置,养护状况的变化。
	项
	1

	
	
	移动采集终端
	支持通过移动终端进行巡查,支持病害处置填报、现场检查上传信息等功能。
	项
	1

	
	
	自动化巡检
	年度农村公路技术状况检测评定工作状况的管理，定期收集、分析并展示农村公路的技术状况数据以及检测数据分析。
	项
	1

	
	
	养护工程
	系统支持农村公路日常养护及养护工程项目计划编制、预备库管理与基础信息维护，并预留与省级公路养护管理平台专项对接接口。
	项
	1

	
	
	美丽农村路
	各乡镇“四好农村路”及美丽农村路评选情况。
	项
	1

	
	大件运输辅助许可管理
	与省级平台对接
	与湖北省交通运输厅大件运输许可综合服务系统对接:实现事项互通，事项下派，事项审批的功能。
	项
	1

	
	
	特殊路段管理
	现有路网数据的特殊路段，即大货车限行路段、桥梁主要构件达四类以上桥梁（限宽、限高，老旧桥梁）、施工路段、限高、限宽路段等信息管理以及其空间分布情况。
	项
	1

	
	
	行车路径规划
	通过输入起点、终点，避让规定的四五类桥、桥梁主要构件达四类以上桥梁（限宽、限高，老旧桥梁）、施工路段，系统自动生成最佳行车路径，包括往返路线。
	项
	1

	
	
	统计分析
	按行政区统计大件运输审批车辆数及高频行驶路段数量，区分市内/市外申请事项；分析高频路段历年技术状况与破损情况，评估对行车安全的影响。
	项
	1

	
	应用支撑平台
	公路时空信息服务
	建设公路时空信息服务应用，承载数字地图与场景，为智慧巡检、路网监测、养护等提供统一地理信息服务，支撑“数字公路”一张图，并实现发展规划、运行监测、养护、应急、综合分析等专题配置。
	项
	1

	
	
	地理空间与公路桩号转换信息服务
	建设地理空间与公路桩号转换服务，建立桩号-空间映射库，提供经纬度与桩号互转接口，支撑自动化巡检、移动端巡查及养护处置等业务。
	项
	1

	
	
	普通公路“一路一档”资料数字化及全景数据采集加工服务
	完成公路数字化，包括一路一档成果加工、空间化入库及现场补漏；采集国省道360°全景影像，实现桩号关联景观及沿线设施匹配。
	项
	1

	
	
	公路资产与设施年度动态更新服务(年度）
	每年一次全面更新交安及新改建设施；月度基于业务系统影像与桩号驱动更新，重大变化现场调绘；生成符合省部规范的数据，支撑省级年报上报。
	项
	1

	
	
	公路业务数据加工与治理服务
	完成近5年规划、建设、桥隧、养护工程、维修、检测报告等历史资料的结构化入库，并接入交通量、视频、事件、气象、桥梁监测等感知数据，实现资产全生命周期数字化。
	项
	1

	交通运输行政执法综合管理系统

	交通运输行政执法综合管理系统
	行政执法管理系统
	执法文书管理
	系统内置可动态扩展的标准化文书模板库，覆盖立调告听决送催结全流程文书。支持在线编辑、案件信息自动填充、法律条款智能关联，按年度/主体/类别自动生成符合档案规范的唯一编号。集成国密电子签章与数字证书，实现在线多级签批、电子送达及回证自动归档。所有文书结构化存储，支持版本追溯、检索与批量打印，与电子卷宗联动形成“一案一档”。
	项
	1

	
	
	裁量权制度
	构建动态裁量规则库，基于违法程度、主观过错、危害后果及整改情况量化处罚种类与幅度。办案时自动匹配法定上下限及建议，强制记录偏离理由。支持按职权层级（市/区县）和执法事项（运政/路政/港航/质监）差异配置，内置典型案例。超基准处罚自动触发法制审核并留痕。裁量基准在线更新实时生效，确保执法尺度统一，严防同案不同罚。
	项
	1

	
	
	行政处罚案件处理
	实现立案→调查→告知→听证→决定→执行全闭环：移动端填写案源、事实及证据，一键生成审批表并自动推送审批；现场摄录证据实时上传，验防篡改。自动生成告知书并在线组织听证；依据裁量基准生成决定书及缴款码，电子签章后推送当事人。全程操作日志留痕，满足全过程记录要求。
	项
	1

	
	
	协查通报
	支持跨区域、跨部门协查：在线填写协查事项（当事人、车辆/船舶、违法线索等），选择协查单位，通过工作流或标准接口自动发送通报。接收方反馈结果及证据后原案自动入卷；全程跟踪、超时预警，并可对接省级执法平台及公安交管系统，实现数据互通。
	项
	1

	
	
	行政复议
	支持复议登记与电子卷宗一键导出（加水印防篡改），推送复议机关后案件自动标记“复议中”、执行中止。依据复议结果（维持/撤销/变更/重做）更新案件状态并生成答复书，归档全过程材料，完整记录复议流程，确保法律程序严谨可溯。
	项
	1

	
	
	催告通知书
	自动启动催告：生成《催告通知书》并记录送达（电子/邮寄）。逾期不履行则推送申请执行，跟踪进度及裁定结果。催告及强制执行全过程文书自动归档，形成完整催告链，确保程序闭环。
	项
	1

	
	
	执法监督管理
	提供执法监督驾驶舱，实时展示案件总量、办结率、平均时长、超期数、裁量偏离度及文书规范率。支持“双随机一公开”在线评查并纳入绩效考核。内置异常预警模型（立案/调查/缴纳超期），执法音视频与案件时间轴同步回放。自动检查电子卷宗必填项及签章完整性，实现全过程可回溯监督。
	项
	1

	
	
	崔纳罚款管理
	与非税/统一支付平台对接，决定书自动生成缴款码及二维码；缴费后实时销账、推送电子票据。支持分期/延期缴纳管理，逾期自动催告。罚款收入按单位、时段、案件类型自动汇总报表，支撑审计对账，实现罚缴闭环。
	项
	1

	
	
	查询打印
	提供多维度综合查询引擎，支持案号、当事人、执法人员、状态、时间、金额、地点等任意组合模糊/精确查询，结果可导出Excel/CSV/PDF。支持批量打印自定义模板（封面、目录、文书、结案报告等），自动生成案件月报/年报、办案排名及违法类型分布图，为执法决策提供数据支撑。
	项
	1

	
	执法监督系统
	执法现场监督
	对接执法记录仪、车载云台等设备，实现多路视频实时预览、云台控制、抓拍回放及视频会商，关键片段一键关联案件并防篡改存储。基于GPS/北斗实时采集人员车辆轨迹，GIS地图展示并支持历史回放、电子围栏偏离预警及任务到位判断，轨迹保留，实现全过程可视化与绩效溯源。
	项
	1

	
	
	执法业务监督
	实时驾驶舱监控立案、超期、异常等指标；自动分析裁量偏离并推送复核；流程逆向/缺失预警；各环节时限红黄预警；同案比对与复议纠错分析；双随机抽查在线评查；重大案件自动备案、督办及线上会签；年度评议考核自动量化并生成执法能力画像，实现全流程、多维度的执法质量管控闭环。
	项
	1

	
	执法人员管理系统
	执法人员与执法证件管理
	执法机构与人员“一户式”电子档案，涵盖机构层级、人员“一人一档”（资格、轨迹、奖惩等）。内置准入审批流程，实现证件申领、年检、挂失、注销全生命周期管理及二维码验真。基于执法区域、类别、职位细粒度授权，与办案系统联动，越权阻断并留痕，确保权限精准可控。
	项
	1

	
	
	执法人员联网考试管理
	建立动态执法考试题库，支持随机/人工组卷及题目乱序，集成人脸识别、强制全屏、切屏监控与AI视频监考防作弊，客观题自动判分。补考自动安排，成绩同步至人员档案，生成队伍知识短板分析报告，为执法证核发与延续提供依据。
	项
	1

	
	
	执法人员联网培训管理
	支持培训计划发布、线上线下课程学习（含扫码签到与断点续学），自动累计学时并预警未达标人员。内置测评与满意度调查评估效果，培训档案关联执法证年检与晋升，实现训、考、用闭环管理。
	项
	1

	
	
	日常绩效管理
	支持自定义量化绩效考核指标（办案数量、质量、时效、投诉率等）并按岗位设权重；自动从各子系统采集数据，计算个人/单位得分并生成排名与趋势图。考核结果推送至个人，匹配荣誉勋章或短板培训建议，支持绩效申诉，形成闭环改进。
	项
	1

	
	
	执法装备管理
	建立执法装备电子台账，实现领用、归还、维修、报废全流程管理，支持逾期预警与资产统计分析。可选接入GPS定位，在地图上展示车辆及装备分布，便于应急调度，确保装备管理规范、透明、高效。
	项
	1

	
	智能化执法终端
	车(船)载和手持执法信息化终端
	建设重点路段、桥隧及港口航道非现场执法系统，集成超限检测与电子取证，配备车载/手持终端，实现违法自动甄别，提升智能执法水平，减少现场冲突。
	项
	1

	
	信息共享交换系统
	数据接入管理
	负责整合各类执法相关数据源，通过数据采集接口、文件传输接口、消息队列及数据库适配器等多种方式，统一汇聚来自执法协同办案系统、移动执法终端、非现场执法检测站点、车载/船载设备、外部门共享平台等异构系统的结构化与非结构化数据。
	项
	1

	
	
	共享交换管理
	共享交换管理模块是实现数据互联互通的“中枢大脑”，基于文件传输接口与实时数据传输接口实现数据在系统内、行业内、行业外三个层次间的安全流转。
	项
	1

	
	
	数据服务 管理
	通过服务网关，将共享交换平台汇聚的各类数据和计算能力封装为标准化的数据服务，供执法办案、监督评议、数据分析等业务系统以及其他外部应用按需调用。
	项
	1

	
	
	系统内交换共享
	着眼于交通运输行政执法体系内部各级、各部门之间的信息互联，旨在打通省、市、县三级执法机构以及不同行政区域间的数据壁垒。
	项
	1

	
	
	行业内共享
	聚焦交通运输行业内部各业务领域（公路运政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、工程质量监督等）以及运政许可、信用评价、安全监管等相关业务系统之间的数据互通，力求通过统一的数据交换规范消除“烟囱式系统”的弊端。
	项
	1

	
	
	行业外共享
	填补了交通运输部门与其他政府部门（公安交警、市场监管、税务、财政、银行、银保监等）及各行业企业（如保险、物流平台等）之间的数据鸿沟，推动跨部门协同治理和联合惩戒。
	项
	1

	
	执法数据 研判分析系统
	两客一危车辆超速智能研判
	实时检测两客一危车辆瞬时及持续超速（危化品车速超80km/h持续15秒即报警）。结合相邻车辆速度中位数防误报，自动生成超速风险指数及热力区，推送预警至执法终端，指导精准布控。
	项
	1

	
	
	长时间驾驶智能研判
	基于GPS轨迹与发动机ECU时长，检测连续驾驶超4小时（日间）或2小时（夜间）且休息不足20分钟的行为。通过动态时间规整算法比对驾驶风格，识别“换卡不换人”。自动推送疲劳风险预警至执法终端，统计高发路段与时段，指导优化休息区布设及检查点勤务。
	项
	1

	
	
	违规逆行智能研判
	基于GPS轨迹方向角与路网通行方向规则库比对，检测连续5个轨迹点逆向行驶。结合相邻车辆方向上下文及卡口视频二次确认防误报，自动聚类逆行黑点，推送告警至执法终端，指导优化标志标线或部署驻守力量。
	项
	1

	
	
	违禁区形势智能研判
	构建动态禁行规则库（时段、车型、载重、环保等），结合车辆轨迹与电子围栏，实时匹配闯入行为。对危化品车入隧道、客车凌晨运行等自动研判，触发预警并推送执法终端。统计分析高频违禁区，指导增设抓拍设备或调整勤务。
	项
	1

	
	
	事故分析
	接入事故、气象、路况等多源数据，采用关联规则挖掘识别高风险组合（如“雨天+夜间+长下坡”），与超速、疲劳等违规研判闭环联动。自动生成事故黑点热力图，指导动态调整巡逻频次与驻点位置，提升预防精度。
	项
	1

	
	
	违规分析
	综合识别非法营运（轨迹频繁停靠无许可）、遮挡GPS（速度与位移矛盾）、不按规定线路行驶等行为。基于无监督学习聚类异常模式，结合卡口图片辅助验证，推送疑似违法线索至执法终端，实现精准布控稽查。
	项
	1

	
	移动执法综合管理
	移动案件办理
	支持一案一档离线/在线双模，快速立案支持语音、OCR及NFC读证；现场取证自动加水印、哈希上链；简易程序当场打印决定书并扫码缴费；一般程序自动填充文书；全程操作日志留痕，满足全过程记录。
	项
	1

	
	
	移动案件管理
	通过终端模块，按状态（待提交、待审批、已办结、超期）分类查看本人主办或参与的案件列表，支持按案号、当事人姓名、车牌号模糊检索。点击条目可进入电子卷宗预览模式，支持缩略图浏览、文书翻页、证据文件下载。
	项
	1

	
	
	培训
	提供视频课程、PPT、PDF文档、SCORM课件等资源，支持断点续学与倍速播放。
	项
	1

	
	信息公示和服务
	信息查询
	支持执法信息查询
	项
	1

	
	
	信息公示
	处置结果查询
	项
	1

	邮政事业监管系统

	邮政事业监管系统
	邮政业全要素管理分析
	企业信息管理
	获取企业基本情况，掌握邮政企业底数，为市场检查工作提供依据，全方位掌握企业信息，确保监管无死角。
	项
	1

	
	
	网点信息管理
	使邮政监管人员权限最大化，满足监管部门的数据使用要求，提升数据利用率。
	项
	1

	
	
	从业人员管理
	人员实名认证，全面掌握网点从业人员基本信息，实现人员在不同网点之间的调配。
	项
	1

	
	
	快递柜信息管理
	帮助邮政企业全面掌握快递柜信息。
	项
	1

	
	
	快递品牌管理
	支持邮政监管人员管理快递品牌，包括品牌名称、品牌类别等。
	项
	1

	
	三轮车管理
	三轮车注册登记管理
	三轮车主体身份确认申请管理、上牌办理点查询，快速完成三轮车身份主体确认，推进上牌流程。
	项
	1

	
	
	信息管理
	三轮车调配、三轮车全生命周期管理，确保三轮车信息真实性。提升管理灵活性与资源利用率。
	项
	1

	
	
	注册登记审核管理
	支持查看和审核企业提交的三轮车注册申请，
	项
	1

	
	市场检查管理
	系统以标签形式展示检查问题并提交审核，支持监管部门对企业/网点的安全服务日常监管，企业可及时整改反馈，提升安全与服务水平。
	项
	1

	
	培训管理
	员工在线学习
	支持视频或文档两种形式的内容展现，课程学完进行培训测试。
	项
	1

	
	
	培训考核
	可对从业人员的培训测试进行考核，提供后台自动打分能力。根据考核结果分析从业人员的技能薄弱点，并学习加强。
	项
	1

	
	周边地图
	
	平台支持监管人员快速查看附近企业、网点、快递柜分布，兼容腾讯、百度、高德地图导航，实现精准定位，提升邮政监管工作效率。
	项
	1

	系统及数据对接

	系统及数据对接
	仓储多系统对接与数据统一管理
	对接仓储管理系统、堆场管理系统、货位管理系统、智能仓储设备系统及出入库管理系统，实现货位占用状态、货物属性、货物重量、货物品类、库存数量、货物流向、保质期、出入库记录及仓储作业状态等数据的实时采集与统一管理
	项
	1

	
	货位状态可视化与占用预警
	在一张图上动态展示库场/堆场的货位占用情况（空闲/占用/预留），当货位占用率超过预设阈值时自动预警，提示管理人员释放或扩容
	项
	1

	
	货物全生命周期追溯与批次管理
	按货物批次或唯一标识码追溯货物从入库、存储、移库到出库的全过程，记录每次操作的作业人、作业时间、货位变更等信息，支持按批次查询货物当前位置及历史流转记录
	项
	1

	
	库存动态监控与智能补货提醒
	实时监控各类货物库存数量及库龄，当库存低于安全库存线或货物临近保质期时，系统自动推送补货提醒或优先出库建议，避免缺货或过期损失
	项
	1

	
	出入库作业协同与调度联动
	将出入库计划与港区作业计划、运力调度进行联动，提前通知仓储人员准备货位和设备，货物完成出入库后自动更新库存数据并同步至运输调度模块
	项
	1

	
	开票系统对接
	对接开票系统，发送需要开票的数据，用户用于开票；获取开票状态、信息和电子发票下载地址，用户用于和其他单位结算套
	项
	1

	
	商密签章数字认证系统对接
	获取港航电子签章，交通电子签章，企业单位电子章
	项
	1

	
	地图接入
	获取地图信息，给一张图做基础
	项
	1

	服务采购

	高德/百度地图政务商用授权
	电子地图底图、POI、路网、水域矢量；轨迹回放、电子围栏、区域标注、图层叠加；商用API接口、高并发调用、内网部署授权
	提供3年服务

	长江电子航道图授权
	长江干线ENC/ARCS电子航道图；航标、水深、桥区、禁航区、通航尺度、浅滩数据；定期更新服务（季度/月度更新）
	提供3年服务

	AIS船舶动态数据（政府版）
	长江武穴段全域岸基AIS实时定位；船舶基础信息、速度、航向、目的地；区域监控、到港提醒、30天内历史轨迹；API接口对接、批量数据推送
	提供3年服务

	水文气象数据服务
	长江武穴段水位、流量、流速；气象预报、能见度、大风、暴雨预警；通航安全研判支撑数据
	提供3年服务


数据治理及联运信息资源共享平台

	序号
	名称
	服务描述
	单位
	数量

	一
	数据规划建设

	1
	主题数据域建设

	1.1
	货物主题域
	需要采集堆场、码头干散货/集装箱数据。
	项
	1

	1.2
	设备主题域
	需要采集作业机械、堆场、码头起重机、船舶基础信息及实时状态数据到大数据平台中，通过计算和清洗后建立设备主题域。
	项
	1

	1.3
	能源主题域
	需要采集水、电、油等能源系统相关数据到大数据平台中，通过计算和清洗后建立能源主题域。
	项
	1

	1.4
	财务主题域
	需要采集财务系统相关数据到大数据平台中，通过计算和清洗后建立财务主题域。
	项
	1

	1.5
	车辆主题域
	采集码头、堆场的车辆信息，形成车辆主题域。
可以根据武穴港业务发展进程，及业务系统需求，不定期变更、增加数据主题域建设。
	项
	1

	1.6
	陆上行业统一数据标准设计
	覆盖四大系统核心对象：
企业（运输企业、养护单位、邮政企业）
人员（驾驶员、执法人员、从业人员）
车辆/设备（运输车辆、养护设备、执法装备）
业务数据（运单、工程项目、执法案件、邮政业务）
建立跨系统统一字段定义
	项
	1

	1.6
	陆上数据元与数据字典
	建立统一数据元库（字段级）
定义数据类型、长度、取值范围消除“同名不同义/同义不同名”问题
	项
	1

	1.8
	陆上码标准统一
	企业统一编码
人员统一标识
车辆统一标识
工程项目编码
执法案件编码
	项
	1

	1.9
	陆上接口与交换标准
	API接口规范
数据格式标准（JSON）
数据交换频率标准
	项
	1

	2
	数据模型建设

	2.1
	ODS操作数据层
	主要完成业务系统、日志等结构化和半结构化数据引入到大数据平台，保留业务系统原始数据，分为缓冲区和数据服务区，缓冲区设计主要保持和数据源的一致性，保证ODS能原样引入所接入的源数据，不做任何类型转换和数据加工处理，数据服务区包括全量明细数据，数据是对缓冲区数据进行类型转换或增量合并处理后得到的全量明细数据，为CDM和ADS层提供数据服务。
	项
	1

	2.2
	CDM通用数据模型层
	主要完成公共数据加工与整合，建立一致性的维度，构建可复用面向分析和统计的明细事实表以及汇总事实表。
	项
	1

	2.3
	ADS应用数据层
	提供直接面向业务或应用的数据，主要对个性化指标数据进行架构处理，如无公用性或复杂性（如指数型、比值型、排名型等指标数据）的指标数据加工。
	项
	1

	3
	数据应用服务

	3.1
	备资源利用率优化
	通过大数据平台统一汇聚装卸作业设备、船舶等的作业历史、维修保养、故障情况和作业计划等数据，并构建机器学习模型，对设备的维护时间进行优化分析，合理安排维护计划，减少设备停机时间和提高设备的可靠性，可以极大提高设备的利用率，最终提升作业效率。
	项
	1

	3.2
	车辆路径规划
	通过大数据平台统一采集码头全场的车辆、作业与指令等数据，构建智能算法，并结合实时感知数据， 比如实时定位数据、实时交通状况和车辆的装载情况，自动规划最佳路线，减少行驶距离和时间，提高运输效率。
	项
	1

	3.3
	其他应用数据服务
	港口码头生产运营、综合管理、分析决策等其他需要通过大数据系统提供数据支持的数据应用服务建设。
	项
	1

	二
	数据安全服务

	2.1
	数据资产梳理
	数据存储及分布梳理，对数据库表、字段进行梳理，建立数据资产清单，明确内部数据资产分布状况。
数据库访问权限梳理，对数据库访问账号权限梳理，发现数据库访问风险隐患。
数据使用者梳理，建立数据资产使用者清单，明确不同人员的职责和权限。
数据调用情况梳理，梳理数据被业务系统调用使况，建立数据资
产访问清单。
	项
	1

	2.2
	敏感数据识别
	敏感数据发现及确认，在敏感数据自动识别的基础上，安全专家
对业务场景进行梳理分析，得到敏感数据分布情况。
	项
	1

	2.3
	数据分类分级
	1、将具有不同重要性，或重要性相同但需要采用不同控制措施的数据分为不同类别，以便有针对性地保护，实现精准防护。
现状调研，用户提供业务数据库清单、数据字典、敏感数据清单；通过工具梳理出数据资产清单。
分级分类，通过工具整理出数据资产清单、数据字典，形成知识库，对标金融、运营商、医疗行业标准，对数据分类分级达标。数据交付，通过工具导出数据分类分级清单，最终形成高效率、误差小、对标匹配、准确达标的数据分类分级工作。
级别校核，客户敏感数据清单，咨询顾问使用工具，注释缺失未关联标识数据，咨询顾问、客户进行数据分类，高级别敏感数
据，人工二次调整级别；数据分类分级达标。
2、建立交通行业数据分类体系（基础数据/业务数据/监管数据）
按敏感程度划分等级（高/中/低）
覆盖四大系统：
道路货运（企业、车辆、订单）
养护工程（项目、资金、进度）
执法系统（案件、处罚）
邮政监管（企业、网点）
	项
	1

	2.4
	敏感数据分级

防护
	针对常见的开发测试、运维、数据交换等脱敏场景提供相应的脱敏方案。
	项
	1

	2.5
	数据访问控制
	建立统一权限模型（RBAC）
用户角色划分（监管人员、执法人员、企业用户等）
数据访问控制策略（按角色/按数据级别）
数据访问审批机制
	项
	1

	2.6
	数据安全策略
	数据存储加密策略
数据传输加密要求（接口传输）
敏感数据保护策略（身份证、手机号等）
数据最小化使用原则
	项
	1

	2.7
	数据审计与追溯
	数据访问日志记录规范
数据操作行为审计（查询、导出、修改）
异常行为识别机制
数据安全事件追溯机制
	项
	1

	三
	数据资源编目与资产管理

	3.1
	数据资源梳理
	道路货运：订单、车辆轨迹、企业信息
养护工程：项目、进度、质量、安全数据
执法系统：案件、处罚、巡查记录
邮政监管：企业、网点、业务数据
	项
	1

	3.2
	数据目录建设
	按主题域统一划分：
行业主体库
运力资源库
工程建设库
执法监管库
邮政监管库
	项
	1

	3.3
	数据资产管理
	数据资产登记（数据集级）
数据资产分类（核心/重要/一般）
数据资产分级（敏感等级）
数据资产生命周期管理
	项
	1

	3.4
	数据血缘与影响分析
	数据流转关系梳理
上下游依赖关系分析
数据血缘图构建
影响分析机制（变更影响）
	项
	1

	四
	数据质量治理

	4.1
	数据质量规则体系
	完整性规则（必填项）
唯一性规则（主键/去重）
合法性规则（字段范围）
一致性规则（跨表一致）
	项
	1

	4.2
	数据质量检测
	自动质量检测任务配置
批量数据扫描
实时数据校验机制
数据异常识别
	项
	1

	4.3
	数据清洗与修复
	重复数据处理（车辆、人员）
错误数据修复（格式/逻辑错误）
缺失数据补全策略
历史数据清洗
	项
	1

	4.4
	数据质量评估与报告
	数据质量评分模型
数据质量指标体系
周期性质量报告
可视化展示（质量看板）
	项
	1

	五
	数据共享与交换治理

	5.1
	数据共享目录建设
	对接政务数据共享平台
编制共享数据清单
数据开放分类（无条件/有条件/不开放）
	项
	1

	5.2
	数据接口开发与管理
	数据服务API开发
接口权限控制
接口调用监控
接口版本管理
	项
	1

	5.3
	数据交换机制建设
	批量交换机制（定时任务）
实时交换机制（消息/流式）
数据同步策略（全量/增量）
异常重传机制
	项
	1

	5.4
	数据脱敏与共享控制
	敏感字段识别（身份证、手机号）
数据脱敏规则（掩码/加密）
数据使用审批流程
数据访问日志记录
	项
	1

	六
	数据治理支撑能力建设

	6.1
	元数据采集与管理支撑
	对陆上四大系统数据库结构进行元数据采集
建立元数据登记台账（表、字段、接口）
支撑数据标准落地与管理
	项
	1

	6.2
	数据质量监测支撑
	配置数据质量检测规则（基于脚本/工具）
定期执行质量检测任务
输出数据质量问题清单
	项
	1

	6.3
	数据资产管理支撑
	建立数据资产台账（Excel/轻量工具）
数据资源目录维护
数据标签管理
	项
	1

	6.4
	数据共享支撑能力
	数据接口配置与管理
数据共享台账
数据调用记录
	项
	1

	6.5
	治理流程与制度建设
	数据标准管理制度
数据共享管理制度
数据安全管理制度
数据治理工作流程（申请、审批、发布）
	项
	1


第六章  图纸、资料、工程量清单（如有）
工程量清单（如有）

第七章  投标文件格式
              （项目名称）____________________（标段/包名称）

投   标  文  件
投  标  人：               （盖单位章）
法定代表人：                   （签章）
日   期：    年    月    日
目  录

一、投标一览表

二、投标函

三、投标函附录

四、法定代表人身份证明

五、联合体协议书（如有）

六、投标保证金

七、资格审查资料

(一)投标人基本情况表

(二)关联单位情况说明

(三)投标人基本情况其它材料

(四)近年财务状况

(五)近年完成类似业绩情况

(六)投标人信誉声明

(七)失信被执行人查询结果

(八)无行贿犯罪行为的声明

(九)近年发生的诉讼和仲裁情况

(十)近年投标人获得奖项情况

(十一)其他资格审查材料

八、投标报价表(word)

九、投标报价表(excel)

十、技术文件

十一、财务会计报表

十二、投标所需其他材料

一、投标一览表

由各投标人按投标文件制作工具中“投标一览表”中要求的项进行填写。
二、投标函

                        （招标人名称）：

    1．我方已仔细研究了                 （标段/包名称）招标文件的全部内容，并对此无异议，愿意以本投标文件所附《投标一览表》及投标函附录申明的的投标报价、履约期限等承诺，按合同约定实施和完成承包项目。
    2. 我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
    3．我方已按招标文件的要求递交投标保证金。

    4．如我方中标：

    （1）我方承诺在收到中标通知书后，按照招标文件要求在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

    （2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

    （3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金，并接受招标文件中关于没收投标保证金的约定。 
    （4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目。

    （5）同意提供按照你方可能要求的与其投标有关一切数据或资料。 
    5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
    6．其他补充说明：                                       。
投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人：                      （签章）

地址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
        年        月        日
三、投标函附录

                 （项目名称）      （标段/包名称）

	序号
	条款内容
	约定（承诺）内容
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	……
	
	
	

	
	
	
	


投 标 人：                   （盖单位章）

法定代表人：                 （签章）

         年        月        日
备注：1．上表各项条款内容由招标人根据项目标段（包）情况进行填写、编辑、扩充。

3．上表约定（承诺）内容由投标人填报并签署确认，随投标函一起报送；
四、法定代表人身份证明

投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日
经营期限：                                                        
姓    名：                          性        别：                
年    龄：                          职        务：                
系                                                 （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人：                          （盖单位章）
         年        月        日 
备注:附法定代表人身份证复印件

五、联合体协议书（如有）

牵头人名称：                                                  
法定代表人：                                                  
法定住所：                                                    
成员二名称：                                                  
法定代表人：                                                  
法定住所：                                                    
……
鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加
                  （招标人名称）（以下简称招标人）           标段/包（以下简称本工程）的投标并争取赢得本工程承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：
1．        （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。
2．在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。
4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                                                        

                                                                               。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：                                                              

                                                                         。

5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式            份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                          （签字）

成员二名称：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                          （签字）

……

        年        月        日    
备注：1.本协议书由委托代理人签章的，应附法定代表人签章的授权委托书。
2. 投标人未采用联合体投标的，投标文件中不需联合体协议书。
3.电子投标文件的联合体协议书不采用电子签章；需在完成填写之后，按照要求进行盖章、签字，然后上传该协议书的电子扫描件。
六、投标保证金

投标保证金（现金形式）

                     （招标人名称）：

我方于      年    月    日参加              （项目名称）                     （标段/包）的投标，我方已按照本项目招标文件的规定提交了金额为          万元的投标保证金，我方承诺出现以下情形时，你方可不予退还我方提交的投标保证金： 

1. 在规定的投标有效期内撤销或者修改投标文件。 

2. 在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同、在签订合同时向招标人提出附加条件或未按招标文件规定提交履约保证金。 

 附：《基本账户开户许可证》、银行汇款凭证的复印件。
投 标 人：                      （盖单位章）
法定代表人：                        （签章）

       年       月       日

备注:招标文件要求以现金形式（包括现钞、银行汇票、银行电汇、支票）提交投标保证金的，投标人除按规定方式提交保证金外，还应在投标文件中采用本格式告知招标人。
投标保证金（保函）

备注：投标人采用保函形式提交投标保证金的，可采用银行提供的保函格式，但保函担保的内容、金额、期限不得背离招标文件约定的实质性内容。

七、资格审查资料

（一）投标人基本情况
1-1投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	注册建造师
	

	统一社会信用代码/注册码
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	基本帐户
开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本帐户
账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：1.本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、基本账户开户许可证（基本存款账户信息）等材料的扫描件。
2．联合体投标的，联合体各成员应分别填写。
(二)关联单位情况说明

	单位负责人与本单位负责人为同一人的单位：

与本单位存在控股与被控股关系的单位：

与本单位存在管理与被管理关系的单位：



备注：1. 未披露或未真实披露申请人与可能参加本招标项目（标段/包）投标的关联单位的关系的相关情况视为弄虚作假。

2．联合体投标的，联合体各成员应分别填写。
(三)投标人基本情况其它材料

(四)近年财务状况

备注：1. 财务会计报表信息（如有）请上传至“财务会计报表”节点中，请勿在此节点中上传，否则会公示到外网。
2.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(五)近年完成类似业绩情况

备注：

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
(六)投标人信誉声明

                     （招标人名称）：

我方在此声明，截止本招标项目投标截止时间，我方处于正常的经营状态，不存在下列任何一种情形。

（1）被责令停业； 
（2）被暂停或取消投标资格； 

（3）财产被接管或冻结；
（4）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人：        （签章）

                                                       年       月       日

备注：投标人应针对第二章“投标人须知”第1.4.1项的要求，在此对其信誉情况做出说明。如上格式文件所示。联合体投标的，联合体各成员单位均应按要求做出说明。
(七)失信被执行人查询结果

	


备注：1. 投标人根据《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）的规定，自行通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询申请人是否为失信被执行人，并将查询结果“截图”附在本表中。

2. 联合体投标的，应当对所有联合体成员进行查询。
(八)无行贿犯罪行为的声明

                （招标人名称）：
我方在此声明，截止本招标项目投标截止时间，我单位、法定代表人         （姓名） 、拟委任的项目经理        （姓名）在近三年内（     年    月    日至     年    月    日）不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪行为。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

       投标人：________________（盖单位章）

法定代表人：                （签字）

       年     月    日
备注：1. 近3年是指从资格预审申请截止日往前推算3年至投标截止日的前一日，例如资格预审申请截止日为2014年2月1日，投标截止日为2014年3月5日，则近3年是指2011年2月1日至2014年3月4日。
2. 联合体投标的，联合体各成员单位均应按要求做出声明。
(九)近年发生的诉讼和仲裁情况

	类别
	序号
	发生时间
	情况简介
	证明材料索引

	诉

讼

情

况
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	仲

裁

情

况
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：1.近   年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与签订或履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未终审判决的诉讼或未裁决的仲裁。附法院或仲裁机构作出的判决或裁决等有关法律文书的复印件。
2. 近   年是指从投标截止日往前推算   年。以仲裁裁决或判决书时间为准。

3. 投标人不如实填报或隐瞒实情，视为弄虚作假。没有相关情况应明确填“无”。
(十)近年投标人获得奖项情况

	序号
	项目名称
	获奖名称
	获奖日期
	颁奖单位

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：1. 近    年是指从投标截止日往前推算的   年，以表彰文件、获奖证书的时间为准。

2. 本表后应附中标通知书（如有）、合同协议书、、表彰文件、颁奖机构颁发的获奖证书及其他证明材料等原件扫描件。

(十一)其他资格审查材料

传到其他材料的内容将会在评标结果公示时作为公示附件公示在外网，请谨慎上传。

八、投标报价表(word)

投标报价表（如有）

九、投标报价表(excel)

已标价工程量清单（如有）

十、技术文件

十一、财务会计报表

此处上传财务状况内容中，不适合在外网公示的财务会计报表内容
十二、投标所需其他材料

传到其他材料的内容将会在评标结果公示时作为公示附件公示在外网，请谨慎上传。
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